NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（4月） 采样时间：2023 年04月02日 第1 页

任务编号： K-LX-23-036 样品种类：地下水 分析时间：2023年04月02-14日 共6 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-01-001 | 标准值(mg/L) | 达标情况 |
| 01西柳沟 |
| 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| 浊度（浑浊度） | （度） | 3L | ≤3 | 达标 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| pH值 | - | 7.9 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 86 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 327 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 38.6 | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 26.1 | ≤250 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | μg/L | 0.12L | ≤0.10 | 达标 |
| 铜 | μg/L | 2.70 | ≤1.00 | 达标 |
| 锌 | μg/L | 0.67L | ≤1.00 | 达标 |
| 铝 | mg/L | 0.07L | ≤0.20 | 达标 |
| 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| 耗氧量（CODmn法， 以O2计） | mg/L | 0.3 | ≤3.0 | 达标 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| 钠 | mg/L | 97.4 | ≤200 | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | ≤3.0 | 达标 |
| 细菌（菌落）总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 达标 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（4月） 采样时间：2023 年04月02日 第2 页

任务编号： K-LX-23-036 样品种类：地下水 分析时间：2023年04月02-14日 共6 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-01-001 | 标准值(mg/L) | 达标情况 |
| 01西柳沟 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.11 | ≤20.0 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | ≤0.05 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.980 | ≤1.0 | 达标 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| 汞 | μg/L | 0.04L | ≤0.001 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 0.5 | ≤0.01 | 达标 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | μg/L | 0.05L | ≤0.005 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 铅 | μg/L | 0.09L | ≤0.01 | 达标 |
| 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 1.1L | ≤60 μg/L | 达标 |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8L | ≤2.0 μg/L | 达标 |
| 苯 | μg/L | 0.8L | ≤10.0 μg/L | 达标 |
| 甲苯 | μg/L | 1L | ≤700 μg/L | 达标 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.081 | ≤0.5 | 达标 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.314 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（4月） 采样时间：2023 年04月02日 第3 页

任务编号： K-LX-23-036 样品种类：地下水 分析时间：2023年04月02-14日 共6 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-02-001 | 标准值(mg/L) | 达标情况 |
| 02展旦召 |
| 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| 浊度（浑浊度） | （度） | 3L | ≤3 | 达标 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| pH值 | - | 7.7 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 179 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 370 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 33.3 | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 49.3 | ≤250 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | μg/L | 0.12L | ≤0.10 | 达标 |
| 铜 | μg/L | 2.82 | ≤1.00 | 达标 |
| 锌 | μg/L | 0.67L | ≤1.00 | 达标 |
| 铝 | mg/L | 0.07L | ≤0.20 | 达标 |
| 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| 耗氧量（CODmn法，以O2计） | mg/L | 0.44 | ≤3.0 | 达标 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| 钠 | mg/L | 67.0 | ≤200 | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | ≤3.0 | 达标 |
| 细菌（菌落）总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 达标 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（4月） 采样时间：2023 年04月02日 第4 页

任务编号： K-LX-23-036 样品种类：地下水 分析时间：2023年04月02-14日 共6 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-02-001 | 标准值(mg/L) | 达标情况 |
| 02展旦召 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.23 | ≤20.0 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | ≤0.05 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.616 | ≤1.0 | 达标 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| 汞 | μg/L | 0.04L | ≤0.001 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 0.3L | ≤0.01 | 达标 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | μg/L | 0.05L | ≤0.005 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.011 | ≤0.05 | 达标 |
| 铅 | μg/L | 0.09L | ≤0.01 | 达标 |
| 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 1.1L | ≤60 μg/L | 达标 |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8L | ≤2.0 μg/L | 达标 |
| 苯 | μg/L | 0.8L | ≤10.0 μg/L | 达标 |
| 甲苯 | μg/L | 1L | ≤700 μg/L | 达标 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.275 | ≤0.5 | 达标 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.303 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（4月） 采样时间：2023 年04月02日 第5 页

任务编号： K-LX-23-036 样品种类：地下水 分析时间：2023年04月02-14日 共6 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-03-001 | 标准值(mg/L) | 达标情况 |
| 03罕台川 |
| 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| 浊度（浑浊度） | （度） | 3L | ≤3 | 达标 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| pH值 | - | 8.3 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 96 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 256 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 30.2 | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 2.41 | ≤250 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | μg/L | 2.26 | ≤0.10 | 达标 |
| 铜 | μg/L | 2.43 | ≤1.00 | 达标 |
| 锌 | μg/L | 0.67L | ≤1.00 | 达标 |
| 铝 | mg/L | 0.07L | ≤0.20 | 达标 |
| 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| 耗氧量（CODmn法，以O2计） | mg/L | 0.59 | ≤3.0 | 达标 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| 钠 | mg/L | 50.3 | ≤200 | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | ≤3.0 | 达标 |
| 细菌（菌落）总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 达标 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（4月） 采样时间：2023 年04月02日 第6 页

任务编号： K-LX-23-036 样品种类：地下水 分析时间：2023年04月02-14日共6 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  样品编号点位单位 名称 | DX-03-001 | 标准值(mg/L) | 达标情况 |
|  03罕台川 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003 | ≤1.00 | 达标 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.519 | ≤20.0 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | ≤0.05 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.748 | ≤1.0 | 达标 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| 汞 | μg/L | 0.04L | ≤0.001 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 0.8 | ≤0.01 | 达标 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | μg/L | 0.05L | ≤0.005 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 铅 | μg/L | 0.09L | ≤0.01 | 达标 |
| 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 1.1L | ≤60 μg/L | 达标 |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8L | ≤2.0 μg/L | 达标 |
| 苯 | μg/L | 0.8L | ≤10.0 μg/L | 达标 |
| 甲苯 | μg/L | 1L | ≤700 μg/L | 达标 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.055 | ≤0.5 | 达标 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.089 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月