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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	K- LX-26-016- DX-01-001
	K- LX-26-016-DX-02-001
	K-LX-26-016-DX-03-001
	标准限值

	
	
	01西柳沟
	02展旦召
	03罕台川
	

	色度
	度
	5
	5
	5
	/

	臭和味
	/
	无
	无
	无
	/

	浊度
	NTU
	0.4
	0.5
	0.5
	/

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	/

	pH值
	无量纲
	7.9
	8.0
	8.1
	/

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	146
	179
	128
	/

	溶解性总固体
	mg/L
	365
	511
	242
	/

	硫酸盐
	mg/L
	23.8
	103
	26.2
	/

	氯化物
	mg/L
	22.3
	74.3
	9.91
	/

	铁
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	/

	锰
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/

	铜
	μg/L
	1.17
	2.11
	[bookmark: _GoBack]0.86
	/

	锌
	μg/L
	0.67L
	0.67L
	0.67L
	/

	铝
	mg/L
	0.07L
	0.07L
	0.07L
	/

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/

	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.73
	0.55
	0.77
	/

	氨氮
	mg/L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	/

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	/

	钠
	mg/L
	79.9
	145
	58.1
	/

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1
	<1
	<1
	/

	细菌总数
	CFU/mL
	<1
	<1
	<1
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位        名称

	K-LX-26-016-
DX-01-001
	K-LX-26-016-DX-02-001
	K-LX-26-016-
DX-03-001
	标准限值

	
	
	01西柳沟
	02展旦召
	03罕台川
	

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003
	/

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.76
	1.99
	1.36
	/

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	/

	氟化物
	mg/L
	0.272
	0.747
	0.468
	/

	碘化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	/

	汞
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	/

	砷
	μg/L
	1.5
	2.3
	5.4
	/

	硒
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	/

	镉
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/

	铅
	μg/L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	/

	六价铬
	mg/L
	0.006
	0.005
	0.005
	/

	氯仿
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	四氯化碳
	μg/L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	/

	苯
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	甲苯
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	总α放射性
	Bq/L
	0.177
	0.068
	0.083
	/

	总β放射性
	Bq/L
	0.215
	0.228
	0.086
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。


填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月  日
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