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	分析项目
	          样品编号
点位
单位           名称

	K- LX-26-043-
DX-01-001
	K-LX-26-043-
DX-02-001
	K-LX-26-043- DX-03-001
	标准
限值

	
	
	01西柳沟
	02展旦召
	03罕台川
	/

	色度
	度
	5
	5
	5
	/

	臭和味
	/
	无
	无
	无
	/

	浊度
	NTU
	0.8
	0.6
	0.9
	/

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	/

	pH值
	无量纲
	7.9
	7.7
	8.0
	/

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	138
	165
	122
	/

	溶解性总固体
	mg/L
	320
	374
	252
	/

	硫酸盐
	mg/L
	29.3
	34.8
	36.2
	/

	氯化物
	mg/L
	27.8
	50.8
	15.2
	/

	铁
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	/

	锰
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/

	铜
	μg/L
	0.08L
	0.08L
	0.08L
	/

	锌
	μg/L
	0.67L
	0.67L
	0.67L
	/

	铝
	mg/L
	0.07L
	0.07L
	0.07L
	/

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/

	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.7
	0.5
	0.8
	/

	氨氮
	mg/L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	/

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	/

	钠
	mg/L
	84.1
	93.0
	58.1
	/

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1
	<1
	<1
	/

	细菌总数
	CFU/mL
	12
	<1
	10
	/

	备注 
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	K-LX-26-043-
DX-01-001
	K-LX-26-043-
DX-02-001
	K-LX-26-043- DX-03-001
	标准
限值

	
	
	01西柳沟
	02展旦召
	03罕台川
	/

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	/

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.82
	2.51
	1.26
	/

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	/

	氟化物
	mg/L
	0.315
	0.633
	0.486
	/

	碘化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	/

	汞
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	/

	砷
	μg/L
	1.6
	2.1
	4.6
	/

	硒
	μg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	/

	锑
	μg/L
	0.15L
	0.15L
	0.15L
	/

	镉
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/

	六价铬
	mg/L
	0.008
	0.006
	0.009
	/

	铅
	μg/L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	/

	氯仿
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	四氯化碳
	μg/L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	/

	苯
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	甲苯
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	总α放射性
	Bq/L
	0.137
	0.038
	0.145
	/

	总β放射性
	Bq/L
	0.151
	0.113
	0.132
	/

	萘
	μg/L
	0.012L
	0.012L
	0.012L

	/

	蒽
	μg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/

	荧蒽
	μg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	/

	苯并
荧蒽
	苯并（b）荧蒽
	μg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/

	
	苯并（k）荧蒽
	μg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/

	苯并（a）芘
	μg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.002L。
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	K-LX-26-043-
DX-01-001
	K-LX-26-043-
DX-02-001
	K-LX-26-043- DX-03-001
	标准
限值

	
	
	01西柳沟
	02展旦召
	03罕台川
	/

	邻苯二甲酸二
(2-乙基己基)酯*
	μg/L
	
	
	
	/

	2,4,6三氯酚
	μg/L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	/

	五氯酚
	μg/L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	/

	2,4-滴
	μg/L
	0.15L
	0.15L
	0.15L
	/

	呋喃丹
	μg/L
	0.125L
	0.125L
	0.125L
	/

	涕灭威*
	μg/L
	0.22L
	0.22L
	0.22L
	/

	敌敌畏
	mg/L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	/

	甲基对硫磷
	mg/L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/

	马拉硫磷
	mg/L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/

	乐果
	mg/L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/

	阿特拉津
	μg/L
	0.08L
	0.08L
	0.08L
	/

	草甘膦
	μg/L
	2L
	2L
	2L
	/

	氯乙烯
	μg/L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	/

	1,1-二氯乙烯
	μg/L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	/

	二氯甲烷
	μg/L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	/

	1,2-二氯乙烯
	μg/L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	/

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	1,2-二氯乙烷
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	三氯乙烯
	μg/L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	/

	备注
	1.邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯和涕灭威由包头分站实验室分析。
2.方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.0001L。
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	分析项目
	         样品编号
点位
单位        名称

	K- LX-26-043-
DX-01-001
	K-LX-26-043-
DX-02-001
	K-LX-26-043- DX-03-001
	标准
限值

	
	
	01西柳沟
	02展旦召
	03罕台川
	/

	1,2-二氯丙烷
	μg/L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	/

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	/

	四氯乙烯
	μg/L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	/

	氯苯
	μg/L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	/

	乙苯
	μg/L
	0.8L
	0.8L
	0.8L
	/

	间，对-二甲苯
	μg/L
	2.2L
	2.2L
	2.2L
	/

	邻-二甲苯
	μg/L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	/

	苯乙烯
	μg/L
	0.6L
	0.6L
	0.6L
	/

	溴仿
	μg/L
	0.6L
	0.6L
	0.6L
	/

	1,4-二氯苯
	μg/L
	0.8L
	0.8L
	0.8L
	/

	1,2-二氯苯
	μg/L
	0.8L
	0.8L
	0.8L
	/

	1,2,4-三氯苯
	μg/L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	/

	1,2,3-三氯苯
	μg/L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	/

	2,6-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/

	2,4-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	/

	百菌清
	μg/L
	0.07L
	0.07L
	0.07L
	/

	毒死蜱
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	/

	六氯苯
	μg/L
	0.043L
	0.043L
	0.043L
	/

	七氯
	mg/L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.002L。
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	分析项目
	           样品编号
点位
单位          名称

	K-LX-26-043-
DX-01-001
	K-LX-26-043-
DX-02-001
	K-LX-26-043- DX-03-001
	标准
限值

	
	
	01西柳沟
	02展旦召
	03罕台川
	

	镍
	μg/L
	1.37
	1.57
	0.83
	/

	钼
	μg/L
	0.78
	1.20
	3.83
	/

	钴
	μg/L
	0.05
	0.06
	0.03L
	/

	铊
	μg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	/

	铍
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	/

	钡
	μg/L
	126
	311
	94.2
	/

	银
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	/

	硼  
	mg/L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	/

	甲体六六六
	μg/L
	 0.01L
	 0.01L
	 0.01L
	/

	乙体六六六 
	μg/L
	 0.01L
	 0.01L
	 0.01L
	/

	丙体六六六 
	μg/L
	 0.01L
	 0.01L
	 0.01L
	/

	丁体六六六
	μg/L
	 0.01L
	 0.01L
	 0.01L
	/

	p，p’-DDE 
	μg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	/

	p，p’-DDD 
	μg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	/

	o，p’-DDT 
	μg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	/

	p，p’-DDT 
	μg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.04L。
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