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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂改扩建项目

	项目代码
	2509-150622-60-02-717741

	建设单位联系人
	郭强
	联系方式
	18347771990

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇公盖梁村

	地理坐标
	（111度13分11.794秒，39度29分52.808秒）

	国民经济行业类别
	B0610烟煤和无烟煤开采洗选
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06”中“6、烟煤和无烟煤开采洗选061”中“煤炭洗选、配煤”

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	准格尔旗能源局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	4380
	环保投资（万元）
	494.10

	环保投资占比（%）
	11.28%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	□否

(是：项目于2025年9月15日开工建设，根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》环政法函[2018]31号，项目为“未批先建”，2026年4月3日，鄂尔多斯市生态环境局下发行政处罚决定书，建设单位已缴纳相应罚款。  
	用地面积（m2）
	97072

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。

表 1-1  项目专项评价设置情况判定表

专项评价的类别

涉及项目类别
设置情况
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不设置，本项目废气排放污染物为颗粒物，不涉及该类所列污染物。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目煤炭洗选废水循环使用，不外排。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不涉及
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。



	规划情况
	《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划 (修编) 》目前还在完善中，未批复。

	规划环境影响评价情况
	（1）规划环境影响评价文件名称：《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划(修编) 环境影响报告书》 ；

（2）审查机关：中华人民共和国生态环境部；

（3）审查文件名称及文号：关于《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划(修编) 环境影响报告书》的审查意见（环审［2023］104号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	汇隆煤矿位于准格尔矿区，生产规模为600万吨/年，本次在汇隆煤矿矿区东侧空地建设一座选煤厂，设计能力600万吨/年，本项目的建设符合矿区整体规划。

2023年9月24日，生态环境部以“环审［2023］104号”文出具了关于《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见，本项目与规划环评及审查意见的符合性分析见表1-1。由表可知，本项目符合准格尔煤田准格尔矿区总体规划环评及审查意见要求。

	
	表1-1  本项目与规划环评审查意见的符合性分析情况

序号

规划环评

本项目情况

相符性

1

运输扬尘：

①矿区内部运输道路采用砂石铺设，对路面进行压实，并采用洒水车定时洒水；

②对运输车辆加强监管，采取限速、控制载重的措施，做到不超载、不超速以降低运输扬尘；

③道路出现损坏及时修复，如发现有散落物及时清扫，减少道路表面的粉尘。

④加强运输车辆的管理，运输车辆应当密闭或者严密加盖篷布等抑尘措施，未密闭或者未严密加盖篷布、超载等不符合装载要求的车辆，不得驶出厂区。

本项目外部运输道路利用现有矿井及选煤厂对外公路道路，进入场内新建砂砾石道路，采用25cm厚天然砂砾垫层，25cm厚6%水泥稳定碎石基层，15cm厚水泥混凝土面层。

①运输道路采用洒水车定时洒水；

②对运输车辆加强监管，采取限速、控制载重的措施，做到不超载、不超速以降低运输扬尘；

③道路出现损坏及时修复，如发现有散落物及时清扫，减少道路表面的粉尘。

④加强运输车辆的管理，运输车辆应当密闭或者严密加盖篷布等抑尘措施，未密闭或者未严密加盖篷布、超载等不符合装载要求的车辆，不得驶出厂区。

符合

序号

规划环评审查意见中的要求

本项目情况

相符性

（一）坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

切实落实《规划环评报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。

本项目位于汇隆煤矿矿区东侧空地，不涉及生态红线、周边无水生态环境。本项目建设场地绿化面积12690m2，建设单位应坚持因地制宜原则，选择与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自然维持的生态系统。
符合

（二）控制矿区开发强度，优化建设时序

从降低矿区整体开发的生态环境累积性影响角度考虑，建议不连沟煤矿、窑沟扶贫煤矿、厅子堰露天煤矿、华富露天煤矿、唐公塔煤矿、召富露天煤矿、金正泰露天煤矿、龙王沟煤矿、崔二圪咀露天煤矿、大饭铺煤矿、兴隆黑岱沟煤矿、酸刺沟煤矿、蒙祥露天煤矿、黄玉川煤矿、锦泰长滩煤矿、青春塔煤矿、魏家峁露天煤矿、罐子沟煤矿、汇隆露天煤矿、红树梁煤矿、麻地梁煤矿、宏燃全盈露天煤矿、孙家壕煤矿、宝通露天煤矿、长滩露天煤矿、玉川煤矿、城塔煤矿等27座保供煤矿按照保供产能实施，满足保供需求

本项目为汇隆煤矿配套的洗煤厂建设项目，不涉及煤炭开采。

符合

（三）严格保护生态空间，优化矿区开发布局

涉及基本草原的不连沟煤矿、小鱼沟煤矿、窑沟扶贫煤矿、龙王沟煤矿、酸刺沟煤矿、青春塔煤矿、魏家峁露天煤矿、汇隆露天煤矿、串草圪旦煤矿、麻地梁煤矿、柏树坡煤矿、长滩露天煤矿、城塔煤矿、孔兑沟煤矿、东坪煤矿等15座煤矿，应加强与内蒙古自治区草原保护相关政策的协调，按照《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》（内林草草监发〔2021〕257号）要求，位于西部区域生态保护红线外的基本草原区应严格控制新上矿产资源开发项目，除保障国家能源战略安全的项目外，不得新设（增扩）矿业权。项目实施应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“禁止在生态保护红线内草原区规划煤炭开发项目。严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批”的规定，否则不得实施。按照法律法规和主管部门要求，做好二级国家级公益林、地方公益林、永久基本农田等的保护、修复和补偿，确保其生态功能不降低。

根据2025年3月18日准格尔旗林业和草原局出具的《关于核实内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目林草情况的复函》（准林草函［2025］229号），本项目占地范围内不涉及基本草原；根据2025年3月20日准格尔旗自然资源局出具的《关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函［2025］756号），本项目占地范围内不涉及各级自然保护区、不涉及生态保护红线、不涉及永久基本农田等生态环境保护目标。

符合

（四）严格生态环境准入

全面落实各项资源环境要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗等应达到清洁生产一级指标。2025年前矿区清洁运输比例达到70%以上。

汇隆煤矿生产用水、能耗、物耗均能达到清洁生产一级指标；本项目为煤矿的配套选煤厂建设项目。

①物料全封闭：煤炭的贮存、转载、装卸全部位于全封闭储煤棚，并配备喷淋洒水装置。

②道路清洁：运煤车辆采用苫盖封闭运输。设置扫路车及洒水车保持道路清洁；运输车根据国家相关政策逐步实现清洁运输，综上，可实现清洁运输。
符合

（五）强化矿区生态修复与恢复
严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施的生态环境影响，维护区域生态安全。加强煤矿生态修复，应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。露天矿优化采排计划和场地布置，尽快实现内排。

本项目位于汇隆煤矿矿区东侧空地处，为汇隆煤矿配套的洗煤厂建设项目，不涉及煤炭开采。

符合

（六）强化现有问题整改

督促建设单位落实煤炭开采生态环境保护的主体责任。

本项目位于汇隆煤矿矿区东侧空地处，为汇隆煤矿配套的洗煤厂建设项目，不涉及煤炭开采。

符合

（七）加强矿区环境管理

加强生态环境监测，建立生态环境及地下水长期监测机制，加强导水裂隙带发育高度观测

本项目位于汇隆煤矿矿区东侧空地处，为汇隆煤矿配套的洗煤厂建设项目，不涉及煤炭开采。

符合



	其他符合性分析
	1、政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》相关要求，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，因此为允许类项目；本项目于2025年9月17日已取得准格尔旗能源局出具的项目备案告知书，项目代码：2509-150622-60-02-717741，2026年2月对备案信息进行了变更，变更后项目总投资调整为4380万元，项目建设地点、建设内容、建设规模等其余备案信息均未发生变化。本项目符合国家现行产业政策。

2、“生态环境分区管控”符合性分析
根据环环评〔2024〕41号《生态环境分区管控管理暂行规定》，依据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》对建设项目进行政策符合性分析。

（1）生态保护红线

根据2024年08月06日鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》 ，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇公盖梁村，环境管控单元名称：准格尔矿区及周边煤矿区，属于重点管控单元。

根据2025年3月13日准格尔旗自然资源局出具的《准格尔旗自然资源局关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目生态保护红线及永久基本农田核实情况的回函》（准自然资函［2025］661号），本项目不占用生态保护红线和永久基本农田。（详见附件7）

根据2025年3月17日准格尔旗文物局出具的《准格尔旗文物局关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目的复函》（“准文物函［2025］304号），本项目范围内不涉及文物普查数据库登记的文物遗存。（详见附件6）

根据2025年3月20日准格尔旗自然资源局出具的《准格尔旗自然资源局关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂建设项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函［2025］756号），项目用地位于准格尔旗龙口镇公盖梁村，位于城镇开发边界外，项目用地已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划(2021-2035年)》(已列入重点工程建设项目安排表)。不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田。（详见附件9）

因此，本项目符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅于2025年6月发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年度鄂尔多斯市各污染因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，为环境空气质量达标区。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。

根据对项目区的现状监测数据可知，评价范围内特征污染因子TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2浓度限值二级标准限值要求。由此可知，评价区域环境空气质量良好。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

（3）资源利用上限

本项目运营过程中消耗一定的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》 ，本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇公盖梁村，本项目属于鄂尔多斯市准格尔旗生态环境准入清单的ZH15062220008“准格尔矿区及周边煤矿区”，属于重点管控单元。生态环境准入清单符合性见表1-3，本项目与鄂尔多斯市环境管控单元相对位置图见图1-1。
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图1-1  本项目与鄂尔多斯市环境管控单元相对位置图



	其他符合性分析
	表1-3    与准格尔矿区及周边煤矿区生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控单元类别

管控要求

符合性分析

符合情况

ZH15062220008

准格尔矿区及周边煤矿区

重点管控单元

资源利用效率要求

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

本项目为汇隆煤矿配套的洗煤厂，汇隆煤矿原煤入选率为100%，洗煤用水经浓缩机浓缩后全部回用于洗煤工序，实现闭路循环。

符合

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

本项目不涉及煤矿开采。

符合

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 

本项目为汇隆煤矿配套的洗煤厂，生活用水和生产用水均由内蒙古科源水务有限公司供给，生活污水经收集后排入化粪池（容积6m3），定期清掏拉运至汇隆煤矿已建设的污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺）处理后回用于矿区洒水抑尘，洗煤废水全部循环利用，不外排。

符合

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为汇隆煤矿配套的洗煤厂，不涉及重砂矿物等相关内容。

符合

综上所述，本项目符合相关政策及生态环境分区管控要求。


	其他符合性分析
	3、与《鄂尔多斯市矿产资源总体规划(2021-2025)》符合性分析

根据《鄂尔多斯市矿产资源总体规划(2021-2025)》中“矿产勘查开发总体布局”，本项目属于鄂尔多斯市东部重点发展区：以煤炭、煤系高岭土、石英砂、耐火粘土等资源开采利用为重点，巩固拓展“鄂尔多斯煤”国家品牌，打造国家煤炭供应基地“升级版”，实现煤炭产业绿色、集约、高效、智能、安全发展。以大路工业园区为主阵地，按照“精细化、高端化、终端化”发展理念，拉长“煤字头”深加工产业链，推进煤炭分级分质梯级利用、提高就地转化率和精深加工度，稳步实施煤制油气、煤制烯烃等现代煤化工升级示范，建立从“一块煤到一匹布”“燃料到材料”的全产业链条，打造世界一流高端煤化工产业集群。

本项目为煤矿配套洗选项目，项目产生的矸石进行采坑回填，中煤和煤泥全部外售。符合《鄂尔多斯市矿产资源总体规划(2021-2025)》中“能源资源安全保障布局：以国家规划矿区为核心，加大科技创新力度，提高煤炭三率水平，合理控制煤炭开发强度，有序释放先进产能，加强煤炭分级分质利用，推进煤基多联产示范，加大煤矸石、洗中煤、煤泥综合利用。”的规划。

综上，本项目建设符合《鄂尔多斯市矿产资源总体规划(2021-2025)》的相关要求。

4、与《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016）的符合性分析

依据《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016），本项目厂型为大型。本项目与《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016）的相关要求相符性分析见下表。
表1-4  本项目与《煤炭洗选工程设计规范》的符合性分析表

文件要求

本项目情况

是否符合

选煤厂必须实现洗水闭路循环。

本项目洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排。

符合

选煤厂应设原煤储存设施

本项目设有储煤棚。

符合

原料煤与产品煤储量之和宜为3d~7d设计生产能力，且原料储存量不得低于矿井1d的设计生产能力。

本项目原煤棚储存能力为3.0万t，产品仓储存能力为2.0万t，煤矸石储存能力为0.2万t，劣质煤仓储存能力为0.5t，产品煤储存时间均不超过7d。

符合

选煤厂、储配煤场应减少露天储存原煤。

本项目储煤棚为封闭式，储存产品煤，不涉及露天储存。

符合

综上所述，本项目《煤炭洗选工程设计规范》（HJ50359-2016）的相关要求

5、与《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动方案》的符合性分析

根据《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动方案》（鄂府发【2024】61号）文件要求，对应本项目的符合性情况见表1-5。

表1-5 本项目与《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动方案》的符合性分析
核心要求

本项目
符合性

产业结构优化升级
1.支持现有工业项目技术改造，推动清洁生产水平提升；

2.严防 “散乱污”项目反弹，规范煤炭加工行业环保管理；

3.新改扩建项目严格履行环评审批程序。

1.汇隆煤矿生产用水、能耗、物耗均能达到清洁生产一级指标，本项目为汇隆煤矿的配套选煤厂建设项目。

①物料全封闭：煤炭的贮存、转载、装卸全部位于全封闭储煤棚，并配备喷淋洒水装置。

②道路清洁：运煤车辆采用苫盖封闭运输。设置扫路车及洒水车保持道路清洁；运输车根据国家相关政策逐步实现清洁运输，综上，可实现清洁运输；

2.本项目为汇隆煤矿的配套选煤厂建设项目，洗煤废水闭路循环，煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排；生活污水依托已建设的污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺）处理后回用于矿区洒水抑尘，洗煤废水全部循环利用，不外排；

3.本项目严格履行环评审批程序。

符合

大气污染精准防控
1.聚焦颗粒物污染治理，强化重点工序无组织排放管控；

2.要求废气处理设施高效运行，确保污染物达标排放；

3.施工期落实扬尘精细化管控措施。

1.施工期：采取物料苫盖、定期洒水、车辆管理、围挡设置等措施，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；

2.运营期：破碎工序设于原煤棚内，原煤棚采取全封闭钢结构，在破碎设备产尘点上方设置集气罩收集粉尘后，通过袋式除尘器处理后，经41m高排气筒DA001排放，确保有组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4有组织排放限值；同时原煤棚内共设置喷雾洒水抑尘装置6套抑尘措施，无组织粉尘排放可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求（周界外浓度最高点≤1.0mg/m³）。筛分工序设于全封闭主厂房内，主厂房顶部在筛分机上部布设1套喷雾洒水抑尘装置，筛分机本体采用全封闭型式，设备各连接接口均采用篷布包裹密封；原料煤经预加湿处理后进入筛分环节，通过“原料湿法预加湿+筛分机本体全封闭+接口篷布密封+主厂房全域全封闭” 的组合措施，管控筛分过程无组织粉尘排放，确保厂界无组织颗粒物浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5标准要求。
3.输煤廊道、转载点采用全密闭贮存，减少无组织排放。
符合

资源循环与清洁生产
1.推进工业废水循环利用，减少水资源消耗与外排风险；

2.落实固体废物 “减量化、资源化、无害化” 处置原则。
1.洗选废水实现闭路循环，浓缩机溢流回用，地面冲洗废水经处理后全部复用，无生产废水外排；

2. 煤泥掺入产品外售；煤矸石排入汇隆煤矿内排土场；废润滑油和废油桶暂存于汇隆煤矿工业场地已建成危废库（占地面积50m2，2023年6月已验收），定期交由有资质单位进行安全处置，固废资源化率高；

符合

生态与风险防控

1.强化土壤与地下水污染源头防控，落实分区防渗措施；

2.确保环保设施与主体工程同步设计、施工、投产；

3.建立环境监测制度，防范突发污染风险。
1.本项目分区防渗，已建危废库（面积50m2）一座，地面已进行防渗，基础垫层+2mmHDPE膜+15cm厚水防渗泥硬化+环氧砂浆涂层，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；危废库房内外均设有视频监控设施；
2.除尘、废水处理等环保设施与工程同步建设、同步投用，落实 “三同时” 制度；

3.汇隆煤矿已建立土壤、地下水长期监测制度，制定环境风险处理措施，防范事故性排放。

符合

综上分析，本项目符合《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动方案》（鄂府发【2024】61号）文件要求。
6、选址合理性分析

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇公盖梁村，汇隆煤矿矿区东侧空地上。根据2025年3月20日准格尔旗自然资源局出具的《关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂建设项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函［2025］756号），项目用地位于准格尔旗龙口镇公盖梁村，位于城镇开发边界外，项目用地已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划(2021-2035年)》(已列入重点工程建设项目安排表)，不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田。（详见附件9）

（1）土地相关支持性文件
根据2025年3月20日准格尔旗自然资源局出具的《关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂建设项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函［2025］756号），本项目占地面积9.7072hm2，用地性质为天然牧草地和旱地。
（2）其他支持性文件

2025年3月3日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环准函［2025］48号”文对《核实内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目用地范围是否占用水源地保护区》予以复函，经核查，项目选址范围无集中式饮用水水源地保护区。项目所在的区域环境质量现状良好，环境承载力能满足项目建设的需求。（详见附件8）

2025年3月13日，准格尔旗自然资源局以“准自然资函［2025］661号”文对《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目生态保护红线及永久基本农田核实情况》予以回函，经套合自然资源部质检通过的“三区三线”划定成果中生态保护红线范围与2024年永久基本农田核实处置成果，不占用生态保护红线和永久基本农田。（详见附件7）

2025年3月17日，准格尔旗文物局以“准文物函［2025］304号”文对《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目》予以复函，经核查，内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目范围内不涉及文物普查数据库登记的文物遗存。（详见附件6）

(3)外环境相容性

项目四周均为空地，项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。建成后对周边环境的影响主要是废气、废水，固体废物以及设备产生的噪声，通过采取相应的环保措施后该项目对周边环境影响较小。

(4)环境功能一致性分析

本项目建成后对周边环境的影响主要是废气、废水、固体废物以及设备产生的噪声，通过采取相应的环保措施后该项目对周边环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变。

综上所述，在严格落实本报告表提出的污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放前提下，从环保角度分析项目选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（以下简称“汇隆煤矿”）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗境内，准格尔煤田西南端，地理坐标为：东经111°09′45″～111°13′00″，北纬39°29′00″～39°31′00″，行政隶属内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇管辖。

2012年8月，原内蒙古自治区环境保护厅以“内环审［2012］179号”文对《内蒙古准格尔旗汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（3.0Mt/a）环境影响报告书》予以批复，2014年10月，汇隆煤矿开始施工建设，2017年9月，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环监字［2017］176号”文对《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（3.0Mt/a）项目竣工环境保护验收意见的通知》出具验收意见。
2016年10月，原鄂尔多斯市是环境保护局以“鄂环评字［2016］126号”文对《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿洗煤厂项目环境影响报告表》予以批复，2018年8月，组织开展竣工环境保护自主验收并通过验收，建设规模为一条300万吨/年跳汰洗煤生产线。洗煤厂配套全封闭的储煤棚，储煤能力4万吨；产品煤棚储煤能力8万吨；矸石棚储矸石能力600吨，煤矸石日产日清，运往露天采坑，可满足汇隆煤矿300万吨原煤、产品煤、煤矸石储存需求。
2023年3月，内蒙古自治区能源局出具了关于《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司汇隆煤矿生产能力核定的复函》（内能煤管函［2023］353号），同意内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司产能核增至600万吨/年。
2023年12月，内蒙古自治区生态环境厅以“内环审［2023］67号文”对《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mt/a）改扩建项目环境影响报告书》予以批复。根据环评报告书和批复文件，改扩建后煤矿生产规模为600万吨/年，其中300万吨/年原煤依托现有300万吨/年配套洗煤厂洗选，剩余300万吨/年原煤2027年1月之前委托准格尔大欣洗煤厂和准格尔中元洗煤厂洗选处理，2027年1月之后由项目拟建配套洗煤厂进行洗选。2024年8月《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mt/a）改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，项目实际运营阶段，300万吨/年原煤利用汇隆煤矿工业场地现有洗煤厂洗选，在新建配套洗煤厂建成投运前的过渡期内，剩余300万吨/年原煤委托中元洗煤厂、大欣选煤厂洗选。

根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）要求：新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，有效提高煤炭产品质量，强化洗选过程污染治理。现有洗煤厂保障300万吨/年原煤就地洗选；过渡期内剩余300万吨/年原煤临时委托中元洗煤厂、大欣选煤厂洗选，待新建配套洗煤厂（600万吨/年）建成投运后，将实现全部原煤由自有配套洗煤设施洗选。
内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司运营过程中发现现有300万吨/年配套洗煤厂运行年久，出现设备老化，维修难度大、成本高，长期运行下去会出现无法支撑正常生产运营。为了保证选煤厂生产能力与矿井相匹配，拟将汇隆煤矿配套选煤厂建设为同等规模配套选煤厂，建设单位在煤矿矿区范围内东侧空地，现有300万吨/年洗煤厂的西南约200m处建设一座选煤厂，采取重介洗选工艺，本次建设的选煤厂为汇隆煤矿唯一配套选煤厂，选煤厂设计能力 600万吨/年，建成后可保障项目稳定运行。本项目建成运行后将针对现有跳汰生产线（300万吨/年）配套储煤棚可继续作为煤炭暂存周转，主厂房及洗选设备汇隆煤矿不再继续使用。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四、煤炭开采和洗选业，其他煤炭采选069，煤炭洗选，配煤”，应编制环境影响报告表。内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司委托我公司完成该项目的环境影响评价工作。我公司结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过现场勘察、调研和查阅，并依据有关资料和在同类工程分析、类比的基础上，按照环评技术导则的要求，编制了该建设项目的环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批。
二、项目基本情况

项目名称：内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司煤厂改扩建项目

建设单位：内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司

建设性质：扩建
建设地点：本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇公盖梁村，场地中心地理坐标为E111°13′11.794″，N39°29′52.808″，项目地理位置图见附图1，本项目与汇隆煤矿位置关系图见附图2。

总投资：建设项目总投资4380万元，其中环保投资494.10万元，占总投资的11.28%。

项目占地：占地面积9.7072hm2
劳动定员及工作制度：生产管理人员依托现有煤矿人员，仅增加生产工人35人，年工作制度为330d，两班生产，一班检修，每天生产16小时。

建设内容：本项目是汇隆煤矿配套洗选煤厂，选煤厂设计能力 600万吨/年，采用重介洗选工艺。主要建设内容包括主厂房、原煤棚、劣质煤仓、产品仓、矸石仓、带式输送机栈桥、机修车间及材料库、浓缩车间及泵房、办公综合楼以及相应环保措施。建设项目工程情况一览表见表2-1。

项目组成一览表见下表。

表2-1  项目组成一览表

工程内容

工程名称

建设内容

备注

主体工程

主厂房

主厂房占地面积约597.3m2，层高30m，主体五层（包括块煤分选系统、粗煤泥系统、压滤系统、空压机房、介质库），钢框架结构，内设1条生产线，日洗选18181.81t原煤。一层布置各种桶、泵、混煤转载带式输送机、混煤出厂带式输送机机尾；一层、二层之间的夹层布置块精煤破碎机、煤泥破碎机；二层布置离心机、磁选机、压滤煤泥收集刮板、压滤煤泥转载刮板、块煤、矸石出厂带式输送机等；三层布置精煤脱介筛、矸石脱介筛、压滤机等；四层布置重介浅槽分选机、分级旋流器、原煤分级脱泥筛等；五层布置原煤入洗带式输送机机头等。

已建
原煤棚
设有一座全封闭的原煤棚，钢架结构，占地面积约10000m2，L×B×H=100*100*38，容量约30000t，存储时间约为1.5d。在全封闭的原煤棚内设置2个受煤坑，并在受煤坑后端放置破碎站（优质煤破碎站和劣质煤破碎站），破碎站为厂家整体设备，该工序仅对原煤进行破碎，优质煤破碎站将原煤通过刮板破碎一体机进行粗破，破碎至200mm后给入下方二级破碎机，二级破碎机可将其破碎至50mm，破碎后的煤经优质煤仓带式输送机传送至优质煤仓；劣质煤破碎站仅考虑一级破碎，原煤通过刮板破碎一体机进行粗破，破碎至200mm后给入下方带式输送机并运至劣质煤仓。
已建
浓缩车间及泵房

占地面积约9.1m2，2台Φ15m高效浓缩机（1台工作，1台备用）；2台压滤机，煤泥水均进入浓缩机处理，煤泥水闭路循环不外排；浓缩池(容积600m3)为防水钢筋混凝土结构，屋面结构为门式钢架；泵房地下部分为防水钢筋混凝土结构，地上部分为钢筋混凝土框架结构。地面进行硬化并防渗，防渗系数不大于1×10-7。
已建
储运工程

带式输送机栈桥

劣质煤破碎站至劣质煤仓带式输送机栈桥，占地面积约791m2，长度约71.2m，采用钢楼面。

已建
劣质煤仓至主厂房带式输送机栈桥，占地面积约321.6 m2，长度约80.4m，框架结构楼面以上采用轻钢小门架，柱下为钢筋混凝土基础，栈桥楼面采用组合楼板。

主厂房至矸石仓带式输送机栈桥，占地面积约250m2，长度约65.70m，框架结构楼面以上采用轻钢小门架，柱下为钢筋混凝土基础，栈桥楼面采用组合楼板。

主厂房至产品仓块煤带式输送机栈桥，占地面积约526.7m2，长度约138.6m，框架结构楼面以上采用轻钢小门架，柱下为钢筋混凝土基础，栈桥楼面采用组合楼板。

主厂房至产品仓混煤带式输送机栈桥，占地面积约554m2，长度约44.7m，框架结构楼面以上采用轻钢小门架，柱下为钢筋混凝土基础，栈桥楼面采用组合楼板。

优质煤破碎站至产品仓带式输送机栈桥，占地面积约741m2，长度约55.3m，采用钢楼面。

劣质煤仓

占地面积约271.6m2，1座Φ18米的圆筒仓，容量5000t。
已建
产品仓

占地面积约1086.3m2，混凝土框架结构，4座Ф18m圆筒仓，储存量为4×5000t；1#产品仓储存块煤（粒度200～50mm），2#产品仓储存混煤（粒度50～0mm）。3#、4#产品仓储存优质煤（原煤破碎至50mm）。

已建
矸石仓

占地面积约122.7m2，1座Φ12m的圆筒仓，储存量为2000t。

已建
机修车间及材料库

占地面积约656m2，用于日常检修设备。

已建
运输道路

项目外部运输道路利用现有矿井及选煤厂对外公路道路，进入场内新建砂砾石道路，采用25cm厚天然砂砾垫层，25cm厚6%水泥稳定碎石基层，15cm厚水泥混凝土面层。
外部运输道路依托现有运输道路，进入场内道路新建

危废库

汇隆煤矿已建危废库（面积50m2）一座，危废库地面已进行防渗，基础垫层+2mmHDPE膜+15cm厚水防渗泥硬化+环氧砂浆涂层，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；危废库房内外均设有视频监控设施。

依托，2023年3月21日危废库取得环评批复（鄂环审字【2023】8号），2023年6月15日通过竣工环境保护自主验收。
辅助工程

办公综合楼

主体二层，钢筋混凝土框架结构，占地面积约531.9m2。

已建
事故池
厂区设有1个事故池（容积600m3），位于浓缩车间，用于收集事故状态下的生产废水。
已建
公用

工程

供电

汇隆煤矿已建成10kV架空电源线路一回，引自榆树湾供电所110kV变电站10kV侧，可满足本项目用电需求。
依托

供水
生活用水和生产用水均由内蒙古科源水务有限公司供给。

依托

排水
生活污水

排入新建化粪池（容积6m3），定期清掏拉运至汇隆煤矿污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺）处理后回用于矿区洒水抑尘。

依托

煤泥水

采用浓缩机处理，厂房内的跑、冒、滴、漏、地板冲洗水等收集后引入煤泥水处理系统，煤泥水处理后循环使用。设有事故浓缩机，可实现煤泥水一级闭路循环。

新建

供热
供暖采用超低温型空气源热泵采暖机组，供热总负荷2760KW，各转运站、皮带机通廊均设置散热器集中采暖，采暖热媒为95~70℃热水。
依托

环保

工程

废气

原煤堆存粉尘

全封闭原煤棚内共设置喷雾洒水抑尘装置6套，其中2个受煤口各设置1套，剩余4套均匀布设于原煤棚内堆存等其余区域，实现棚内全域及落煤环节抑尘覆盖。
新建

破碎粉尘
原煤棚采取全封闭钢结构，破碎工序设于原煤棚内，在2台破碎设备产尘点上方各设置1个集尘罩（集气罩共2个）经1个布袋除尘器处理后由高出楼顶3米的排气筒排放（排气筒距地面高度41m，楼高38m），集气效率90%，除尘效率约99%。
新建

筛分粉尘

筛分工序设于全封闭主厂房内，在筛分机上部（主厂房顶部）布设1套喷雾洒水抑尘装置，筛分机本体采用全封闭型式，设备各连接接口均采用篷布包裹密封；原料煤经预加湿处理后进入筛分环节，通过“原料湿法预加湿+筛分机本体全封闭+接口篷布密封+主厂房全域全封闭” 的组合措施，管控筛分过程无组织粉尘排放，确保厂界无组织颗粒物浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5标准要求。
输送转载粉尘

全封闭式输煤廊道，带式输送机走廊及其转载点采用喷雾抑尘装置，共设置6套喷雾抑尘装置。 

新建

产品堆存

产品仓（1#产品仓储存块煤，2#产品仓储存混煤。3#、4#产品仓储存优质煤）全部采用全封闭结构，仓体自带喷雾除尘装置。

新建

道路扬尘
道路全部进行水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘。

新建

废水

喷淋水

全部带入产品和蒸发损耗，无废水外排。

新建

生活污水

生活污水经收集后排入化粪池（容积6m3），定期清掏拉运至汇隆煤矿污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺）处理后回用于厂区洒水抑尘。
依托

生产废水

洗煤废水、压滤废水及煤泥滤水，经高效浓缩池(容积600m3)澄清浓缩处理后，进入清水池(容积160m3)回用于洗煤工序，不外排。

新建

地面冲洗废水
地面冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产，不外排。

噪声

各设备置于全封闭的车间内，优先选用低噪声设备，风机采取消声、泵类采取减振措施，厂房隔声等措施。

新建

固废

生活垃圾

统一收集后由环卫部门统一处理。

新建

煤矸石

煤矸石运至矸石仓（容量2000t）临时贮存，排入汇隆煤矿内排土场。

废润滑油、废油桶

暂存于汇隆煤矿工业场地已建成危废库（占地面积50m2，2023年6月已验收），定期交由有资质单位进行安全处置。

依托

废铁屑

磁选过程产生少量废铁屑，定期清理外售废品收购站。

新建

防渗措施

厂区设置分区防渗：

① 重点防治区防渗措施：已建危废库（面积50m2）一座，地面已进行防渗，基础垫层+2mmHDPE膜+15cm厚水防渗泥硬化+环氧砂浆涂层，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；危废库房内外均设有视频监控设施；
② 一般防治区防渗措施：机修车间及材料库、主厂房、原煤棚、产品仓、破碎站、浓缩车间、化粪池、矸石仓、劣质煤仓，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb>l.5m，K≤lx10-7cm/s，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。

③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域采用10cm-15cm的普通水泥硬化处理。

危废库依托现有工程

绿化

绿化面积12690m2
新建

三、拟建项目拐点坐标

拟建项目厂址拐点坐标见下表。

表2-2 拟建项目拐点坐标

内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂项目坐标表

地块编号

点号

2000坐标系

X

Y

地块1

1

4374077.5522 

37518913.2445 

2

4374022.0875 

37519018.7859 

3

4373959.1866 

37519039.3957 

4

4373836.8484 

37519039.6871 

5

4373655.8390 

37519040.1175 

6

4373611.8189 

37518920.0860 

7

4373611.3362 

37518713.2648 

8

4373613.9385 

37518716.0277 

9

4373631.1612 

37518736.5838 

10

4373668.9401 

37518758.8067 

11

4373700.6076 

37518768.2514 

12

4373747.8312 

37518781.0295 

13

4373765.0539 

37518789.9187 

14

4373767.8317 

37518809.9192 

15

4373783.9433 

37518817.1416 

16

4373806.1661 

37518839.3645 

17

4373835.0558 

37518852.1426 

18

4373859.7246 

37518792.2907 

19

4373972.8943 

37518846.6108 

20

4373973.3850 

37518846.8464 

21

4373973.3634 

37518846.9095 

1

4374077.5522 

37518913.2445 

四、项目主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-3 主要设备一览表

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
一
破碎站
1
劣质煤破碎站
最大处理能力Q=1500t/h
套
1
刮板破碎一体机
入料≤1000mm，出料≤200mm
台
1
2
优质煤破碎站
最大处理能力Q=1500t/h
套
1
刮板破碎一体机
入料≤1000mm，出料≤200mm
台
1
二级破碎机
双齿辊通过式破碎机，最大处理能力Q＝1500t/h
入料≤200mm 排料≤50mm
台
1
二
块煤浅槽分选系统
1
原煤分级脱泥筛
双层弛张筛36100，上层固定筛板：Ф25/50mm，下层弛张筛板：Ф13mm(6mm)；润湿段Φ=3.0mm
台
1
2
重介浅槽分选机
W18F54，Q=520t/h
台
1
2
精煤脱介筛
2.4×7.3单层直线筛，筛孔50mm/1.0mm
台
1
3
精煤离心机
Φ1200mm卧式振动离心机
台
1
4
矸石脱介筛
2.4×4.8单层直线筛，筛孔1.0mm
台
1
5
磁选机
Φ1.2×3m，单滚筒
台
2
三
粗煤泥回收系统
1
煤泥分级旋流器组
2×Φ500mm
组
1
2
粗煤泥离心机
Ф1200mm卧式刮刀离心机
台
1
四
细煤泥回收系统
1
高压压滤机
压榨压力30公斤，F=500m2
台
2
2
浓缩机
Φ15m，高效浓缩机
台
2
一用一备
五、原辅料消耗
本项目原辅材料及能源消耗见表2-4。

表2-4  本项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

年用量

备注

1

原煤

600万t

汇隆煤矿

2

电

14130326 kW·h

汇隆煤矿已建成10kV架空电源线路一回，引自榆树湾供电所110kV变电站10kV侧。可以满足本项目用电。
3

水

83095.8m3
生活用水和生产用水均由内蒙古科源水务有限公司供给。
4

介质

3409t

介质均为购买成品，汽车运输，储存于介质库。
5

絮凝剂

600t
外购拉运到材料库储存。
（1）原煤

本工程原煤由汽车运入厂区，项目原料煤煤质情况见下表。

表2-5  原煤煤质成分一览表

成分

水分(Mad%)

灰份(Ad%)

挥发份(Vdaf%)

全硫(Std%)

干燥基高位发热量Qgr,d(MJ/kg)

含量

2.10～6.75

18.89～25.87

38.00～39.82

0.71-1.28

21.97～24.66

（2）介质粉

本项目使用的重介质为重悬浮液，即磁铁矿粉与水配置的悬浮液，主要成分为四氧化三铁，化学式Fe3O4，为黑色或黑红色粉末，无臭，不溶于水、醇，溶于浓酸、热强酸，密度4.8-5.1g/cm3，闪点7℃。洗煤厂用磁铁矿粉主要技术指标有磁性物含量应达到95%以上，密度为4.5g/cm3左右，外在水分小于8%，硫分小于3%等。

（3）絮凝剂

主要成分为聚丙烯酰胺(PAM)，是一种线型高分子聚合物，白色至淡的黄色颗粒，分子式为(C3H5NO)n，分子量一般在1000-1800之间，密度为1.3g/cm3，稀释后呈无色液体，无臭。

表2-6  物料平衡一览表

物料输入

物料输出

原料

总用量（t/a）

名称

产量（万t/a）

备注

原煤

6000000

精煤
225
外售

混煤

291
矸石
84
排入汇隆煤矿内排土场。

絮凝剂

600
布袋除尘器收集的粉尘
4009t
收集粉尘掺入煤泥中外售。

介质粉

3409
合计

6004009
合计

6004009
/

六、产品方案

本项目原煤使用量600万吨，均来自汇隆煤矿，本次建设项目主要产品为精煤、混煤和矸石，产品方案情况如下。

表2-7  项目产品情况一览表

产品方案

规格

产品指标

产量

产率

灰分

水分

mm

Ad%

Mt%

t/d

10kt/a
%

精煤
(1)200-50mm 

28.62 
5.50 
6810
225 
37.5 
(2)50-3mm 

27.64 

8.00 

3379
112
 18.67
粗煤泥
(3)3.0-0.15mm 

43.97 

12.00 

1103 

36
6 

煤泥

(4)0.15-0mm 

44.36 

22.00 

376 

12
2 

末煤旁路

(5)6-0mm

44.70 

6.00 

2424 

131
21.83 

矸石

(6)200-50mm 

67.78 

10.00 

2786

47
7.83
(7)50-3mm 

72.79 

12.00 

2104 

37 

6.17 

块精煤
200×50mm(1)

28.62 

6.00 

6288 

225
37.5 

混煤

50×0mm(2)~(5)

37.75 

9.16 
7002

291
48.5 

矸石

200x3mm(6)~(7)

69.94 

10.87 

4890 

84
14 

合计

43.25

18180

600

100

七、平面布置图布置

本次拟建项目场地位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇公盖梁村，汇隆煤矿矿区东侧空地上，场内设施主要建设内容包括主厂房、破碎站、劣质煤仓、产品仓、矸石仓、带式输送机栈桥、机修车间及材料库、浓缩车间及泵房、办公综合楼等。

项目总平面布置图见附图3。

八、公用工程

1、给排水

本项目用水主要包括生产用水和生活用水，生活用水和生产用水均由内蒙古科源水务有限公司供给。

（1）用水

①生活用水

本项目新增35人，根据《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》(DB15/T385-2025)，生活用水量按80L/人·d，则职工生活用水量为2.8m3/d（924m3/a）。

②生产用水

A.洗煤用水

本项目洗煤废水采用闭路循环水洗煤工艺，不排放。根据《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》(DB15/T385-2025)，本项目洗选用水定额取0.1m3/t原煤，根据建设单位提供资料，选煤厂脱粉后块煤入洗量为492t/h，小时用水量为49.2m³/h，每天生产16h考虑，每天生产补水量787.2m³/d（259776 m³/a）。本项目入选原煤600万t/a，根据经验，洗煤损失水量为洗选工艺煤质带出水约8L~12L/t，则煤质带出水量及损失水量约218.2m3/d（即洗煤补充水量218.2m3/d、72006m3/a），则全年循环水量187770m3/a。
B.地面冲洗用水

根据《煤炭洗选工程设计规范》中室内地面冲洗水给水定额4L/(m2·次)~6L/(m2·次)，本项目用水量按5L/(m2·次)计，洗煤车间面积为597.3m2，地面清洗面积按车间面积的30%计，冲洗次数为每天一次，则地面冲洗水约为0.9m3/d，297m3/a。

C.抑尘用水

本项目各产品转载点等起尘处均需洒水抑尘，装卸、运输车辆洒水抑尘，根据建设单位提供，喷雾除尘装置每天消耗水量约为22.4m³/d，7392m3/a，降尘用水随物料带走或蒸发损耗。

D.绿化用水

根据《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T385-2025）“行业代码、N7840”、“行业类别、城市绿化管理”、“行业名称、附属绿地”、用水定额先进值“1.1L/m2·d”的定额标准；本项目绿化用水定额分别为1.1L/m2·d，绿化面积1.269hm2，则绿化用水量为13.96m3/d，绿化季按照180 天算，则用水总量为2512.8 m3。

E.消防用水

消防用水量按室内消火栓用水量20L/s，室外消火栓用水量30L/s，火灾延续3h；消防炮用水量60L/s，火灾延续1h，则一次消防用水量为756m3。

（2）排水

本项目产生的废水包括煤泥水、厂区地面冲洗废水、生活污水等。

①生活污水

本项目运营期生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量2.24m3/d，739.2m3/a，生活污水排入新建化粪池（容积6m3），定期清掏依托汇隆煤矿污水处理站处理达标后用于洒水抑尘、绿化，不外排。

本次生活污水依托可行性分析：汇隆煤矿污水产生量为11.136m3/d，汇隆煤矿现有污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺），完全满足本项目日最大2.24m3/d的污水处理需求。
②生产废水

A.煤泥水

本项目洗煤废水经浓缩、压滤、沉淀后全部回用于洗煤工序，实现闭路循环，不外排。

B. 地面冲洗废水

本项目地面冲洗用水量0.9m3/d，297m3/a。损耗按20%计，则地面冲洗废水最大排水量约0.72m3/d、237.6m3/a，主要污染物为SS，冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产，不外排。

本项目用、排水量见下表。

表2-8  项目用水情况一览表

序号

名称

用水量

废水产生量

损耗水量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

1

生活用水

2.8
924
2.24
739.2
0.56
184.8
2

洗煤用水

787.2
259776
/

/

218.2
72006

3

洗煤补充用水

218.2
72006

/

/

/

/

4

地面冲洗用水

0.9

297

0.72

237.6

0.18

59.4

5

降尘用水

22.4

7392

0

0

22.4

7392

6

绿化用水

13.96

2512.8

/

/

13.96

2512.8

7

消防用水

/

756

/

/

/

/

合计

1045.46
343663.8
2.96
976.8
255.3
82155
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图2-1  项目水量平衡图（单位：m3/a）
2、供电

项目用电汇隆煤矿已建成10kV架空电源线路一回，引自榆树湾供电所110kV变电站10kV侧，可满足本项目用电需求。
3、采暖

项目供暖采用空气源热泵采暖机组。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

1、施工期工艺流程

本项目所有施工项均在厂区选定的场地内进行，施工前要进行必要的施工准备，包括四通一平（水、电、路、通讯、平整土地）、施工招标、施工队伍进驻、施工材料的准备、主体工程建设、设备订货、施工组织的安排等。施工行为会产生扬尘污染，施工机械和运输车辆会产生尾气、噪声、冲洗废水污染，施工人员在施工期间会产生少量生活垃圾和生活污水。

本项目施工期工艺流程及产污环节示意图见图2-2。

[image: image4.png]G N WS Now w.s G N W.s
SHTE wERE BAER
G: S N:EE W Bk s: EHEES




图2-2  施工期工艺及产污流程图
2、施工期产排污环节

本项目施工期主要为基础工程建设及配套设备的安装调试，施工废气主要在土方施工、物料运输及散装物料堆放环节；施工期废水为施工人员产生的生活污水和运输车辆冲洗废水；施工期的噪声主要来源于设备安装工作时使用工具的机械噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声；施工期固体废物主要来自土石方工程产生的挖方以及设备安装工作产生的建筑垃圾。

二、运营期工艺流程及产排污环节

汇隆露天矿区位于准格尔煤田西南端，受区域地质构造影响，矿区煤层煤质不稳定。建设单位结合矿区煤层钻探成果、露天采煤工艺特点及煤层夹矸赋存实际情况，对开采原煤进行分质分类界定：无夹矸（或夹矸占比极低）且煤质指标优良的原煤界定为优质煤，含夹矸原煤界定为劣质煤。矿区开采原煤中优质煤与劣质煤占比约1:2，本次评价按开采实际比例，确定优质煤处理量约200万吨/年、劣质煤处理量约400万吨/年。

本项目运营期生产工艺包括破碎和洗煤工艺。

（1）毛煤破碎

①优质煤破碎站：

原煤经过人工初选，煤质灰分较低的原煤仅考虑破碎环节，设置优质煤破碎站一座，优质煤储存仓两座，每个仓的容积为5000吨。

原煤由汽车运至优质煤破碎站后直接倒入破碎站料斗内，料斗下方通过刮板破碎一体机进行粗破，破碎至200mm后给入下方二级破碎机，二级破碎机可将毛煤破碎至50mm，破碎后的毛煤经密闭的皮带输送机运至产品仓进行储存。

②劣质煤破碎站：

原煤经过人工初选，煤质灰分较高的需要通过洗选排矸降低灰分提高发热量，设置劣质煤破碎站一座，进行一级破碎，保证原煤入洗粒度上限不超过200mm即可。

原煤由汽车运至劣质煤破碎站后直接倒入破碎站料斗内，料斗下方通过刮板破碎一体机进行粗破，破碎至200mm后给入下方带式输送机并运至劣质煤仓进行储存。

（2）主洗系统

①选前筛分脱泥

由于细颗粒在重介浅槽分选机里分选效果较差，影响洗选块煤脱介效果，而且会增加煤泥水系统负担，所以采用选前预湿脱泥工艺。原煤分级、预湿脱泥作业设在主厂房，由双层驰张筛完成，分级筛孔13（6）mm，前段脱泥筛孔Φ3mm，原煤经分级后，200～13（6）mm块煤进入筛子前段Φ3mm预湿脱泥，筛下水进入煤泥水桶。经脱预湿泥后的块煤进入重介浅槽分选机。

②重介浅槽分选

进入洗选系统的200～13（6）mm块煤经重介浅槽分选出精煤和矸石两种产品。矸石经直线振动筛脱介脱水后作为最终产品运往矸石仓；精煤经固定筛一次、香蕉线筛二次脱介脱水分级后，筛分出200～50mm和50～3mm二个粒级。50～3mm 进入离心脱水机脱水，成为50～3mm洗末煤产品。200～50mm作为既可以作为块精煤产品给入块煤上仓带式输送机也可以经精煤破碎机破碎至-50mm后与50～3mm一起作为混煤产品。

③介质循环和净化

精煤脱介筛和矸石脱介筛下的大部分合格介质返回介质桶循环使用；精煤脱介筛和矸石脱介筛下的稀介质和分流箱分流出的一小部分合格介质一起自流进入磁选机磁选回收，磁选精矿返回介质桶，磁选尾矿自流到煤泥水桶。

(4)煤泥水处理

煤泥水进入煤泥水桶后经泵打入分级旋流器组，分级旋流器底流经弧形筛预脱水后进入煤泥离心机脱水，成为最终产品。筛下水和煤泥离心机离心液以及分级旋流器溢流一起进入浓缩机浓缩。浓缩机溢流返回循环水系统重复使用，浓缩机底流用高压水压榨压滤机脱水回收。

设置2台浓缩机（一用一备），以保证煤泥厂内回收、洗选废水闭路循环不外排。

2、主要污染工序

（1）废气：原煤装卸堆存、筛分及破碎过程中产生的煤尘、物料转载过程产生的粉尘、运输车辆产生的粉尘等。
（2）废水：①生活污水；②煤泥水；③地面冲洗废水。
（3）噪声：各类设备运转以及汽车运输过程中产生的噪声。

（4）固体废物：①煤矸石；②废铁屑；③废润滑油和废油桶；④生活垃圾。
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图2-2 运营期工艺流程及产排污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有300万吨选煤厂环保手续情况
现有300万吨选煤厂工程于2016年10月28日由原鄂尔多斯市生态环境保护局以“鄂环评字[2016]126号”文出具《关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿洗煤厂项目环境影响报告表的批复》；于2018年8月31日由原鄂尔多斯市生态环境保护局以“鄂环监字[2018]37号”文出具《关于内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿洗煤厂项目竣工环境保护验收意见的通知》，项目位于准格尔旗龙口镇公盖梁村，属新建项目。年洗选原煤300万吨，采用跳汰洗选工艺。主要建设内容包括原煤棚、破碎车间、准备车间、主厂房、浓缩车间、产品煤棚、矸石棚等洗煤厂供暖及办公生活区均依托煤矿。项目于2017年3月开工建设，2017年8月投运。配套的噪声、固废污染防治设施同步投入使用。
内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司于2022年9月28日取得排污许可证，证书编号9115062205390402XN001C。

2024年6月17日编制完成《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mt/a）改扩建项目突发环境事件应急预案》，并在鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局备案，备案编号:150622-2024-080-L。
2、现有工程环境影响分析

根据《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿洗煤厂项目竣工环境保护验收报告》、《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mt/a）改扩建项目环境影响报告书》、《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mta）改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》及现场勘查情况，现有污染物排放情况如下：
（1）废气

根据2018年8月的《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿洗煤厂项目竣工环境保护验收报告》，原煤准备车间未设置袋式除尘器除尘，在原煤破碎车间通过设置20个呈矩阵式排练的喷淋洒水装置进行有效的抑尘，破碎除尘采用喷淋洒水装置；厂区供暖锅炉依托内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（0.3Mt/a）项目，通过“布袋除尘+双碱法脱硫”处理锅炉烟气；选煤厂原煤储存于全封闭储棚内；产品仓全封闭；矸石储存全封闭。原煤破碎车间设置为全封闭，有效的起到抑尘的作用。

2023年12月，《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mt/a）改扩建项目环境影响报告书》中对选煤厂现有问题提出整改，原煤破碎筛分车间设置集气罩+袋式除尘器+一根15m高排气筒，处理后的废气经15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4有组织排放限值要求。将现有燃煤锅炉改造为电锅炉或其他清洁燃料锅炉。

2024年8月，《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mta）改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》对环评提出的整改问题进行了验收时落实，原煤破碎筛分车间设置集气罩+袋式除尘器+一根15m高排气筒，处理后的废气经15m高排气筒排放。根据验收监测结果，颗粒物监测结果能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4标准限值要求。企业已拆除现有燃煤锅炉。

根据2025年9月19日内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司第三季度自行检测结果显示，选煤厂厂界无组织颗粒物最大排放浓度0.577mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）表5无组织排放限值要求；破碎车间除尘器排口最大排放浓度3.4mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）表4标准限值要求。
（2）废水

生活污水经现有化粪池后由“格栅池+沉淀池+过滤池+生物滤池+二氧化氯发生器”污水处理装置处理，处理后回用于降尘用水或绿化用水。

洗煤废水、压滤废水、煤泥滤水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，实现闭路循环，不外排。地面冲洗废水经沉淀池收集回用于洗煤工序，不外排。

（3）噪声
洗煤厂厂区采用低噪声设备，采取减振、 消声、隔声等降噪措施。

根据2018年4月选煤厂验收监测报告，昼间噪声值范围在 53.1-54.2dB(A)之间，夜间噪声值范围在45.5-49.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中2类（昼间 60dB（A），夜间50dB（A）标准限值。

根据2025年9月19日内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司第三季度自行检测结果显示，选煤厂厂界昼间噪声值在53.5dB（A）-57.2dB（A）之间，夜间噪声值在44.1dB （A）-47.3dB（A）之间，昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（4）固体废物

①矸石：洗选煤厂内产生矸石（30万吨/年）储于全封闭储棚内，产生的矸石集中收集后主要排入煤矿内排土场，部分外售至准旗中元煤炭有限公司。 

②煤泥：项目煤泥的产生量为7万吨/年，煤泥储存于洗选厂房的东南侧的煤泥池内，储存池地面采用防水水泥进行硬化，起到防渗的作用。最终外售至鄂尔多斯市益源再生资源有限责任公司。 

③生活垃圾：生活垃圾集中收集后，定期拉运至当地环卫部门进行处理，并与当地环卫部门签订了拉运协议。
3、现有工程存在的主要环境问题
根据现场踏勘及企业自行监测数据，现有项目废气、噪声排放达标，废水全部回用，不外排，固废均得到合理处置。

本项目于2025年9月15日开工建设，根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》环政法函[2018]31号，项目属于“未批先建”违法行为。2026年4月3日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环罚[2026]4-5号”文为该行为作出行政处罚，处罚决定已履行完毕。
4、本次“以新带老”措施
内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司运营过程中发现现有300万吨/年配套洗煤厂运行年久，出现设备老化，维修难度大、成本高，长期运行下去会出现无法支撑正常生产运营。为了保证选煤厂生产能力与矿井相匹配，拟将汇隆煤矿配套选煤厂建设为同等规模配套选煤厂，建设单位决定在矿区东侧空地处新建一座洗煤厂，采取重介洗选工艺，该选煤厂为汇隆煤矿唯一配套选煤厂，选煤厂设计能力600万吨/年，建成后可保障项目稳定运行。本项目建成运行后将针对现有跳汰生产线（300万吨/年）配套储煤棚可继续作为煤炭暂存周转，主厂房及洗选设备汇隆煤矿不再继续使用。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境

（1）区域达标分析判定

根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目位于鄂尔多斯市准格尔旗，属于环境空气质量达标区。

（2）其他污染物环境质量现状监测

本项目大气环境质量特征因子引用内蒙古宏智检测技术有限公司2024年8月29日-2024年9月3日、2024年9月5日对《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司汇隆煤矿露天尾坑生态修复治理项目环境影响评价报告书》中所做的现状监测，监测布点图见附图4。

（1）监测布点

在项目区下风向共布设1个监测点位，其具体位置见下表3-1所示。
表3-1  环境空气监测点布设表

序号

监测点位

监测因子

坐标

相对位置/距离

G1

项目区下风向
TSP

E111°11'52.97"，N39°29'9.61"
项目边界SE/400m
（2）监测项目

根据环境影响要素和建设项目主要污染因子的分析，其他污染物为TSP。监测期间同步观测风速、风向、气温、气压。

（3）监测时间与频率

连续监测7天，TSP测24小时均值；

TSP每日应有24小时采样时间，小时均值每小时至少有45min采样时间。同时观测风向、风速、总云量等气象条件。

（4）采样及分析方法

环境空气具体检测项目分析方法及方法来源详见下表。

表3-2 环境空气污染物分析方法及来源

序号

检测项目

检测方法

方法来源

使用仪器

检出限(mg/m3)

测定下限/测定范围(mg/ m3)

1

TSP

重量法

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995

电子天平 ESJ210-4B

0.001

----

（5）评价方法

①单因子评价指数

采用单因子评价指数法进行评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi——i评价因子的单因子评价指数；

Ci——i污染因子的实测浓度，mg/m³；

Si——i污染因子的评价标准，mg/m³。

对原始监测数据进行汇总，统计各测点各污染因子的日均浓度范围和超标率，并计算最大值超标倍数、平均浓度和评价指数Pi。

在数据统计时，凡监测浓度值小于方法检出限的，按1/2检出限参加统计计算。

②超标率和最大值超标倍数

超标率和最大值超标倍数计算公式如下：
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式中：α—超标率，%；

m—超过标准限值的监测数据个数；

n—监测数据总个数。

[image: image7.png]



式中：β—最大值超标倍数（倍）；

Cimax—i污染物最大监测值，mg/m³；

Coi—i污染物评价标准限值，mg/m³。

监测及评价结果

本项目采用单因子指数法进行评价，各监测点浓度和日平均浓度单因子指数见表3-3。

表3-3  监测因子评价指数表

检测项目

TSP

采样日期

检测结果（μg/m³）

标准值

是否超标

项目区下风向

检测值

单因子评价指数（%）

2024.08.29

103

34.33 
300

达标

2024.08.30

101

33.67 
2024.08.31

65

21.67 
2024.09.01

52

17.33 
2024.09.02

46

15.33 
2024.09.03

51

17.00 
2024.09.05

49

16.33 
由上表可知，监测期间，监测点位的TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2浓度限值二级标准限值要求。
2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）（环办环评〔2020〕33号），声环境保护目标范围为厂界外50米。根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无居民，无声环境保护目标。故不进行声环境质量现状监测。

3、水环境质量现状

（1）地下水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上可不开展地下水环境质量现状调查。本项目为洗煤厂建设项目，洗煤废水经浓缩机浓缩处理后，闭路循环使用，不外排；地面冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产；生活污水经厂区内的化粪池收集后，定期拉运至汇隆煤矿已建设的生活污水处理厂进行处理，回用于场区抑尘、绿化等；本项目产生的生产废水及生活污水均得到妥善处置，无乱排乱放现象。在正常情况下不会对地下水环境和土壤环境产生影响。为防止污染地下水和土壤，机修车间及材料库地面采取基础防渗+2mmHDPE防滲膜+防滲混凝土+环氧树脂漆，渗透系数<1x10-10cm/s，使防渗效果等效粘土防渗层Mb>6.0m，K≤1x10-7cm/s；原煤储棚、产品仓等地面采用三合土铺底，上铺10-15cm厚的P8水泥进行硬化处理，使防渗效果等效粘土防渗层 Mb>1.5m，K≤1x10-7cm/s；办公生活区、厂区地面(除绿化外)采用10cm-15cm的普通水泥硬化处理；采取上述措施后本项目对地下水环境影响较小。另本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可不开展地下水环境质量现状调查。

（2）地表水

本项目污水主要为生活污水、地面冲洗废水及煤泥水。生活污水经化粪池收集后运至汇隆煤矿生活污水处理站污水处理设施处理，全部回用于抑尘、绿化等；地面冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产，不外排；生产过程煤泥水采用洗水闭路循环系统，经过浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排。故本项目不涉及污水的直接排放。根据调查，项目区周边无地表水体，故本次评价不开展地表水现状监测。

4.土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

本项目洗煤废水循环利用不外排，地面冲洗废水排至主厂房旁浓缩水池进行回收，循环使用，不外排；生活污水排入厂区新建化粪池（6m3），定期清掏运至汇隆煤矿已建设的生活污水处理站处理，处理后回用于厂区抑尘、绿化等，产生的废水均不外排，场地进行硬化防渗处置，故原则上不存在地下水及土壤污染途径。因此本项目无需开展土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	根据《建设单位建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）中关于环境保护目标的规定：

（1）大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；
（2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；
（3）地下水：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；
（4）生态环境：本项目用地范围内无受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。
项目周边环境敏感点情况见表3-4。

表3-4  环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

保护级别

环境空气

项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标。

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表 2 浓度限值二级标准限值
声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

地下水

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标准
	一、大气污染物排放标准

项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；运行期厂界无组织颗粒物废气排放浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 煤炭工业无组织排放限值，破碎产生的有组织颗粒物排放浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中的排放限值要求，具体见下表。

表3-5  大气污染物排放标准

时期

排放方式

污染物

标准限值（mg/m3）

执行标准

施工期

无组织废气

颗粒物

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

表3-6  煤炭工业污染物排放标准

污染源

污染物

执行标准

标准来源

颗粒 物

有组织颗粒物

80mg/Nm3或设备除效率>98%

《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4煤炭工业大气污染物排放限值

无组织颗粒物

周界外浓度最高点≤1.0mg/m3

《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5煤炭工业无组织排放限值

注：（1）周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。

二、噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中有关规定；运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表3-7  环境噪声排放标准单位：dB（A）

执行标准

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》
70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

60

50

三、固体废物及危险废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

四、废水排放标

中水回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。

表3-8  煤炭工业废水污染物排放标准

标准名称及级（类）别

污染因子

标准值

备注

单位

数值

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

pH

/

6～9

中水

色度

mg/L

30

浊度

10

溶解性总固体

1000

BOD5
10

氨氮

8

阴离子表面活性剂

0.5

溶解氧

2.0

总氯

0.2

铁

/

锰

/

大肠埃希氏菌

无



	总量

控制

指标
	根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物总量控制指标为COD、NH3-N、VOCs、NOX；根据《全国主要污染物排放总量控制计划》，确定项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。

本项目不涉及总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、大气环境影响分析

1、施工期大气环境影响分析及防治措施

本项目在施工过程中对大气环境影响主要因素有施工场地扬尘、运输车辆扬尘、施工机械尾气等。

（1）施工扬尘

施工期废气主要来自于表土剥离、场地平整及开挖、装卸和运输过程产生的扬尘。

施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工区土质结构、施工期气象条件等诸多因素有关，扬尘量的确定是一个非常复杂的问题本评价采用类比现场实测资料来分析施工扬尘对环境的影响，类比某施工工地扬尘污染情况见表 4-1。施工场地采取洒水抑尘方式降低对大气环境的影响，采取洒水抑尘方式前后污染物排放浓度变化情况见表4-2。

表4-1 施工工地扬尘污染情况

监测位置

工地上风向50m

工地内

工地下风险

备注

50

100

150

范围值

0.303-0.328

0.409-0.459

0.434-0.538

0.356-0.465

0.309-0.336

平均风速2.7m/s

均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

表4-2 施工现场大气TSP浓度变化情况

距工地距离

10

20

30

40

50

100

浓度（mg/m3）

场地未洒水

1.75

1.30

0.78

0.365

0.345

0.330

场地洒水

0.437

0.350

0.310

0.265

0.250

0.238

由表4-1可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风速为2.7m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。施工现场扬尘随距离的增加其影响减小，影响范围一般在其下风向约150m范围内；由表4-2可以看出，施工现场采取场地洒水抑尘措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。

（2）运输车辆扬尘

在物料运输过程中，会产生运输扬尘，且如果施工场地未加硬化，施工场地泥土被运输车辆轮胎带到其它地方及公路上，泥土风干后会随着车辆的碾压和行驶，在场区和公路上形成二次扬尘，污染环境。为减少起尘量，本报告要求建设单位和施工单位加强运输散体物质车辆管理，对运输车辆采用加盖蓬布或将物料洒水等防护措施。本项目物料运输主要利用既有周围道路，扬尘产生量相对较少，扬尘属于粒径较小的降尘(0μm~20μm)，在未铺装道路表面(泥土)，粒径分布小于5μm的粉尘占8%，5μm~10μm的占 24%，大于30μm的占 68%，因此，临时道路、未铺装的施工道路极易起尘，环评要求路面采用砂砾石铺装路面，为进一步减少起尘量，有效地降低其对居民正常生活的不利影响，建议施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4 次~5 次，通过洒水可有效地减少起尘量 70%左右，从而降低施工扬尘对环境空气质量的影响。

为最大限度地降低项目施工场地和运输道路过程中扬尘对周边环境的影响，在施工期间应采取积极、有效的措施减少扬尘的产生和扩散。

①完善施工车辆的场内外运输道路，严禁无道行驶和道外行驶。出入施工现场的道路、施工便道及未铺砌的道路要定期洒水4~5次。以免产生扬尘。

②对离开工地的运输车辆，应该安装清洗车轮的清洗装置，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。

③土石方开挖过程要洒水防尘，开挖的土石方及建筑垃圾要妥善堆放，防止起尘。

④严格控制和规范车辆运输量和运输方式，粉状材料如水泥等应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，运输车辆应有篷布遮盖。

⑤限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，将其他区域减少至30km/h。

⑥要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。

⑦施工现场周边应设置符合要求的围栏，围栏高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。

⑧建筑工地脚手架外侧必须用密封式安全网封闭，封闭高度应高出作业面15m。

⑨在遇有4级以上大风时停止土方工程。

⑩工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

采取如上防尘治理措施后，施工扬尘可降低50%～70%。施工现场扬尘需满足《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。由此施工扬尘对区域环境空气产生的不利影响可明显降低，对大气环境影响可接受。

（3）施工机械尾气

施工机械废气主要来自于各种施工燃油机械及运输车辆的尾气排放。燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NO2、CO等，类比其它工程，NO2的浓度可达0.150mg/m3，其影响范围在200m以内的范围。通过采用燃用较高品质的燃油，设备、车辆等安装尾气净化装置降低尾气中污染物的排放，减少燃油尾气对环境的污染。

本项目所在区域的常年主导风向为西北风，根据现场调查结果，本项目下风问200m范围内没有居民、医院等敏感点，对周围环境影响较小。为进一步有效控制施工废气对周围环境的影响，本评价提出如下措施：

①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许在附近村庄进行运输作业和任意扩大施工路线；

②每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，不得进行土方作业；

③采用尾气排放达标的运输车辆，并对运输车辆和燃油机械安装尾气净化装置，定期对运输车辆、燃油机械、尾气净化装置等设备进行检测与维护；

④易产生粉尘物料采用封闭式运输，减少风起扬尘的产生;施工使用建筑材料存放于库房或严密遮盖，砂石、土方等散体材料必须覆盖。

在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最低，同时由于项目施工期较短，施工期污染随施工结束而终止，不会产生累积的污染影响，施工期废气对周围环境空气影响较小。

2、水环境影响分析及防治措施

施工期水污染源主要为施工废水和施工人员日常生活污水。施工废水主要有：地面建筑施工过程中砖石清洗、设备清洗等产生的废水，污染物为SS；生活污水量很少，主要污染物为SS、BOD5、COD和氨氮等。

（1）生产废水

施工生产废水主要为混凝土浇筑和养护过程中产生的废水、施工机械与运输车辆冲洗废水，主要污染物为SS。废水先经沉淀后，全部回用于施工机械设备和运输车辆冲洗，不外排。

（2）生活污水

生活污水主要是施工人员日常盥洗废水，项目施工人员20人，用水量按60L/d·人计，用水量为1.2m3/d，施工期为365天，生活污水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.96m3/d。该废水主要污染物是COD、SS、氨氮。施工人员生活污依托汇隆煤矿现有设施处置。

采取上述措施后，项目施工期间对区域水环境影响较小。项目施工期间，环评要求施工废水和生活废水不得以渗坑、渗井或漫流的方式直接排放。为进一步减少施工废水对周围环境的影响，本评价要求建设方加强工地用水管理，节约用水，避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水产生量。施工期废水的影响会随施工期的结束而结束。

3、噪声环境影响分析及防治措施

在施工期间需动用大量的车辆及施工机械，其噪声强度较大，对周围环境会产生噪声污染。主要施工机械有推土机、挖掘机、振捣棒、电锯、起重机及运输车辆等，这些施工机械的运行噪声值可达85～100dB（A）。经类比分析，昼间施工挖掘机、推土机和搅拌机等作业设备周围90m左右可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求；装载机等其他施工机械作业噪声昼间达标距离为30m左右。施工噪声影响对象为施工人员。

施工噪声属于短期影响，各种施工机械单机噪声相对较高，对周围环境影响较大，限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主，在施工的过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。

为了达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，建议采取以下措施：

（1）施工时尽量使用低噪声机械设备，在施工过程中安排专人进行保养维护，对施工人员进行操作培训，严格按照操作规程使用各类机械设备。 

（2）运输车辆通过要减速慢行以减低噪声。合理选择运输建筑材料的道路，尽可能避开敏感点。运输车辆穿越环境敏感点时限速、禁鸣。 

（3）对机械设备进行定期的维护、养护，物料装卸时轻拿轻放；

（4）合理安排施工时间，夜间22：00～6：00及中午12：00～14：00禁止施工。若必须连续施工作业时，须提前向有关部门提出申请，并应提前张贴公告通知周边可能受到影响的单位，经批准后，方可进行夜间施工。 

（5）承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地时要做到减速慢行，禁止鸣笛。

在采取以上措施后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。
4、固体废物环境影响分析及防治措施

本项目施工过程产生的固体废物包括施工土方、施工人员生活垃圾。施工土方应优先用于场地建设填方和覆盖用土，施工人员产生的生活垃圾进行集中收集，定期交由当地环卫部门集中处置，不会造成二次污染。本项目施工期间固体废物均能得到妥善处置，对周边环境不会产生明显影响。

5、施工期生态环境保护措施

本项目占地将破坏局部地表植被、改变局部土地使用功能等。因此，为控制施工活动对周围生态环境带来的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施：

（1）施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。

（2）对于受到施工车辆、机械破坏，临时占地及新开辟的临时便道等区域均要进行土地平整，凡有植被恢复条件的在适当季节进行植被恢复，以保持地表原有的稳定状态。

（3）在开挖土石方时，对施工区原有适宜植被生长的土层进行保护性堆存，堆放时注意表层土和深层土层分开放置，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的粘土，将表土层尽量用于绿化用土，减少弃方量。

（4）工程挖方应尽可能用于场地回填、绿化及道路建设，不得随意抛弃。

（5）工程各处开挖裸露，除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行硬化或结合后续绿化恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一。

综上所述，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后基本可消除。

	运营
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措施
	1.大气环境影响分析及防治措施

1.1大气污染源分析

本项目运营期废气主要为原煤及产品装卸、堆存过程产生的粉尘、破碎工序粉尘、筛分工序粉尘、运输车辆扬尘及汽车尾气。
（1）原煤装卸及堆存粉尘

原煤装卸及堆存过程产生的颗粒物（TSP）为主要无组织废气污染源，其产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅，2021年6月11日印发）“工业源产排污核算方法和系数手册”中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”颗粒物产生量公式核算，如下：

[image: image8.png]P=ZC,+FC, ={N; xD x (a/b) + 2 x E; x §} x 1073




式中：P——粉尘产生量，t；

NC——年物料运载车次；车次Nc=150000车次

D——单车平均运载量，t；40吨/车；

a/b——装卸扬尘概化系数，kg/t，其中a指各省风速概化系数，0.0017，b指料含水率概化系数，0.0054；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，31.1418；

S——堆场占地面积，m2。全厂储煤棚原煤棚面积为10000 m2。
根据上述经验公式进行计算，本项目装卸原煤总量为600万t/a，原煤棚占地10000m2，经计算，原煤装卸及堆存粉尘总产生量为2511.7t/a。本项目年工作330d，每天工作16h，年工作时长为5280h，对应粉尘产生速率为475.701 kg/h。
本项目原煤棚采用全封闭结构设计，并配套设置喷雾洒水抑尘装置，可有效降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4洒水措施粉尘控制效率为74%、附录5密闭式堆场控制效率为99%，则无组织煤尘排放量为6.53t/a，排放速率为1.237kg/h。

（2）产品堆存、转运粉尘 

产品堆存、转运过程产生的粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”，则工业固体物料堆放装卸和堆存引起的扬尘量如下：
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式中：P——粉尘产生量，t；

NC——年物料运载车次；车次Nc=150000车次

D——单车平均运载量，t；40吨/车；

a/b——装卸扬尘概化系数，kg/t，其中a指各省风速概化系数，0.0017，b指料含水率概化系数，0.0054；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，31.1418；

S——堆场占地面积，m2。产品仓面积为1086.3m2，劣质煤仓占地面积为271.7m2，矸石仓占地面积122.7m2，全厂产品仓占地面积共计1480.7m2。
根据上述经验公式进行计算，本项目装卸产品总量为600万t/a，全厂产品仓总占地1480.7m2，则产品装卸粉尘起尘量约为1981.1t/a。本项目年工作330d，每天工作16h，年工作时长为5280h，经计算，产品装卸粉尘产生速率为375.208kg/h。

密闭产品仓煤尘以无组织形式逸散，产品仓全部采用全封闭结构，仓体自带喷雾除尘装置，可有效降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4洒水措施粉尘控制效率为74%、附录5密闭式堆场控制效率为99%，则无组织煤尘排放量为5.151t/a，排放速率为0.976kg/h。

（3）破碎、筛分粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表1中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册”中“筛分破碎车间”排污系数进行计算，规模为120-1000万吨/年原煤破碎筛分车间颗粒物产污系数为0.75kg/吨-原料。
①破碎工序

本项目原煤破碎600万吨/a，经计算，原煤破碎过程粉尘产生量为4500t/a，破碎工序设置在全封闭的原煤棚内，在2个破碎设备产尘点上方各设置1个集尘罩（集气罩共2个），产生的粉尘经各自集气罩（集气效率为90%）收集后，经布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，最终经41米高排气筒（DA001）有组织排放。风机风量为100000m3/h，有组织颗粒物排放量为40.50t/a（7.67kg/h），排放浓度为76.70mg/m3。
未经集气罩收集的颗粒物无组织排放，本项目破碎颗粒物无组织产生量为 450t/a，85.23kg/h。破碎工序处于全封闭式储棚内，全封闭厂房颗粒物去除效率参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5密闭式堆场控制效率取99%，喷淋洒水抑尘效率参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙等编著，张良璧等编译，中国环境科学出版社，1989年）喷淋效率50%-70%区间，本次取60%（中值），经计算，破碎工序外排无组织粉尘量为1.8t/a，排放速率约0.34kg/h。
②筛分工序

本项目原煤入选分优质煤和劣质煤，进入全封闭厂房洗选的原煤为劣质煤（400万吨/a），筛分过程粉尘产生量为3000t/a。筛分工序设于全封闭主厂房内，主厂房顶部在筛分机上部布设1套喷雾洒水抑尘装置，筛分机本体采用全封闭型式，设备各连接接口均采用篷布包裹密封，其中全封闭厂房颗粒物去除效率参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5密闭式堆场控制效率取99%，喷淋洒水抑尘效率参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙等编著，张良璧等编译，中国环境科学出版社，1989年）喷淋效率50%-70%区间，本次取60%（中值），经计算，筛分工序外排无组织粉尘量为12t/a，排放速率约2.045kg/h。
（4）车辆运输产生的扬尘

车辆运输扬尘主要指在外借风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气。扬尘量大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件等因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。经现场勘查，项目运输车辆在厂区内平均运距约0.8km，道路扬尘计算参照以下公式：

Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72
Q′=Qp×L×Q/M

式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆；

Q——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆驶过的平均车速，km/h，本项目取值30km/h；

M——汽车载重量，取值40t/辆；

P——道路表面粉尘量，以每m2路面灰尘覆盖率表示，本项目取值0.1kg/m2。

L——运输距离，平均运距0.8km；

Q——运输量，600万t/a。

经核算，本项目运输扬尘产生量为125.4t/a，采取运输车辆全密闭、车辆冲洗，厂区道路硬化、路面洒水降尘等措施后，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4出入车辆冲洗措施粉尘控制效率为78%，经计算，颗粒物无组织排放量为27.59t/a。

（5）汽车尾气

本项目运输过程中，汽车排放的尾气主要污染物为SO2、CO、NO2，产生量较少。车辆平均时速为30km/h，CO排放量为15.0g/km·辆，SO2排放量为1.67g/km·辆，NO2为1.33g/km·辆。在加强车辆运行管理与维护保养的情况下，可减少尾气排放，对周围环境的影响较小。

（6）达标分析

本项目原煤破碎工序设置于全封闭原煤棚内，在破碎过程中采取集气罩收集+袋式除尘器，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器处理效率99%，同时无组织逸散颗粒物采取棚内配套布设6套喷雾洒水抑尘装置措施。在认真落实上述措施的基础上，有组织粉尘排放可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值要求，≤80mg/m3），无组织颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5“无组织排放监控浓度限值”要求，即厂界颗粒物（TSP）周界外质量浓度最高点≤1.0mg/m3。

筛分工序设于全封闭主厂房内，主厂房顶部在筛分机上部针对性布设1套喷雾洒水抑尘装置，筛分机本体采用全封闭型式，设备各连接接口均采用篷布包裹密封，形成“全封闭+喷雾抑尘+接口密封”的组合管控体系，可有效削减无组织颗粒物逸散，无组织颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5“无组织排放监控浓度限值”要求，即厂界颗粒物（TSP）周界外质量浓度最高点≤1.0mg/m3。同时，通过规范运行管控（确保喷淋与生产设备同步启停、定期检修封闭设施）及厂界监测，可实现工序无组织颗粒物持续稳定达标排放。
（7）防治技术可行性分析

①袋式除尘器除尘

本项目原煤破碎粉尘采用袋式除尘器进行除尘，破碎产尘点废气经集气罩收集后进入袋式除尘器除尘，废气通过41m高排气筒排放，袋式除尘器属于目前较为常用的工业污染源颗粒物处理设备，可处理含尘浓度一般和高浓度含尘废气，覆盖的含尘浓度范围较广，袋式除尘为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）工业源“机械行业系数手册”中处理效率较高的处理方式，可操作性强，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ 1101-2020）附录A备料系统（破碎机、振动筛），袋式除尘属于可行技术。综上，本项目破碎粉尘采用袋式除尘器治理，技术成熟、治理效率稳定，方案合理可行。
②喷淋降尘

本项目破碎工序布置在全封闭原煤棚内，棚内设置喷淋抑尘设施，装置固定于厂房顶棚下方钢结构支点，采用可控多点交叉式喷淋设计，喷头布局可完整覆盖储煤棚全域无死角，通过交叉喷淋方式实现精准抑尘，既有效控制粉尘逸散，又可通过分区域管控减少水资源消耗，兼顾环保性与经济性。

该喷淋设施参数设计合理，单个喷头喷射半径为3m，喷头直线间距为5m，喷淋覆盖无盲区；每列喷淋管道均配备独立控制开关，可实现自动喷淋与手动喷淋双重管控模式，适配不同工况下的抑尘需求，操作便捷、管控灵活。
筛分工序设于全封闭主厂房内，主厂房顶部在筛分机上部针对性布设1套喷雾洒水抑尘装置，结合筛分机本体全封闭、设备各连接接口篷布包裹密封的措施，形成“喷淋抑尘+全封闭+接口密封”的协同管控体系，从源头阻断粉尘逸散。
喷淋降尘技术已被纳入《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，属于煤炭行业无组织粉尘治理的可行技术，技术成熟、可操作性强。结合本项目喷淋设施的精准布局、参数适配性及协同管控措施，本项目破碎及筛分环节采用的喷淋降尘方案合理可行，可有效支撑粉尘达标排放。

（8）废气监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），结合本项目实际情况，污染物监测计划见表4-3。

表4-3  项目运营期大气污染物监测计划

监测位置

监测项目

监测频率

执行标准

备注

厂界外上风向1个、下风向3个

颗粒物

1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值
无组织排放

DA001排气筒

颗粒物

1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值
有组织排放

表4-4  大气排放口基本情况表
排放口
排放口名称
污染物种类
排气筒高度（m）
排气筒出口内径（m）
国家或地方污染物排放标准

名称

浓度限值 （mg/Nm3）

排气筒

破碎
颗粒物
41
1.5
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值
80mg/m3
2、水环境影响分析

本项目水污染源主要为生活污水、地面冲洗废水及煤泥水。

（1）生活污水

本项目生活污水量为554.4m3/a，主要污染物为SS、BOD5、COD和氨氮等，经化粪池收集后运至汇隆煤矿污水处理设施处理，全部回用于抑尘、绿化等。

生活污水处理后用于抑尘、绿化可行性分析：

根据《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mt/a）改扩建项目环境影响报告书》，汇隆煤矿生活污水经污水处理站处理，处理后用于洒水抑尘、绿化。根据2025年9月24日内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司第三季度污水及废水检测，矿区现有生活污水处理站出水水质满足《城市污水再生利用  

城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。

综上，生活污水处理后用于抑尘和绿化可行。
（2）地面冲洗废水

本项目冲洗地面含煤泥废水为297m3/a，冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产，不外排。

（3）煤泥水

项目在正常运行情况下，生产过程煤泥水采用洗水闭路循环系统，经过浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排，本次环评要求设置事故水池，可以容纳浓缩水池全部水量，保证煤泥水不外排，不会对当地的地表水环境增加污染负荷。
综上所述，本项目产生的废水均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

声环境影响分析

3.1噪声污染源

本项目噪声污染源主要为各类生产设备运转时产生的噪声，主要为重介旋流器、破碎机、分级筛、浓缩机、压滤机等设备，这些设备大部分都是固定噪声源，声值一般在85～100dB（A）之间。项目主要噪声源调查清单见表4-4。
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	表4-4   主要噪声源调查清单   单位：dB(A)

序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置（m）
距室内边界距离（m）
内边 

界声级 

/dB（A

建筑物插入损失/dB（A）

运行时段
建筑物外噪声
声压级/距声源距离dB（A）/m
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离（m）
1
原煤棚
原煤分级筛
85/1
密闭，隔声，减振
87.19
115.32
1.2
9.04
79.78

20

16h/d

59.78

1.0
2
破碎机
100/1
100.16
115.18
1.2
8.36
94.78

20

16h/d
74.78

1.0

3
生产厂房
洗煤机（重介浅槽分选机）
100/1
密闭，隔声，减振
64.96
41.29
1.2
5.32
96.27

20

16h/d
76.27

1.0

4
原煤分级脱泥筛
90/1
65.71
33.18
1.2
3.91
86.30

20

16h/d
66.30

1.0

5
精煤脱介筛
90/1
65.05
37.15
1.2
4.48
86.28

20

16h/d
66.28

1.0

6
精煤离心机
90/1
61.41
31.52
1.2
6.11
86.27

20

16h/d
66.27

1.0

7
矸石脱介筛
90/1
60.58
38.64
1.2
5.18
86.27

20

16h/d
66.27

1.0

8
磁选机
85/1
59.25

35.49
1.2
3.89
81.30

20

16h/d
61.30

1.0

9
浓缩车间
离心机
85/1
密闭，隔声，减振
65.3
27.38
1.2
4.46
81.28

20

16h/d
61.28

1.0

10
压滤机
95/1
59.58
27.22
1.2
4.34
91.29

20

16h/d
71.29

1.0

11
浓缩机
95/1
61.09
42.55
1.2
5.63
91.27

20

16h/d

71.27

1.0
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	3.2噪声环境影响分析及防治措施
3.2.1噪声源概述
本项目营运期产生的噪声主要来自设备的运行时产生的噪声，噪声值在85～100dB（A）之间。本项主要对高噪声设备采取隔声、消声，减振、厂房隔声等措施。
3.2.2预测范围与内容
根据项目噪声源的位置，确定厂界外1m的范围为噪声预测范围，预测本项目建成后的厂界噪声贡献值的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。
3.2.3预测模型
本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式形式进行预测，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下：
（1）某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时Q=2；当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1-α）
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；S为房间内表面面积m2；α为平均吸声系数。
（2）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i 倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
（3）在室内近似为扩散声场时，室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
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式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
如果声源处于半自由声场，点声源的倍频带声功率级等效公式如下：
Lp(r)=Lw-20lgr-8
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r——预测点距声源的距离，m。
（4）预测模式
根据本项目各主要噪声设备在厂界的分布状况和源强声级值，计算出各声源对厂界的贡献值。
A.无指向性点声源几何发散衰减基本公式：
Lr=L0－20lg(r/r0)
式中：Lr——距声源r 米处的声压级，dB(A)；
L0——距声源r0米处的声压级，dB(A)；
r——预测点离声源的距离，m；
r0——监测点离声源的距离，取1m。
B.声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——预测计算的时间段，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
C.噪声预测值(Leq)计算公式：
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景值，dB。
3.2.4预测结果
本项目各产噪设备运行16h/d。采取上述预测方法，该项目营运后边界外1m处的噪声预测结果见表4-5。
表4-5  厂界噪声预测结果
预测方位
最大值点空间相对位置/m
贡献值
标准限值
达标情况
X
Y
Z
昼间
夜间
昼间
夜间
东侧
173.84
102.09

1.2
35.34
35.34
60
50

达标

南侧
52.59
-1.25
1.2
49.79

49.79

60

50

达标

西侧
32.24
49.17
1.2
47.65

47.65

60

50

达标

北侧
126.56
183.94
1.2
33.94

33.94

60

50

达标

[image: image16.png]



图4-1  厂界噪声贡献值等声级线图

本项目周边无声环境敏感目标。经计算，本项目建成后厂界处噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。
为减小噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：
（1）选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强，控制噪声污染水平；在基础加装减振、阻尼、隔振、吸声和隔声装置，有效地降低噪声和设备振动；
（2）加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象；
（3）项目建成后，加强对噪声设备的管理，对噪声集中的建筑门窗采取隔声措施，以减少噪声对外界环境的影响；
采取以上措施后，厂界外1m处噪声可满足昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
3.3噪声监测计划
监测方法参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定执行。
本项目运营期噪声监测方案见表4-6。
表4-6  运营期噪声监测计划
类别
监测位置
监测项目
监测频率
实施单位
厂界噪声
洗煤厂厂界外东、西、南、北侧各1m处
等效A声级
1次/季度
企业自行委托
4、固体废物影响分析
本项目固体废物主要为煤矸石、废铁屑、废润滑油、废油桶及生活垃圾。
（1）煤矸石
本项目每年产生的煤矸石量约84万t/a，煤矸石临时贮存于矸石仓，定期运至汇隆煤矿内排土场填埋。

煤矸石去向可行性分析：根据《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司露天煤矿（6.0Mt/a）改扩建项目环境影响报告书》，汇隆煤矿现有洗煤厂的洗选矸石排入汇隆煤矿内排土场，汇隆煤矿现状已经实现完全内排，本项目建成后，洗选矸石继续排入汇隆煤矿内排土场，从运距和依托可行。

（2）废铁屑
本项目产生少量废铁屑，固废代码为900-099-S17，产生量约为1t/a，定期清理外售废品收购站。
（3）废润滑油
日常生产定期对设备零部件的简单维修更换，在机器设备维修过程中会产生废润滑油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》的规定，废润滑油属于危险废物（类别HW08废矿物油与含矿物油废物，编号900-214-08），日常检修废润滑油产生量0.1t/a，采用专用防渗防腐包装桶收集，暂存于汇隆煤矿工业场地危废暂存库（建筑面积50m2），定期交有资质单位处置。
（4）生活垃圾
本项目的工作人员日常生产、生活中会产生生活垃圾，本项目劳动定员35人，根据经验，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则产生的生活垃圾为5.8t/a。员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。

（5）废油桶
项目废油桶产生量为0.3t/a，废油桶内主要是使用过程中残留在桶内的润滑油等物质，对照《国家危险废物名录》(2025年版)，均属于HW08类，暂存现有汇隆煤矿危废暂存库（建筑面积50m2），定期交有资质单位处置。
项目运营期固体废物产生情况见下表。
表4-7  项目运营期固体废物产生一览表
序号

固体废物名称

产生量

来源

废物类别

废物代码

处置方式

1

煤矸石

84万t/a
洗煤工序

一般固废

060-001-S04

煤矸石临时贮存于矸石仓，定期运至汇隆煤矿内排土场填埋。

2

废铁屑
1t/a

洗煤工序

一般固废

900-099-S17

定期清理外售废品收购站。
3
废润滑油

0.1t/a

维修机械设备

危险废物

900-214-08

暂存于危废暂存库，定期交有资质单位处置。

4
生活垃圾

5.8t/a

员工办公、生活

一般固废

900-099-S64

员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。

5
废油桶

0.3 t/a

维修机械设备

危险废物

900-249-08
暂存于危废暂存库，定期交有资质单位处置。

4.2危险废物管理措施

本项目产生的危险废物为废润滑油和废油桶，暂存于汇隆煤矿工业场地已建危废库（面积50m2），分区存放，定期交有资质单位处置。

汇隆煤矿已建危废库（面积50m2）一座，危废库地面已进行防渗，基础垫层+2mmHDPE膜+15cm厚水防渗泥硬化+环氧砂浆涂层，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；危废库房内外均设有视频监控设施，危废库内设置55m导流槽和0.3 m3集液池1个，设置换气孔。该危废暂存库已于2023年3月21日取得环评批复（鄂环审字【2023】8号），2023年6月15日通过竣工环境保护自主验收。因此，本项目危险废物暂存于该危废库较为合理，不会对土壤地下水环境造成影响。
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目属于危险废物简化管理单位。按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本次评价提出危险废物相关要求。具体如下：
危险废物在收集时，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害化的方式运行，收集过程采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生。
危险废物转移均在危废暂存库内部进行，危险废物自危废暂存库外运交由有危废处置资质的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。
建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理。
根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：
（1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；
（2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；
（3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置；
（4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人。
5、地下水环境影响分析

（1）地下水环境影响分析

根据工程分析，本项目运营期新增废水主要有洗煤废水。洗煤废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，实现闭路循环，不外排。
（2）地下水污染防治措施
地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。拟建项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等采取全方位的控制措施。
①源头控制措施
项目生产工艺选择成熟、可靠的工艺技术。项目运营期产生的煤泥水采用浓缩+压滤处理工艺，项目洗煤水达闭路循环不外排，对地下水环境影响甚微。项目尽可能从源头上减少污染物排放，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
②分区防渗措施
项目洗煤用水闭路循环，生活污水经现有生活污水处理站处理后综合利用不外排，工艺过程中的生产废水回用于洗煤循环水系统，因此正常工况下项目不会对地下水环境产生影响，本次评价重点关注非正常工况发生污水泄漏的防渗措施情况。为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，项目采取以下防渗措施：
表4-8  地下水污染防治措施
序 号

区域名称

分区类别

防渗措施

防渗要求

1

除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域

简单防渗区

水泥硬化

简单硬化

2

主厂房、原煤棚、产品仓、破碎站、浓缩车间、化粪池、矸石仓、劣质煤仓、机修车间及材料库

一般防渗区

混凝土的抗压强度等级为C30，抗渗等级为P6，混凝土的厚度为10cm

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，

K≤ 1.0×10-7cm/s

（3）地下水监测管理
项目采取源头控制措施和分区防渗措施后，项目煤泥水闭路循环设施能够有效杜绝煤泥水外排，项目生产运营期对地下水污染影响较小。
6、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响分析
对于污染影响型建设项目来说，土壤污染途径一般分为三种：大气沉降、 地面漫流和垂直入渗，本次评价将从上述三种土壤污染途径来进行分析本项目对土壤环境的影响，具体如下：
①大气沉降：项目排放的废气主要为粉尘，排放量很少，且项目使用的原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子。项目沉降的微量颗粒物对周围土壤环境影响很小。
②地面漫流：本项目配套洗选过程可实现工艺废水闭路循环利用，废水不外排。车间地面冲洗 水回用于洗煤工序。综上，项目不会发生地表漫流。
③垂直入渗：项目可能造成垂直入渗的区域全部进行了分区防渗，正常工况下，基本不会对土壤造成污染；非正常工况下，比如防渗层发生损坏，事故状态下会对厂区土壤造成污染，进而可能随地下水迁移影响到周边土壤，只要加强管理，加强预防措施，定期巡检防渗层是否老化或破裂，及时发现问题，及时修整，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，非正常状态下，对土壤的影响可以接受。
（2）防治措施
针对土壤污染的三种途径，结合本项目污染源情况，本次提出以下污染防治措施：
①控制本项目“三废” 的排放。实现废水闭路循环，以减少污染物的产生；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。
②厂区进行分区防渗，并定期维护检查。
③生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”发生。
综上，本项目在完善厂区防渗、加强管理的前提下，可将对土壤的影响降低到最低。

7、环境风险影响分析

根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(国家环保部环发(2012)77号)及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存(包括使用管线输运)的建设项目进行风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

(1)风险调查

根据导则规定，建设项目风险源调查主要为调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书等基础资料。

①物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《国家危险废物名录》（2025年版）判别，本项目原料为煤炭，危险废物主要是机器维修产生的废润滑油和废油桶，主要风险物质为废润滑油运行中发生故障时有可能导致泄漏，泄漏污染物中主要为石油类会导致大气、水体及土壤的环境污染。识别结果见表4-9。
表4-9  项目危险物质数量与临界量比值
序号

名称

CAS 号

最大存贮量（t）

临界量（t）

Q

1

废润滑油油

/

0.1

2500

0.00004

2

废油桶

/

0.3

2500

0.00012

合计

/

/

/

0.00016

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析。环境风险评价工作等级划分依据见下表。
表4-10 项目环境风险评价工作等级划分依据表
环境风险潜势

IV、IV+
III
II 

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，当Q<1时，该项目环境风险潜势为1，由危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果可知，本项目Q<1，则该项目环境风险潜势为I；根据环境风险评价工作等级划分依据得出，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（2）生产系统危险性识别
①生产系统危险性识别：按生产工艺流程分析危险单元内在的风险源，本项目主要生产系统风险源为：物料在全密闭设施的密闭空间内暂存、装卸产生的粉尘，若由于操作或管理不当，密闭空间粉尘浓度过高，遇明火，可能会发生粉尘爆炸，粉尘爆炸主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，爆炸本身可能不仅会造成生命和财产的损失，而且产生的污染物会严重影响周边大气环境。因此本评价要求建设单位对各车间厂房地面及厂区道路硬化处理，物料暂存和装卸过程必须进行洒水抑尘，降低空气中粉尘浓度，禁止明火，经采取以上措施，可将爆炸风险降至最低，风险可被环境所接受。
②本项目生产用水循环使用，当生产设备发生故障时，需将生产废水存放于事故池中，事故废水主要污染物质为COD和SS等，若事故池存在渗漏，可能会对周边地下水环境产生影响，地下水受到污染可能导致区域地下水水质降低或污染周边区域土壤，导致地下水无法被人们利用，还会导致植物不能正常生长。因此本评价要求建设单位定期对事故池进行检查和维护，厂区跟踪监测井定期进行监测，可有效预防和发现事故池渗漏情况，可将地下水风险降至最低，可被环境所接受。
③本项目废润滑油暂存于汇隆煤矿已建设的危废暂存库。当废润滑油在危废暂存库储存或搬运过程中发生泄漏时，迅速将桶倾斜，使破损处朝上，防止其继续泄漏，已泄露的物质用湿的吸收材料（吸收棉、消防砂等不燃物）覆盖，约1h后转移至废物处置桶中作为危废处理，在采取上述措施后，泄漏的物料能够及时得到有效的收集和处理。不会对外环境产生明显影响。
（3）主要环境风险分析及风险防范措施
①原煤棚地面硬化处理，物料暂存和装卸过程必须进行洒水抑尘，降低空气中粉尘浓度；
②原煤棚内禁止明火；
③定期对事故池进行检查和维护；
④生产车间内地面进行硬化和防渗漏处理，并设专人定期巡查，做到及时发现及时处理；
⑤贮存地点或场所应有明显的标志警示牌。保持生产车间、储煤场阴凉、通风，远离火种、热源，粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止发生火灾等危险。
（3）应急预案
由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。
当发生泄漏、火灾、事故性排放等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。
公司应制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求表4-10。
表4-10  应急预案内容
序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：运输路线、储煤棚、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；

事故现场善后处理，恢复措施；

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施；

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对仓储邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施以防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将尘爆等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。
（4）环境风险评价结论
本项目风险物质为废润滑油和废油桶，项目风险物质临界量Q＜1，不涉及重大危险源。只要企业完全按照国家相关设计规范进行设计、施工，严格管理，操作正确，在严格落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其环境风险水平可以被接受。

表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂改扩建项目

主要危险物质及分布

本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列出的突发环境事件风险物质为废润滑油和废油桶，运营期环境风险主要为煤泥水外漏、煤尘自燃、尘爆对地表水、地下水和土壤造成污染。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

煤泥水混杂有大量煤粉和泥土的污水，水中的煤泥一般粒径都小于0.5mm。如发生煤泥水外漏，煤泥水可能造成地表水，地下水和土壤污染。如发生小量泄漏，会污染厂区土壤以及下渗污染地下水。

风险防范措施要求

建设单位应加强环境管理，增强厂内工作人员的环保意识，编制环境风险应急预案并进行定期演练，一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，在最短的时间内消除环境风险事故。通过分析可知，项目环境风险是在可接受范围之内。

填报说明（列出项目相关信息及评价说明）本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）导则相关规定，风险潜势为Ⅰ的建设项目可开展简单分析。
8.环境管理及监测计划
8.1环境管理
为有效控制建设单位产生的环境影响，必须对生产过程实施严格的环境管理和监控。环境监控计划的执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，及时发现问题和不足加以修正和改进。单位的环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育手段来保证经营发展的同时做好环境保护工作，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境的影响控制在最小范围内。
环保管理监督部门的主要职责为：
（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和培训企业员工环保专业知识；
（2）组织制定环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划并监督贯彻执行；
（3）每季度对本项目各环保设施运行情况进行全面检查；
（4）组织落实以环保为主要内容的技术措施，参加本项目环保设施工程质量的检查、处理设施的验收及污染源事故的调查；
（5）监督环保设施的运行及污染源控制，对可能造成的环境污染及时向上级汇报并提出防治、应急的处理措施。
8.2环境监测
参照HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则》，本项目的污染源监测计划如下表4-12。
表4-12  监测计划一览表
类别

监测位置

监测因子

监测频率

控制指标

大气

无组织

厂界上风向设 置1个监测点位，下风向设置3个监测点位

颗粒物

1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值

有组织

DA001排气筒
颗粒物
1次/年
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值

噪声

厂界外1m

等效连续 A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

9、环保投资估算
项目环保投资一览表见表4-8。本项目总投资4380万元，其中环保投资494.10万元，占总投资11.28%。
表4-13  环保投资一览表
类型

污染工序

环保措施

投资 （万元）

废气

原煤堆存粉尘

全封闭原煤棚内共设置喷雾洒水抑尘装置6套，其中2个受煤口各设置1套，剩余4套均匀布设于原煤棚内堆存等其余区域，实现棚内全域及落煤环节抑尘覆盖。
70

破碎粉尘
全封闭原煤棚内，在破碎设备产尘点上方设置集气罩收集粉尘后，通过袋式除尘器处理后，通过41m高排气筒DA001排放
40

筛分粉尘
筛分工序设于全封闭主厂房内，主厂房顶部在筛分机上部布设1套喷雾洒水抑尘装置，筛分机本体采用全封闭型式，设备各连接接口均采用篷布包裹密封；原料煤经预加湿处理后进入筛分环节，通过“原料湿法预加湿+筛分机本体全封闭+接口篷布密封+主厂房全域全封闭” 的组合措施，管控筛分过程无组织粉尘排放，确保厂界无组织颗粒物浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5标准要求。
输送转载粉尘

全封闭式输煤廊道，带式输送机走廊及其转载点采用喷雾抑尘装置，共设置6套喷雾抑尘装置。 

60

产品堆存

全封闭式产品仓，仓体自带喷雾除尘装置。

150

道路扬尘

道路全部进行水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘。

30

废水

喷淋水

全部带入产品和蒸发损耗，无废水外排。

/

生活污水

生活污水经收集后排入化粪池（容积6m3），定期清掏拉运至汇隆煤矿污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺）处理后回用于矿区洒水抑尘。

3.5

生产废水

洗煤废水、压滤废水及煤泥滤水，经高效浓缩池(容积600m3)澄清浓缩处理后，进入清水池(容积160m3)回用于洗煤工序，不外排。

/

地面冲洗废水

地面冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产，不外排。

13.6

噪声

各设备置于全封闭的车间内，优先选用低噪声设备，风机采取消声、泵类采取减振措施，厂房隔声等措施。

50

固废

生活垃圾

统一收集后由环卫部门统一处理。

2

煤泥

煤泥由浓缩机底流经底流泵打入煤泥混料桶，再由入料泵打入压滤机脱水回收。煤泥直接掺入产品中外售。

/

煤矸石

煤矸石运至矸石仓（容量2000t）临时贮存，通过汽车运至汇隆煤矿内排土场填埋。

/

废润滑油、废油桶

暂存于汇隆煤矿工业场地已建成危废库（占地面积50m2，2023年6月已验收），定期交由有资质单位进行安全处置。

10

防渗

厂区设置分区防渗：①重点防治区防渗措施：已建危废库（面积50m2）一座，地面已进行防渗，基础垫层+2mmHDPE膜+15cm厚水防渗泥硬化+环氧砂浆涂层，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；危废库房内外均设有视频监控设施；②一般防治区防渗措施：机修车间及材料库、主厂房、原煤棚、产品仓、破碎站、浓缩车间、化粪池、矸石仓、劣质煤仓，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb>l.5m，K≤lx10-7cm/s，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。

③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域采用10cm-15cm的普通水泥硬化处理。

33

绿化

绿化面积12690m2
32

合计

494.10

10、环境保护竣工验收
根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体项目同时设计、 
同时施工、同时投入使用。在本项目完成后，应对环境保护设施进行验收。 本项目竣工环境保护验收内容见表4-14。
表4-14  建设项目环境保护“三同时”验收一览表
类型

污染源

污染物

环保措施

排放类型

验收标准

废气

原煤堆存粉尘

颗粒物

原煤棚全封闭，设置喷雾洒水装置；受煤口位于全封闭建筑内并与原煤棚相通，在受煤口各设置洒水喷雾装置，原煤棚共设置6套洒水装置。

无组织

《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

破碎粉尘
颗粒物

全封闭原煤棚内，在破碎设备产尘点上方设置集气罩收集粉尘后，通过袋式除尘器处理后，通过41m高排气筒DA001排放。
有组织
《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值
筛分粉尘
颗粒物

“原料湿法预加湿+筛分机本体全封闭+接口篷布密封+主厂房全域全封闭” 的组合措施，管控筛分过程无组织粉尘排放
无组织
《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
输送转载粉尘

颗粒物

全封闭式输煤廊道，带式输送机走廊及其转载点采用喷雾抑尘装置，共设置6套喷雾抑尘装置。 

无组织

《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

产品堆存

颗粒物

全封闭式产品仓，仓体自带喷雾除尘装置。
无组织

《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

道路扬尘

颗粒物

道路全部进行水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘。

无组织

《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

废水

喷淋抑尘

喷淋水

全部带入产品和蒸发损耗，无废水外排。

/

/

生活污水

生活污水

生活污水经收集后排入化粪池（容积6m3），定期清掏拉运至汇隆煤矿污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺）处理后回用于厂区洒水抑尘。
/

不外排

生产废水
生产废水

洗煤废水、压滤废水及煤泥滤水，经高效浓缩池(容积600m3)澄清浓缩处理后，进入清水池(容积160m3)回用于洗煤工序，不外排。

/

一级闭路循环不外排

地面冲洗

地面冲洗废水
地面冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产，不外排。

/

循环利用，不外排

噪声

设备

噪声

各设备置于全封闭的车间内，优先选用低噪声设备，风机采取消声、泵类采取减振措施，厂房隔声等措施。

/

《工业企业厂界环 境噪声排放标准》2 类标准
固废

生活垃圾

生活垃圾

统一收集后由环卫部门统一处理。

/

《一般工业固体废 物贮存和填埋污染 废物控制标准》 GB18599-2020；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）
洗选系统

煤矸石

煤矸石运至矸石仓（容量2000t）临时贮存，排入汇隆煤矿内排土场。

/

危险废物

废润滑油、废油桶

暂存于汇隆煤矿工业场地已建成危废库（占地面积50m2，2023年6月已验收），定期交由有资质单位进行安全处置。

/

废铁屑

废铁屑

磁选过程产生少量废铁屑，定期清理外售废品收购站。

/

防渗

厂区设置分区防渗：①重点防治区防渗措施：已建危废库（面积50m2）一座，地面已进行防渗，基础垫层+2mmHDPE膜+15cm厚水防渗泥硬化+环氧砂浆涂层，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；危废库房内外均设有视频监控设施；②一般防治区防渗措施：机修车间及材料库、主厂房、原煤棚、产品仓、破碎站、浓缩车间、化粪池、矸石仓、劣质煤仓，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb>l.5m，K≤lx10-7cm/s，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。

③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域采用10cm-15cm的普通水泥硬化处理。

/

绿化

绿化面积12690m2
/




五、环境保护措施监督检查清单
	  内容

要素    
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	破碎粉尘
	颗粒物
	全封闭原煤棚内，在破碎设备产尘点上方设置集气罩收集粉尘后，通过袋式除尘器处理后，通过41m高排气筒DA001排放。
	《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表4煤炭工业废气污染物排放限值

	
	原煤堆存
	颗粒物
	采用全封闭原煤棚，设喷淋洒水装置
	《煤炭工业污染物排放标准》 （GB20426-2006）表 5煤炭工业无组织排放限值

	
	筛分粉尘
	
	“原料湿法预加湿+筛分机本体全封闭+接口篷布密封+主厂房全域全封闭” 的组合措施，管控筛分过程无组织粉尘排放。
	

	
	产品储存
	
	采用全封闭产品仓，仓体自带喷雾除尘装置。
	

	
	输送转载
	
	全封闭式输煤廊道，带式输送机走廊及其转载点采用喷雾抑尘装置。
	

	
	道路、运煤车辆粉尘
	
	道路全部进行水泥硬化，平时注意道路维护，定期清扫路面，洒水抑尘。
	

	地表水环境
	洗煤废水
	SS
	煤泥水浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排。
	一级闭路循环不外排

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N等
	生活污水经收集后排入化粪池（容积6m3），定期清掏拉运至汇隆煤矿已建设的污水处理站（处理能力为100m3/d，AO生物接触活性污泥法+MBR膜处理工艺）处理后回用于矿区洒水抑尘。
	不外排

	
	地面冲洗废水
	SS
	地面冲洗废水经地漏、排水沟收集后，加压进入选煤厂浓缩池循环处理，回用于生产，不外排。
	循环利用，不外排

	
	喷淋水
	/
	全部带入产品和蒸发损耗，无废水外排。
	不外排

	声环境
	项目区
	生产设备
	噪声设备选用低噪声设备、基础减振、合理安排施工时间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目每年产生的煤矸石运至矸石仓（容量2000t）临时贮存，通过汽车运至汇隆煤矿内排土场填埋；煤泥由浓缩机底流经底流泵打入煤泥混料桶，再由入料泵打入压滤机脱水回收，煤泥直接掺入产品中外售；员工生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置；机器设备维修过程中产生的废润滑油采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存于汇隆煤矿已建设的危废暂存库，定期交有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区设置分区防渗：

① 重点防治区防渗措施：已建危废库（面积50m2）一座，地面已进行防渗，基础垫层+2mmHDPE膜+15cm厚水防渗泥硬化+环氧砂浆涂层，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；危废库房内外均设有视频监控设施；
② 一般防治区防渗措施：机修车间及材料库、主厂房、原煤棚、产品仓、破碎站、浓缩车间、化粪池、矸石仓、劣质煤仓，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb>l.5m，K≤lx10-7cm/s，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施管理避免废水跑冒滴漏。

③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域采用10cm-15cm的普通水泥硬化处理。

	生态保护措施
	建设期应有计划地开挖场地，合理调配土方，减少土方的排弃量，多余土方及废弃石渣及时清运，用于平整场地及道路，以减少风蚀逸散，对裸露地面要及时洒水或进行防尘网苫盖；对各类管线的埋设应尽量合理规划，一次铺设，减少地表的开挖次数，及时恢复地表植被。主要运输道路及时做好路面硬化并完善排水设施；施工期要尽量避开大风及降雨天气，以减少因地表破坏造成的水土流失。

	环境风险防范措施
	做好厂区分区防渗处理、厂区地面硬化、生产工艺过程分析防范措施、泄漏风险防范措施、安全管理措施。

	其他环境管理要求
	为有效控制建设单位产生的环境影响，必须对生产过程实施严格的环境管理和监控。环境监控计划的执行，是环境管理的依据和基础，也为环境统计和环境定量提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，及时发现问题和不足加以修正和改进。单位的环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育手段来保证经营发展的同时做好环境保护工作，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境的影响控制在最小范围内。


六、结论

	本项目符合国家及地方法律法规及政策要求，符合生态环境管控要求，项目在建设过程中对周围环境有一定的影响，通过采取相应的工程及管理防治措施后，对环境影响可接受。建设单位只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，对工程运营期排放的污染物均采取相应的治理措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环境保护角度分析该项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.264t
	
	
	93.571t/a
	0.264t
	93.571t
	+93.307t

	废水
	SS
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	COD
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	固体废物
	煤矸石
	30万t
	
	
	84万t
	30万t
	84万t
	+54万t

	
	煤泥
	7万t
	
	
	/
	7万t
	/
	-7万t

	
	除尘灰
	198t
	
	
	4009
	198t
	4009
	+3811t

	
	生活垃圾
	15t
	
	
	5.8t
	15t
	5.8t
	-9.2t

	
	废铁屑
	/
	
	
	1t
	/
	1t
	+1t

	危险废物
	废润滑油、废油桶
	0.3t
	
	
	0.4t
	0.3t
	0.4t
	+0.1 t


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image64.jpg]7.

=, FEHARLSAERHITHRRY “ZFHB” #E. 3
HATE, HEAEZRFFERIAERFRY SRKEH%
&, M EXRBRNET.

. AR M EREARE 20 HA, ¥ GRERD (R
W) BB Xk EEEREIOERY R, ZRZWERRHE
RERP R A TTZTE W HE EE TE.

. wRFEERME. AR TV, BRTRMETILE
DEANHERE L AT RRAR, FEHRMIFP A

Pk ERREFFERP R, THREEEA, AEFEERFST
BEARA BTN,
R % W W EORR TR A E 2016 4 10 F 28 H I &

_4_



[image: image65.png]) st

A A A5 S 0 M 6 9 R A

S SRR RN

1 MK

AT AN 724.5mYa, AT AKX A R RS
A BT LR S AR MR AT R, i A
RSO BT R AEZ AR KA C03Mua) F . 32 1
[ e e e e ]
TURAIK: 1T A 5 KT AR R T I, SRR
PIBIA A BT B

2 BM

OGR4I, A TR BN S
AL GEARIA B A AR, AN IR, 13
$810 9, 363 30 A ARILATHES: AR5 B HLIL T A
ERLT A AIRNT , ELOESARAR R 36 2 AN
7 ETAEA SR GO .

© S

I RO T

BRI, R SIAT 75.43%-76.65%, HALIOUH AR
R,

2. Bk

ISR KIFHGRIESS 0.686mem* CHEFE 5 4 IR
AL CHOR AT RS (GB20426—2006) AL OB

P ST
AR IR AU ML, RIS 2 i 1RSI



[image: image17.jpg]B EiE SR =Hr

KR TP 3 R IR B 0
AW, AR AL RN W 5 0F R A
SR SEAE A A B 3k RN A1
R TE AR MR, i S, SRR
MR WS Wk A
K. SR HONE . KRBT 535 T
K. 6L 25 . 1A, BN RCBCHSE B R
W, SWMEADI6H A, FEASN
BOEL L R A SRR ILEE

AR T . BRI SRS
L CHE YV AR N
X RUERG B AIK R IR A ARG TS
R, R R 6287, R M
2 800N S REA R48OREK . K H 145
Ko WNAKTIRICE A0SR, OF 47 H0H
LR RN SR I B B
8540250

FEERAT, R, KRt
CIEG L GRY . GRBS, SR
¥ W4, B, BT, WF, FLH
HOW. RE. BES. FURMAHR
g M

O VE WAT BT U AR ORI oA
T, ARHFEBOTENR —
E” . MM LR RS F.

A 8 o BB R AR L
RO EEMNE . e G%. aH%
W R R o R
VRN F R TSAR, F R
H2ZST WA, ERWL AR RN
UL TR AR A KT H
HAEL, MO R ST T LR
AT, b, A0 Tl SRR T
R ERTUPGATR, S0, 4.k
. BORTL. W, BEYT

SRR MRS | P BB L o 4%
B, TLRABATHEACI00, #HiUSI03, #ill
s214.

e B




附图1 项目地理位置
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附图2 本项目与汇隆煤矿位置关系图
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附图3 项目平面布置图
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附图4 大气环境质量现状监测布点图

附件1  委托书

委托书

内蒙古中昕生态环保技术有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，委托贵公司为我单位开展《内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司选煤厂改扩建项目》环境影响评价工作。

我们将积极配合协助，按照贵单位提供的资料清单和相关要求提供该项目环境影响评价的各项基础资料和相关数据，并对所提供的所有资料和数据的真实性负责。

建设单位：内蒙古恒东集团汇隆煤炭有限责任公司
日期：2025年4月1日

附件2 备案书 
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附件3 汇隆煤矿(6.0Mt/a)改扩建项目环境影响报告书的批复
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附件4 汇隆煤矿(6.0Mt/a)改扩建项目竣工环境保护验收意见
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附件5 汇隆煤矿洗煤厂项目环境影响报告表的批复
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附件6 汇隆煤矿洗煤厂项目竣工环境保护验收意见
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附件7 不涉及文物的复函
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附件8 不涉及生态红线及永久基本农田的函
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附件9 用地范围不占用水源地的函
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附件10 选址意见书
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附件11 林草回函
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附件12 行政处罚决定书





本项目位置         





本项目位置  





本项目位置     





劣质煤仓





块煤仓





混煤仓





矸石仓





优质煤仓





优质煤仓





劣质煤破碎机     





优质煤破碎机         





原煤棚





机修车间及材料库





办公综合楼





主厂房
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