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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	内蒙古辉腾煤炭运销有限公司120万吨煤化灰渣资源化建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	贾小岗
	联系方式
	13903808450

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内

	地理坐标
	（109度31分30.038秒，38度53分53.722秒）

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□新建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	7.5
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	33350

	专项评价设置情况
	本项目同专项评价设置原则对照见下表。
表1-1本项目同专项评价设置原则对照表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
项目排放废气主要为颗粒物，不涉及有毒有害污染物，不设置大气专项评价。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不涉及工业废水直排，项目生产废水主要为煤化灰渣洗选废水及地面冲洗废水，洗选废水经高效耙式浓缩机浓缩后回用于洗选工序；生产车间地面冲洗废水经冲洗废水池沉淀后回用到洗选工序，不外排。不设置地表水专项评价。
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目不涉及风险物质不设置风险专项评价。
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及河道取水，不设置生态专项评价。
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不设置海洋专项评价。
综上，本次评价不需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为煤化灰渣资源化建设项目，本项目的建设属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”。故项目的建设符合国家现行产业政策要求。

2.生态环境分区管控符合性分析
按照《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，根据生态环境功能、自然资源禀赋和经济社会发展实际，划定环境管控单元，实施差别化生态环境管控措施，促进生态环境质量持续改善。鄂尔多斯市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内，属于重点管控单元－乌审旗城镇边界（编码 ZH15062620003），不涉及鄂尔多斯市生态保护红线范围。本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系见图1-1。
[image: image1.png]SRR SRBER MR 1 4
(5% Hak)

32 X0N6 2]
S E:

LEON R 2 )



[image: image3.png]AR

BRI

SEXE

)\
/ s
570 5

A

RRETEEEES

RIS S BRER, W)\ S S L TRHTIRES T
& SEMSESHTEER()

< eEewm

> SANESSEEST RSERST) RSEkeT)
BR] .

GES
EEEE

> EESRETRE > ESRETER > ETE

ZH15062620003 SEERESHT ERERT

> R [ s @R

- ASEEAK-SHRS/H-  48.419009%kn ‘
LEE

> EE

> SRR

1 A ER AR SR TR 3 5 /N LA TSRS,

2RIERRRAFE. Bl k. FERSeUEnae, 352 7 ETRER
HESMuERTE. SIFEAOREREAT (X 1) BrELEREeSNHE
k.

e}





图1-1 内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询图
（1）生态红线
鄂尔多斯市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。本项目位于重点管控单元，不涉及鄂尔多斯市生态保护红线范围。

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，本项目占地不在乌审旗生态保护红线范围内，所在区域均属于重点管控单元。项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区范围内。根据内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台查询结果（图1-1），本项目不在生态保护红线范围内。
（2）资源利用上线
根据内蒙古自治区生态环境厅于2025年7月发布的《2024内蒙古自治区生态环境状况公报》中的鄂尔多斯市的数据，各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2的二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区；根据现状监测数据可知，评价范围内大气现状监测指标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划要求。

本项目为煤化灰渣资源化建设项目，项目对各产尘点废气均采取相应的抑尘措施，确保废气达标排放；项目生产过程中的生产废水及生活污水经处理达标后回用至洗选工序，不外排；本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，厂内设备噪声采取有效的隔声、降噪措施后厂界噪声达标排放；项目生产过程中产生的固废均能得到合理的处置，因此，本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区现状。

因此，本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

本项目运营过程主要资源消耗为水、电。以“节能、降耗、减污”为目标，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较小，不会突破资源利用上线。本工程建设符合资源利用上线相关要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单（2023 年版）》，本项目属于重点管控单元－乌审旗城镇边界（编码ZH15062620003）。本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-2。
表1-2    项目与生态环境准入清单符合性分析
管控单元名称
管控单元编号
管控单位类别
管控要求
本项目情况
符合性
乌审旗城镇边界
ZH15062620003
重点管控单元

环境管控单元准入要求
空间布局约束
1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、新建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

1.本项目不涉及燃煤锅炉新建。

2.本项目为120万吨煤化灰渣资源化建设项目，项目位于乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内，周边无人口聚居区域。

3.本项目生活用水由现有自备水井提供，已取得乌审旗水利局许可，见附件3；煤化灰渣洗选、地面冲洗用水等生产用水为中天合创门克庆煤矿处理后的矿井水。
符合
污染物排放管控
1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”
1.项目位于乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内，项目运营期生产废水浓缩压滤后回用于洗选工序，生活污水经化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。
符合
环境风险管控
--
--
--
资源开发效率要求
1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

1-2.本项目的生活用水由现有自备水井提供，已取得乌审旗水利局许可，见附件3；煤化灰渣洗选、地面冲洗用水等生产用水为中天合创门克庆煤矿处理后的矿井水。
符合
综上所述，本项目建设符合鄂尔多斯市生态环境准入清单，项目运营后会产生一定的污染物，如废气、废水、噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，可满足生态环境准入要求。本项目符合国家和地方“生态环境分区管控”的相关要求。

3.选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内，项目租赁乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司洗煤三期工程场地，土地性质为工业建设用地，项目用地建设用地批准书见附件14。

项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、水源保护区；距离最近的居民点为项目正南方向350m处的零散住户。
本项目为煤化灰渣资源化建设项目，项目原料煤化灰渣属于一般固废，根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，本项目占地不在乌审旗生态保护红线范围内，所在区域均属于重点管控单元。项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区范围内。根据内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台查询结果（图1-1），本项目不在生态保护红线范围内。
项目可做到大气污染物的达标排放，生产废水回用不外排，生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。各类固废分类处置，环境风险可防可控，对周围环境影响较小。综上，本项目选址合理。
4.其他符合性分析
（1）与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称“《纲要》”），已经通过自治区十四届人大五次会议审议，于2026年2月14日由自治区人民政府正式印发，是“十五五”时期（2026-2030年）内蒙古发展的宏伟蓝图和全区各族人民共同奋斗的行动纲领。
（一）与“强化固体废物和新污染物治理”的符合性
《纲要》第九章“全力打好污染防治攻坚战”明确提出：“强化固体废物和新污染物治理。”同时，根据2026年自治区国民经济和社会发展计划，要求进一步：“推进煤矸石、粉煤灰、冶金渣、化工渣等大宗工业固废源头减量、综合利用，依法依规严厉打击非法倾倒建筑垃圾行为。”
本项目以煤化工企业产生的气化渣为主要原料，通过洗选工艺提取高碳颗粒（精末煤），实现煤化灰渣的资源化利用，属于《纲要》明确的固体废物综合利用方向。

（二）与“提升废弃物循环利用水平”的符合性

《纲要》第十章“加快形成绿色生产生活方式”提出：“提升废弃物循环利用水平。”
本项目将煤化灰渣中的高碳组分提取作为燃料原料外售，实现了“变废为宝”，资源化利用率大幅提升，有效促进了废弃物循环利用体系的完善。

（三）与“推动传统产业焕新发展”的符合性
《纲要》第八篇“建设体现内蒙古特色优势的现代化产业体系”第二十五章明确：“推动传统产业焕新发展……推动现代煤化工产业向高价值链延伸。”
本项目是煤化工产业链的重要延伸，通过对煤化工末端固废的深度加工，将低价值灰渣转化为高碳产品，提升了资源利用价值，符合“向高价值链延伸”的产业导向。

（四）与“实施碳排放总量和强度双控”的符合性

《纲要》第八章“积极稳妥推进和实现碳达峰”提出：“全面实施碳排放双控新机制；加快推进重点领域绿色低碳转型。”
2026年自治区国民经济和社会发展计划进一步要求：

“实施碳排放总量和强度双控制度……开展工业重点行业能效对标提升。”
本项目通过固废资源化利用，减少灰渣填埋产生的甲烷等温室气体排放，同时产出的高碳产品替代部分原煤消耗，具有显著的碳减排效益，符合自治区“十五五”碳达峰工作部署。

综上所述，本项目（120万吨/年煤化灰渣资源化建设项目）属于煤化工固体废弃物资源化利用项目，与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中关于“强化固体废物和新污染物治理”“提升废弃物循环利用水平”“”推动传统产业焕新发展以及“实施碳排放双控”等要求高度契合。

项目建成后，年处理煤化灰渣120万吨，可有效缓解固废堆存造成的土地占用和环境风险，同时产出高碳产品实现资源化利用，对促进自治区循环经济发展、推动“无废城市”建设具有重要意义，符合自治区“十五五”时期绿色低碳高质量发展方向。

（2）与《鄂尔多斯“无废城市”实施方案（鄂府办发〔2022〕176 号）》符合性分析

《鄂尔多斯“无废城市”实施方案（鄂府办发〔2022〕176号）》中指出：在“无废城市”建设期间，统筹推进工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物利用处置，统筹市域范围内固体废物利用处置设施布局，实现各类固体废物协同处置。

通过推动工业固体废物存量消纳和综合利用、提高农业固体废物资源化利用水平、优化生活垃圾处理处置方式、大力发展绿色建筑等途径，推进固体废物污染物协同控制，实现减污降碳协同增效。
根据高碳颗粒组分检测报告（见附件13），洗选后的高碳颗粒低位发热量约2999kcal/kg以上，可作为燃料原料供应周边企业使用，属于固废综合利用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330）第5.2条规定，因高碳颗粒尚无国家、行业或地方产品质量标准，不满足豁免条件，须按一般工业固体废物进行管理。
本项目属于煤化灰渣等固体废弃物资源化利用项目，符合《鄂尔多斯“无废城市”实施方案（鄂府办发〔2022〕176 号）》文件中的相关要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来

（1）项目概况
乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司2016年3月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成园区洗煤三期工程环境影响报告表，即《乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司三期工程120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》，2016年4月7日原乌审旗环境保护局以乌环审〔2016〕4号文予以批复。2017年9月30日原乌审旗环境保护局以乌环验〔2017〕38号文对该项目予以验收。

内蒙古逐鹿能源有限公司于2022年8月收购了乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司洗煤三期工程的洗煤设施，依托120万吨/年洗煤厂项目生产线，建设年处理30万吨煤化灰渣项目，把煤化灰渣进行精加工，提取高碳颗粒（精末煤）。2023年4月委托内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制完成《内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表》，2023年6月27日鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2023〕134号文予以批复。内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目于2024年年底建成，2025年初投入试运行，截至目前尚未进行竣工环境保护验收。
2025年9月该项目运营主体由内蒙古逐鹿能源有限公司变更为内蒙古辉腾煤炭运销有限公司，根据鄂尔多斯市生态环境局出具的《关于同意内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目变更建设主体的函》（鄂环函〔2025〕141号）：“同意将《同意内蒙古逐鹿能源有限公司关于30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2023〕134号）文件中建设主体由‘内蒙古逐鹿能源有限公司’变更为‘内蒙古辉腾煤炭运销有限公司’。项目建设地点、建设内容、建设规模、环境治理设施及措施等其他内容均不变，内蒙古辉腾煤炭运销有限公司须继续按照鄂环审字〔2023〕134号文件落实相关要求。”
根据《内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表的批复》：“原煤棚中新建一台棒磨机及其配套上料设施、棒磨浆液输送管线，新增的浆液输送管线连通至现有的跳汰机处，用于煤化灰渣洗选生产”，该项目与原煤洗选分时段进行。
该项目依据环评批复要求建设后，于2025年初该项目进行试运行，试运行中发现高碳颗粒分选效果不佳，依托现有原煤洗选设备分时段洗选，不能满足煤化灰渣高效分选、提质利用的要求。同时，随着区域内煤化灰渣产生量持续增长，现有30万t/a处理规模已无法满足当前及未来灰渣处置需求。
为提升煤化灰渣综合利用率、保障固废妥善处置，建设单位拟对现有工程部分不能利旧的原煤洗选设备及30万吨煤化灰渣洗选设备进行拆除，并对厂区储存场地重新进行分区规划。依托原有洗选车间、公用工程及辅助设施的基础上，对生产设备及分选工艺进行更新改造，新建一条处理规模为120万t/a的煤化灰渣洗选生产线；项目建成后仅从事煤化灰渣洗选加工，不涉及原煤洗选。

受内蒙古辉腾煤炭运销有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司严格按照国家有关法律法规的要求，根据项目方提供的工程资料，在现场调查、预测、计算分析等工作的基础上，编制完成了《内蒙古辉腾煤炭运销有限公司120万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表》，现呈请审查。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，应单独编制环境影响报告表。

（2）项目建设的必要性
本项目煤气化灰渣来源于中天合创能源有限责任公司及周边其他企业，近年来，区域煤化工产业稳步发展，煤化灰渣产生量呈持续刚性增长态势，煤化灰渣综合利用率低，大量煤化灰渣填埋处理。
为破解区域煤化灰渣处置难题，落实一般工业固废“减量化、资源化、无害化”管控要求，同时提升煤化灰渣综合利用率、保障固废妥善处置，建设单位拟对现有部分不能利旧的原煤洗选设备及30万吨煤化灰渣洗选设备进行拆除，并对厂区储存场地进行重新分区规划。依托原有场地、公用工程及辅助设施的基础上，对生产设备及分选工艺进行更新改造，新建一条处理规模为120万t/a的煤化灰渣洗选生产线。
依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）第 6.2 条，高碳颗粒及洗选废渣尚无国家、行业或地方产品质量标准，不满足豁免条件，须按一般工业固体废物进行管理。项目洗选产出的高碳颗粒固定碳含量及发热量较高，有害杂质含量低，可作为工业燃煤原料实现资源化利用，有效提升固废资源利用率、减少原煤消耗；洗选废渣属于一般工业固体废物，可采取规范填埋无害化处置，或外售用于道路路基填料实现资源化利用，处置途径成熟合规、环境风险可控。

本项目实施既能够有效缓解区域煤化灰渣堆存处置压力，消除简易堆存带来的环境风险，又能盘活现有生产设施，实现存量资产高效利用，契合国家及地方固废综合利用产业政策，兼具良好的环境效益、社会效益与一定经济效益，项目建设具有充分的必要性与可行性。

本次新建后全厂生产规模为120万吨/年煤化灰渣资源化处理，实现“灰渣提碳”的综合利用，极大提升整体盈利能力。
2.项目概况
（1）项目名称：内蒙古辉腾煤炭运销有限公司120万吨煤化灰渣资源化建设项目；
（2）建设单位：内蒙古辉腾煤炭运销有限公司；
（3）建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内；

（4）建设性质：新建；
（5）总投资：200万元，环保投资15万元，环保投资占比为7.5%；
（6）劳动定员及生产安排：本项目不新增劳动定员，年工作制为300d，每天16h运行；
3.建设内容：

本项目建设内容、生产规模，具体如下：

建设内容：建设单位拟对现有部分不能利旧的原煤洗选设备及30万吨煤化灰渣洗选设备进行拆除，并对厂区储存场地进行重新分区规划。依托现有场地、公用工程及辅助设施的基础上，对生产设备及分选工艺进行更新改造，新建一条处理规模为120万t/a的煤化灰渣洗选生产线。
生产规模：120万t/a煤化灰渣资源化处理。

项目建设完成后，企业全年生产300天，取消现有原煤洗选项目及30万吨/年煤化灰渣洗选项目；依托现有场地、公用工程及辅助设施的基础上，对生产设备及分选工艺进行更新改造，新建一条处理规模为120万t/a的煤化灰渣洗选生产线。煤化灰渣洗选生产以250t/h进行生产（棒磨机设计生产能力 266t/h，跳汰机设计生产能力280t/h），每天运行16h，煤化灰渣洗选生产4800h（300天）。
企业需做好物料台账管理，严格控制煤化灰渣物料堆存，除正常生产使用外，禁止长期堆存。项目组成情况详见表2-3。

表2-3 本项目主要组成表

工程

类别
项目

组成
本项目工程主要内容
备注
主体工程
洗选车间
项目主厂房位于厂区西侧，依托现有洗选生产线，占地面积1500㎡，布置跳汰机1台、旋流器1台、螺旋机1台、浮选机1台、弧形筛3台、脱水筛2台、脱水机1台、提升机2台。浆液输送管线连通至现有的跳汰机；煤化灰渣洗选时跳汰机更换筛网，筛网孔径为120目-200目。

依托

浓缩车间
浓缩车间占地面积360㎡，设浓缩水池2座（每个150m³）和清水罐2个（每个30m³），设2座高效耙式浓缩机（Φ8m），配备1250型压滤机三台。

依托
破碎车间
位于浓缩车间西侧，占地45㎡，内设一台破碎机，用于煤化灰渣破碎，入料粒度300—100mm，出料粒度≤80mm。
依托
棒磨生产区
布设1台棒磨机及其配套上料、棒磨后物料输送设施，占地120㎡。棒磨机的设计棒磨能力266t/h。用于煤化灰渣预处理。

依托

储运工程
原料棚
1座轻钢结构全封闭储棚，位于厂区中间，占地3600㎡，对该储棚重新规划分区，煤化灰渣暂存区（1800㎡）、煤化灰渣洗选废渣暂存区（1800㎡）。
重新规划棚内分区，依托
产品棚

1座轻钢结构全封闭储棚，位于原料储棚东侧，占地1500㎡，用于高碳颗粒产品暂存。
依托
皮带栈桥及转载点

由铲车将物料上到受料斗内，经10m长的输送皮带将煤化灰渣上到棒磨机内，棒磨后的物料进入浆液斗，通过物料泵将棒磨后的浆液打入跳汰机进行洗选。
依托
辅助工程

办公宿舍楼
位于厂区西南角，设置回形办公宿舍楼1座，单层砖混结构，占地面积840㎡，设置办公区、宿舍及职工食堂。
依托
门房及地磅房
位于厂区东北侧，占地面积80㎡。
依托
检修工具用房
位于办公区南侧，占地面积90㎡。
依托
公用工程
供水
生活用水由现有自备水井提供，根据取水许可，综合生活取水量为0.51万m³/a，本项目生活用水量为720m³/a，满足项目用水需求；洗煤用水为中天合创门克庆煤矿处理后的矿井水，矿井水由输送管道连接至厂区。
依托
排水
生产废水经浓缩压滤后回用于洗选工序；生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。
依托
供电
电源为物流园区提供
依托
供暖
办公生活区采用电暖气供暖，生产区不供暖
依托
环保工程
废气

（1）有组织废气
①煤化灰渣破碎废气：本项目煤化灰渣洗选依托现有破碎车间对原料进行破碎预处理，因现有破碎车间未配置废气处理措施，本次新增1套集气罩+布袋除尘设施用于处理项目破碎粉尘，破碎粉尘经处理后经排气筒DA001排放；
（2）无组织废气

①厂区设置2台洒水车及雾炮装置抑尘；

②煤化灰渣在场内转运采用铲车+皮带机，皮带输送机布置在封闭式的走廊内；
③厂区道路全部水泥硬化，运输车辆遮盖苫布、定期洒水；

④原料储棚加强通风换气，定期喷洒除臭剂，以此控制氨的无组织排放。
新建1套集气罩+布袋除尘器，其他依托
废水

洗选废水依托现有浓缩水池2座（每个150m³）处理后回用于洗选工序；生产车间地面冲洗废水依托现有冲洗废水池（200m³）沉淀后回用到洗选工序；煤化灰渣堆存产生的渗滤液经地面导流槽收集至冲洗废水池，泵至浓缩水池回用于洗选工序，不外排；生活污水依托厂区化粪池（10m³）收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。
依托

噪声

高噪声设备采取基础减震、厂房隔声、采用软性连接措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。
/
固体废物

生活垃圾收集后由环卫部门处理；煤化灰渣洗选废渣、除尘灰及沉淀池污泥优先综合利用或送苏里格经济开发区图克工业园区渣场中区填埋处理。洗选出的高碳颗粒作为燃煤原料外售进行资源化利用；危险废物于危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。
/
事故池

事故池位于生产厂房外西南角，两个事故池相邻，每个175m³。
依托
雨水池

雨水池位于浓缩车间内的东南角，30m³，依托现有
依托
冲洗废水池

一座200m³地面冲洗废水收集池。
依托
危废库
检修工具用房旁建设一座10㎡的危废库，危废库设置有导流沟和集液池（0.5m³），用于暂存车辆及设备维修时产生的废机油和废油桶，定期委托有资质单位进行处置。
新建
防渗

重点防渗
危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，配备安全照明设施（危废暂存库的开关、灯具具有防爆功能），地面、裙脚、导流沟和漏液收集池用30cm三合土打底，再采用2mm厚HDPE防渗+20cmC30P6混凝土进行防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。
新建
一般防渗

现有项目洗选车间、原料储棚、产品储棚、浓缩车间、破碎车间、事故池已做一般防渗，地面进行原土压实+25cmC30P6混凝土进行防渗，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关建设要求，地面防渗等级等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s。

/
简单防渗
现有工程办公区、工具房、门房及道路已进行简单防渗一般地面硬化。
/
6.产品方案
依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）第 6.2 条，项目洗选产出的高碳颗粒属于一般工业固废，但其固定碳含量及发热量较高，有害杂质含量低，可作为工业燃煤原料实现资源化利用，有效提升固废资源利用率、减少原煤消耗；洗选废渣属于一般工业固体废物，可采取规范填埋无害化处置，或外售用于道路路基填料实现资源化利用，处置途径成熟合规、环境风险可控。

7.主要原辅材料消耗

表2-4  本项目主要原辅材料消耗估算表
序号
原辅料
用量
来源
备注
一
煤化灰渣洗选项目
1
煤化灰渣粗渣
60万t/a
中天合创能源有限责任公司及周边企业
卡车密闭运输进厂，根据原料检测报告及企业提供资料，原料进厂综合含水率约50%，暂存于原煤棚煤化灰渣贮存区
2
煤化灰渣细渣

30万t/a
3
炉渣
30万t/a

二
公用工程
1
絮凝剂（聚丙烯酰胺）
1.5t/a
外购
袋装，现购现用，溶于2×1t絮凝剂水罐
2
矿井水
37020t/a
中天合创门克庆煤矿净化后的矿井水
/
3
新鲜水
720t/a
园区自备水井提供
/
4
电
2000万kWh/a
物流园区提供
/
（1）煤化灰渣、炉渣
煤化灰渣、炉渣成分主要是水、碳和灰，本项目煤化灰渣、炉渣来源于中天合创能源有限责任公司。2010年7月28日，中华人民共和国环境保护部出具了《关于中天合创能源有限责任公司鄂尔多斯300万吨/年二甲醚项目（煤化工部分）环境影响报告书的批复》（环审〔2010〕233号），根据中天合创能源有限责任公司2025年生产年报可知，年产烯烃141.8万吨，产生的煤化灰渣为198.52万吨，煤化灰渣综合利用率低，大量煤化灰渣送至鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司苏里格经济开发区图克工业项目区渣场进行填埋处置。

（2）絮凝剂

聚丙烯酰胺简称PAM，是一种线型高分子聚合物，是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一，聚丙烯酰胺和其他生物可以用作有效的絮凝剂

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%A2%9E%E7%A8%A0%E5%89%82/2532136?fromModule=lemma_inlink" ，增稠剂，纸张增强剂，以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理，造纸，石油，煤炭，矿冶，地质，轻纺，建筑等工作部门。本项目用作絮凝剂，澄清净化、促进沉降。

8.主要设备
表2-5  项目主要设备情况一览表
序号
设备名称
规格及技术参数
数量
备注
现有项目主要设备情况
1

预先分级筛

YK1836 型，1.8×3.6m ，F=6.48m2 ，筛孔100mm ，筛面达到 15°角度，Q=350t/h

4台

利旧
2

破碎机

2PLF65100 ，破碎强度≤150MPa，入料粒度300—100mm ，出料粒度≤80mm

1台

利旧
3

跳汰机

SKT-16-3 数控跳汰机，F= 16m2 ，双段，入料粒度 0～80mm ，Q=280t/h

1台

拆除
4

脱水弧形筛

ZH2060 固定弧形筛，弧形筛 B=2000mm，筛缝：φ0.4mm ，入料粒度≤100mm ，安装角度α=60° , 弧形筛包角α=60°

3台

利旧
5

脱水筛

双层 ZK2148 ，3.0×6.0m，F= 18m2 ，上层筛缝：φ25mm，下层筛缝：φ0.5mm，Q=240t/h

2台

利旧
6

离心脱水机

TLL-1000 型，入料粒度≤0-13mm ，筛篮缝隙 0.5mm，产品外在水分 7～12％，筛篮转速 980r/min ，Q=150t/h

1台

利旧
7

浓缩旋流器组

水力旋流器组，叶轮直径 500mm

1台

利旧
8

振动弧形筛

HK2420-60 振动弧形筛，弧形筛B=2400mm ，筛缝：φ0.3mm ，入料粒度 ≤1mm ，安装角度α=60° , 弧形筛包角α=60°

1台

利旧
9

离心脱水机

LLL-1150 型，入料粒度≤0-3mm ，筛篮缝隙 0.35mm，产品外在水分 12％～18％，筛篮转速 1400r/min

1台

利旧
10

矸石斗式提升机

T3260 ，斗链节距 320mm ，斗宽 800mm，

L= 16.68m , a=55-70°

2台

利旧
11

耙式浓缩机

GNZ-20 中心传动高效耙式浓缩机，槽体内径Φ8m ，耙子转速 0.21r/min

2台

利旧
12

压滤机

KZG-400-2000 型全自动快开式隔膜压滤机，F=400m2 ，滤板规格：2000×2000mm，Q=22t/h ，产品水分 20～24% ，工作压力0.5～0.7MPa

2台

利旧
13

隔膜压滤机

过滤面积 F=500m2 ，过滤压力8kg/cm2
1台

利旧
14

螺旋机

螺旋机组 25 个，单个直径 1.5m

1台

利旧
15

浮选机

单槽容积 20m3 ，处理能力 68m³/h

1台

拆除
16

棒磨机

MBΦ2.4×5m，筒体转速 17.5r/min，Q=266t/h

1台

利旧
17

装载机

ZL30E

2台

利旧
18

洒水车

15t

2辆

利旧
本次新建项目新增设备情况
1
三级跳汰
MKST4.5 数控跳汰机，F= 16m2 ，双段，入料粒度 0～80mm ，Q=280t/h
1台
新增
2
离心脱水机
TLL-1000 型，入料粒度≤0-13mm，筛篮缝隙 0.5mm，产品外在水分7～12％，筛篮转速980r/min，Q=150t/h
1台
新增
3
浓缩旋流器组
水力旋流器组，叶轮直径500mm
1台
新增
4
斗式提升机

T3260，斗链节距320mm，斗宽800mm，L=16.68m，a=55-70°

1台

新增
8.物料平衡
根据煤化灰渣检测报告可知，项目煤化灰渣进厂前粗渣含水率约55%，细渣含水率约为63%，炉渣含水率约为22.7%，本项目原料运输采用卡车密闭运输，车厢顶部采用篷布或密闭盖板进行全覆盖密封。在密闭运输条件下，原料与外界环境隔离，水分蒸发损失极小，运输过程中含水率几乎不发生变化。根据原料进厂计划及配比，本项目各类灰渣按比例混合后，进厂综合含水率约为50%。根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T 35051-2018）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）等相关内容，煤化灰渣洗选完成的高碳颗粒含水率约为48%，煤化灰渣洗选废渣含水率约为55%。项目年处理煤化灰渣粗渣约60万t/a，煤化灰渣细渣约30万t/a，炉渣约30万t/a，项目煤化灰渣总处理量为120万t/a。

依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）第6.1条，‌利用固体废物生产的产物‌若同时满足‌质量标准合规、污染物控制达标、具备真实市场需求‌三项条件，即可被认定为“产品”，不纳入固体废物管理。

本项目煤化灰渣洗选产生的高碳颗粒（高碳颗粒检测报告见附件13），原料为一般工业固体废物，无对应天然原料产品标准，依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）第 6.2 条，纳入一般工业固体废物管理，综合利用途径为燃料原料外售。

为保障产品去向稳定、环境风险可控，项目拟与周边电厂、洗煤厂等具备燃料利用条件的企业签订长期供销协议，明确高碳颗粒仅作为配煤掺烧使用，不得随意丢弃、填埋或用于其他非燃料用途。通过稳定的供销合作关系，可确保固体废物全部得到合理有效利用，实现资源化、无害化处置，符合一般工业固体废物综合利用相关管理要求。

经洗选提碳后的煤化灰渣洗选废渣依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）第 6.2 条，本项目煤化灰渣洗选废渣纳入一般工业固体废物管理，资源化利用途径为外售或填埋处置。
本项目煤化灰渣洗选资源化建设项目物料平衡见下表。

表2-5 项目生产物料平衡表

序号
投入
产出
原料名称
数量（万t）
综合含水率（%）
物料名称
数量（万t）
含水率（%）
一
煤化灰渣洗选项目
1
煤化灰渣粗渣
60
50
洗选高碳颗粒
35.86
48
2
煤化灰渣细渣

30
煤化灰渣洗选废渣
83.69
55
3
炉渣
30

废气
0.45
--
2
洗选补水
12
--
循环水损失
12
--
3
--
--
--
合计
132
--
合计
132
--
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图2-1 煤化灰渣洗选工艺物料平衡图

9.劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，生产及管理人员均依托现有工程人员统筹调配，年工作制为300d，每天16h运行，采用两班生产制度。
10.公用工程

10.1给水

项目运营期给水为生活给水和生产用水。

生活给水系统主要是供厂区生活用水，生活用水来自乌审旗大牛地恒业煤炭物流园区现有水井。生产用水主要为煤化灰渣洗选用水、抑尘用水和地面冲洗用水，生产用水为中天合创门克庆煤矿净化后的矿井水。

门克庆煤矿已建成国内规模最大的矿井水深度处理零排放系统，其核心工艺包含“陶瓷超滤 +多级反渗透 +蒸发结晶”，处理后的产水水质稳定达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准及硫酸盐≤250mg/L、氯化物≤250mg/L、含盐量＜1000mg/L的要求，同时满足工业园区化工用水水质标准，远优于洗选用水对悬浮物和硬度的常规要求。该系统每小时可处理2000-3000立方米矿井水，该项目投用后，每年可实现废水回收利用470万吨，废水回用率达 98%，且长期稳定运行未出现因水质问题导致的生产中断。门克庆煤矿矿井水经深度处理后，产品水规模约 2700 m³/h，满足地表水 Ⅲ 类标准。扣除煤矿自用、化工生产及生态补水后，稳定余量约 2000 m³/h，可作为周边工业、市政及生态项目的可靠水源，实现矿井水资源化利用与零排放目标。

本项目煤化灰渣洗选用水量约为4.5m³/h（21600m³/a，年运行4800h），经已建输送管道输送至本项目厂区洗选车间，因此，中天合创门克庆煤矿净化后的矿井水作为项目洗选生产用水是可行的。

（1）生活用水

本项目不新增劳动定员，现有职工20人，年工作300天，依据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2025），企业设有食堂和宿舍，生活用水量按照120L/人•d计，则项目生活用水量为720m³/a（2.4m³/d）。

（2）生产用水

①煤化灰渣洗选用水

本项目煤化灰渣洗选过程需补水，补水量为120m³/d，则项目120万吨煤化灰渣（以生产300天计）生产用水量为36000m³/a（120m³/d）。

②抑尘及地面冲洗用水

依据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2025），储棚抑尘洒水量按2L/㎡·d（每天洒水2次）计，原料及洗选产物装卸堆存占地面积约5100㎡，则储棚内抑尘洒水量为10.2m³/d，则全年储棚内抑尘洒水为3060m³/a。
生产车间地面冲洗水量按2L/㎡次（每天冲洗1次）计，生产车间需冲洗地面约800㎡，则生产车间地面冲洗水量平均为1.6m³/d，则全年生产车间地面冲洗水量为480m³/a。
道路洒水量按1.5L/㎡d（每天洒水2次）计，本项目道路占地面积约1200㎡，则道路等抑尘洒水量为1.8m³/d，则全年道路洒水为540m³/a。

综上所述，项目全厂共计年生产用水量为37740m³/a。

10.2排水

项目运营期排污水主要为生活污水、煤化灰渣洗选废水、地面冲洗废水、高碳颗粒及洗选废渣堆存产生的渗滤液。

①生活污水

本项目现有职工20人，年工作300天，生活用水量按120L/人·d计，产污系数为0.8，项目生活污水量约为576t/a（1.92t/d），项目生活污水经化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。

②生产废水

项目煤化灰渣洗选过程补水量为120m³/d，煤化灰渣洗选废水全部回用于工艺。

地面冲洗废水产生量以0.8的产污系数计，则废水产生量为1.28m³/d，冲洗废水经导水沟流至室外地面冲洗水池，累计一定量后再泵至浓缩水池，作为循环水全部回用于洗选工序，抑尘用水自然挥发。

煤化灰渣洗选后高碳颗粒及洗选废渣暂存于全封闭储库，堆存过程中会析出少量渗滤液，渗滤液产生量按产品带水量（高碳颗粒带出573.8m³/d+废渣带出1534.2m³/d）的2%估算，合计约42.2m³/d。

产生的渗滤液经地面导流槽收集至雨水池及冲洗废水池，泵至浓缩水池回用于洗选工序，不外排。
表 2-6  本项目给排水一览表           单位：m3/d

项目
用水量

损耗量

废水/渗滤液产生量
排放量
排水去向
物料带入
新鲜水/矿井水
物料带出
循环损耗
煤化灰渣洗选
2000
120
2108
12
42.2
0
堆存渗滤液收集回用，闭路循环，不外排

车间地面冲洗
/
1.6
/
0.32
1.28
0
进入循环水工序回用

储棚抑尘
/
10.2
/
10.2
/
/
全部蒸发损失

运输道路洒水
/
1.8
/
1.8
/
/
全部蒸发损失

生活用水
/
2.4
/
0.48
1.92

1.92

经化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理
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图2-2 煤化灰渣洗选项目水平衡图        单位：m³/d

10.3供电

本项目用电由恒业煤炭物流园区现有供电系统提供，本项目建设后全厂年用电量为2000万kWh。

10.4供暖

本项目办公区冬季供暖利用现有电暖气供暖，生产区不供暖。

11.项目平面布置

本项目根据总平面布置原则，结合场地地形、外部交通运输条件，以及各生产产品的特点进行布置，平面布置过程中紧凑布置，节约用地，车间布置能做到工艺流程顺畅，使各规划装置区有机结合。满足生产工艺流程合理、通畅和消防、环保、卫生、供电、给排水的要求。办公楼占地面积为840㎡，全封闭原料棚占地面积为3600㎡（其中煤化灰渣占地面积为1800㎡、煤化灰渣洗选废渣占地面积1800㎡），全封闭产品棚占地面积为1500㎡用于高碳颗粒暂存，占地面积为1500㎡。洗选车间占地面积为1500㎡，浓缩车间占地面积为360㎡、危废库占地面积为10㎡。本项目厂区平面布置图见附图2。


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

1.施工期工艺流程简述

本项目拟对现有工程部分不能利旧的原煤洗选设备及30万吨煤化灰渣洗选设备进行拆除，并对厂区储存场地重新进行分区规划。依托原有洗选生产车间、公用工程及辅助设施的基础上，对生产设备及分选工艺进行更新改造，新建一条处理规模为120万t/a的煤化灰渣洗选生产线。本项目施工期主要包括现有设备拆除、基础工程、新设备安装及调试验收阶段。
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图2-3  施工期工艺流程及产排污
施工期产污环节主要为：
不能利旧的原煤洗选设备及煤化灰渣洗选设备，主要为废旧跳汰机等设备进行拆除；
对原有设备基础进行部分破除，按新设备布局浇筑新设备基础，预埋地脚螺栓及水电气管线；

新增旋流器1台、脱水机1台、提升机1台、三级跳汰机1台等设施的安装调试；

施工期主要采取如下环保措施：

(1)对施工期开挖土方，建筑材料装卸、使用和运输过程产生的粉尘、扬尘污染，配置专用洒水车，进行喷洒降尘；

(2)尽可能选用低噪声的施工机械，使用时应避开夜间人们休息的时间；

(3)施工中的废弃物、建筑垃圾等按照要求送到专门的堆场放置；

(4)施工过程中产生的施工废水经沉淀处理后回用；

(5)施工工地外围建设临时围墙或挡板，对扬尘和噪声有一定阻隔作用；

(6)加强施工工地环保管理，禁止现场材料随意堆放，粉状和颗粒状物料临时堆放限制在本项目占地范围内并对其用苫布进行遮盖。

2.运营期工艺流程简述

工艺流程：

本项目取消现有原煤洗选工程，本次针对煤化灰渣的洗选工艺进行简述。

煤化灰渣的洗选工艺流程及产排污环节
本项目以煤化灰渣为原料，采用跳汰机重力分选工艺，利用物料密度差异实现分选，经洗选后产出两类产物：高碳颗粒与洗选废渣，物料全程为物理分选，不添加任何化学药剂，无有毒有害组分引入，产物属性稳定、环境风险可控。
高碳颗粒为煤化灰渣洗选的富碳产物，核心组分以固定碳、SiO₂、Al₂O₃为主，残留灰分较低，含水率约48%，呈松散颗粒状；无重金属富集、无腐蚀性、无反应性、无浸出毒性，不含有机有毒有害物质。该产物具备一定发热量（高碳颗粒检测报告见附件13），固定碳含量具有燃料利用价值。
洗选废渣为煤化灰渣洗选后的尾渣，核心组分以SiO₂、Al2O₃、Fe2O3、CaO、MgO等无机矿物为主，呈松散颗粒状，无臭味、无自燃性、无腐蚀性。属于一般工业固体废物，不纳入《国家危险废物名录》（2025年本），无危险特性。
依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）第 6.2 条，本项目煤化灰渣洗选出的高碳颗粒纳入一般工业固体废物管理，综合利用途径为燃料原料外售；煤化灰渣洗选废渣纳入一般工业固体废物管理，综合利用途径为填埋或外售资源化利用。
本项目煤化灰渣洗选工序流程及产排污环节如下：
（1）物料贮存

煤化灰渣由卡车运输进入厂区，暂存于原煤储棚煤化灰渣贮存区，拉运的煤化灰渣进厂的含水率在50%左右，在装卸和贮存期间物料不起尘。此过程产污为物料贮存废气G1、物料贮存渗滤液W1。

（2）物料破碎工序
本项目新增物料破碎机设置于原煤储煤棚内，破碎过程在全封闭储棚内进行，由铲车将煤化灰渣上到破碎机中进行破碎。项目破碎环节新增一套集气罩及布袋除尘器，破碎工序产生的粉尘采用集气罩收集后，由布袋除尘器处理经排气筒（DA001）排放，上料过程中使用雾炮降尘，此过程产污为上料粉尘G2、破碎粉尘G3、设备噪声N1、N2。
（3）物料棒磨工序

本项目棒磨机及配套设施设置于原煤储棚内，棒磨过程在全封闭储棚内进行，破碎后的煤化灰渣由非封闭式皮带输送进入湿式棒磨机，棒磨过程中根据棒磨浆液是否顺利出料，间断式向棒磨机内加水，加水后利于棒磨机运转出料，对物料进行研磨，棒磨后物料粒径≤0.125mm，棒磨后因煤化灰渣出水，浆液物水比为1:1左右。此过程产污为皮带输送粉尘G4、棒磨机噪声N4。

（4）洗选工序

棒磨后的物料进入浆液斗，通过物料泵将棒磨后的浆液送入跳汰机，跳汰机筛网孔径为 120–200 目，根据《选矿设计手册》及同类煤化工灰渣洗选工程实践，对于中等可选性物料，单段跳汰分选效率一般为 15%–60%。在跳汰机内加水振动重力分选，经过跳汰机重力分选后，有50%的煤化灰渣洗选废渣被分选出去。剩余含碳溶液送至旋流器，在旋流器离心力的作用下，不同密度物料被分选，有25%的煤化灰渣洗选废渣被分选出去。含碳溶液从旋流器上层溢流口流出，进入螺旋机中再次分选，在螺旋机离心力作用下，含碳溶液和剩余的煤化灰渣洗选废渣被分选出来，含碳的溶液去隔膜压滤机脱水。本项目物料经三级跳汰、旋流、螺旋三级分选后，高碳颗粒富集、细泥含量降低，再经隔膜压滤机脱水后的高碳颗粒含水率为48%左右，通过皮带将脱水后的高碳颗粒输送到产品储棚暂存。压滤机产生的压滤水经清水罐回用到洗选工序。此过程产污为压滤水W2、跳汰机噪声N5、旋流器噪声N6、螺旋机噪声N7、压滤机噪声N8、三级跳汰洗选废渣S1、旋流器洗选废渣S2。

（5）浓缩工序

将剩余煤化灰渣洗选废渣溶液送入浓缩车间的浓缩池内，浓缩后的煤化灰渣洗选废渣和跳汰机、旋流器分选出的煤化灰渣洗选废渣送压滤机脱水，脱水后的废渣暂存于原煤储棚废渣贮存区，脱水后的废渣含水率为35%左右。压滤机产生的压滤水和浓缩机的溢流水经清水罐回用到洗选工序。此过程产污为压滤水W3、溢流水W4、浓缩机噪声N9、压滤机噪声N10、压滤机洗选废渣S3。
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图 2-4 项目煤化灰渣洗选工艺流程及排污节点图

产污环节：
（1）废气：煤化灰渣洗选工序废气主要为煤化灰渣贮存产生的氨及异味、上料、破碎及输送粉尘。

（2）废水：煤化灰渣洗选工艺废水及少量的渗滤液。

（3）噪声：本项目的噪声主要来源于生产加工设备噪声。

（4）固废：固废为煤化灰渣洗选废渣、高碳颗粒、沉淀池污泥、生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有项目审批情况

现有项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区，总洗选规模120万吨/年，包含120万吨原煤洗选生产线及30万吨煤化灰渣洗选生产线，其中煤化灰渣洗选依托原煤洗选的旋流器、螺旋机、浓缩机及压滤机等设备，采取错时生产模式。

乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司2016年3月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成园区洗煤三期工程环境影响报告表，即《乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司三期工程120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》，2016年4月7日原乌审旗环境保护局以乌环审〔2016〕4号文予以批复。2017年9月30日原乌审旗环境保护局以乌环验〔2017〕38号文对该项目予以验收。

内蒙古逐鹿能源有限公司于2022年8月收购了乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司洗煤三期工程的洗煤设施，依托120万吨/年洗煤厂项目生产线，建设年处理30万吨煤化灰渣项目，把煤化灰渣进行精加工，提取高碳颗粒（精末煤）。2023年4月委托内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制完成《内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表》，2023年6月27日鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2023〕134号文予以批复。内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目于2024年年底建成，2025年初投入试运行，截至目前尚未进行竣工环境保护验收。

2025年9月鄂尔多斯市生态环境局出具的《关于同意内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目变更建设主体的函》（鄂环函〔2025〕141号），同意将《同意内蒙古逐鹿能源有限公司关于30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2023〕134号）文件中建设主体由“内蒙古逐鹿能源有限公司”变更为“内蒙古辉腾煤炭运销有限公司”。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，原有工程项目为“二、煤炭开采和洗选业/其他煤炭洗选069”中其他类项目，属登记管理类。2025年9月17日，内蒙古辉腾煤炭运销有限公司完成固定污染源排污登记（登记编号：91150626MAE6YOUN2B001X），登记回执见附件12。
2.现有项目产排污现状

现有30万吨/年煤化灰渣资源化建设项目于2024年初建成，2025年初仅进行试运行，原有洗煤生产线配套设施分选工艺及设备老化、分选效果不佳，难以适应煤化灰渣高效分选、提质利用的要求，该项目未进行竣工环境保护验收，未投产运行。目前，该厂区原煤洗选及煤化灰渣洗选工序均处于停产状态。
3.与项目有关的原有环境问题
本项目拟对现有工程部分不能利旧的原煤洗选设备及30万吨煤化灰渣洗选设备进行拆除，并对厂区储存场地重新进行分区规划。依托原有洗选车间、公用工程及辅助设施的基础上，对生产设备及分选工艺进行更新改造，新建一条处理规模为120万t/a的煤化灰渣洗选生产线。

根据2023年6月27日鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2023〕134号文予以批复的《内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表》中现有工程存在的环境问题及整改措施内容，结合目前厂区实际建设情况进行对照分析。
表 2-11  现有工程存在的问题及整改措施一览表
序号

现有工程存在的问题

整改措施

1
筛分破碎处未安装布袋除尘器

在筛分破碎处安装集气罩+布袋除尘器

2
未建设危废库

本次环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中相关要求新建危废库




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
（1）基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.4.1.1 中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为89.6%，同比上升2.4个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.7%，同比上升0.5个百分点，重污染天数比例为 0.2%，同比持平。鄂尔多斯市为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
本次评价特征污染物为氨、TSP。按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表（污染类影响）（试行）》的要求，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。

本项目特征污染物氨的环境空气质量现状引用《120万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2023年3月28日—30日，共 3天，特征污染物氨的监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司。引用点位为本项目东北方向 770m 处的 A 厂区 1#点。本项目位置与引用点位位置关系见附图3。

表3-1
环境空气质量监测点布设表（氨）
序号
点位名称
坐标
引用污染物因子
方向
与本项目距离
1
120万吨煤化灰渣项目厂区A厂区1#点
38°54' 13.81"N 109°31'51.22"E
氨
东北
770m
表 3-2  现状监测结果表（氨）
监测点位
监测项目
评价指标
浓度范围（μg/m³）
评价标准（μg/m³）
最大浓度

占标率%
超标

率%

达标

情况

120万吨煤化灰渣项目厂区A厂区1#点
氨
1h均值
10-30
200
72.67
0

达标

本项目特征污染物TSP的环境空气质量现状引用《鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司年产120万吨洗煤项目新建洗煤及煤泥烘干项目环境影响报告表》，监测时间为2025年9月9日—11日，共 3天，特征污染物TSP的监测单位为内蒙古宏智检测技术有限公司。引用点位为本项目东北方向 1100m处的厂区。本项目位置与引用点位位置关系见附图3。

表3-3
环境空气质量监测点布设表（TSP）
序号
点位名称
坐标
引用污染物因子
方向
与本项目距离
1
鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司年产120万吨洗煤项目厂区
38°54′20.025″N
109°32′2.019″E 

TSP
东北
1100m
表 3-4  现状监测结果表（TSP）
监测点位
监测项目
评价指标
浓度范围（μg/m³）
评价标准（μg/m³）
最大浓度

占标率%
超标

率%

达标

情况

鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司年产120万吨洗煤项目厂区
TSP
24h平均质量浓度
29-124
300
41.33
0

达标

根据上述监测数据可知，氨1h小时平均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准，TSP的24h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2的二级标准浓度限值要求。
2.声环境质量现状
本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本次未进行声环境质量现状监测。

3.地下水、土壤环境

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目废水污染源为生活污水及生产废水。生产废水经浓缩压滤后回用于洗选工序；生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理，无废水外排。

项目煤化灰渣进厂含水约50%，本项目平均日处理量为4000t/d，原料储棚煤化灰渣最大存储量约7000t/d，可满足系统连续处理1.8天的原料需求，储存与处理能力匹配合理，可有效地防止煤化灰渣的长时间堆存，本项目废水污染物类型为非持久性污染物。同时，原料储棚及产品储棚设置地面导流槽，少量产生的渗滤液由导流槽收集至事故水池，泵至浓缩水池回用于洗选工序，不外排。项目现有工程洗选车间、浓缩车间、原料储棚、产品储棚、事故水池、地面冲洗水池均已采取防渗措施，防渗满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关建设要求，地面防渗等级等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s，因此，项目无明显地下水污染途径。

本项目依托现有一间10㎡的危废暂存间用于项目危险废物的暂存，危废暂存间地面、裙脚、导流沟和漏液收集池用30cm三合土打底，再采用2mm厚HDPE防渗+20cmC30 P6混凝土进行防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。现有工程已采取该防渗措施。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

经现场踏勘，项目区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

综上，正常情况下，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对区域地下水、土壤造成污染。因此本项目不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内。项目评价范围内无自然保护区等敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定本项目环境保护目标。本项目环境空气保护目标见附图 4，主要环境质量保护目标见下表 3-5。

表 3-5    主要环境质量保护目标
环境

要素

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

环境空气

呼吉尔特

E109°31′48.35〞

N38°53′38.60〞

村民

2户（3人）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类环境空气功能区

南

350

声环境

项目厂界外 50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类声环境功能区

--
地下水环境

1口自备水井
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类地下水功能区

东南
700


	污染物排放控制标准
	1.废气排放标准

本项目施工过程中产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；运营期煤化灰渣洗选期间产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界二级标准。

表 3-6    施工期大气污染物综合排放标准

时期
污染物
项目
监测点
限值
标准来源
施工期
颗粒物
无组织颗粒物排放监控浓度
周界外浓度最高点
1.0mg/m³
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
表 3-7   运营期大气污染物综合排放标准

污染物

有组织排放限值

无组织排放限值

监控位置

最高允许排放浓度120mg/m³；最高排放速率3.5kg/h
监控位置

最高允许排放浓度（mg/m³）

颗粒物

车间或生产设施排气筒

厂界四周

1.0

表 3-8    恶臭污染物排放标准
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

氨

厂界

1.5mg/m³
臭气浓度
20
2.噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区标准。

表 3-9   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

施工期
标准值dB(A)
标准来源

昼间

夜间

70dB(A)
55dB(A)
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
运营期

标准值dB(A)

标准来源
昼间
夜间
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值
3.固废排放标准

一般固体废物贮存与处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

4.废水
本项目无生产废水排放；项目生活污水经化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理，生活污水执行《‌污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中规定的三级排放标准。

	总量控制指标
	根据“十五五”期间总量控制要求，“十五五”期间污染物总量控制指标为COD、总磷、VOCs、NOX。本项目工业废水不外排，无需计算废水污染物总量控制指标COD，本项目生产过程中产生的废气污染物主要为TSP、NH3，因此，本项目不涉及废气污染物总量控制指标申请。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目拟对现有工程部分不能利旧的原煤洗选设备及30万吨煤化灰渣洗选设备进行拆除，并对厂区储存场地重新进行分区规划。依托原有洗选生产车间、公用工程及辅助设施的基础上，对生产设备及分选工艺进行更新改造，新建一条处理规模为120万t/a的煤化灰渣洗选生产线。本项目施工期主要包括现有设备拆除、基础工程、新设备安装及调试验收阶段
施工期主要作业为原有设施局部拆除及新设备安装调试，作业范围局限于原有厂区内，施工周期短、工程量小，无大规模土建施工活动，施工期环境影响总体较轻，且可通过针对性措施有效控制，具体影响分析及保护措施如下：

1.大气环境影响及环境保护措施
施工期大气污染源主要为局部设备改造、设备基础加固过程中产生的少量施工扬尘，以及设备拆除安装粉尘，无大型土方开挖、物料堆放等扬尘污染源，且作业范围均位于原有厂房内，扬尘扩散范围有限。施工扬尘主要为作业过程中产生的少量粉尘颗粒，排放量极小；产生量随施工量同步变化，且仅在局部作业点产生，对周边大气环境影响微弱，不会造成区域大气环境质量超标。

防治措施：

（1）扬尘控制：原有设施局部检修及少量辅助设备安装调试作业过程中，对作业点进行洒水抑尘，作业面保持湿润；施工人员佩戴防尘口罩，做好个人防护。

（2）施工期间，严禁在厂区内露天堆放施工物料，所有施工物料均存放于原有车间内，减少扬尘产生。

2.水环境影响及环境保护措施
施工期废水主要为设备清洗废水、地面冲洗废水及施工人员少量生活污水。设备清洗废水、地面冲洗废水产生量较少，主要含少量泥沙、油污，无有毒有害污染物；施工人员依托原有项目已建成的生活设施，生活污水产生量极小，且全部接入原有项目污水处理设施，经处理达标后排放或回用，不新增外排废水，不会对周边地表水体、地下水环境造成不利影响。施工过程中无露天作业废水乱排现象，避免了废水渗入地下或流入周边水体的风险。

防治措施：

（1）施工废水控制：设备清洗废水、地面冲洗废水经临时沉淀池沉淀、隔油处理后，经处理达标后回用，严禁直接排放。​

（2）生活污水控制：施工人员生活污水全部接入原有项目生活污水处理设施，严格按照原有处理流程处置，确保达标排放，不新增废水排放口。

（3）施工过程中，妥善保管施工所用油料、化学药剂等，避免泄漏进入水体，造成水污染；若发生泄漏，立即采取应急措施，收集泄漏物，防止扩散。

3.声环境影响及环境保护措施

施工期噪声主要来源于设备拆卸、安装及小型工具（电钻、扳手等）作业产生的噪声，噪声源强范围为70-90dB（A）。由于施工活动均在原有生产车间内进行，车间墙体可有效阻隔噪声传播，且施工时间严格控制在白天正常工作时段（8:00-18:00），避开夜间、午休及节假日作业，无连续高强度噪声源，噪声传播至厂区边界及周边敏感点时，衰减后可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，对周边居民、企业无明显噪声干扰，也不会影响原有项目正常生产作业。

防治措施：

（1）噪声源控制：选用低噪声施工设备及工具，对高噪声设备（如切割机、电焊机）进行降噪处理，加装降噪罩、减振垫，降低噪声源强；避免多台高噪声设备同时作业，减少噪声叠加影响。​

（2）作业时间控制：严格控制施工时间，仅在白天8:00-18:00作业，严禁夜间（22:00－次日6:00）午休时段（12:00-14:00）及节假日施工，避免噪声干扰周边环境及原有项目生产。​

（3）传播途径控制：施工活动均在原有车间内进行，利用车间墙体、门窗阻隔噪声传播；在车间内高噪声作业区域设置临时隔声屏障，进一步降低噪声对外传播强度。​

（4）施工期间，定期对施工噪声进行监测，若发现噪声超标，立即采取整改措施，确保噪声达标排放。

4.固体废物影响及环境保护措施
施工期固体废物主要为施工废料（废旧包装材料等）及少量生活垃圾。施工废料产生量较少，分类收集后，可回收利用的进行回收处置，不可回收的交由有资质单位统一处置；施工人员生活垃圾产生量极小，依托原有项目生活垃圾收集、处置设施，分类收集后交由当地环卫部门统一清运处置，无固体废物随意堆放、丢弃现象，不会产生固体废物污染，也不会对周边环境造成影响。

防治措施：

（1）施工废料处置：施工过程中产生的废旧可回收废料，分类收集后交由专业回收单位回收利用；不可回收的施工废料，收集后存放于原有项目固体废物临时储存点，定期交由有资质单位统一处置，严禁随意丢弃、堆放。

（2）生活垃圾处置：施工人员生活垃圾依托原有项目生活垃圾收集设施，分类投放至垃圾桶，由当地环卫部门统一清运处置，保持施工区域及厂区环境整洁。

（3）固体废物收集、储存过程中，采取防流失、防扬尘措施，避免固体废物散落、扬尘，造成二次污染。



	运营期环境影响和保护措施
	1.废气

本项目实施后，现有120万t/a原煤洗选项目不再投产运行。新建项目运营期废气主要是新建项目煤化灰渣堆存废气、煤化灰渣堆存及装卸扬尘、破碎粉尘、上料及输送粉尘。

1.1废气产排情况

（1）新建项目废气源强核算
①煤化灰渣堆存废气

本项目年处置煤化灰渣、炉渣合计120万吨，其中煤化灰渣90万吨/年，炉渣30万吨/年。煤化灰渣组分内残留铵盐类物质，在堆存受潮、碱性环境作用下会分解释放氨气；炉渣为充分燃烧后的残余产物，含氮组分基本分解殆尽，堆存阶段基本无氨气产生。本次参照《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》及鄂尔多斯地区煤化工项目类比数据，确定煤化灰渣堆存氨气产生系数为0.01kg/t·a（干渣）。

本项目煤化灰渣年处理量为90万吨，其中粗渣约60万吨，细渣约30万吨，根据煤化灰渣检测报告可知，项目煤化灰渣进厂前粗渣含水率约55%，细渣含水率约为63%，经核算本项目煤化灰渣干渣总量为38.1万吨，则项目氨气年产生量3.81t/a。
项目采用储棚通风换气结合定期喷洒除臭剂方式管控氨气无组织排放。通风可稀释场内氨浓度，除臭剂能够抑制灰渣铵盐分解、降解气态氨，结合行业治理经验及同类项目类比，本项目采取的治理措施对氨气综合削减效率取45%。经核算，煤化灰渣堆存过程中氨的排放量为2.1t/a。
为论证厂界氨浓度达标的可行性，本项目类比鄂尔多斯市万嘉煤化工有限公司“万嘉年洗选气化渣100万吨建设项目”。该类比项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇图克商砼园区，该项目为利用已建成厂房及空地，建设年处理气化渣100万吨的生产线，项目主要建设内容为生产车间、原料库、产品库，并配套建设公辅工程及环保工程。该项目于2024年7月开工建设，于2024年8月投入运营。类比项目验收意见见附件16。
该项目原料气化渣同样来源于中天合创渣场，与本项目原料来源一致。类比项目仅采用原料库可敞开式门进行定期通风控制氨的无组织排放，未安装末端治理设施。根据其验收监测结果，在仅采用通风措施的情况下，厂界氨气浓度实测值为0.16mg/m³，远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值（1.5mg/m³）。相比类比项目，本项目采取了更严格的污染控制措施，包括全封闭储棚+储棚通风换气+定期喷洒除臭剂，对氨的收集与控制效率更高。

因此，在落实本评价提出的各项恶臭防控措施的前提下，本项目厂界氨排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值1.5 mg/m³的限值要求，实现稳定达标。
②煤化灰渣堆存及装卸扬尘

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，本项目计算依据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image8.jpg]P =2Cy+FCy = {Nc x D x (a/b) + 2 X E; x S} x 1073





式中：P  颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy   装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy   风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc   年物料运载车次（单位：车）；

D   单车平均运载量（单位：吨/车）；

（a/b）装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），其中a各省风速概化系数，b物料含水率概化系数；

Ef堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；

S堆场占地面积（单位：平方米）。

颗粒物的排放量核算公式如下：

[image: image9.jpg]Ue=Px(1=Cp)x (1=Tp)




式中：P  颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc  颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm  颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）附录2《工业源固体物料堆场颗粒物产排污核算系数手册》中附录4：粉尘控制措施控制效率，本次核算控制效率取74%（控制措施：洒水）；

Tm  堆场类型控制效率（单位：%）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）附录2《工业源固体物料堆场颗粒物产排污核算系数手册》中附录5：堆场类型控制效率，堆场类型为密闭式，控制效率取值99%。

附录4：粉尘控制措施控制效率
序号
控制措施
控制效率
1
洒水

74%
2
围挡
60%
3
化学剂
88%
4
编织覆盖
86%
5
出入车辆冲洗
78%
附录5：堆场类型控制效率
序号
堆场类型
控制效率
1
敞开式

0%
2
密闭式
99%
3
半敞开式
60%
煤化灰渣在堆存及装卸过程在全封闭储棚内进行，并配备洒水车雾炮抑尘。本次灰渣洗选量为120万吨/年。本次对煤化灰渣堆存及装卸过程产排颗粒物进行计算，计算结果如下表：

表4-1  原料堆存及装卸过程产排颗粒物情况汇总表
参数

物料名称

煤化灰渣
Nc（车）

30000
D（吨/车）

40

a/b（千克/吨）

3.4

Ef（千克/平方米）

46.1652

S（平方米）

1800

P（吨）

4246.2
Cm(%)
74

Tm(%)
99

Uc（吨）

11.04
由上表可知，煤化灰渣在堆存和装卸过程中颗粒物的产生量为4246.2t/a，排放量为11.04t/a。

③煤化灰渣破碎粉尘
项目新增破碎机对煤化灰渣进行预处理，按照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十九章煤加工厂的表19-2中3.破碎和筛选的产污系数是0.08kg/t（破碎和过筛料）。本项目灰渣洗选规模为120万吨/年，则本项目筛选破碎工序颗粒物产生量为96t/a。项目在破碎工序设置集气罩和布袋除尘器收集处理产生的粉尘，以破碎工序运行时长4800h，风机风量5000m³/h 计，煤化灰渣破碎过程产排颗粒物情况见下表。

表 4-2 煤化灰渣破碎过程有组织产排颗粒物情况汇总表
煤化灰渣量万t/a

产污

系数kg/t

产生量

t/a

集气罩效率%

产生速率kg/h

产生浓度mg/m³
除尘效率%

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m³
120

0.08
96

85

17

3400

99

0.816

0.17

34

根据上表可知，筛选破碎工序粉尘经集气罩和布袋除尘器收集处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物的排放浓度为34mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。筛选破碎工序经集气罩收集后的无组织颗粒物的产生量为14.4t/a，以全封闭储棚的降尘效率99%计，则无组织颗粒物的排放量为0.144t/a。

表 4-3  煤化灰渣破碎过程无组织产排颗粒物情况汇总表
煤化灰渣量万t/a

产污

系数kg/t

无组织产生量

t/a

产生速率kg/h

除尘效率%

排放量

t/a

排放

速率kg/h

120

0.08
14.4

0.3

99

0.144
0.003

④煤化灰渣上料及输送粉尘

破碎后的煤化灰渣由非封闭式皮带输送进入湿式棒磨机，然后通过皮带输送至棒磨机内。上料过程在封闭储棚内进行，上料及输送过程用洒水车雾炮洒水抑尘。物料在上料和转运过程中会产生一定的扬尘。按照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十九章煤加工厂的表19-2中4.运输和输送的产污系数是0.10kg/t（转移或运输料）。本项目年处理煤化灰渣120万吨。则本项目输送和转载过程颗粒物产生量为120t/a，按洒水降尘抑尘效率74%，封闭储棚降尘效率99%计，则本项目上料及输送过程颗粒物排放量为0.312t/a。

表4-4  新建项目废气产排情况一览表
污染源
污染因子
污染物产生情况

排放形式
污染防治实施
技术可行性
污染物排放情况

排放标准
达标性分析
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m³
治理措施
治理效率%
排放量t/a
排放速率kg/h

排放浓度mg/m³
煤化灰渣堆存废气

氨
3.81
/
/
无组织
储棚通风换气+定期喷洒除臭剂
/
是
2.1
/
/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界二级标准1.5mg/m³
/
煤化灰渣堆存装卸粉尘
颗粒物
4246.2

884.625

/
无组织

雾炮喷淋+全封闭厂房
洒水抑尘74%厂房控制99%
是

11.04

2.3

/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）1.0mg/m³
/
煤化灰渣破碎粉尘
颗粒物

81.6

17

3400
有组织
集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒

集气效率74%布袋除尘99%

是

0.816
0.17
34
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）120mg/m³；3.5kg/h
达标

煤化灰渣破碎粉尘
颗粒物
14.4

3

/
无组织
全封闭厂房

99%

是

0.144

0.03

/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）1.0mg/m³
/
煤化灰渣上料输送粉尘

颗粒物

90

18.75

/
无组织
雾炮喷淋+全封闭厂房
洒水抑尘74%厂房控制99%
是

0.312
0.065
/
/
（2）道路运输扬尘

本项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘，本项目原料入厂采取苫盖，汽车低速运行，禁止鸣笛，厂区内运输道路定期清扫、洒水抑尘，可有效减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。

1.2废气排放口设置情况

本项目大气排放口设置情况见下表。

表4-5 大气排放口设置情况一览表

排放口编号
排放口名称
污染因子
排放口地理坐标
排气筒高度m
内径m
温度
类型
DA001
筛分破碎粉尘排放口
颗粒物
109°31′50.48″E 38°53′53.86″N
15
0.6
常温
一般排放口
1.3污染源监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本工程污染物监测计划表。监测的主要因子、点位及监测频率见下表。

表4-6 废气监测情况一览表

排放口编号

排放口名称

污染因子

排放标准

标准限值（mg/m³）

监测频次

监测方式

DA001

筛分破碎粉尘

排放口

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准
120
1次/年

手工监测
/

厂界四周

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准
1.0

1次/年

氨

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
1.5

1.4非正常工况
非正常工况一般包括系统开停工、检修、环保设施运行不正常三种情况，根据项目废气排放特征确定。项目各产生废气的工艺开始操作时，首先运行废气治理装置，然后再进行作业，各工序产生的废气均可得到及时处理。各工序完成后，废气治理装置继续运转，待废气完全排出后再关闭。设备检修，企业会事先安排好生产工作，确保相关生产暂停。项目在开、停时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。

因此，非正常工况主要考虑废气环保设施运行不正常的情况。本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。项目非正常工况下有组织废气排放情况详见表4-7。
表4-7 非正常工况下有组织废气排放情况

排气筒编号
污染源
非正常工况
污染物
排放浓度
排放量t/a
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
应对措施
DA001
破碎粉尘
环保设备布袋除尘器等抑尘设施出现故障
颗粒物
3400
0.017
1
1
停产检修
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。
为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
（1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
（2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
（3）应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力；
（4）生产加工前，环保设备开启，待环保设备正常运行后方可开车生产。
由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。
1.5 废气污染治理措施可行性分析
（1）废气污染物颗粒物治理措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），生产过程废气污染防治可行技术为：废气污染物除尘设施治理工艺包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器等。

本项目生产过程筛分破碎粉尘采用集气罩+布袋除尘器收集处理后经排气筒（DA001）排放；通过在破碎机等产尘点设置密闭集气罩，利用风机产生的负压，将产生的大量含尘废气高效捕集，含尘气体进入除尘器后，通过滤袋的过滤作用，将粉尘颗粒物截留在滤袋表面，洁净气体排放。当滤袋表面粉尘层增厚、阻力上升时，通过脉冲喷吹系统进行清灰，保证设备持续稳定运行。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中，对于类似非金属矿破碎，布袋除尘的末端治理效率普遍能达到99%以上，本项目破碎工序粉尘采用集气罩+布袋除尘器收集处理废气是可行的。
煤化灰渣堆存废气、上料及输送粉尘只涉及无组织排放，物料和产品堆存在全封闭厂房内，并配备雾炮抑尘；厂区道路硬化，定期清扫、洒水。

在采取上述可行防治措施后，本项目破碎工序粉尘经集气罩和布袋除尘器收集处理后，项目无组织颗粒物均采用抑尘措施后排放，则煤化灰渣洗选期间项目颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的限值要求。

（2）废气污染物氨的治理措施可行性分析
本项目煤化灰渣堆存产生的氨气采用全封闭堆场+储棚通风换气+定期喷洒除臭剂进行治理。项目化灰渣堆存废气以低浓度无组织氨气为主，通风可稀释场内氨浓度，除臭剂可分解铵类物质、抑制氨挥发逸散，双重协同削减无组织氨排放。

同时配套灰渣分层压实、覆膜覆盖、厂区绿化等无组织管控措施，多重削减氨气逸散影响，治理工艺成熟、运维简便、无二次污染。治理后废气稳定达标排放，厂界氨气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）限值要求，能够有效控制恶臭环境影响，治理措施技术、经济均具备合理性。

综上所述，本项目废气治理措施可行。

2.废水

项目运营期废水主要为：生活污水、洗煤工艺废水、地面冲洗废水、煤化灰渣洗选工艺废水。

生活污水产生量为576t/a，本项目生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。煤化灰渣洗选工艺废水、洗煤工艺废水、地面冲洗废水全部回用于生产工序，不外排。因此，项目对水环境影响较小。

2.1废水污染物排放情况

（1）煤化灰渣洗选工艺废水、地面冲洗废水

煤化灰渣洗选工艺废水、地面冲洗废水主要污染物为 SS，经浓缩池浓缩机及压滤机浓缩压滤后的压滤水经清水罐回用到生产工艺，不外排。

（2）生活污水

生活污水产生量约576t/a，主要污染物为 CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物 SS、动植物油，类比一般生活污水，各污染物产生浓度分别为COD 450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油30 mg/L，生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。

（3）渗滤液
本项目煤化灰渣来源于中天合创能源有限责任公司，根据煤化灰渣检测报告可知，项目煤化灰渣进厂前粗渣含水率约55%，细渣含水率约为63%，废渣含水率约为22.7%，经密闭运输进厂后煤化灰渣平均含水率约为50%。经洗选后得到高碳颗粒及洗选废渣，含水率分别为48%及55%。高碳颗粒及废渣在密闭储棚堆存过程中，会析出少量渗滤液，渗滤液产生量按产品带水量（高碳颗粒带出573.8m³/d+废渣带出1534.2m³/d）的2%估算，合计约42.2m³/d。

产生的渗滤液经地面导流槽收集至雨水池及冲洗废水池，泵至浓缩水池回用于洗选工序，不外排。

2.2废水污染治理措施可行性分析

①生产废水回用可行性分析

本项目正常生产工况下，洗选废水进入浓缩池经浓缩机及压滤机压滤处理后，浓缩机溢流水及压滤机压滤水经管线进入清水罐暂存，然后返回物料洗选工序继续循环使用，不外排。

依据《煤化工气化渣污染控制标准（征求意见稿）》及行业实测数据，煤化粗渣持水极限为30%～35%，细渣持水极限为35%～40%，超过该限值后，多余水分在重力作用下渗出形成渗滤液。项目煤化灰渣进厂含水率约50%，符合煤化粗渣持水极限内数据要求。但在堆存过程中在重力作用下也可能会形成渗滤液，为此，项目储棚地面设置导流槽对产生的渗滤液进行收集，自流进入雨水池及冲洗废水池暂存。后续由泵提升输送至浓缩水池，最终回用于洗选工序。

综上所述，本项目的生产废水可实现闭路循环使用，可保证生产废水不会外排。本项目洗选工序对于水质没有相关要求，因此废水经浓缩沉淀压滤处理后回用到生产工序是可行的。

②生活污水处理措施可行性分析

生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。本项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放量，现有10m3化粪池可满足生活污水的收集及处理。本项目生活污水拟委托内蒙古博源水务有限责任公司处理。该公司位于乌审旗乌审召镇工业园区，成立于2004年，经营范围包括污水处理、中水回用，具备污水处理资质和能力。
生活污水经厂区化粪池收集后，定期由密闭罐车拉运至内蒙古博源水务有限责任公司污水处理厂集中处理，运距约20 km。运输车辆采取密闭措施，防止沿途遗撒。
综上所述，项目产生的废水均得到合理处置，处理工艺可行，去向可行，可达标排放。因此项目对周边水环境影响较小。

3.噪声

3.1噪声声源

本项目运营期噪声污染源主要为棒磨机、破碎机、跳汰机、旋流器、螺旋机、压滤机、浓缩机等，噪声源为70~95dB(A）分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，噪声值可降低15dB(A），项目声源及源强见表4-10。

表4-10 项目主要设备噪声源强表
序号

声源名称
数量

单台升功率级dB（A）
空间相对位置
声源控制措施
降噪效果dB（A）
运行时段

X

Y

Z

1
预先分级筛
4
181
114
4.2
181
低噪声设备基础减震、隔声
15
连续

2
破碎机
1
183
84
1.5
183
15
连续
3
跳汰机
1
190
97
4.4
190
15
连续
4
脱水弧形筛
1
182
102
2.6
182
15
连续
5
离心脱水机
2
199
103
2.0
199
15
连续
6
浓缩旋流器组
2
181
114
4.2
181
15

连续

7

振动弧形筛
1
169
97
1.8
169
15

连续

8

离心脱水机
1
175
91
1.8
175
15

连续

9

斗士提升机
2
167
100
1.5
167
15

连续

10

耙式浓缩机
2
169
97
1.8
169
15

连续

11

压滤机
2
177
92
1.5
177
15

连续

12

隔膜压滤机
1
177
92
1.5
177
15

连续

13

螺旋机
1
181
114
4.2
181
15

连续

14

棒磨机
1

181
114
4.2
181
15

连续

15

装载机
2
113
130
1.5
113
15

连续

16
洒水车
2
181
114
4.2
181
15
连续
3.2声环境影响预测

（1）预测点位参数

根据调查，拟建项目厂界周边50m范围内无噪声敏感点分布，因此，本次评价噪声预测点为厂界四周。
（2）预测模式

根据本项目营运期各噪声源的特征，及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式对噪声进行预测，具体预测公式如下：

室外点声源在预测点的倍频带声压级：

Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)
式中：

Lp（r）—距离声源 r 处的倍频带声压级，dB(A）；

Lp（r0）—参考位置 r0处的倍频带声压级，dB(A）；

r—预测点距离声源的距离，m；

r0—参考位置距离声源的距离，m；

Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Abar—屏障引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减，

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

无指向性点生源几何发散衰减的基本公式为：

LP(r)=LP(r0)-20lg(r/r0)

其中：Adiv=20lg(r/r0)

空气吸收引起的衰减：
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式中α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数；

屏障引起的衰减 Abar：
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声级的计算：

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）；

LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s；

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）；

Leqb—预测点的背景值，dB(A）。

（3）预测结果

本项目噪声预测结果见下表。

表4-11  项目厂界噪声预测结果一览表         单位dB(A)
项目方位

距噪声源距离（m）

噪声贡献值

标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧
100

29.00

21.10

60
50
达标

厂界南侧
184

24.78

16.88

60
50
达标

厂界西侧
60

29.44

21.54

60
50
达标

厂界北侧
195

23.22

15.32

60
50
达标

由表 4-11 可知，建设项目的高噪声经厂房隔声和减震衰减后，对东、南、西、北厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，昼间≤60dB(A），夜间≤50dB(A）。

综上所述，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。



	运营期环境影响和保护措施
	3.3噪声防治措施

（1）尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对高噪音设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染；

（2）加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施。减少职业伤害；

（3）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响；

（4）生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。

3.4噪声排放标准及监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本工程污染物监测计划表。监测的主要因子、点位及监测频率见下表。
表 4-11  噪声排放标准及监测要求一览表
监测点位

监测点位

监测因子

排放标准

标准限值dB(A））

监测频次

监测方式

厂界四周

4个

等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中

2类标准

昼间

60

1次/季度

手工监测

夜间

50

4.固体废物

新建项目建设后，运营期全厂固体废物主要为：维修产生的废机油（900-214-08（HW08））、废油桶（900-041-49（HW49））、除尘器除尘灰（SW59（其他工业固体废物）/900-099-99）、高碳颗粒（SW59（其他工业固体废物）/900-099-99）、煤化灰渣洗选废渣（SW59（其他工业固体废物）/900-099-99）、沉淀池污泥（SW07（污泥类）/900-099-99）及少量生活垃圾。
4.1固废污染物排放情况

（1）一般工业固废

120万吨/年煤化灰渣资源化建设项目煤化灰渣洗选废渣产生总量为83.69万吨/年、布袋除尘灰80.8吨/年、沉淀池污泥10吨/年、高碳颗粒35.86万吨/年，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025），本项目煤化灰渣洗选废渣、布袋除尘灰、沉淀池污泥、高碳颗粒均属于一般固体废物。煤化灰渣洗选废渣、除尘灰、沉淀池污泥作为一般固废进行外售或送苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区填埋处置，高碳颗粒用作燃煤原料进行外售。

项目全厂一般固废产排情况及处置去向见下表。
表4-12 项目全厂一般固废产排情况及处置去向情况一览表
固废类别
产生量（万t/a）

处置去向
现有工程
新建工程
全厂合计
矸石
19.21
/
/
取消现有120万t/a原煤洗选项目，本项目无相关固废产生
煤泥
6.93
/
/
除尘灰
80.8t/a

80.8t/a
80.8t/a
外售或送苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区填埋
沉淀池污泥
96t/a
10t/a
10t/a
煤化灰渣洗选废渣
21.5
83.69
83.69
高碳颗粒
8.9
35.86
35.86
作为燃煤原料进行外售
（2）危险废物

本次厂区新建一间危废库，占地面积为10m2，暂存本项目产生的废机油（HW900-214-08）和废油桶（HW900-249-08），委托有资质单位定期处置，周转周期一年。危险废物临时贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危废库建设为全封闭，设有通风设施、安全照明设施（危废暂存库的开关、灯具具有防爆功能）。

危险废物在运输过程中要求采用封闭的车辆运输。危险废物转运必须严格执行《危险废物转移联单管理办法》，每次转运必须认真填写五联单，并在转运前三日内向当地和转入地环保局报告，积极接受环保部门的监管。

装载机和机械设备在维修保养过程中产生的废机油（1.5t/a）和废油桶（0.3t/a），分别属于《国家危险废物名录》（2025版）中危险废物HW900-214-08和HW900-249-08，集中收集在危废库，委托有危废处置资质的单位进行处置。

（3）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）。本项目现有职工20人，不新增劳动定员。则本项目生活垃圾产生量为3.0t/a，产生的生活垃圾统一放置在垃圾桶中，由环卫部门进行清理。

4.2固废污染治理措施可行性分析

项目新建后煤化灰渣洗选废渣及除尘灰可作为一般固废进行外售或送至苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区填埋场进行填埋处置；洗选出的高碳颗粒固定碳含量及发热量较高，有害杂质含量低可作为工业配煤原料实现资源化利用。
苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区填埋场由鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司建设，于2021年11月8 日取得环评批复（鄂环审字〔2021〕726号），见附件9。根据苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区填埋场环评批复，本填埋场主要储存中天合创、中煤、金诚泰和宝丰产生的气化渣残渣，贮存区库容为1000万m³，服务年限为16年，2023年6月投入使用，设计年平均填埋量约为75万吨/年，目前剩余库容约775万m³，剩余服务年限约11年，能够满足中天合创、中煤、金诚泰、宝丰等企业未来多年的气化渣填埋需求。此外，鄂尔多斯市乌审旗城市建设投资有限公司已启动综合利用合作运营商招募工作，要求综合利用率达60%以上。这为固废减量化、资源化提供了明确的实施路径，可大幅降低填埋压力，延长渣场使用寿命。本项目煤化灰渣来源于中天合创，煤化灰渣洗选废渣为煤化灰渣洗选后的产物，在此区域贮存合理可行。

危废库的最大储存量满足企业全年危废产生的暂存需求，危废库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

根据《排污许可证 申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）对固体废物的要求：排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。污染防控技术应符合排污单位适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求，鼓励采取先进工艺对煤矸石、尾矿等工业固体废物进行综合利用。

排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应当落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

本项目固废全部按照要求妥善处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中对固体废物处理的要求。

5地下水、土壤

本项目处理的煤化灰渣固废组分主要为水分、固定碳及灰分，不属于危险废物，属于一般工业固体废物。
项目运营期可能对地下水产生影响主要为洗选工艺废水泄漏，主要污染途径为污水下渗进入潜水含水层，污染地下水水质，主要污染物为 SS、COD 等。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），通过对厂区采取合理的分区防渗措施，可预防项目运营中对地下水、土壤可能产生的影响。

项目厂区分区防渗，分为简单防渗区域、一般防渗区域、重点防渗区域。

简单防渗区主要有办公区、配电室、维修工具用房、门房。简单防渗区防渗技术要求：一般地面硬化。现有工程已采取该防渗措施。

一般防渗区域是指污染相对易控制的区域。包括洗选车间、浓缩车间、原料储棚、产品储棚、事故水池、地面冲洗水池地面采用原土压实+25cmC30P6混凝土进行防渗，防渗满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关建设要求，地面防渗等级等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s。现有工程已采取该防渗措施。
重点防渗区域是指污染相对难控制的区域。项目重点防渗区域为危废库，本次项目拟新建10㎡危废库一间，地面、裙脚、导流沟和漏液收集池用30cm三合土打底，再采用2mm厚HDPE防渗+20cmC30 P6混凝土进行防渗，渗透系数小于 1×10 -10cm/s。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设。项目厂区防渗分区图见附图5。

本项目严格执行分区防渗制度，堆场底部设置完善的渗滤液收集导排系统，无明显地下水污染途径。

6.环境风险

本项目涉及的风险物质为废机油，具有可燃性，在贮存及运输过程中均存在一定危险性。

6.1.环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质为废机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评估技术指南（试行）》对环境风险进行分级，当值涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
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式中：q—危险物质的最大存在量，t；

Q—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）Q<10；（2）10<Q<100；（3）Q>100。
本项目生产过程中，项目涉及的各危险物料重大危险源识别见表

4-13 项目涉及环境风险物质存在状况一览表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

废机油
/

1.5
2500
0.0006
项目Q值∑

0.0006
根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I，因此，进行简单分析，且本项目不需设置环境风险专项评价。本项目危险物质理化特性见下表。
表4-14 矿物油的理化性质及危险特性
标识

中文名：机油、润滑油
英文名：lubricating oil；Lube oil
分子式：
分子量：230~500
危规号：
UN编号：

CAS 号：

理化性质

外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味
溶解性：不溶于水，溶于乙醇、苯、乙醚等有机溶剂
熔点（℃）：-10～-20℃

沸点（℃）：250～450℃
相对密度：（水=1）0.83～0.90

禁忌物：强氧化剂（易发生氧化放热，有火灾危险）
危险特性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

危险性类别：易燃液体
燃烧性：易燃

引燃温度（℃）：240～360℃

闪点（℃）：130～200℃（可燃液体）

燃烧热（j/mol）：285624

燃烧（分解）产物：CO、CO₂、黑烟、有机废气

危险特性：蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇高热分解出有毒烟气；流动性强，泄漏易蔓延。
急救

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。

食入：禁止催吐，以防吸入性肺炎。立即漱口，饮足量温水，并尽快就医。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

防护措施

呼吸系统防护：一般作业不需要特殊防护；高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护面罩。

身体防护：穿防静电工作服、防油工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣，保持良好卫生习惯。

6.2.环境风险评价等级

环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。等级划分见下表。

表4-15评价工作等级划定

环境风险潜势

Ⅳ+、Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

综上所述，本项目风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，因此，本项目环境风险评价主要对火灾、泄漏影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

6.3.环境风险事故情形分析及可能影响的途径

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险事故情形分析，本项目废矿物油贮存于外购的PE桶内，可能发生泄漏事故，影响途径主要为土壤环境、地下水环境。
根据矿物油的易燃性和燃烧产生有毒气体（一氧化碳、二氧化硫等）的特性，有可能发生的环境风险事故情形为火灾和火灾引发的次生污染物排放情形。发生此类事故时，影响途径主要为大气环境。
6.4.环境风险防范措施

企业应落实主体责任，按照《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）、《关于加强工业企业环保设施安全生产工作指导意见的通知》（安委办函〔2023〕2号）等文件要求，强化环保设备设施安全运行管理，全面负责落实环保设备设施安全生产工作，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。

本项目危废库内设置有导流沟和0.5m³集液池，可保障废机油在危废库内发生泄漏时得到妥善处理，不污染外环境。

厂区内设置有两座175m³的事故水池，可收集厂区发生火灾事故时产生的废水。

在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。

为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，各装置必须有安全措施，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。为做到安全生产，防止事故的发生，本项目的环境风险评价从管理、安全设计、防毒等方面提出风险事故的以下防范措施：
A.严格执行劳动部门有关安全生产管理条例。实行持证上岗、定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，记录资料保管，岗位责任明确，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

B.安全及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产环保、工业卫生等方面的技术培训教育。

C.必须经常检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以便在事故发生时，能及时、高效率地发挥作用。

D.电缆直埋敷设的深度应符合规范要求，埋设地面应有明显的走向标线和标识。在变、配电室、控制室出口等电缆线路集中的地方，万一发生火灾，易产生大量的有毒有害气体，除应装设排风装置外，还应配置一定数量的电气灭火器材。

E.操作人员应加强上岗培训及安全相关培训，严格执行操作流程，降低安全事故发生的可能性。火灾、爆炸事故防范措施设立禁火警示标志，对厂区定期进行巡检排除火灾、爆炸事故潜在危险源。定期开展火灾演习、演练使用消防器材等。安全防范措施强化安全管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，严禁火种；在操作运行方面要求工作人员严格执行安全生产操作规程。全车间禁止吸烟，禁止使用打火机等。在与安全有关的地方应设立“禁止烟火”“禁止吸烟”“当心火灾”“火警电话”等安全标志。制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每次事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以便一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。
F.制定风险应急预案，完善风险应急措施和应急监测方案，并进行演练，提高风险事故应变能力。
6.5.评价结论

本项目运营期存在一定潜在的事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，根据应急预案采取风险防范措施，可使事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受的范围内，因此，该项目事故风险水平是可以接受的。

7.环境治理措施及投资估算
本项目总投资200万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资的7.5%。
表4-16  项目环保措施与环保投资

污染类别
污染源
污染物
环保措施及设施
环保投资（万元）
备注
废气
煤化灰渣堆存废气
氨
全封闭储棚+洒水车雾炮喷淋装置
--
依托现有，环保投资不新增
煤化灰渣堆存装卸粉尘
颗粒物
煤化灰渣破碎粉尘
颗粒物

全封闭储棚+集气罩+布袋除尘器处理经排气筒DA001排放
8
/
煤化灰渣上料输送粉尘
颗粒物

全封闭储棚+洒水车雾炮喷淋装置
--
依托现有，环保投资不新增

废水
煤化灰渣洗选废水
SS
生产废水经浓缩压滤后回用于洗选工序
--
依托现有，环保投资不新增

生活污水
COD、BOD5、氨氮、SS等
生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。
--

依托现有，环保投资不新增

地面冲洗废水
SS
地面冲洗废水依托现有冲洗废水池沉淀处理后，回用于洗选工序

--

依托现有，环保投资不新增

渗滤液
SS、COD、PH
经地面导流槽收集至事故水池，泵至浓缩水池回用于洗选工序，不外排
--

依托现有，环保投资不新增
噪声
各类生产设备噪声
等效连续A声级

新增设备采取减振、隔音消声装置

2

/
固废
设备检修
废机油、废油桶
收集后暂存于厂区新建的10㎡危废品暂存库，定期委托有危废资质单位处置

5

/
生活垃圾
生活垃圾
依托现有生活垃圾收集设施，委托园区环卫部门统一收集处理
--
依托现有，环保投资不新增
煤化灰渣洗选
煤化灰渣洗选废渣
外售或送填埋场填埋
0

--
煤化灰渣洗选
高碳颗粒
作为燃煤原料外售
0
--

地面冲洗废水收集池

污泥
掺入煤化灰渣洗选废渣外售或送填埋场填埋
0
--
总计
--
15



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煤化灰渣堆存
	氨、臭气浓度
	储棚通风换气+定期喷洒除臭剂，严格控制煤化灰渣堆存
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准

	
	煤化灰渣堆存装卸粉尘
	颗粒物
	堆存在全封闭储棚内，使用雾炮进行降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的限值要求

	
	煤化灰渣上料及输送粉尘
	颗粒物
	在全封闭储棚内，使用雾炮进行降尘
	

	
	煤化灰渣筛分破碎粉尘
	颗粒物
	筛分破碎在封闭厂房内进行，并配备3套集气罩+布袋除尘器对产生的粉尘收集处理
	

	
	运输道路扬尘
	颗粒物
	厂区内路面硬化、定期清扫、洒水
	

	地表水环境
	项目生活污水化粪池收集后，拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。洗选工艺废水、地面冲洗废水全部回用生产工艺，不外排。

	声环境
	生产加工设备
	噪声
	选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	电磁辐射
	/

	固体废物
	①120万t/a煤化灰渣资源化建设项目产生的煤化灰渣洗选废渣、除尘灰及沉淀池污泥等一般固废进行外售或送苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区填埋；

②120万t/a煤化灰渣资源化建设项目产生的高碳颗粒作为燃煤原料外售进行资源化利用。
③装载机和机械设备在维修保养过程中产生的废矿物油和废油桶，集中收集暂存在危废库，委托有危废处置资质的单位进行处置。

④生活垃圾统一放置在垃圾桶中，由环卫部门进行清理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目厂区分区防渗，分为简单防渗区域、一般防渗区域、重点防渗区域。

简单防渗区主要有办公区、配电室、维修工具用房、门房。简单防渗区防渗技术要求：一般地面硬化。现有工程已采取该防渗措施。

一般防渗区域是指污染相对易控制的区域。包括洗选车间、浓缩车间、原料储棚、产品储棚、事故水池、地面冲洗废水池地面采取原土压实+25cmC30P6混凝土进行防渗。防渗满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关建设要求，地面防渗等级等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s 。现有工程已采取该防渗措施。

重点防渗区域是指污染相对难控制的区域。项目重点防渗区域为危废库，本项目拟新建 10m2危废库1间，地面、裙脚、导流沟和漏液收集池用 30cm三合土打底，再采用2mm厚HDPE 防渗+20cmC30 P6混凝土进行防渗，渗透系数小于1×10 -10cm/s。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设。
本项目严格执行分区防渗制度后，对地下水、土壤环境影响较小。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	根据本项目的风险物质可知，在风险物质贮存及运输期间可能突发的环境事件为：废机油的泄漏污染；废机油遇明火不完全燃烧后，产生的废气污染。

若发生废机油的泄漏事故，废机油会对污染周围的土壤及地下水造成影响，因此，当项目废机油发生泄漏后，立即使用砂土围堵泄漏的废机油，减少废油扩散；然后使用吸油毡对泄漏进行吸附收集、对被污染的土壤进行清除，全部收集到密封桶内，暂存于危废库，委托有资质单位进行处置。

当废机油遇明火不完全燃烧后，废机油不完全燃烧会产生CO。CO不断扩散，对大气环境产生影响。火势较小时应采用干粉灭火器等进行灭火处理；当火势较大时使用消防水进行灭火。使用干粉灭火器成功灭火后，后续环节按照废机油发生泄漏进行处理；若使用消防水进行灭火，现场会产生大量消防废水，应使消防废水全部转移到事故水池中，不能进行漫流，造成二次污染。

	其他环境
管理要求
	1、规范排污口

①污水排放口规范化设置

项目厂区的排水实施“雨污分流”制，雨水和污水分别采用不同的管道进行收集。根据污水汇水区域的划分及道路竖向情况，沿规划道路设置污水管，污水管线以重力自流排水为主，不能自流排入污水厂的则依靠提升泵站加压后排放。规范设置明显排口标志。

②废气排气筒规范化设置

在排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治应符合有关规定。

③固体废物贮存（处置）场所

本项目的一般固废和危险暂存库，需根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。在后期运营过程中，当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。

2、竣工保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，对上述信息予以公开。

3、监控设施要求

在原煤储棚及精煤棚内外安装视频监控系统，保证全方位无死角。


六、结论
	综上所述，本建设项目符合国家和地方相关产业政策，在严格采取本评价提出的各污染防治措施、并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放的情况下，项目对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①（吨/年）
	现有工程许可排放量

②（吨/年）
	在建工程排放量（固体废物产生量）③（吨/年）
	本项目排放量（固体废物产生量）④
（吨/年）
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤（吨/年）
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
（吨/年）
	变化量

⑦（吨/年）

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	12.31t/a
	/
	12.31t/a
	/

	
	氨
	/
	/
	/
	3.81t/a
	/
	2.1t/a
	/

	一般工业固体废物
	煤化灰渣洗选废渣
	/
	/
	/
	83.69万t/a
	/
	83.69万t/a
	/

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	80.8t/a
	/
	80.8t/a
	/

	
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	/

	
	高碳颗粒
	/
	/
	/
	35.86
	/
	35.86
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0
	/
	3.0t/a
	/

	危废
	废矿物油
	/
	/
	/
	1.5
	/
	0.15t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1项目地理位置图
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附图2项目平面布置图
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附图3：本项目3km范围内现状引用点位位置
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附图4：环境保护目标图
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附图5：厂区分区防渗图
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附图6：厂界现状照片
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	厂界东侧
	厂界南侧
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	厂界西侧
	厂界北侧
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	办公区
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	冲洗废水池
	浆液到洗选车间的管道
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	原料储棚
	产品储棚
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	螺旋机
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	破碎车间
	清水罐
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附件2：供水协议
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附件3：取水行政许可
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附件4：煤化灰渣检测报告
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附件5：现有项目环评及验收批文
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附件6：建设主体变更的函
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附件7：收购协议及租赁协议
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附件8：气化渣供销意向协议
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附件9：煤化灰渣洗选废渣填埋协议
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附件10：填埋场环评批文
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附件11：现状引用检测报告
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附件12：排污许可登记回执
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附件13：高碳颗粒组分检测报告
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附件14：工业用地证明
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附件15：项目情况说明
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附件16：类比项目验收意见（厂界氨无组织排放）
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本项目位置
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1100m





呼吉尔特村散户








2
58

煤化灰渣
棒磨机
跳汰机
旋流器、螺旋机
浓缩池
煤化灰渣洗选废渣
带入2000
补水120
高碳颗粒
带出 573.8
损失12
带出1534.2
循环水
新鲜水
2.4
生活用水
化粪池
损耗0.48
矿井水
13.6
地面冲洗用水
储棚抑尘用水
道路抑尘用水
1.6
10.2
1.8
损失10.2
损失1.8
损失0.32
进入循环水工序1.28
1.92
拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理
高碳颗粒堆存
洗选废渣堆存
渗滤液收集
渗滤液11.5
渗滤液30.7
回用至洗选工序42.2



设备拆除
基础工程
设备安装
调试验收
噪声、扬尘、废水、建筑垃圾
噪声、扬尘、废水、建筑垃圾
噪声、扬尘、废水、建筑垃圾



煤化灰渣
棒磨机
三级跳汰
旋流器
浓缩机
螺旋机
G1、W1
G5、N4
N5
煤化灰渣洗选废渣S1
N6
煤化灰渣洗选废渣S2
压滤水
N7
压滤机
W2、N8
高碳颗粒
压滤机
煤化灰渣洗选废渣S3
W3、N10
W4
N9
清水罐
循环水
破碎机
G2、N1
铲车上料
皮带运输
G3、N2
G4、N3



煤化灰渣
铲车上料
破碎机
皮带传输
三级跳汰
旋流机
螺旋机
浓缩机
压滤机
压滤机
高碳颗粒
煤化灰渣洗选废渣
煤化灰渣洗选废渣
煤化灰渣洗选废渣
120
4246.2
120万t
堆存装卸粉尘
堆存废气
12
86
35.86万t/a
上料输送粉尘
破碎机粉尘
41.85万t
20.92万t/a
20.92万t/a
湿式棒磨机
60万t
60万t
带入水
带出水17.21万t
补水12万t
清水罐
循环损耗水12万t
带出水23万t
带出水11.5万t
带出水11.5万t



