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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国能龙源上海庙电厂粉煤灰资源化利用项目

	项目代码
	2604-150623-04-01-422527

	建设单位联系人
	范子毅 
	联系方式
	18504875557

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙能源化工基地

国家能源集团内蒙古上海庙电厂内空地

	地理坐标
	（106度42分58.792秒，38度19分31.116秒）

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业—103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处理及综合利用中“其他”

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	鄂托克前旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	54

	环保投资占比（%）
	0.9
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：    
	用地（用海）

面积（m2）
	1800

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目分析见表1-1。

表1-1    专项评价设置情况分析一览表

专项评

价类别

设置原则

本项目情况

结论

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目废气污染物不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水不直排
不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目危险物质废矿物油存储量不超过临界量。
不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水口
不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于海洋工程建设项目
不涉及

综上，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	2011年3月，国家发展和改革委员会以发改能源[2011]65号文对《上海庙能源化工基地开发总体规划》予以批复。

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响跟踪评价文件名称：《上海庙能源化工基地开发总体规划环境影响跟踪评价报告》； 
审查文件名称及文号：《<上海庙能源化工基地开发总体规划环境影响跟踪评价报告>审查意见》（环办环评函[2016]2119 号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析

2011年3月，国家发展和改革委员会以发改能源[2011]65号文对上海庙能源化工基地开发总体规划予以批复，主要批复内容如下：“原则同意《上海庙能源化工基地开发总体规划》的发展思路，实施煤电化一体化开发。基地重点建设一批煤矿、电厂和煤化工项目”。

国家能源集团内蒙古上海庙电厂位于上海庙能源化工基地内，实施煤电一体化开发，建设2×1000MW超超临界、燃煤空冷机组，属于矿区电站，以上海庙矿区的榆树井、新上海庙一号井及神华东胜矿区的李家壕煤矿等作为煤源。本项目位于国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，国家能源集团内蒙古上海庙电厂的配套工程，以国家能源集团内蒙古上海庙电厂粉煤灰为主要原料，生产微珠以及胶凝材料，实现粉煤灰等固体废物减量化、无害化、资源化，符合《上海庙能源化工基地开 发总体规划》的规划要求。本项目地理位置图见附图1，内蒙古上海庙能源化工基地区位示意图见附图2。
2、与规划环境影响评价符合性分析

本项目与规划环境影响跟踪评价报告及审查意见主要内容的符合性分析见表1-1。
表1-1     本项目与规划环境影响跟踪评价报告及审查意见

一览表

序

号

规划环评及审查意见

本项目情况

符合性

1

一级生态空间内禁止一切开发活动，主要包括水洞沟水库、水泉子供水水源、芒哈图黄河补给断层水源及其周边缓冲地带。

本项目位于国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，不涉及一级生态空间。
符合
2

功能区布局优化调整建议：基地内部各功能区来看，大气主要污染源电厂区与镇区距离较远，综合考虑上海庙地区风向、风速等气候因素，产生的大气污染对上海庙镇区影响较小。

本项目距离上海庙较远，排放颗粒物较少，对上海庙镇区影响较小。

符合
3

在大气污染物排放方面，目前基地仅有恒坤化工一家企业实现了大气污染物排放的联网监控；电企业目前暂未建成，在相关建设中应充分考虑安装相应设备，落实。

本项目具有完整的环境管理及环境监测计划。
符合
4

就目前基地的企业类型和污染排放来看，确定基地的总量控制因子为大气污染物SO2和 NOX（以NO2为主）。原环评对大气环境容量按最不利扩散条件进行多源模式测算，得SO2大气环境容量为3.29万t。

本项目不涉及SO2、NOx总量控制指标。
符合
7

基地环境准入负面清单：（1）水洞头水库、水泉子供水水源、芒哈图黄河补给断层水源及其周边缓冲地带；上海庙镇区2km缓冲区域；明长城地上200m内禁止有建筑物，地下300m以内禁止开采、爆破、挖掘等作业；（2）涉饮用水水源地的项目；（3）未达到《电力行业（燃煤发电企业）清洁生产评价指标体系》中II 级标准的火电项目，《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目。

本项目位于国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，不属于环境准入负面清单项目。
符合
8

（二）严格保护生态空间，引导优化规划布局。将《报告》划定的明长城遗址、水洞沟水库、水泉子供水水源、芒哈图黄河补给断层水源及其周边缓冲地带等生态空间纳入生态保护红线管理，禁止开发；其他生态空间以保护和恢复植被为重点，严格限制开发，防范区域生态风险。

本项目位于国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，不涉及生态保护红线。
符合
9

（三）强化区域相关行业污染物总量管控，降低环境影响范围和程度。根据“十三五”总量控制要求，结合《报告》提出的污染物总量管控限值建议，严控污染物排放总量。

本项目不涉及大气污染物和水污染物总量控制指标。
符合
10

（四）严格煤炭开采、煤电和煤化工项目环境和行业准入要求，依托已有的合规生产建设煤矿产能发展煤电等下游产业，调控煤炭资源开发利用上线。按照基地绿色化建设、园区循环化改造、资源节约集约化利用的发展模式设定准入门槛，制定环境准入负面清单。

本项目位于国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，以国家能源集团内蒙古上海庙电厂粉煤灰为主要原料，生产微珠以及胶凝材料，不属于环境准入负面清单项目。
符合
11

（五）加快建设基地环境监测体系。建立和完善环境空气、地下水、土壤等环境质量长期监测监控体系，明确工作任务、责任主体、投资来源、实施时限等。针对可能出现的大气跨界及累积影响、地下水环境质量下降、植被退化、土地沙化等建立预警机制。

本项目具有完整的环境管理及环境监测计划。
符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目以国家能源集团内蒙古上海庙电厂粉煤灰为主要原料，生产微珠以及胶凝材料。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类：第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”第 8 款“废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”。
2、与《鄂尔多斯市大气污染防治条例》符合性分析
根据《鄂尔多斯市大气污染防治条例》中第三章防治措施：“第三十一条工业企业应当采用清洁生产技术、工艺和设备，减少大气污染物的产生和排放；第三十二条严格控制生产中产生的粉尘和气态污染物的排放。对不经过排气筒集中排放的，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、过滤、吸附和分解等处理措施；第三十三条市、旗区人民政府应当严格控制新建、改建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。已建化工、生物发酵等排放恶臭污染物的单位，应当在生态环境部门规定的期限内采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。”

本项目属于固体废物治理项目，废气污染物为颗粒物。原辅料成品仓全封闭结构，粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。微珠二级分级设备和球磨机粉尘密闭管道收集后，均经各自除尘器处理后，通过17m和15m高排气筒排放。颗粒物采取有效的治理措施后达标排放。

3、与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析

本项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析见表1-2。
表1-2    本项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性
内容

文件要求

本项目情况

符合性
总则
固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责的原则。

本项目以国能上海庙电厂粉煤灰等固废为原料，生产微珠以及胶凝材料。
符合
任何单位和个人应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
本项目以国能上海庙电厂粉煤灰等固废为原料，生产微珠以及胶凝材料，促进固体废物资源化和无害化处理。项目废布袋由厂家定期更换，回收处理。废矿物油、废矿物油桶暂存在国能上海庙电厂内危废暂存库，委托有资质的单位处理。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。
符合
工业固体废物
工业固体废物的贮存、处置场所的建设，应当符合国家标准、地方标准，并依法进行竣工验收，验收合格后方可使用。
本项目工业固体废物的贮存、处置场所的建设符合国家及地方标准，在建设完成后，将依法进行竣工验收，验收合格后方可进行使用。
符合

矿山、电力、冶金、化工等行业的企业应当采用先进的生产工艺和设备，从源头减少尾矿、煤矸石、废石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、冶炼废渣、气化渣等工业固体废物的产生量和贮存量，促进综合利用，最大限度降低填埋量。
本项目以国能上海庙电厂粉煤灰等固废为原料，生产微珠和胶凝材料，促进固体废物资源化和无害化处理。
符合
工业固体废物贮存、处置场所的经营单位具备监测条件的，应当依据环境影响评价文件和排污许可的要求，自行对固体废物贮存、处置场所的污染物排放情况及周边环境实施监测；对不具备监测条件的，应当委托有资质的监测机构实施监测。
本项目建设完成后，依据环境影响评价文件和排污许可的要求，委托有资质的监测机构实施监测。
符合
危险废物
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放、填埋。
本项目生产过程中产生的废矿物油、废矿物油桶暂存在国能上海庙电厂内危废暂存库，委托有资质的单位处理。
符合
产生危险废物的单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物，贮存期限不得超过一年；确需延长期限的，应当在到期前三十日内报所在地盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门批准。
本项目危废暂存库内的危险废物最长贮存期限不超过一年。
符合
产生、经营危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物管理台账应当至少保存十年，以填埋方式处置危险废物的经营情况的记录应当永久保存。单位重组、改制的，应当由承继单位保存；终止经营活动的，应当将危险废物管理台账移交盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门保存。
本项目按照相关要求建立危险废物台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物管理台账应当至少保存十年。
符合
综上所述，本项目符合《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》相关要求。

4、与生态环境分区管控方案的相符性分析

（1）生态保护红线

鄂尔多斯市生态空间总面积为 54408.94 平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积 31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积根据国家和自治区最新批复动态调整。
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，本项目不在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区内，项目建设符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

鄂尔多斯市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。污染物排放总量和环境质量达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。
本项目运营后会产生一定的污染物，如废气、废水、设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境的影响是可接受的，不会对周边的环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，因此，本项目的建设不会突破环境质量底线。

（3）资源利用上线

到2025年，鄂尔多斯市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，水、大气、土壤环境质量全面改善，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，我国北方重要生态安全屏障更加牢固，美丽鄂尔多斯目标基本实现。

本项目在运营过程中消耗电、水等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，不属于高耗能产业，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

     本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，根据“内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台”查询结果及《鄂尔多斯市生态环境准入清单》中的“鄂尔多斯市鄂托克前旗生态环境准入清单”，本项目环境管控单元属于“上海庙能源化工基地”，编号ZH15062320006，属于重点管控单元。 
本项目生态环境准入清单对比分析见表1-3。本项目与鄂尔多斯市环境管控单元图位置关系见附图3。
表1-3     生态环境准入清单分析
管控维度

管控要求

本项目情况

相符性
空间布局约束

—
—
—
污染物排放管控

1.化工企业应建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。化工、石化企业应实施技术升级改造，减少挥发性有机污染物（VOCs）的泄漏排放。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。 
2.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。 
3.规范处理园区污水。强化企业污水预处理，确保满足间接排放标准和纳管要求。采取自建或者依托现有设施等方式，合理设置园区集中污水处理设施，满足标准后综合利用。 
4.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。 
5.强化煤矸石、灰渣、脱硫石膏等固废资源化综合利用，合理布局储存和处理场地。
本项目原辅料和产品全封闭储存；夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等；本项目厂区按照生产工艺流程，原辅料仓布置在厂区南侧，生产车间布置在厂区中部，成品仓布置在厂区北侧，生产车间衔接原辅料和成品仓，整个场地布局紧凑合理。
符合

环境风险防控

—
—
—
资源利用效率

—
—
—
根据上述分析可知，项目建设符合生态环境分区管控要求。

5、选址合理性分析
本项目位于鄂尔多斯鄂托克前旗上海庙镇能源化工基地
国家能源集团内蒙古上海庙电厂内空地，不新增占地。国家能源集团内蒙古上海庙电厂用地已完成不动产确权登记，权利人为国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司，坐落于鄂托克前旗上海庙镇，权利类型为国有建设用地使用权，取得方式为出让，土地用途为工业用地，宗地确权面积186147.39㎡，使用权期限自2020年12月21日至2070年12月21日。

根据《国家能源集团内蒙古上海庙电厂2×1000MW机组新建工程环境影响报告书》，项目占地不涉及自然保护区、饮用水水源地等敏感目标。电厂距离鄂托克前旗上海庙二期水源地二级保护区边界北侧约1.67km。

根据《鄂托克前旗文化和旅游局关于粉煤灰资源化利用项目地表文物调查的函》（鄂前文旅函[2026]225号，2026.7.20），项目用地地表未发现文物遗迹，无文物遗址分布。
项目运营后，以工艺粉尘和噪声影响为主，废气均采取相应的治理措施，可以达标排放；噪声经有效治理后可以做到厂界达标排放，不会对周边环境产生明显影响。同时，项目周边500m无集中居民区等敏感目标。
综上所述，本项目选址是合理的。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

随着我国经济持续快速发展，全社会用电需求稳步攀升，电力供给体系中火力发电长期承担基础保供重任，在能源保障格局里占据不可替代的核心地位。但煤炭燃烧发电的生产模式会持续产生大量粉煤灰，固废处置压力持续加大。大面积储灰场占用大量土地资源，长期堆存还存在溃坝渗漏等安全隐患，制约区域生态环境可持续发展，推动粉煤灰无害化处置与资源化高效利用势在必行。

国家能源集团内蒙古上海庙电厂为国家西电东送上海庙—山东临沂800kV特高压配套核心项目，建成2×1000MW超超临界间接空冷燃煤机组，依托上海庙本地煤矿坑口发电，年产生84万吨粉煤灰。目前，国能上海庙电厂产生的粉煤灰综合利用不畅，全部运至上海庙能源化工基地配套渣场。
国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司拟投资6000万元建设国能龙源上海庙电厂粉煤灰资源化利用项目。本项目以国家能源集团内蒙古上海庙电厂粉煤灰为原料，生产微珠；以微珠分级得到粉煤灰（粗灰）、国能上海庙电厂脱硫石膏、外购矿渣粉和激发剂/水泥为原料，生产胶凝材料。年生产1万吨微珠和10万吨胶凝材料。

国能上海庙电厂年产生84万吨粉煤灰，本项目利用国能上海庙电厂8万/a粉煤灰，剩余76万/a粉煤灰运至上海庙能源化工基地配套渣场。上海庙能源化工基地配套灰渣场内电厂灰库区设计有效库容4200万m3，目前剩余库容547万m3。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，2026年5月，国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司（以下简称“建设单位”）委托内蒙古中昕生态环保技术有限公司（以下简称“评价单位”）承担本项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业，103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处理及综合利用中‘其他’”，编写环境影响评价报告表。
2、项目概况
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，占地面积1800m2。项目主要建设1个生产车间、1座粉煤灰（原灰）仓、1座粉煤灰（粗灰）仓、1座矿渣粉仓、1个脱硫石膏棚、1座激发剂仓、1座微珠成品仓、1个微珠成品库、2座胶凝材料成品仓等。本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1      项目组成一览表
类别

项目内容

建设内容
备注
主体

工程

生产车间
1座生产车间，1层，占地面积308m2，高12m，单层钢筋混凝土框架结构。胶凝材料生产线位于生产车间内，主要布置球磨机等设备；微珠生产线位于生产车间屋顶，主要布置一级分级机、微珠二级分级机、微珠捕集器（除尘器）、风机等设备。
新建
储运工程
粉煤灰（原灰）仓
1座100m3粉煤灰（原灰）仓，轻钢结构，ф5m，可以储存使用4小时的粉煤灰（原灰）。

新建
粉煤灰（粗灰）仓
1座300m3粉煤灰（粗灰）仓，钢筋混凝土独立基础，钢结构支架柱，ф6m，可以储存使用1天的粉煤灰（粗灰）。

新建
矿渣粉仓
1座300m3矿渣粉仓，钢筋混凝土独立基础，钢结构支架柱，ф6m，可以储存使用5天的矿渣粉。

新建
脱硫石膏棚和缓冲仓
脱硫石膏棚占地面积40m2，轻钢结构，可以储存使用2天的脱硫石膏。1座3m3脱硫石膏缓冲仓。
新建
激发剂仓
1座60m3激发剂仓，钢筋混凝土独立基础，钢结构支架柱，ф4m，可以储存使用12天的激发剂。

新建
水泥仓
（激发剂备用原料）
1座60m3水泥仓，轻钢结构，ф4m，可以储存使用12天的水泥。
新建
微珠成品仓
1座100m3微珠成品仓，钢筋混凝土独立基础，钢结构支架柱，ф5m，可以储存5天的微珠成品（散装）。
新建
微珠成品库
1个微珠成品库，占地面积60m2，轻钢结构。微珠成品库内布置微珠成品（袋装）暂存区、包装机等设备。微珠成品库可存放2天的微珠成品（袋装）。

新建
胶凝材料

成品仓
2座胶凝材料成品仓，钢筋混凝土独立基础，钢结构支架柱，每座胶凝材料成品仓500m3，ф8m，可以储存3天的胶凝材料。

新建
输送管道
在国能上海庙电厂#3机灰库底设置仓泵，原灰经过仓泵气力输送管道送至粉煤灰（原灰）仓。管道长500m，碳钢结构。
新建
辅助工程

办公区

依托国能上海庙电厂办公楼。

依托
电控间和空压机室
电控间和空压机室包括配电间、电子设备间和空压机室，占地面积143m2，单层钢筋混凝土框架结构。
新建
公用
工程

水源
生活用水来自富源水务公司接至电厂的市政自来水管网。

厂区地面洒水降尘来自国电双维电厂工业废水处理设施处理后中水，通过管道输送至厂区。
依托
供电

本项目供电依托国能上海庙电厂供电系统。
依托
采暖

本项目生产车间采暖管道在国能上海庙电厂#1灰库北侧管架上接出。

依托
环保工程

废气治理

原辅料成品仓
粉煤灰（原灰）仓、粉煤灰（粗灰）仓、矿渣粉仓、激发剂仓/水泥仓、微珠成品仓、胶凝材料成品仓粉尘通过各自仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
新建
微珠二级分级设备粉尘
微珠二级分级设备粉尘密闭管道收集后，经PTFE覆膜袋式除尘器处理后，通过17m高排气筒（DA049）排放。
新建
微珠包装

粉尘
微珠成品库微珠包装粉尘经包装机自带集成式除尘器处理。
新建
脱硫石膏棚和缓冲仓
粉尘
全封闭式原料棚，储棚内设置雾化喷头进行喷雾降尘，车辆出入口配置双层防尘软帘；低位上料。
新建
球磨机粉尘
球磨机粉尘密闭管道收集后，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA050）排放。
新建
运输车辆

扬尘
密闭车辆或物料苫盖运输，并按照规定路线行驶。厂区内路面全部硬化，并定期清扫、洒水抑尘等措施。
新建
废水治理

厂区地面洒水降尘全部蒸发损失，无废水产生。夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。
依托
噪声治理

项目噪声主要来自机械设备、风机、泵类等。项目厂区内设备合理布置、选择低噪声设备、隔声、减振等措施减少对周围环境的影响。

新建
固

废

治

理

除尘灰
原辅料除尘灰返回生产线做原料；产品除尘灰作为产品外售。
/
废布袋
废布袋由厂家定期更换，回收处理。
/
废矿物油
废矿物油、废矿物油桶暂存在国能上海庙电厂内危废暂存库，委托有资质的单位处理。
依托
废矿物油桶
生活垃圾

生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。
/
防渗
一般防渗区
本项目生产车间、微珠成品库等进行一般防渗处理。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB 16889 执行。
新建
简单防渗区
本项目厂区其他区域（厂区道路等）进行简单防渗处理。防渗技术要求：地面硬化。
新建
3、主要原辅材料
本项目主要原辅材料见表2-2。
表2-2     主要原辅材料一览表
原材料名称

用量

（万t/a）
状态
来源
粉煤灰（原灰）
8
粉状
国家能源集团内蒙古上海庙电厂
矿渣粉
2
粉状
周边购买
脱硫石膏

（含水率14%）

0.7

潮湿小颗粒

国家能源集团内蒙古上海庙电厂

激发剂
0.3
粉状
周边购买
水泥

（激发剂备用原料）
0.3
粉状

周边购买

（1）粉煤灰：本项目粉煤灰来自国家能源集团内蒙古上海庙电厂，电厂粉煤灰产生量为84万t/a，可以满足本项目使用需求。粉煤灰主要组分见表2-3。
表2-3  粉煤灰主要组分一览表
成分

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO

MgO

TiO2
占比（%）

47.526
28.091
6.781
7.646
1.747
1.323
成分

Na2O

K2O

Ti
V
Co
Ga
占比（%）

1.999
1.909
0.622126
0.015705
0.003490
0.005798
脱硫石膏：本项目脱硫石膏来自国家能源集团内蒙古上海庙电厂，电厂脱硫石膏产生量为54万t/a，可以满足本项目使用需求。脱硫石膏是治理烟气二氧化硫得到的脱硫石膏。脱硫石膏以含CaSO4·2H2O为90%计。

矿渣粉：矿渣粉（粒化高炉矿渣粉）是一种重要的矿物掺合料，矿渣粉主要组分：‌氧化钙（CaO）‌：含量约35%~45%之间，碱性核心，提升强度等；‌二氧化硅（SiO₂）‌：含量约28%~38%，酸性组分，与CaO、Al₂O₃反应，生成水化硅酸钙等稳定产物；氧化铝（Al₂O₃）：含量约10%~16%，大幅提升抗硫酸性能等。

激发剂：复合碱基激发剂为白色干粉，由无水碳酸钠60%~75%、无水硅酸钠15%~25%、无水硫酸钠8%~18%、氢氧化钠0~5%复配而成。易溶于水，10%水溶液pH 11.2~12.8，常温无挥发，无异味；整体弱碱性、低腐蚀性。水解缓释氢氧根与硅酸根，可活化粉煤灰、矿渣粉活性组分。
水泥（激发剂备用原料）：主要化学成分为氧化钙、二氧化硅、氧化铝、氧化铁，矿物以硅酸三钙、硅酸二钙为主；粉末状、强碱性，抗冻性好、干缩小，耐磨性较好等。
4、产品方案
    （1）产品方案
本项目年产微珠1万t，胶凝材料10万t，产品方案见表2-4。

表2-4     产品方案一览表
产品名称

单位

数量

微珠

万t/a
1

胶凝材料
万t/a
10
（2）产品质量标准
本项目粉煤灰超细微珠分离提取系统，是由山东埃尔派粉体科技股份有限公司多年研发而成，享有设计新型专利技术。目前国内正常运行微珠生产线十多条（国能电厂、长三角科创中心、胜利油田热力公司等等），微珠产品符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）中拌制砂浆和混凝土用粉煤灰F类粉煤灰Ⅰ级理化性能要求，见表2-5。
表2-5     拌制砂浆和混凝土用粉煤灰理化性能要求一览表

项目

理化性能要求

I级

细度（45μm方孔筛筛余）/%

F类粉煤灰

≤12.0

C类粉煤灰

需水量比/%

F类粉煤灰

≤95

C类粉煤灰

烧失量（Loss）/%

F类粉煤灰

≤5.0

C类粉煤灰

含水量/%

F类粉煤灰

≤1.0

C类粉煤灰

三氧化硫（SO3）质量分数/%

F类粉煤灰

≤3.0

C类粉煤灰

游离氧化钙（f-CaO)质量分数/%

F类粉煤灰

≤1.0

C类粉煤灰

≤4.0

二氧化硅（SiO₂）、三氧化二铝（Al₂O₃）和三氧化二铁（Fe₂O₃）总质量分数/%

F类粉煤灰

≥70.0

C类粉煤灰

≥50.0

密度/（g/cm³）
F类粉煤灰

≤2.6

C类粉煤灰

安定性（雷氏法）/（mm）
C类粉煤灰

≤5.0

强度活性指数/%

F类粉煤灰

≥70.0

C类粉煤灰

②商品混凝土
本项目的技术服务方为武汉大学（肇庆）资源与环境技术研究院，粉煤灰、矿渣粉、脱硫石膏、激发剂按照既定比例配伍后，进行粉磨，产品胶凝材料符合《软土固化剂》（CJ/T526-2018）中的相关要求，见表2-6。
表2-6     胶凝材料质量标准一览表
软土固化剂物理指标
细度（80μm方孔筛筛余量）/%
≤10
含水率/%
≤1
固化剂产品中重金属含量限制
总铬
0.1
六价铬
0.05
铜
1
锌
1
铅
0.05
镉
0.01
铍
0.0002
镍
0.05
砷
0.05
锰
0.1
钼
0.1
铊
0.0001
固化土无侧限抗压强度
强度等级
无侧限抗压强度/Mpa
7d
28d
1.0
0.3
1.0
2.0
0.6
2.0
3.0
0.9
3.0
1.0R
0.5
1.0
2.0R
1.0
2.0
3.0R
1.5
3.0
注：本项目年产胶凝材料10万吨，强度等级根据市场要求确定。
（4）产品用途

粉煤灰微珠具有颗粒细小、比表面积大、火山灰活性强等理化特性。作为混凝土掺合料加入后，可显著改善塑性混凝土的黏附性与凝聚性。
胶凝材料主要供应商品混凝土搅拌站，用于部分替代普通硅酸盐水泥配制各类民用、市政、水工预拌混凝土；同时可用于道路基层稳定材料、混凝土预制构件等工程。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）中6.1条，粉煤灰经分选提纯得到的粉煤灰微珠，存在同类产品、执行《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）产品质量标准、粉煤灰微珠具备稳定市场，不作为固体废物管理，属于产品。

5、主要设备

本项目主要设备见表2-7。
表2-7    主要设备一览表

序号
名称
规格型号
单位
数量
一、粉煤灰提取微珠生产线
1
粉煤灰（原灰）仓
形式：上部圆柱形，下部为锥体，有效容积：100m3，材质：Q235B。
个
1
2
一级分级机
FL800，材质：Q235B，变频电机，带变频器，分级轮采用耐磨叶片和耐磨包覆处理。
台
1
3
微珠二级分级机
FL800T，变频电机，带变频器，关键部位特殊设计制造与防护，分级轮采用耐磨叶片和耐磨包覆处理。
台
1
4
微珠成品仓
形式：上部圆柱形，下部为锥体，有效容积：300m3，材质：Q235B。
个
1
5
打包机
出力：10t/h，功率2.2kw。
台
1
6
螺旋输送机
出力：6t/h 电机功率：4kW，变频，螺旋直径250mm，输送长度：5m。
台
1
7
布袋除尘器
/
台
3
8
风机
/
台
3
二、粉煤灰（粗灰）制取胶凝材料生产线

1
粉煤灰（粗灰）仓

形式：上部圆柱形，下部为锥体，有效容积：300m3，材质：Q235B。
台

1
2
称重给料机

总输送量5t/h，电机功率：2.2kW，变频。
台

1
3
刮板输送机

出力：15t/h，长度：13m，宽度900mm，功率11kW：变频。
台

1
4
脱硫石膏斗提机

出力：5t/h，电机功率：7.5kW，变频，倾角90°，提升高度1.5m。
台

1
5
矿渣粉仓

形式：上部圆柱形，下部为锥体，有效容积：300m3，材质：Q235B。
个
1

6
脱硫石膏棚
占地面积20，有效容积：100m3。
个
1

7
超细球磨机

处理能力：20t/h，电机功率：1000kw，直径2.6m，长16m，筒体整体供货。
台

1
8
成品斗提机

出力：20t/h，电机功率：22kW,变频，倾角90°，提升高度40m。
台

1
9
磨尾除尘器出料螺旋输送机

出力：5t/h 电机功率：5.5kW,变频，螺旋直径250mm，输送长度：7.8m。
台

1
10
激发剂仓

形式：上部圆柱形，下部为锥体，有效容积：60m3，材质：Q235B。
个
1

11
水泥仓
形式：上部圆柱形，下部为锥体，有效容积：60m3，材质：Q235B。
个
1
12
成品刮板输送机

出力：20t/h，长度：14.4m，宽度500mm，功率11kW；变频。
台

1
13
成品仓

形式：上部圆柱形，下部为锥体，有效容积：500m3，材质：Q235B，共2套。
个
2

14
散装机

出力：30t/h，功率2.2kw。
台

2
15
布袋除尘器

/

台

6

16
风机

/

台

6

三、其他
1
空压机
空冷喷油双螺杆式；Q=28.8m3/min；P=0.75MPa(表压)。
台
1
2
管道增压泵A/B
管道离心泵，25t/h，扬程35m，功率：7.5，材质：Q235B。
台
2
物料平衡

本项目微珠生产过程中物料平衡情况见表2-8和图2-1，胶凝材料生产过程中物料平衡情况见表2-9和图2-2。
表2-8     微珠物料平衡一览表
投入
数量（t/a）

产出
数量（t/a）

粉煤灰（原灰）

80000
产品
微珠

9989.9940 

废气
颗粒物

10.0960 

固废
粉煤灰（粗灰）

69999.9100 

合计
合计
80000.0000 

注：除尘灰现场返料既是投入项、又是产出项，忽略在系统内部循环的量。
表2-9    胶凝材料物料平衡一览表
投入
数量（t/a）

产出
数量（t/a）

粉煤灰（粗灰）

69999.9520 

产品
胶凝材料

99999.8003 

矿渣粉
20000.0000 

废气
颗粒物

0.1517
脱硫石膏
7000.0000 

激发剂
3000.0000 

合计
99999.9520 

合计
99999.9520 

注：①除尘灰现场返料既是投入项、又是产出项，忽略在系统内部循环的量。

②生产胶凝材料原料使用激发剂或者水泥，原料使用量相同，本次环评物料平衡按照激发剂计算。

[image: image1.emf]粉煤灰

80000

微珠

9989.9940 

废气（颗粒物）

10.0960

废粉煤灰（粗灰）

69999.9100 

投入总量

80000

产出总量

80000


图2-1     微珠物料平衡图     单位：t/a
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图2-2     胶凝材料平衡图     单位：t/a
7、水平衡
本项目生产过程中无用水环节，不产生工艺废水。本项目营运后用水环节主要为职工生活和厂区地面洒水降尘。

（1）水源

生活用水来自富源水务公司接至电厂的市政自来水管网。

厂区地面洒水降尘来自国电双维电厂工业废水处理设施处理后中水，通过管道输送至厂区。

（2）职工生活用排水

本项目劳动定员为6人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2025），人均用水按80L/人·d，则生活用水量为0.48m³/d（158.4m3 /a）。生活污水产生量以用水量80%计，则本项目生活污水产生量为0.384m3/d（126.72m3 /a）。夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。

（3）厂区地面洒水降尘
本项目建成后定期对生产车间、原辅料产品仓等外的厂区地面进行洒水抑尘，项目洒水抑尘用水量为2m3/d（660m3 /a），来自国电双维电厂工业废水处理设施处理后中水，通过管道输送至厂区。该部分水全部蒸发损失，无废水产生。

项目给排水情况见表2-9，给排水平衡见图2-1。
表2-9     项目给排水情况一览表
用水项目
用水量
排水量
去向
m3 /d
m3 /a

m3 /d
m3 /a

生活用水
0.48
158.4
0.384
126.72
夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。
洒水降尘

660
0

0

蒸发损失

8、劳动定员和工作制度

本项目劳动定员6人，年工作330天，两班工作制，每班工作8小时。
9、厂区平面布置
本项目位于国家能源集团内蒙古上海庙电厂翻车机室西侧、施工开闭所北侧区域，拆除临时建筑垃圾暂存场进行建设。厂址东侧为翻车机室区域，南侧为施工开闭所，西侧和北侧为现有厂区道路。拟建场地东向围墙到翻车机室距离约20m，南北向配电间到南侧施工开闭所距离约10m。本项目四邻关系见附图4。
本项目厂区按照生产工艺流程，原辅料仓布置在厂区南侧，生产车间布置在厂区中部，成品仓布置在厂区北侧，生产车间衔接原辅料和成品仓。整个场地布局紧凑合理，既相对独立，又和整个电厂厂区有机相连。场地内合理设置交通道路，满足原辅料产品运输的需要。本项目总平面布置见附图5和附图6。


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程及产污节点简述：

1、施工期

施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固废等污染物。施工期工艺流程及排污节点图见图2-3。
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图2-3     本项目施工期生产工艺流程及排污节点示意图

（2）施工期工艺流程简述：

①拆除工程
拆除工程主要为拆除彩钢板结构临时建筑垃圾暂存场。

②平整场地

拆除后，施工机械对需要施工的现场进行场地平整，清除场地内所有地上、地基障碍物，将原始地面改造成满足后续建设的场地平面。
场地平整后，根据施工规划进行土方开挖，回填、碾压找平、压实处理，保证场地承载力符合设计要求。

③基础施工和主体施工

现场定位放线后，开挖基坑、沟槽，软弱地基做加固处理，验收槽底；绑扎基础钢筋、支模板，浇筑混凝土等地下部分结构施工。基础验收合格后，施工地上建筑主体结构。

④设备安装

主体工程建设完成后，进行设备安装。
（2）施工期排污节点
施工期主要污染因子包括拆除过程产生的废彩钢板、废钢管、混凝土拆除垃圾、建筑扬尘、施工机械尾气、生活污水、施工废水、施工机械噪声、施工人员生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾等。

（1）废气：拆迁、地基开挖、建筑物料堆存等在风力作用下产生的地面扬尘；

（2）废水：施工废水、施工人员生活污水；

（3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；

（4）固体废物：主要为废彩钢板、废钢管、混凝土拆除垃圾、施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾；

2、营运期

（1）微珠生产工艺流程：

①备料

本项目粉煤灰原料来源于国家能源集团内蒙古上海庙电厂粉煤灰（原灰），在国能上海庙电厂#3机灰库底设置仓泵，经过仓泵气力输送管道送至粉煤灰（原灰）仓。
此工序主要污染源为：粉煤灰（原灰）仓产生的粉尘G1-1；设备运行噪声N；粉煤灰（原灰）仓布袋除尘器收集的除尘灰S1-1。

②一级分级
粉煤灰（原灰）仓下设有定量输送设备，在负压风机的抽引作用下，将粉煤灰（原灰）均匀地进入一级分级设备进行初分，通过分级机的精准切割与筛除分取，设定细度要求（2~45μm可调）细灰进入收集系统，通过输送管道送至微珠二级分级设备。过大颗粒粗灰沉降于一级分级机底部排出，通过输送管道送至粉煤灰（粗灰）仓，作为胶凝材料原料。

此工序主要污染源为：粉煤灰（粗灰）仓产生的粉尘G1-2；设备运行噪声N；粉煤灰（粗灰）仓布袋除尘器收集的除尘灰S1-2。

③微珠提取
细灰进入微珠二级分级设备进行分选。设定细度要求（粒径2-20um可调）和形状的微珠细灰通过除尘器收集后，通过输送管道送入微珠成品仓。粗灰沉降于二级分级机底部排出，通过输送管道送至粉煤灰（粗灰）仓，作为胶凝材料原料。

此工序主要污染源为：微珠二级分级设备产生的粉尘G1-3；微珠成品仓产生的粉尘G1-4；设备运行噪声N；微珠成品仓布袋除尘器收集的除尘灰S1-3。

④包装、外售
50%微珠通过筒仓底部的散装机装入罐车外售，50%微珠经螺旋输送机送入微珠成品库包装机包装后待售。

散装机装车时，通过罐车废气排放口与筒仓的进气口连接，散装物料的输送管道与罐车的进料口连接，将散装粉尘通过废气连接管道导入筒仓内。

此工序主要污染源为：微珠成品散装和包装产生的粉尘G1-4和G1-5；设备运行噪声N。微珠成品库布袋除尘器收集的除尘灰S1-4。
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图2-4   微珠工艺流程及产污节点图

（2）胶凝材料生产工艺流程：

①备料

粉煤灰采用本项目原粉煤灰提取微珠过程，得到的粉煤灰（粗灰）。脱硫石膏由国家能源集团内蒙古上海庙电厂脱硫石膏库汽运至脱硫石膏棚。外购矿渣粉，通过罐车运输进厂后泵送至矿渣粉仓。外购激发剂/水泥，通过罐车运输进厂后泵送至激发剂仓/水泥仓。
此工序主要污染源为：矿渣粉仓产生的粉尘G2-1；脱硫石膏卸料产生的粉尘G2-2；激发剂仓/水泥仓产生的粉尘G2-3；设备运行噪声N；矿渣粉仓布袋除尘器收集的除尘灰S2-1；激发剂仓/水泥仓布袋除尘器收集的除尘灰S2-2。
②球磨
粉煤灰、矿渣粉和脱硫石膏按7：2：0.7配比进行称重计量，脱硫石膏通过给料机送入球磨机，矿渣粉和粉煤灰通过刮板输送机送入球磨机‌。粉磨完成后，球磨后的物料从磨尾排出，与计量后的激发剂/水泥混合后进入斗提机，由斗提机通过刮板输送机送至1#胶凝材料成品仓和2#胶凝材料成品仓。

此工序主要污染源为：球磨机产生的粉尘G2-4；1#胶凝材料成品仓产生的粉尘G2-5和2#胶凝材料成品仓产生的粉尘G2-6；设备运行噪声N。球磨机除尘器除尘灰S2-3；1#胶凝材料成品仓和2#胶凝材料成品仓布袋除尘器收集的除尘灰S2-4和S2-5。

③外售
胶凝材料通过筒仓底部的散装机装入罐车外售。

散装机装车时，通过罐车废气排放口与筒仓的进气口连接，散装物料的输送管道与罐车的进料口连接，将散装粉尘通过废气连接管道导入筒仓内。
此工序主要污染源为：1#胶凝材料成品仓散装机产生的粉尘G2-5；2#胶凝材料成品仓散装机产生的粉尘G2-6；设备运行噪声N。
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图2-5  胶凝材料工艺流程及产污节点图
根据微珠和胶凝材料工艺流程及产污环节分析，本项目生产过程主要污染源见表2-10。

表2-10     微珠和胶凝材料生产过程主要污染源一览表

类别
污染源名称
编号
主要污染物
治理措施
废气

粉煤灰（原灰）仓粉尘
G1-1
颗粒物
仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放。

粉煤灰（粗灰）仓粉尘

G1-2
颗粒物

仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放。

微珠二级分级设备粉尘
G1-3
颗粒物

PTFE覆膜袋式除尘器（共1套）+17m排气筒（DA049）。
微珠成品仓
G1-4
颗粒物

仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放。

微珠散装粉尘
G1-4
颗粒物

微珠包装粉尘

G1-5
颗粒物

包装机自带集成式除尘器处理处理。
矿渣粉仓粉尘
G2-1
颗粒物
仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放。
脱硫石膏棚粉尘
G2-2
颗粒物
全封闭式原料棚，储棚内设置进行喷雾降尘，车辆出入口配置双层防尘软帘。
激发剂仓/水泥仓粉尘
G2-3
颗粒物

仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放。

球磨机粉尘
G2-4
颗粒物
布袋除尘器（共1套）+15m排气筒（DA050）。
1#胶凝材料成品仓粉尘
G2-5
颗粒物
仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放。

1#胶凝材料散装粉尘

G2-5
颗粒物
2#胶凝材料成品仓粉尘
G2-6
颗粒物

仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放。

2#胶凝材料散装粉尘
G2-6
颗粒物

废水

生活污水

/

COD、BOD5、SS、氨氮

夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。
噪声
生产设备、风机、泵类
N

/
厂房内设备合理布置、选择低噪声设备、隔声、减振等措施。
固废

粉煤灰（原灰）仓除尘器除尘灰

S1-1
粉煤灰（原灰）
除尘灰返回生产线做原料

粉煤灰（粗灰）仓除尘器除尘灰

S1-2
粉煤灰（粗灰）

除尘灰返回生产线做原料

微珠成品仓除尘器除尘灰
S1-3
微珠
除尘灰作为产品外售

微珠成品库除尘器除尘灰
S1-4
微珠
除尘灰作为产品外售

矿渣粉仓除尘器除尘灰
S2-1
矿渣粉
除尘灰返回生产线做原料

激发剂/水泥除尘器除尘灰
S2-2
激发剂/水泥
除尘灰返回生产线做原料

球磨机除尘器除尘灰
S2-3
矿渣粉、粉煤灰、脱硫石膏
除尘灰返回生产线做原料
1#胶凝材料成品仓除尘灰
S2-4
胶凝材料

除尘灰作为产品外售

2#胶凝材料成品仓除尘灰

S2-5
胶凝材料

除尘灰作为产品外售

废布袋
/
废布袋

废布袋由厂家定期更换，回收处理。
废矿物油
/
废矿物油

废矿物油、废矿物油桶暂存在国能上海庙电厂内危废暂存库，委托有资质的单位处理。
废矿物油桶
废矿物油桶

生活垃圾

/
生活垃圾

生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。


	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，在国家能源集团内蒙古上海庙电厂内空地进行建设，占地面积1800m2。目前厂址内建有建筑垃圾暂存场，占地面积220m2，彩钢板结构，用于收纳国能上海庙电厂施工过程产生的砖瓦、钢筋、装修废料等建筑垃圾。目前建筑垃圾暂存场无任何建筑垃圾暂存。
拆除建筑垃圾暂存场主要产生废彩钢板、废钢管和废混凝土。废彩钢板、废钢管产生量约3.95t，具有回收利用价值回收利用；混凝土拆除垃圾产生量约52t,统一运至建筑垃圾处置点处置。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

（1）区域环境质量达标判断
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二类标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅2026年6月发布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，2025年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为达标区域。

（2）补充监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，本项目运营过程中产生特征污染物TSP，为了解区域环境质量现状，本次需评价特征污染物TSP的环境质量现状监测数据。本次环境质量现状监测委托内蒙古宏智检测技术有限公司，监测时间2026年05月26日~28日。具体监测布点情况见表3-1和附图7。
表3-1     监测点布置一览表
监测点位名称

监测点坐标
监测因子
监测时段
本项目厂界
38°19'30.74"北

106°42'58.87"东
TSP
2026年05月26日~28日
表3-2     监测因子和频次

监测因子

监测项目

监测频次

TSP

日均值

每天连续采样时间不少于24h
表3-3     监测结果统计一览表
检测点位

检测

项目

单位

采样

时段

结果范围
最大占标率
%

超标率%
最大超标倍数
标准限值

厂界
TSP
μg/m3
日均值

178~269
89.67
0
0
300

由上表可知，环境空气质量现状TSP浓度范围为178~269µg/m3，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。
2、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不需要监测声环境保护目标声环境质量现状。
3、地下水、土壤环境

《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“地下水、土壤环境：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。厂区地面洒水降尘全部蒸发损失，无废水产生。废矿物油和废矿物油桶暂存在国能上海庙电厂危废暂存库。因此，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。


	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，国能上海庙电厂厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人口较集中的区域等。
2、声环境
    国能上海庙电厂外50m范围内不存在声环境保护目标。
3、地下水环境
国能上海庙电厂外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国家能源集团内蒙古上海庙电厂内空地，不新增用地。

本项目周围500m情况见附图8。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气污染物排放标准

本项目运营期废气污染物主要为颗粒物，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值，见表3-4。

表3-4     《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物
最高允许

排放浓度
mg/m3
最高允许排放速率，kg/h
无组织排放监控浓度限值
颗粒物
120
排气筒高度
二级
监控点
浓度mg/m3
15m
3.5
周界外浓度最高点
1.0
20m
5.9
注：微珠二级分级设备排气筒（DA049）为17m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B，用内插法计算排气筒高度为17m时，最高允许排放速率4.46kg/h。
2、噪声污染物排放标准

施工期，施工场界噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关规定，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，见表3-6。

表3-6     《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）   

昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55 

运营期，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-7。

表3-7     《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间dB（A）

夜间dB（A）

3类

65
55
4、固体废物排放标准
危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）中的规定。


	总量

控制

指标
	结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、NH3-N，SO2、NOx、VOCS（以非甲烷总烃计）。

（1）水污染物总量控制指标

本项目厂区地面洒水降尘全部蒸发损失，无废水产生。夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。生活污水不计入总量控制指标。因此COD、NH3-N总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a。
（2）大气污染物总量控制指标

本项目废气为颗粒物，不涉及SO2、NOx、VOCS总量控制指标；
因此，本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a、VOCs：0t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施
工
期
环
境
保
护
措
施
	项目施工期主要为拆除彩钢板结构临时建筑垃圾暂存场、生产车间、原辅料成品仓、微珠成品库房等各类构筑物的建设，建设过程产生一定量的污染，施工期主要污染防治措施如下：

1、大气环境污染防治措施
（1）施工现场四周设置围挡，以缩小施工现场扬尘扩散范围；

（2）临时建筑垃圾暂存场拆迁；生产车间、成品库房等基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；
（3）砂石等堆场用篷布遮盖，施工现场定时洒水抑尘；

（4）气象预报风速达到四级以上时，施工单位应当停止拆迁及其他可能产生扬尘污染的施工作业；

（5）加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
2、水环境污染防治措施
（1）施工期间不设置施工营地，施工人员生活污水依托国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化；

（2）施工期间废水经集中收集沉淀后可回用于施工区洒水降尘。

（3）加强施工期工地用水管理，节约用水。
3、噪声污染防治措施
    （1）合理布置施工场地； 

（2）采用低噪音的机械设备，尽量避开在同一地点集中多种高噪声施工机械同时作业。 

（3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范拆迁垃圾清运车辆、建筑物料等运输车辆进出施工场地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响； 

（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如电锯等，将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），做到施工场界噪声达标排放； 

（5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响； 

（6）对不同施工阶段，按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。

4、固体废物污染防治措施

（1）拆除彩钢板结构临时建筑垃圾暂存场产生的废彩钢板、废钢管，具有回收利用价值的回收利用；混凝土拆除垃圾统一运至建筑垃圾处置点处置。

（2）在施工生活区设置垃圾箱（桶），施工人员产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。
（3）施工产生建筑废料应加强管理，及时清运。对于具有回收利用价值的建筑固体废弃物，如钢筋等须回收利用，避免浪费；定性为已不具备回收利用价值的建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃，要集中收集、统一运至建筑垃圾处置点处置。

5、生态防护措施
本项目在现有厂区内建设，不涉及新增占地，项目占地范围内无特殊生态环境保护目标，对生态环境影响不大。
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	1、废气
微珠生产废气主要是粉煤灰（原灰）仓粉尘、粉煤灰（粗灰）仓粉尘、微珠二级分级设备粉尘、微珠成品仓粉尘、微珠包装粉尘、矿渣粉仓粉尘、激发剂仓粉尘、球磨机粉尘、胶凝材料成品仓粉尘、脱硫石膏棚粉尘、运输车辆扬尘等。
1.1微珠废气
（1）粉煤灰（原灰）仓粉尘

本项目微珠生产线设置1个100m3粉煤灰（原灰）仓，年使用粉煤灰（原灰）8万t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含 2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存产污系数为0.12kg/t-产品，年工作时间5000h，粉煤灰（原灰）仓颗粒物产生量为9.6t/a，产生速率为1.92kg/h。

粉煤灰（原灰）仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
布袋除尘的除尘效率为99.5%，则粉煤灰（原灰）仓颗粒物排放量为0.0480t/a，排放速率为0.0096kg/h。

表4-1     粉煤灰（原灰）仓物料输送储存颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
排放速率

（kg/h）
排放量

（t/a）
颗粒物
1.92
9.6
布袋除尘器
0.0096
0.0480
（2）微珠二级分级设备粉尘
本项微珠二级分级设备采用干法分选工艺，利用微珠与其他颗粒的粒径差异，通过风力分选将微珠带入PTFE覆膜袋式除尘器中，从而将微珠收集下来。根据设计方案，原料粉煤灰中符合产品技术指标的微珠占比约12.5%，产品微珠的产生量约1万t/a，全部微珠以颗粒物的形式进入PTFE覆膜袋式除尘器。分级过程中颗粒物产生量约1万t/a。

本项目所用微珠二级分级设备产生的工艺废气经密闭管道收集后，经PTFE覆膜袋式除尘器处理后，通过17m高排气筒（DA0049）排放。所用PTFE覆膜袋式除尘器实际用途为收尘器，用于产品微珠的收集，其收集效率可达到99.9%以上。风量为25000m3/h，年工作时间5000h，则微珠二级分级设备颗粒物排放量为10t/a，排放速率为2kg/h，排放浓度为80mg/m3。

表4-2     微珠生产工艺颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生浓度（mg/m3）
产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）
颗粒物

80000
2000

10000
PTFE覆膜袋式除尘器+17m排气筒（DA049）
80
2
10
（3）粉煤灰（粗灰）仓粉尘

本项目微珠生产线设置1个300m3粉煤灰（原灰）仓，一级分级设备和微珠二级分级设备得到的粉煤灰送至粉煤灰（粗灰）仓，粉煤灰（粗灰）为69999.9520  t/a。粉煤灰（粗灰）作为胶凝材料原料。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含 2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存产污系数为0.12kg/t-产品，年工作时间5000h，粉煤灰（粗灰）仓颗粒物产生量为8.4t/a，产生速率为1.68kg/h。

粉煤灰（粗灰）仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
布袋除尘的除尘效率为99.5%，则粉煤灰（粗灰）仓颗粒物排放量为0.0420t/a，排放速率为0.0084kg/h。

表4-3     粉煤灰（粗灰）仓物料输送储存颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
颗粒物

1.68

8.4
布袋除尘器

0.0084
0.0420
（4）微珠成品仓粉尘

本项目微珠生产线设置1个100m3微珠成品仓，年产微珠成品9990t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含 2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存产污系数为0.12kg/t-产品，年工作时间5000h，微珠成品仓颗粒物产生量为1.1988 t/a，产生速率为0.2398 kg/h。

微珠成品仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。布袋除尘的除尘效率为99.5%，则微珠成品仓颗粒物排放量为0.0060 t/a，排放速率为0.0012kg/h。

表4-4     微珠成品仓物料输送储存颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
颗粒物

0.2398 

1.1988
布袋除尘器

0.0012

0.0060
（5）微珠包装粉尘

本项目0.4975万t/a产品微珠利用包装设备进行包装后袋装外售。参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中水泥袋装排污系数为 0.005kg/t-破碎料，年工作时间5000h，微珠包装颗粒物产生量为0.0249t/a，产生速率为0.005kg/h。

微珠成品库微珠包装粉尘经自带集成式除尘器处理，除尘效率为99.9%，年工作时间5000h，则微珠包装颗粒物排放量为0.000025t/a，排放速率为0.000005kg/h。

表4-5     微珠包装颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
颗粒物

0.0050
0.0249
自带集成式除尘器
0.000005
0.000025
1.2胶凝材料废气
（1）矿渣粉仓粉尘

本项目胶凝材料生产线设置1个300m3矿渣粉仓，年使用矿渣粉2万t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含 2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存产污系数为0.12kg/t-产品，年工作时间5000h，矿渣粉仓颗粒物产生量为2.4t/a，产生速率为0.48kg/h。

矿渣粉仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。布袋除尘的除尘效率为99.5%，则矿渣粉仓颗粒物排放量为0.0120 t/a，排放速率为0.0024kg/h。

表4-6     矿渣粉仓物料输送储存颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
颗粒物

0.48

2.4
布袋除尘器

0.0024
0.0120
（2）激发剂仓粉尘

本项目胶凝材料生产线设置1个60m3激发剂仓和1个60m3水泥仓，生产胶凝材料原料使用激发剂或者水泥，原料使用量相同，本次环评物料平衡按照激发剂计算，年使用激发剂0.3万t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含 2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存产污系数为0.12kg/t-产品，年工作时间5000h，激发剂仓颗粒物产生量为0.3600 t/a，产生速率为0.0720 kg/h。

激发剂仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。布袋除尘的除尘效率为99.5%，则激发剂仓颗粒物排放量为0.0018 t/a，排放速率为0.0004 kg/h。

表4-7     激发剂仓物料输送储存颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
颗粒物

0.0720

0.3600
布袋除尘器

0.0004 

0.0018
（3）粉磨粉尘

粉煤灰约7万t、矿渣粉约2万t、脱硫石膏约0.7万t，共计96999.8863 t送入球磨机粉磨，参考《逸散型工业粉尘控制技术》表 18-1粒料加工厂的逸散尘排放因子中一级破碎和筛选排污系数为 0.05kg/t-破碎料，年工作时间5000h，球磨机颗粒物产生量为4.85t/a，产生速率为0.97kg/h。

粉磨粉尘密闭管道收集后，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA050）排放。布袋除尘的除尘效率为99.5%，风量为8000m3/h，年工作时间5000h，则球磨机颗粒物排放量为0.0242 t/a，排放速率为0.0048 kg/h，排放浓度为0.6062 mg/m3。

表4-8     球磨机颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生浓度（mg/m3）
产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）
产生浓度（mg/m3）
产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）
颗粒物

121.25
0.97

4.85

布袋除尘器+15m排气筒（DA050）
0.6062
0.0048
0.0242
（4）胶凝材料成品仓粉尘

本项目胶凝材料生产线设置2个500m3胶凝材料成品仓，年产胶凝材料成品99999.8603t，1个胶凝材料成品仓储存49999.9301t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含 2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存产污系数为0.12kg/t-产品，年工作时间5000h，每个胶凝材料成品仓颗粒物产生量为6t/a，产生速率为1.2kg/h。

胶凝材料成品仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
布袋除尘的除尘效率为99.5%，则胶凝材料成品仓颗粒物排放量为0.03t/a，排放速率为0.006kg/h。

表4-9     1个胶凝材料成品仓物料输送储存颗粒物产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
颗粒物

1.2
6
布袋除尘器

0.006
0.03
    （5）脱硫石膏棚和缓冲仓粉尘

①脱硫石膏物料装卸、贮存粉尘
本项目脱硫石膏原料贮存于封闭式储棚内，原料为散装，散装物料在装卸、贮存等过程会产生一定量的粉尘。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，对储棚污染物排放量进行核算。

固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy= {Nc×D×(a/b)＋2×Ef ×S}×10-3
式中：P—指颗粒物产生量，t；
ZCy—装卸扬尘产生量，t；

FCy—风蚀扬尘产生量，t；

Nc—年物料运载车次，本项目脱硫石膏原料年运输量7000吨，700次；

D—单车平均运载量，小型翻斗车，10t/车；

a—内蒙古风速概化系数，取0.0017；

b—物料含水率概化系数，脱硫石膏参照同类型含水率物品，0.0151；

Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，脱硫石膏参照同类型含水率物品，41.5808kg/m2；

S—堆场占地面积，40m2。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为4.1145t，年工作时间5000h，0.8229kg/h。颗粒物排放量按下列公式进行核算：

Uc＝P× (1-Cm) × (1-Tm)

式中：P—颗粒物产生量，4.1145t；

Cm—颗粒物控制措施控制效率，喷雾降尘，74%；

Tm—堆场类型控制效率，项目生产车间采取全封闭措施，取95%。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物排放量Uc为0.0319t/a，排放速率为0.0064kg/h，以无组织形式排放。

表4-10    脱硫石膏物料装卸、贮存粉尘产排情况一览表
污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
产生速率

（kg/h）
产生量

（t/a）
颗粒物

0.8229

4.1145

全封闭+喷雾降尘
0.0107
0.0535
②运输车辆粉尘
车辆进出脱硫石膏棚时，会将粉尘带出脱硫石膏棚。参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（生态环境部公告2014年第92号）中道路扬尘源排放量的计算方法，计算本项目车辆进出脱硫石膏棚时粉尘产生量，计算公式如下：

Epi=ki×（sL）0.91×（W）1.02×（1-η）

式中：Epi—铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）；

ki——产生的扬尘中PMi的粒度乘数，本次采用技术指南表5推荐值，颗粒物的粒度乘数为3.23g/km；

sL——道路积尘负荷，2g/m2；

W——平均车重，t；满载时平均车重为17.8t；空车时平均车重为7.8t；

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%。

根据上述计算公式，在不考虑污染控制技术的情况下，满载车辆运输时道路扬尘产生量为114.44g/km；空车行驶时道路扬尘产生量为49.33g/km。

本次车辆进脱硫石膏棚满载累计距离为4.2km/a，本次车辆出脱硫石膏棚空车累计距离为4.2km/a，则车辆进脱硫石膏棚满载粉尘产生量为0.4806kg/a，车辆出脱硫石膏棚空车粉尘产生量0.2072kg/a，车辆进出脱硫石膏棚往返合计粉尘产生量为0.6878kg/a，0.0007t/a。

本项目厂内脱硫石膏采用运输车加盖苫布，喷雾降尘，车辆出入口配置双层防尘软帘。经采取上述措施后可降低约66%的粉尘量，则车辆进脱硫石膏棚满载粉尘排放量为0.1634kg/a，车辆出脱硫石膏棚空车粉尘排放量为0.0704kg/a，车辆进出脱硫石膏棚往返合计粉尘排放量为0.2338kg/a，0.0002t/a。

表4-11     车辆进出脱硫石膏棚粉尘产排情况一览表
运输原料
年运输量（t/a）
运进

（趟/年）
运出

（趟/年）
累计运输距离（km）

粉尘产生量（kg/a）

处理措施
粉尘排放量（kg/a）

满载
空车
满载
空车
合计
满载

空车

合计

脱硫石膏

7000

700
700
4.2
4.2
0.4806

0.2072

0.6878

喷雾降尘，车辆出入口配置双层防尘软帘
0.0704
0.1634
0.0002
③脱硫石膏缓冲仓粉尘

铲车从脱硫石膏棚里铲出后放到缓冲仓里，通过密闭输送机送到球磨机，脱硫石膏含水率14%，低位上料，脱硫石膏缓冲仓产生的粉尘很小。
1.3厂外运输车辆扬尘

本项目脱硫石膏、矿渣粉、激发剂运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。本项目采用密闭车辆或物料苫盖运输，并按照规定路线行驶。厂区内路面全部硬化，并定期清扫、洒水抑尘等。
本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见表4-12。

表4-12      废气产排污节点、污染物及污染治理设施一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生

情况

排放

形式

污染防治设施

技术

是否

可行

污染物排放

情况

浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a
浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a
粉煤灰

（原灰）仓

颗

粒

物

/

1.92
1.92
9.6
无组织

密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放
是

/

0.0096
0.0480
微珠二级分级设备
颗粒物

80000
2000
10000
有组织

密闭管道收集+PTFE覆膜袋式除尘器+17m高排气筒（DA049）
是

80
2

10
粉煤灰

（粗灰）仓
颗粒物
/
1.68
8.4
无组织
密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放
是
/
0.0084
0.0420
微珠成品仓
颗粒物
/
0.2398
1.1988
无组织
密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放
是
/
0.0012
0.0060
微珠包装
颗粒物
/
0.005
0.025
无组织
密闭成品库+自带集成式除尘器
是
/
0.000005
0.000025
矿渣粉仓

颗粒物
/
0.48
2.4
无组织
密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放
是
/
0.0024
0.0120 
激发剂仓

颗粒物
/
0.0720
0.3600
无组织
密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放
是
/
0.0004
0.0018
球磨机
颗粒物
121.25
0.97
4.85
有组织
密闭管道收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA050）
是
0.6062
0.0048
0.0242
胶凝材料成品仓1
颗粒物
/
1.2
6
无组织
密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放
是
/
0.006
0.03
胶凝材料成品仓2

颗粒物
/
1.2
6
无组织
密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶呼吸孔排放
是
/
0.006
0.03
脱硫石膏物料装卸、贮存、车辆进出
颗粒物
/
/
4.1152
无组织
全封闭式原料棚+喷雾降尘+车辆出入口配置双层防尘软帘。
是
/
/
0.0537
脱硫石膏缓冲仓
颗粒物
少量
无组织
低位上料
是
少量
运输

车辆
颗

粒

物
少量
无组织
采用密闭车辆或物料苫盖运输，并按照规定路线行驶。厂区内路面全部硬化，并定期清扫、洒水抑尘等
是
少量
1.4废气达标分析
（1）有组织废气 

微珠二级分级设备产生的工艺废气经密闭管道收集后，经PTFE覆膜袋式除尘器处理后，通过17m排气筒（DA049）排放，排放浓度为80mg/m3，排放速率为2kg/h。球磨机粉磨粉尘密闭管道收集后，经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒（DA050）排放，排放速率为0.0048kg/h，排放浓度为0.6062 mg/m3；本项目排气筒低于周围200m范围内的建筑，废气排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物二级标准要求，速率标准值严格50%（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h，17m排气筒排放速率为4.46kg/h）。
2、无组织废气 
本项目采用密闭原辅料产品仓、密闭生产车间、布袋除尘器和覆膜滤袋除尘器，运输过程车辆密闭，生产车间和厂区运输道路定时清扫、洒水等措施，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度要求（颗粒物：1.0mg/m3），达标排放，对周围环境空气影响不大。
1.5非正常工况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次评价设定的非正常工况为：生产过程废气处理系统出现故障不能正常工作，废气治理设施处理效率下降到0%，导致废气非正常排放。

表4-13     大气污染物非正常排放情况一览表
产排污环节

非正常排放

原因
污染物

种类

非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
粉煤灰

（原灰）仓
废气处理系统出现故障
颗粒物
1.92
1
1
微珠二级分级设备
废气处理系统出现故障
颗粒物

2000
1
1
粉煤灰

（粗灰）仓
废气处理系统出现故障
颗粒物
1.68
1
1
微珠成品仓
废气处理系统出现故障
颗粒物
0.2388
1
1
微珠包装
废气处理系统出现故障
颗粒物
0.005
1
1
矿渣粉仓

废气处理系统出现故障
颗粒物
0.48
1
1
激发剂仓

废气处理系统出现故障
颗粒物
0.0720
1
1
球磨机
废气处理系统出现故障
颗粒物
0.97
1
1
胶凝材料成品仓1
废气处理系统出现故障
颗粒物
1.2
1
1
胶凝材料成品仓2

废气处理系统出现故障
颗粒物
1.2
1
1
由上表可知，在非正常工况下，本项目除尘器不能正常运行，达不到设计去除率，颗粒物排放速率较大，不能满足《大气污染物综合排放标准》 
（GB16297-1996）表2中新污染源二级排放限值要求，不能实现达标排放，对周围环境空气影响较大。 
因此，建设单位在日常生产中应及时对除尘器进行检查、维护和更换滤袋，使其处于最佳运行状态，严格控制废气污染物的排放浓度，并做好相应的应急预案，避免废气非正常排放事故发生。一旦发生事故状态，应及时停产，立马检修，尽可能减少污染物的排放量，降低对周围环境空气的不利影响。
1.6排放口设置情况
本项目大气排放口设置情况见表4-14。
表4-14     大气排放口设置情况一览表
排放口编号
排放口
名称
污染物种类
地理坐标
排气筒高度
/m

排气筒内径/m

排气筒温度
/℃
排放口类型
经度
纬度
DA049
微珠二级分级设备排气筒
颗粒物
106°42'58.86"
38°19'30.53"
17
0.3

25
一般
排放口
DA050
球磨机排气筒
颗粒物
106°42'58.94"
38°19'31.01"
15
0.3

25
1.7监测要求
参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中自行监测要求确定项目自行监测内容，见表4-15。
表4-15     废气自行监测内容
排放口名称

监测点位

监测因子

执行标准
监测频次
微珠二级分级设备排气筒（DA049）
布袋除尘器后端排气筒

颗
粒
物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值
每年
监测一次
球磨机排气筒（DA050）
布袋除尘器后端排气筒

颗
粒
物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值
每年
监测一次
注：电厂厂界无组织废气（颗粒物）依托电厂现有自行监测计划。
1.8废气治理措施可行性分析

（1）有组织废气
参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中附录 A.1，废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术见表4-16。
表4-16     废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表

主要生产单元
产物设施
污染物种类
污染防治设施名称及工艺
加工
破碎分选设备
颗粒物
集气收集+布袋

除尘，其他

微珠二级分级设备产生的工艺废气经密闭管道收集后，经PTFE覆膜袋式除尘器处理达标后，通过15高排气筒（DA049）排放。球磨机粉磨粉尘密闭管道收集后，经布袋除尘器处理达标后，通过15高排气筒（DA050）排放；本项目废气污染物主要为颗粒物，采用布袋除尘器和覆膜滤袋除尘器进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中推荐的可行技术。因此，本项目有组织废气治理措施可行。
2、无组织废气 
为减小生产工艺废气无组织排放量，本项目采取以下治理措施： 

原辅料成品筒仓密闭，筒仓顶部配套建设布袋除尘器。

散装机装车时，通过罐车废气排放口与筒仓的进气口连接，散装物料的输送管道与罐车的进料口连接，将散装粉尘通过废气连接管道导入筒仓内，利用仓顶除尘器处理。

（3）本项目采用密闭车辆或物料苫盖运输，以减小车辆运输扬尘产生量。

（4）对厂区道路定期洒水清扫，保证路面清洁。 
 本项目采取以上措施可有效减小无组织颗粒物的产生与排放量。因此，本项目无组织废气治理措施可行。
2、废水
2.1废水影响分析
（1）生活用水
本项目劳动定员为6人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2025），人均用水按80L/人·d，则生活用水量为0.48m³/d（158.4m3 /a）。生活污水产生量以用水量80%计，则本项目生活污水产生量为0.384m3/d（1267.2m3 /a）。夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。
（2）厂区地面洒水降尘
本项目建成后定期对生产车间、原辅料产品仓等外的厂区地面进行洒水抑尘，项目洒水抑尘用水量为2m3/d（660m3 /a），来自国电双维电厂工业废水处理设施处理后中水，通过管道输送至厂区。该部分水全部蒸发损失，无废水产生。
2.2排放口设置情况
厂区地面洒水降尘，全部蒸发损失，无废水产生。夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。
2.3监测要求
夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。生活污水排放方式属于间接排放，不需要进行监测。
2.4废水治理措施可行性分析
国能上海庙电厂南厂界紧邻国电双维电厂。国能上海庙电厂生活污水处理系统、工业废水处理系统等均依托国电双维电厂。
夏季，本项目生活污水经管道汇集后送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后会用于厂区绿化。国电双维电厂设置2套单台出力5m3/h的地埋式一体化处理设施，采用接触氧化工艺，出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值标准。处理流程为：格栅→调节池→提升泵→生活污水处理设施→回用水池→回用。
国电双维电厂建设2×5m3/h生活污水处理系统，国电双维电厂和国能上海庙电厂生活污水产生量7.5t/h，本项目生活污水产生量约为0.03t/h，国电双维电厂生活污水处理系统可以完全收纳本项目废水。

冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。工业废水处理工艺为：超滤反洗排水、膜清洗废水等→回收水池→回收水泵→废水储存曝气塔→非经常性废水输送泵→管道混合器→絮凝槽→斜板澄清器→清净水池→清净水泵→回收利用。

国电双维电厂建设100m3/h工业废水处理系统，国电双维电厂和国能上海庙电厂工业废水产生量约80t/h，本项目生活污水产生量约为0.03t/h，国电双维电厂工业废水处理系统可以完全收纳本项目废水。

3、声环境影响分析

3.1噪声源
本项目生产过程中的噪声源主要为生产设备、泵类、风机等，为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目厂区内设备合理布置、选择低噪声设备、隔声、减振等措施。本项目主要噪声设备的噪声排放情况见表4-17和表4-18。

表4-17     本项目噪声源强调查清单（室外声源）

声源名称

型号

相对空间位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声压级/dB(A)
一级分级机
FL800T
-101.97

4.32
12
95
低噪声设备、隔声、减振等措施
6：00~21：15
微珠二级分级机
FL800T
-101.81

6.38
12
95
1个粉煤灰（原灰）仓除尘器风机1
/
-100.39

4.43
17
95
粉煤灰仓（粗灰）

除尘器风机2

/
-100.76

0.83
25.8
95
矿渣粉仓

除尘器风机3
/
-100.76
1.99
25.8
95
激发剂仓

除尘器风机4

/
-101.07

3
17
95
微珠二级分级机

风机5

/
-101.97

8.57

12
95
球磨机除尘器风机6

/
-100.3

7.91

12
95
微珠成品仓

除尘器风机7

/
-101.18
12.32
22.6
95
2胶凝材料成品仓

除尘器风机8

/
-101.18
10.51
24.75
95
1胶凝材料成品仓

除尘器风机9

/
-101.18

11.44
24.75
95
散装机1
/
-100.21

10.73
1
85
散装机2

/
-100.21
12.23
1
85
泵1
/
-100.16

3.01
1
90
泵2
/
-100.16

1.25
1
90
表4-18    本项目噪声源强调查清单（室内声源）
声源名称

型号

声源

源强

声源控制措施

相对空间位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声
声压级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

球磨机
处理能力：20t/h

95
低噪声设备、隔声、减振等措施
-101.35

7.44
4
3.5
84.1
6：00~21：15
20
64.1
1
空压机
/
90
-101.08

-1.43
0.2
2.5
82
20
62
1
打包机
出力：10t/h

85
-101.22

13.99
1.5
2
78.9
20
58.9
1
3.2噪声环境影响分析
根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，本评价按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的要求进行，预测模式如下：

（1）预测模式

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下面公式计算：
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式中：Lw—倍频带声功率级，dB；
Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 
                         Lw =Lp2(T)+10lgS 
式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； 
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 
S——透声面积，m2。 
然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 
③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则已建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
（2）预测结果分析 

国家能源和国电双维厂界噪声的预测值表4-19。

表4-19    噪声预测结果统计表     单位：dB（A）

预测方位
时段
现状值

（dB(A)）
贡献值（dB(A)）

预测值

（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
厂界东侧

昼间

56
51.09
57.21
65

达标

厂界南侧

昼间

56
53.54
57.95
65

达标

厂界西侧

昼间

56
57.44
59.79
65

达标

厂界北侧
昼间
57
53.13
57.81
65
达标
厂界噪声现状值来源《国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司/国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司配套危废暂存库项目竣工环境保护验收监测报告》中内蒙古华智鼎环保科技有限公司2024年09月13日~2024年09月14日对国家能源和国电双维厂界噪声进行的检测，报告编号：HD2024WBRH-1。验收检测期间项目，厂界东侧昼间噪声最大值为56dB（A），厂界南侧昼间噪声最大值为56dB（A），厂界西侧昼间噪声最大值为56dB（A），厂界北侧昼间噪声最大值为57dB（A）。危废暂存库项目竣工环境保护验收后，厂区未新增建设项目。因此，危废暂存库项目竣工环境保护验收监测报告中厂界四周噪声监测值作为本项目的噪声现状值可行。
根据预测结果可知，厂界噪声57.21~59.79 dB（A），昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间夜间标准要求。夜间不生产。
项目50m范围内无声环境保护目标。
3.3噪声污染防治措施
（1）在设备选型时尽量选择噪声低的设备，隔声、减振等措施，并定期进行检查，保证设备正常运转。

（2）加强设备养护管理，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
3.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中相关规定，本项目噪声自行监测计划见下表4-20：
表4-20     噪声自行监测内容
类别

监测点位

监测项目

监测频次

标准

噪声

电厂厂界外
1m

等效A声级

每季度一次，

昼间夜间监测
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类
4、地下水环境影响分析
4.1地下水环境影响分析
本项目生产过程中无用水环节，不产生工艺废水。本项目营运后用水环节主要为职工生活和厂区地面洒水降尘。夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。厂区地面洒水降尘全部蒸发损失，无废水产生。本项目生产车间等均作严格的防渗处理，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

4.2防控措施

（1）源头控制措施
①粉煤灰等原辅料产品仓全封闭设计，不随意露天堆放。
②原辅料和产品运输无遗散。

（2）分区防控措施
本项目分区防渗见表4-21。

表4-21     污染防治分区划分及防渗一览表
污染防治区

建构物名称
防渗要求

一般防渗区

生产车间、微珠成品库
防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或者参照GB16889 执行。
简单防渗区
本项目厂区其他区域（厂区道路等）进行简单防渗处理。
地面硬化
5、固体废物环境影响分析
本项目产生的固体废弃物主要为除尘器收集粉尘；废布袋、废矿物油和废矿物油桶；职工生活垃圾。
（1）除尘器收集粉尘
本项目粉煤灰（原灰）仓除尘器除尘灰为9.5520 t/a，粉煤灰（粗灰）仓除尘器除尘灰为8.3580 t/a，矿渣粉仓除尘器除尘灰为2.388t/a，激发剂仓除尘器除尘灰为0.0018t/a，球磨机仓除尘器除尘灰为4.8257 t/a，微珠成品仓除尘器除尘灰为1.1928，微珠包装除尘器除尘灰为0.025t/a，胶凝材料仓除尘器除尘灰合计为11.9400t/a。本项目原辅仓除尘灰不经过贮存返回原生产线作为原料使用；微珠产品筒仓和胶凝材料成品仓除尘灰作为产品外售。

根据《固体废物鉴别 通则》4.2 下列生产、生活和其他活动中满足使用用途要求，按原始用途使用的物质，不属于固体废物：本项目原辅仓除尘灰不经过贮存返回原生产线作为原料使用，因此不属于固体废物。
（2）废布袋

项目使用的布袋除尘器需定期更换，约一年更换一次，废布袋产生量约0.5t/a，有厂家更换，回收处理。

（3）废矿物油和废矿物油桶
本项目营运后对生产设备进行维护和检修过程中将会产生的少量废矿物油和废矿物油桶。废矿物油产生量为0.10t/a，废矿物油桶产生量约为0.02t/a。 
根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废矿物油和废矿物油桶均为危险废物，废物类别均为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码均为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废矿物油收集后置于密封桶内，废矿物油桶加盖密闭，暂存在国能上海庙电厂内危废暂存库，委托有资质单位处置。

建设单位将废矿物油和废矿物油桶粘贴标签，用专用的手推车运至国能上海庙电厂内危废暂存库暂存，填写危险废物厂内转运记录表。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

危废暂存库占地面积1073.60m2，废油品储区用40mm厚C20防油细石混凝土铺平后，覆以2mm厚高密度聚乙烯膜，之后用20mm厚1:3比例的水泥砂浆找平层。上面再覆以掺入建筑胶的水泥浆+60mm厚C15混凝土垫层，最后用素土夯实，表面用绿色0.2mm的环氧地坪层处理。废弃油桶存储区底层用40mm厚的C20细石混凝土，表面撒1:1比例的水泥砂子，其上为2mm厚高密度聚乙烯膜，然后用 1:3 比例的水泥砂浆或最薄处用30mm厚的C20细石混凝土找坡层抹平。然后铺内掺建筑胶的水泥浆一道+60mm厚的C15混凝土垫层，最后用素土夯实，表面用为水泥抹平。危险废物按照危险废物性质分类存放，定期委托有资质单位处置。

（4）生活垃圾

本项目劳动定员6人，以每人每天产生生活垃圾为0.5kg计，年工作330天，则本项目生活垃圾产生量为3kg/d，0.99t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。
表4-22    固体废物产生及处置措施

固体

名称

来源
产生量t/a

固废

属性
废物类别
废物代码

处理措施

废布袋
废布袋
0.5
一般固废
/
/
废布袋由厂家定期更换，回收处理。
废矿物油
设备维护和检修
0.1
危险

废物

HW08
900-249-08
暂存在国能上海庙电厂内危废暂存库，委托有资质单位处置。
废矿物油桶
设备维护和检修
0.02
危险

废物
HW08
900-249-08
生活

垃圾

职工

生活
0.99
生活

垃圾

/
/
环卫部门处理
6、土壤环境影响分析

本项目生产过程中无用水环节，不产生工艺废水。本项目营运后用水环节主要为职工生活和厂区地面洒水降尘。夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。厂区地面洒水降尘全部蒸发损失，无废水产生。本项目生产车间等均作严格的防渗处理，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。因此，本项目对土壤环境的影响较小。
7、生态环境影响分析

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇国家能源集团内蒙古上海庙电厂内，厂址占地类型为建设用地，所处区域已处于人类开发活动范围内，无原始植被生长和珍稀野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。本项目不存在大型的土地开挖及植被破坏，不会对生态环境产生明显的影响。

8、风险评价分析
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点等基础资料。本项目危险物质为设备维护和检修产生的废润滑油。
（2）风险潜势的判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质在国能上海庙电厂危废暂存库最大存在总量与附录B中对应临界量的比值情况。

涉及多种危险物质，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

国能上海庙电厂危废暂存库危险废物废润滑油总量与临界量的比值情况见表4-23。
表4-23     本项目Q值确定表

序号

风险物质

危废暂存库储存量（t）
本项目（t）

合计（t）
临界量（t）

Q值

1
废润滑油
45
0.1
45.1
2500
0.01804
由上表可知，本项目危险废物废润滑油总量与临界量的比值Q为0.01804＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，可进行简单分析。

（3）环境风险识别 

废润滑油储存于国能上海庙电厂危废暂存库，储存过程采用桶装全密闭储存如果储存桶本身或其他原因发生破损，可能造成泄露或火灾，能通过渗透进入土壤、地下水，造成土壤环境和水环境污染。

（4）环境风险分析及风险防范措施

本次评价要求企业对危废暂存库地面防渗层等进行定期检查，并定期检查废润滑油是否有问题，密封是否严密，避免废润滑油泄漏，减小对土壤和水环境的影响。 
本项目风险物质废机油储存量本身较小，且闪点较高，属于可燃物质，发生火灾事故的概率较小，在火灾事故状态下采用干粉灭火器和泡沫灭火器可将事故控制在厂区内，对周围土壤环境的影响不大。
本项目营运后建设单位应按照相关规范要求对国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司突发环境事件应急预案及时修订，加强环境风险源的监控，有效降低事件发生概率，并制定相应措施，将环境风险控制在可接受范围内。

8、环境影响评价制度与排污许可制衔接

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，由于本次新增建设项目，国能上海庙电厂应进行排污许可证的变更。

9、环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出项目监测计划见表4-24。

表4-24     项目监测计划一览表
类别

监测点位

监测项目

监测频次

标准

备注
废气
微珠二级分级设备排气筒（DA049）
颗粒物
每年
监测一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值
委托有资质的单位进行监测
球磨机排气筒（DA050）
颗粒物
每年
监测一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值
噪声

电厂厂界外
1m

等效A声级

每季度一次，

昼间夜间监测
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类
10、环保治理措施及投资估算

本项目总投资6000万元，其中环保投资54万元，占总投资0.9%，见表4-25。
表4-25     项目环境保护措施和竣工验收一览表

类别

环保措施

验收指标
投资
（万元）

废气

粉煤灰（原灰）仓粉尘
粉煤灰（原灰）仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值
主体工程投资
微珠成品仓

粉尘
微珠成品仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
微珠包装
粉尘
微珠成品库微珠包装粉尘经包装机自带集成式除尘器处理。
粉煤灰（粗灰）仓粉尘
粉煤灰（粗灰）仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
矿渣粉仓

粉尘
矿渣粉仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
激发剂仓/水泥仓
激发剂仓/水泥仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
胶凝材料成品仓粉尘
胶凝材料成品仓和散装粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔无组织排放。
微珠二级分级设备粉尘
微珠二级分级设备粉尘密闭管道收集后，经PTFE覆膜袋式除尘器处理后，通过17m高排气筒（DA049）排放。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值
10
球磨机粉尘
球磨机粉尘密闭管道收集后，经布袋除尘器处理后，通过15m高（DA050）排气筒排放。
10
脱硫石膏棚和缓冲仓
全封闭式原料棚，储棚内设置雾化喷头进行喷雾降尘，车辆出入口配置双层防尘软帘。低位上料。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值
10
运输车辆

扬尘
密闭车辆或物料苫盖运输，并按照规定路线行驶。厂区内路面全部硬化，并定期清扫、洒水抑尘等。
2
废水

夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。厂区地面洒水降尘全部蒸发损失，无废水产生。
不外排
/
噪声

选择低噪声设备、隔声、减振等措施。
《工业企业厂

界环境噪声排放标准》中3类标准
10
固体废物

废布袋
废布袋由厂家定期更换，回收处理。
合理处置
/
废矿物油和废矿物油桶
废矿物油和废矿物油桶暂存在国能上海庙电厂危废暂存库，委托有资质的单位处理。
2
生活垃圾
生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。
/
防渗

一般防渗区
本项目生产车间、微珠成品库进行一般防渗处理。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB 16889 执行。
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）相关要求
10
简单防渗区
本项目厂区其他区域（厂区道路等）进行简单防渗处理。防渗技术要求：地面硬化。
合计

54



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粉煤灰（原灰）仓粉尘
	颗粒物
	粉煤灰（原灰）仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	微珠二级分级设备粉尘
	颗粒物
	微珠提取分级设备粉尘密闭管道收集后，经PTFE覆膜袋式除尘器处理后，通过17m高排气筒（DA049）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值

	
	微珠成品仓

粉尘
	颗粒物
	微珠成品仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	微珠包装粉尘
	颗粒物
	微珠成品库微珠包装粉尘经包装机自带集成式除尘器处理。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	粉煤灰（粗灰）仓粉尘
	颗粒物
	粉煤灰（粗灰）仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	矿渣粉仓粉尘
	颗粒物
	矿渣粉仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	激发剂仓/水泥仓粉尘
	颗粒物
	激发剂仓/水泥仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	球磨机粉尘
	颗粒物
	球磨机粉尘密闭管道收集后，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA050）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值

	
	胶凝材料成品仓和散装粉尘
	颗粒物
	胶凝材料成品仓和散装粉尘通过仓顶布袋除尘器处理后，通过仓顶呼吸孔无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	脱硫石膏棚和脱硫石膏缓冲仓粉尘
	颗粒物
	全封闭式原料棚，储棚内设置雾化喷头进行喷雾降尘，车辆出入口配置双层防尘软帘。低位上料。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	运输车辆扬尘
	颗粒物
	密闭车辆或物料苫盖运输，并按照规定路线行驶。厂区内路面全部硬化，并定期清扫、洒水抑尘等。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	夏季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂生活污水处理系统进行处理后回用于厂区绿化，冬季，生活污水经污水管道送至国电双维电厂工业废水处理系统处理后回用电厂洒水降尘、输煤栈桥冲洗用水等。
	/

	声环境
	生产设备
	连续等效A声级
	选择低噪声设备、隔声、减振等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	固体废物
	废布袋
	废布袋
	废布袋由厂家定期更换，回收处理。
	固废合理处理

	
	废矿物油和废矿物油桶
	废矿物油
	废矿物油和废矿物油桶暂存在国能上海庙电厂危废暂存库，委托有资质的单位处理。
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区：本项目生产车间、微珠成品库进行一般防渗处理。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB 16889 执行。

简单防渗区：本项目厂区其他区域（厂区道路等）进行简单防渗处理。防渗技术要求：地面硬化。



	生态保护
措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	（1）认真贯彻执行“三同时”制度、危险废物管理制度，完善环境管理各类台账。 
（2）按监测计划及时开展例行监测。 
（3）建立环保机构，建立环保档案，强化对环保设施运行的监督，杜绝污染事故发生。


六、结论
	本项目以国家能源集团内蒙古上海庙电厂粉煤灰为原料，生产微珠；以微珠分级得到粉煤灰（粗灰）、电厂脱硫石膏、外购矿渣粉和激发剂/水泥为原料，生产胶凝材料。本项目降低了固体废物的囤积与排放，对改善区域环境有积极作用。在本报告要求的污染防治措施落实的情况下，项目施工期及运行期产生的污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够实现达标排放或合理处置，对周围环境的影响较小。拟建工程的建设是评价区域整体环境可以承纳的，具备环境可行性。从环保角度，项目建设可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	10.2477t/a
	0
	10.2477t/a
	+10.2477t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	废布袋
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.99t/a
	0
	0.99t/a
	+0.99t/a

	危险废物
	废矿物油
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废矿物油桶
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 

附图1：项目地理位置图
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附图2：内蒙古上海庙能源化工基地区位示意图
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附图3：鄂尔多斯市环境管控单元分类图
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附图4：四邻关系图
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附图5：总平面布置图（平面图）
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附图6：总平面布置图（立面图）
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附图7：环境空气监测布点图
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附图8：本项目周围500m情况
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4

国能电厂粉煤灰（原灰）
一级分级设备
微珠二级分级设备
粗粉煤（粗灰）仓
细灰
粗灰
微珠成品仓
微珠
散装机
包装
罐车外运
袋装入库
粗灰
胶凝材料原料
粉煤灰（原灰）仓
微珠捕集器（除尘器）
细灰
G1-1、N、S1-1
N
G1-2、N、S1-2
G1-3、N
G1-4、N、S1-3
G1-4、N
G1-5、N、S1-4



本项目



微珠成品库
微珠成品仓，ф5m
胶凝材料成品仓，ф8m
粉煤灰（粗灰）仓，ф6m
矿渣粉仓，ф6m
激发剂仓，ф4m
翻车机房
施工开闭所
电控间和空压机室
脱硫石膏缓冲仓，3m3
一级分选机
二级分选机
粉煤灰（原灰）仓，ф5m
水泥仓（备用），ф4m
微珠除尘器
球磨除尘器
国能龙源上海庙电厂粉煤灰资源化利用项目平面布置图
                比例尺：1：200
生产车间



国能龙源上海庙电厂粉煤灰资源化利用项目平面布置图
                比例尺：1：200
电控间和空压机室
施工开闭所
微珠成品仓，ф5m
胶凝材料成品仓，ф8m
粉煤灰（粗灰）仓，ф6m
矿渣粉仓，ф6m
激发剂仓，ф4m
脱硫石膏棚
脱硫石膏缓冲仓，3m3
球磨机
球磨除尘器
水泥仓（备用），ф4m
生产车间




图例   本项目       项目周边500m              比例尺
500m
空地
空地
国家能源上海庙电厂
国家能源上海庙电厂



本项目



粗粉煤灰仓
矿渣粉仓
脱硫石膏棚
国能电厂脱硫石膏
外运矿渣粉
微珠分选粗灰
计量
球磨机
斗提机
胶凝材料成品仓
（2个）
散装机（2个）
罐车外运
激发剂仓/
水泥仓
外运激发剂/水泥
G2-1、N、S2-1
G2-2、N
G2-4、N、S2-3
G2-3、N、S2-2
N
G2-5、N、S2-4
G2-6、N、S2-5
G2-5、N
G2-6、N



粉煤灰（粗灰）
69999.9520
矿渣粉
20000
脱硫石膏
7000
激发剂
3000
胶凝材料
99999.8003
废气（颗粒物）
0.1517
投入总量
99999.9520
产出总量99999.9520



平整场地
基础施工
建筑物等
主体施工
设备安装
G、N、S                          G、N、S                       G、W、N、S                  G、W、N、S                        N、S
拆除工程



粉煤灰
80000
微珠
9989.9940
废气（颗粒物）
10.0960
废粉煤灰（粗灰）
69999.9100
投入总量
80000
产出总量
80000



