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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目

	项目代码
	2601-150622-04-01-132711

	建设单位联系人
	郭东
	联系方式
	13947724888

	建设地点
	鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地

	地理坐标
	（110度51分38.475秒，39度40分19.921秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业-55石膏、水泥制品及类似制品制造；
四十七、生态保护和环境治理业；103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	准格尔旗发展和改革

委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2601-150622-04-01-132711

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	87.2

	环保投资占比（%）
	3.49
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：          
	用地面积（m2）
	18636.6982

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。
表1-1 项目专项评价设置情况判定表
专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气中不含有毒有害污染物等

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水外排

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目生产过程不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

无河道取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

无排放口



	规划情况
	《鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园

国土空间总体规划（2021—2035年）》


	规划环境影响评价情况
	
/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析
根据《鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园国土空间总体规划（2021—2035年）》，功能产业定位为立足准格尔旗资源禀赋和区位优势，以丰富的煤炭、非金属矿资源为依托，以现有企业为载体，以国家“碳达峰、碳中和”目标和能耗双控政策为指导，推动园区产业转型升级，打造成为：国家级能源化工和资源综合利用基地和自治区无机非金属材料产业集聚示范基地，新型产业集聚示范基地。产业空间布局划分为“一园七区”：能源化工产业区、固废循环利用产业区、无机非金属材料陶瓷产业区、无机非金属玻璃产业区、无机非金属高岭土产业区、现代物流产业区、综合产业园区。

根据鄂尔多斯准格尔经济开发区管理委员会关于鄂尔多斯硕鼎建筑有限责任公司混凝土搅拌站等3个项目意见建议的函、鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室）关于《内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目规划意见的通知》（见附件6），项目使用自有土地，规划用地性质为工业用地，位于准格尔产业园综合产业区，符合园区总体规划，经鄂尔多斯准格尔经济开发区管委会主任办公会议（〔2026〕3号）研究，同意该项目拟选位置，明确了园区将该项目纳入园区管理、推动规划优化调整的行政意向。

综上，本项目已取得准格尔经济开发区建设管理局同意实施的正式函件（见附件6），符合园区总体规划
。

	其他符合性分析
	1.1、产业政策的符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用；8废弃物循环利用中建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，项目属于鼓励类，建设符合国家产业政策。2026年2月2日，准格尔旗发展和改革委员会对该项目备案，项目代码：2601-150622-04-01-132711，项目名称：内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目。
1.2、生态环境分区管控符合
性分析

（1）生态保护红线

《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》指出：依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。

调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目位于准格尔旗的重点管控单元，环境管控单元编码为“ZH15062220003”，环境管控单元名称为“内蒙古准格尔经济开发区”。经调查项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，本项目不在生态保护红线范围内。项目占地范围内不涉及重点文物保护单位。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月公布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中的数据，鄂尔多斯市中心城区各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，项目所在区域为达标区。根据对项目区的现状监测数据可知，评价范围内特征因子TSP的引用监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值要求，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

（3）资源利用上线

本项目运营过程主要资源消耗为电能，年消耗电能500万千瓦·时，年产0-37.5mm再生骨料200万吨，通过计算，每生产1万吨0-37.5mm再生骨料消耗电能25000千瓦·时，折算为标准煤耗为3.07t标煤，低于《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》中规定的9.0t标煤/104t骨料，本项目用电引自准格尔产业园园区供电系统；项目生产用水采用内蒙古科源水务有限公司处理后的中水，不使用自来水。项目资源消耗量较小，施工过程中加强节能建设，能源利用率高，本项目不会突破当地资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园，根据“三线一单核查报告”和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目属于“鄂尔多斯市准格尔旗生态环境准入清单”的ZH15062220003“内蒙古准格尔经济开发区”，单元管控要求见下表。

表1-2   准格尔旗环境管控单元管控要求
环境管控单元编码

ZH15062220003
环境管控单元名称

内蒙古准格尔经济开发区
环境管控单元类别

重点管控单元

管控要求

项目情况

符合性
空间布局约束
1、严格控制煤电、煤化工、电石等产业发展规模。
本项目属于固废资源化综合利用项目，不涉及煤电、煤化工、电石行业
符合

2、按照“东重西轻”原则，优化产业布局。
本项目位于准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园综合产业区，符
合园区产业布局。
符合
3、居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目，新（改、扩）建化工项目必须与居民区或城市规划的居住用地保持足够的缓冲距离。
本项目周边均为工业企业，不涉及周边居住用地。
符合
4、禁止在黄河干支流岸线管控范围内（黄河干流鄂尔多斯段和本市行政区域内黄河支流）新建、扩建化工园区和化工项目
本项目不在黄河干支流岸线管控范围内，不属于化工项目
符合

污染物排放管控
化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目一律执行大气污染物特别排放限值。严控颗粒物无组织排放。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。推进特征污染物治理，化工等企业应建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。
本项目不涉及化工等重点行业和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉；本项目建设全封闭原料暂存间和固废再生车间，控制无组织颗粒物排放
符合
推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。

本项目不涉及高盐水的产生与排放
符合

园区应自建污水处理厂，污水应收尽收，确保中水综合利用。

本项目实行雨污分流制，厂区设置1座350m3沉淀池，设备及地面清洗废水经收集沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理
符合

4、采用集中供热或因地制宜利用清洁能源实现供热，禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目不涉及燃煤锅炉

符合
5、优化固废危废处置方式，积极寻求高铝粉煤灰、结晶盐等集中处置和资源化利用途径。
本项目为固体废物一体化综合利用项目，产生的危废主要为废机油和油桶，定期委托有资质单位合理处置
符合

6、工业园区污水应收尽收、全部回用;矿井水、中水回用率达到90%以上。实施石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用工程。强化焦化废水深度处理，区域内焦化废水必须全收集、全处理、全回用。
本项目实行雨污分流制，厂区设置1座350m3沉淀池，设备及地面清洗废水经收集沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理
符合
根据《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园文物考古勘探项目文物调查勘探报告》，通过考古调查及即勘探工作，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园文物考古勘探项目区域内未发现古代遗迹、遗址等。

综上所述，本项目不触及生态保护红线、不会突破环境质量底线、不会突破资源利用上线，满足环境准入清单管控要求，项目符合鄂尔多斯市生态环境分区管控要求。

1.3、与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》符合性分析

表1-3  项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》符合性分析

类别

要求

项目情况

符合性

企业布局和选址
建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业。

本项目选址位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园，根据《鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园国土空间总体规划（2021—2035年）》，项目选址属于准格尔产业园综合产业区
，用地性质属于工业用地，符合园区总体规划
符合

生产规模和经营管理

根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。

本项目年综合利用各类固体废物230万吨，其中煤矸石100万吨、建筑垃圾100万吨、炉渣14万吨、粉煤灰8万吨、脱硫石膏8万吨，满足大型不低于100万吨/年的规模
符合

资源综合利用及能源消耗

建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。建筑垃圾处置时产生的固体废弃物应综合利用

本项目主要处理建筑垃圾、煤矸石、炉渣、粉煤灰和脱硫石膏，不收纳生活垃圾和有毒有害垃圾；项目对建筑垃圾处理时所产生的固体废弃物均进行了综合利用或合理处置

符合

鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品

本项目主要用建筑垃圾、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏生产再生骨料、商品混凝土等产品
符合

建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合表中能耗限额限定值的规定：其中0-37.5mm粒径的再生骨料能耗限值小于等于9.0吨标煤/万吨骨料
本项目消耗能耗主要为电能，年消耗电能500万千瓦·时，年产0-37.5mm再生骨料200万吨，通过计算，每生产1万吨0-37.5mm再生骨料消耗电能25000千瓦·时，折算为标准煤耗为3.07t标煤，低于规定的9.0t标煤/万t骨料
符合

工艺与装备

根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分工艺及设备

本项目采用颚式破碎机、反击式破碎机破碎建筑垃圾，采用风选机、磁选机进行分选，采用圆振筛进行分级

符合

根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭生产单元

本项目固定式破碎机、振动筛等设备均采取封闭措施，采用布袋除尘器除尘

符合

环境保护

建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求

本项目均建设在全封闭生产车间内进行，环境空气质量可达到相关要求

符合

建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放

项目生产废水循环利用，无废水外排

符合

建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求

项目生产设备均布置于厂房内部，同时设置基础减振、消声等措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要
求
符合

1.4 与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）符合性分析
表1-4  项目与《建筑垃圾处理技术标准》符合性分析

类别

要求

项目情况

符合性

基本规定
建筑垃圾转运、处理、处置设施的设置应纳入当地环境卫生设施专项规划，大中型城市宜编制建筑垃圾处理处置规划。
本项目选址属于园区规划的固废循环利用产业区，用地性质属于工业用地，符合国土空间总体规划和土地利用总体规划
符合

建筑垃圾应从源头分类。按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，分类收集、分类运输、分类处理处置。
本项目只接收工程垃圾和拆除垃圾，从源头上分类收集、分类运输、分类处理处置
符合

拆除垃圾和装修垃圾宜按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置。
本项目拆除垃圾按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置

符合

建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等
本项目仅接收道路修建、建筑施工、建筑拆除等过程中的建筑垃圾，生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物禁止入场
符合

建筑垃圾宜优先考虑资源化利用
本项目主要用建筑垃圾生产再生骨料、商品混凝土
符合

产量及规模
建筑垃圾处理工程规模应根据该工程服务区域的建筑垃圾现状产生量及预测产生量，结合服务区域经济性、技术可行性和可靠性因素确定，且应符合环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划。
根据准格尔旗建筑垃圾现状产生量及预测产生量，综合确定本次建设建筑垃圾处理规模为100万吨/年，符合环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划
符合

转运调配、资源化利用、填埋处置工程规模宜按下列规定分类：

Ⅰ类：全厂总处理能力5000t/d以上(含5000t/d)；

Ⅱ类：全厂总处理能力3000t/d~5000t/d(含 3000t/d)；

Ⅲ类：全厂总处理能力1000t/d~3000t/d(含1000t/d)；

Ⅳ类：全厂总处理能力500t/d~1000t/d(含 500t/d)；

V类：全厂总处理能力 500t/d 以下。
本项目建筑垃圾处理规模为100万吨/年，每天处理建筑垃圾约3333t/d，满足建筑垃圾处理技术标准中Ⅱ类建筑垃圾处理工程的规模

符合

厂址选址
资源化利用和填埋处置工程选址应符合下列规定。

1 应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准规定。

2 应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致。

3 应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素

4.应有良好的电力、给水和排水条件。
本项目选址位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园，根据《鄂尔多斯准格尔经济技术开发区准格尔产业园综合产业区产业发展规划规划（2025—2030年）》，项目选址属于园区规划的固废循环利用产业区，用地性质属于工业用地，符合园区总体发展规划；园区内具有良好的电力、给水和排水条件，交通便利。
符合

资源化利用
建筑垃圾资源化可采用就地利用、分散处理、集中处理模式，宜优先就地利用。
本项目收集准格尔旗范围内不能就地利用的建筑垃圾，属于集中处理建筑垃圾的模式
符合

建筑垃圾应按成分进行资源化利用。土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程等用原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废沥青宜作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由有关专业企业作为原料直接利用或再生。
本项目主要回收的建筑垃圾为废旧混凝土、碎砖瓦石块等，用于生产再生骨料、商品混凝土
符合

进入固定式资源化厂的建筑垃圾宜以废旧混凝土、碎砖瓦等为主，进厂物料粒径宜小于1m，大于1m的物料宜先预破碎。

本项目进场的建筑垃圾以废旧混凝土、碎砖瓦等为主，进厂物料粒径均小于1m

符合

建筑垃圾原料贮存堆场应保证堆体的安全稳定性，并应采取防尘措施，可根据后续工艺进行预湿；建筑垃圾卸料、上料及处理过程中易产生扬尘的环节应采取抑尘、降尘及除
尘措施

本项目均建设在全封闭生产厂房内进行，厂房内物料堆存和装卸均采用湿法作业，洒水抑尘，破碎、筛分均设布袋除尘器
符合
资源化利用应选用节能、高效的设备，建筑垃圾再生骨料综合能耗应符合能耗限额限定值的规定：其中0-37.5mm粒径的再生骨料能耗限值小于等于9.0吨标煤/万吨骨料

本项目消耗能耗主要为电能，年消耗电能500万千瓦·时，年产0-37.5mm再生骨料200万吨，通过计算，每生产1万吨0-31.5mm再生骨料消耗电能25000千瓦·时，折算为标准煤耗为3.07t标煤，低于规定的9.0t标煤/万t骨料

符合
进场建筑垃圾的资源化率不应低于95%
本项目除产生少量不可利用的轻质垃圾外，其他均进行资源化利用。建筑垃圾资源化利用率为96%

符合
根据以上分析，项目的建设符合《建设垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中相关要求。

1.5项目与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）符合性分析

表1-5  项目与《建筑垃圾处理技术标准》符合性分析

类别

要求

项目情况

符合性

资源化利用的污染控制要求
应根据建筑垃圾的成分和当地需求因地制宜选择资源化利用技术。
本项目主要回收的建筑垃圾为废旧混凝土、碎砖瓦石块等，用于生产再生骨料、商品混凝土，进行资源化利用
符合

建筑垃圾堆放区应采取防扬尘措施和防雨淋措施。
本项目收集的建筑垃圾均堆放于全封闭的储料棚内，并采取洒水抑尘措施
符合

建筑垃圾资源化利用过程收集的废水宜进行循环利用，无法循环利用的废水应收集处理。
厂区设置1座350m3沉淀池，各搅拌设备及地面清洗废水经收集沉淀后回用，不外排
符合

分选产生的木材、塑料等可燃杂物宜优先进行再生利用，不能再生利用的可采用焚烧、热解的专用设备设施进行处置或水泥窑协同处置，产生的废渣宜进行资源化利用或填埋处置。
本项目分选产生的少量轻质垃圾和废金属，收集后外售给就近的废品回收公司
符合

根据以上分析，项目的建设符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）中资源化利用的污染控制要求。
1.6项目与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）符合性分析

表1-6  项目与《煤矸石综合利用管理办法》符合性

序号
与本项目有关的《煤矸石综合利用管理办法》条例
本项目实际情况
符合性
第三条
煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。
本项目利用煤矸石破碎、筛分后作为商品混凝土和道路三合料所用的再生骨料，提高了煤矸石利用量和利用率。
符合
第十六条
下列产品和工程项目，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准：

（一）利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品；

（二）煤矸石井下充填置换工程；

（三）利用煤矸石或制品的建筑、道路等工程；

（四）其他与煤矸石综合利用相关的工程项目。
本项目利用原料煤矸石生产建筑材料再生骨料，属于利用煤矸石生产建筑材料，项目的建设符合国家和行业有关质量、环境、节能和安全标准
符合
第十七条
国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用：
（―）煤矸石井下充填；
（二）煤矸石循环流化床发电和热电联产；
（三）煤矸石生产建筑材料；
（四）从煤矸石中回收矿产品；
（五）煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复；
（六）其他大宗、高附加值利用方式。
本项目属于煤矸石生产建筑材料，属于国家鼓励类项目
符合
1.7  与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析
意见指出：提高大宗固废资源利用效率。

煤矸石和粉煤灰：持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。

建筑垃圾：加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。

本项目将建筑垃圾（主要为废旧混凝土、碎砖瓦石块等）、煤矸石、粉煤灰、炉渣和脱硫石膏分类处理和回收利用，生产再生骨料、商品混凝土、道路三合料等资源化利用。符合关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见。
1.8  与内蒙古自治区“十四五”生态环境环保规划的符合性分析

根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中第九章第四节，推进其他固体废弃物利用处置“加强固体废物源头减量化、资源化利用，最大限度的减少填埋量。推进全区大宗固废增量消纳和存量治理，加大黄河流域7盟市大宗固废的综合整治力度，健全长效监管制度。完善和落实有关鼓励固体废物综合利用和处置的优惠政策。以煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、建筑垃圾等为重点，建设综合利用示范地，大力推进铁尾矿伴生多金属的高效提取、富铁老尾矿低成本再选等尾矿综合利用”。

本项目主要以煤矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、建筑垃圾为原材料，产生商品混凝土和道路三合料，属于固废资源化综合利用项目，可有效减少大宗固体废物对土地的占用及环境的污染。因此，该项目符合内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划。

1.9、选址可行性分析

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地，项目建设总占地面积为18636.6982m2，占地性质为工业用地，建设单位已取得准格尔旗自然资源局核发的不动产权证书。项目西侧为纳榆线道路，东侧为壕羊公路，该区域内交通便利。

根据《鄂尔多斯准格尔经济技术开发区准格尔产业园综合产业区产业发展规划规划（2025—2030年）》，项目选址属于园区规划的综合产业园区，选址不涉及永久基本农田和生态保护红线区域，用地性质属于工业用地，符合园区总体发展规划。

根据鄂尔多斯准格尔经济开发区管理委员会关于鄂尔多斯硕鼎建筑有限责任公司混凝土搅拌站等3个项目意见建议的函、鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室）关于《内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目规划意见的通知》（见附件6），项目使用自有土地，规划用地性质为工业用地，位于准格尔产业园综合产业区，符合园区总体规划，经鄂尔多斯准格尔经济开发区管委会主任办公会议（〔2026〕3号）研究，同意该项目拟选位置。
根据《内蒙古鄂尔多斯市准格尔经济开发区准格尔产业园文物考古勘探项目文物调查勘探报告》，通过考古调查及即勘探工作，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园文物考古勘探项目区域内未发现古代遗迹、遗址等。
项目所在地不属于自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园饮用水水源地等。项目周边500m范围内无大气和声环境敏感目标。经工程分析可知，本项目运营期产生废气、噪声均可达标排放，产生的固体废物均进行综合利用，项目的建设对周围环境及敏感目标影响不大。因此，本项目选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
随着煤矿、煤化工产业和火电行业的迅猛发展，煤矸石、粉煤灰和建筑垃圾每年的产生量与日俱增。鄂尔多斯区域是煤矿、煤化工企业和火电产业的聚集地，每年煤矸石、粉煤灰和建筑垃圾的排放量巨大。煤矸石是煤炭工业生产过程中排出的固体废弃物，是多种岩石的混合物，可以综合利用。在当前环境承载力日趋严峻的形势下，进行煤矸石、粉煤灰和建筑垃圾的综合利用，完成固废减量化、资源化、无害化、消纳规模化、利用高值化，全方位化解资源环境矛盾成为当务之急。

本项目以煤矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏和建筑垃圾为主要原料，进行煤矸石和建筑垃圾破碎分选，利用煤矸石破碎分选出的砂石骨料和砂土、建筑垃圾分选后的骨料作为混凝土骨料，与外购的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏和水泥及固化剂生产商品混凝土和无机道路三合料。本项目备案证所载建设规模及内容包含“100型沥青混凝土生产线1条、干混砂浆生产线1条”，但项目实际建设及生产未包含上述两条生产线，仅建设并运行年处理230万吨固废生产线1条、180型商品混凝土生产线1条、三合料生产线1条及附属配套工程。项目建成后，年综合利用各类固体废物230万吨，其中煤矸石100万吨、建筑垃圾100万吨、炉渣14万吨、粉煤灰8万吨、脱硫石膏8万吨；年生产商品混凝土约25万m³（约62.5万吨）、无机道路三合料约130万吨，同时还包括未利用的再生骨料约24.5万吨，煤矸石分选产生的副产品低热值煤12万吨，均进行外售
，所有经过加工处理后的骨料全部自用或外售，无废弃骨料产生。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定以及环境保护主管部门的要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业：55石膏、水泥制品及类似制品制造”和“四十七、生态保护和环境治理业：103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，其他”两种类别，经对照，两种类别均为编制环境影响报告表。

为此，内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司委托鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司承担本报告表的编制工作。我单位接受委托后，即组织有关技术人员进行了现场勘查、资料收集，依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了《内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目》，呈报生态环境主管部门审查。

2、建设项目概况
项目名称：内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目
建设单位：内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司
项目性质：新建

建设地点及周边环境概况：建设项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地。原电石项目于2017年已停产，目前生产设备均已搬迁，生产厂房均已拆除，拆除完巩固利用现有基础，占地范围内仅遗留有1座办公区和1座员工宿舍。项目中心地理坐标为东经110°51′38.475″，北纬39°40′19.921″。项目东侧为内蒙古福鑫物流贸易有限公司废旧机动车回收拆解厂，南侧为准格尔旗沙圪堵镇钢材市场，西侧为空地，北侧为准格尔经济开发区大中液化气充装供应站。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。

建设周期：本项目建设周期为6个月。

投资总额：本工程总投资为2500万元，其中环保投资87.2万元，占总投资的3.49%

项目占地：总占地面积为18636.6982m2。

建设规模：项目建成后年综合利用各类固体废物230万吨，其中煤矸石100万吨、建筑垃圾100万吨、炉渣14万吨、粉煤灰8万吨、脱硫石膏8万吨；年生产商品混凝土约25万m³、无机道路三合料约130万吨；所有经过加工处理后的骨料全部自用或外售，无废弃骨料产生。

3、建设内容
项目主要建设内容为建设1座固废一体化预处理生产车间（含煤矸石分选、建筑垃圾处理、炉渣破碎，采用复合式一体化设备），1座180型商品混凝土生产车间，1座WBZ600型无机道路三合料生产车间，配套建设全封闭料仓、密闭皮带通廊、环保治理设施（集中式脉冲布袋除尘器、废水循环系统等）、危废暂存库及附属设施；办公生活区利用厂区内原有遗留的1座办公楼和1座宿舍楼。本次主要建设内容下表。

表2-1   项目主要建设内容一览表
类别

工程名称

建设内容

主体工程

固体废物一体化预处理车间
全封闭彩钢结构生产车间1座，建筑面积2000m2。内设煤矸石分选、破碎、筛分生产线1条；建筑垃圾分选、破碎、筛分生产线1条。整个车间内地面均硬化处理
商品混凝土搅拌生产车间
商品混凝土搅拌站1座，建筑面积1000m2，设置商品混凝土生产线1条。生产线设置1个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个脱硫石膏粉筒仓，3个筒仓顶部均配套安装布袋除尘器
无机道路三合料搅拌生产车间
无机道路三合料拌合生产车间1座，建筑面积1000m2，设置无机道路三合料拌合生产线1条。生产线设置1个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个脱硫石膏粉筒仓，3个筒仓顶部均配套安装布袋除尘器

储运工程

原料储存
原料储料棚
全封闭原料储料棚1座
，占地面积7000m2，储棚高度为12m，用于分区存放建筑垃圾、煤矸石、炉渣、脱硫石膏等固体废物原材料。其中建筑垃圾堆放区面积约为3000m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量18000t；煤矸石堆放区面积约为3000m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量20000t；炉渣堆放区面积约为500m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量2000t；脱硫石膏堆放区面积约为500m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量2500t。

水泥筒仓

建设2座水泥筒仓，筒仓直径3 m、高17m、容量200t
粉煤灰筒仓

建设2座粉煤灰筒仓，筒仓直径3 m、高17m、容量200t
脱硫石膏粉筒仓
建设2座脱硫石膏粉筒仓，筒仓直径3 m、高17m、容量200t

产品储存
再生骨料库

全封闭骨料库1座，占地面积6000m2，高度为12m，内设2个分区分别用于存放砂石粗骨料和细骨料。其中粗骨料堆放区面积约为3000m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量20000t；细骨料堆放区面积约为3000m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量22000t
。骨料库设置2个砂石料口经皮带输送至搅拌机内，用于商品混凝土和无机道路三合料生产的原材料
废料储存
废金属储存间
全封闭废金属储存间1座，占地面积200m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量1000t，用于存放分拣产生的废金属，储存后外售给就近的废品回收公司
轻质垃圾储存间
轻质垃圾储存间1座，占地面积500m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量2500t，用于存放建筑垃圾分拣后产生的的轻质垃圾（如木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等）
辅助工程
办公生活区

位于厂区西南部，利用原有遗留建筑物。办公楼1座，宿舍1座，均为1层砖混结构，占地面积500m2，建筑面积500m2
厂区道路

建设厂区内部道路长度430m，面宽7.0m，转弯半径为9m~15m，采用混凝土硬化路面。

洗车平台
项目在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入车辆冲洗池，设车辆冲洗沉淀池2座及清水池1座，容积均为10m3
实验室
位于骨料库，混凝土外售前需要抽检，抽取少量的混凝土进行混凝土强度、坍落度等指标检测，检测指标主要为物理指标，不涉及化学实验

危废贮存间
在厂区东北角建设一座20m2的危废贮存间。废机油及机油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置
公用工程

供水

生产用水由内蒙古科源水务有限公司提供，由准格尔产业园供水管网接入厂区内；生活用水由准格尔产业园自来水管网接入

排水

项目设备及地面清洗废水，洗车废水均沉淀后循环利用，无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理。

供电

项目供电由准格尔产业园市政供电管网接入厂区变压室，再通过供电管网接入用电设备。

供热

本项目生产厂房内无需供暖，办公生活区采用空调供暖

环保工程

废气治理

破碎、筛分、分选粉尘

固体废物一体化预处理车间破碎、筛分、分选工序产生的粉尘经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后通过1根15m 高排气筒（DA001）排放。

混凝土生产线粉尘

混凝土生产线上料仓产生的粉尘经上方设置集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后通过1根15m 高排气筒（DA002）排放。
无机道路三合料生产线粉尘
无机道路三合料拌合生产车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。
筒仓无组织粉尘
项目生产车间内设置水泥、粉煤灰、脱硫石膏粉共计6座粉料筒仓，均为全封闭筒仓，每座筒仓仓顶均配套有1套布袋除尘器，处理后在各自车间内无组织排放
脱硫石膏磨粉粉尘
脱硫石膏磨粉作业在全封闭车间内进行，磨粉机呼吸口设置1台布袋除尘器处理，处理后无组织排放
物料堆存装卸粉尘

建筑垃圾、煤矸石、炉渣、再生骨料均储存于全封闭的库内，库内设2台雾炮降尘，地面全部硬化
物料转运粉尘
水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭
汽车运输扬尘
道路硬化+定期洒水+运输车辆加盖篷布

废水治理

设备及地面清洗废水
厂区设置1座350m3沉淀池，各搅拌设备及地面清洗废水经收集沉淀后回用，不外排
洗车废水
在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入洗车沉淀池沉淀后循
环利用，不外排
实验室废水
实验室用水主要是水泥标准稠度用水量、试件制备、砂子含泥量检测、泥块含量检测等，不需要化学试剂和化学药品，所以实验室废水经沉淀池处理后回用于生产

生活污水

生活污水经化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理
噪声治理

厂房隔声，设备选型上，考虑低噪声，并配备相应的消音部件，如减振垫、消声器等，并相对集中在密闭厂房内；除尘器风机置于厂房内，采取设置减振垫等措施
固废治理

沉淀池底泥
生产工艺废水沉淀池
产生的底泥经自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料，洗车废水沉淀池产生的底泥先经隔油预处理后再自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料
除尘灰
各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用
废金属

收集暂存后外售给就近的废品回收公司
轻质垃圾
收集暂存后外售给就近的废品回收公司
实验室废混凝土块
实验室混凝土块返回混凝土生产线破碎后作为原材料再利用
废机油及机油桶
在厂区东北角建设一座20m2的危废贮存间，废机油及机油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置
生活垃圾

设2个封闭式垃圾箱，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定期清运

防渗

重点

防渗区

危废贮存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采用2mm厚的高密度聚乙烯防渗材料（渗透系数小于1×10－10cm/s）或其他具有相同防渗能力的材料

一般

防渗区

沉淀池、洗车沉淀池、原料储棚、骨料库：采用C30、P6级防渗混凝土，环评要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s

简单

防渗区

生产车间、办公生活区：地面硬化



	
	4、建筑垃圾入场条件
本项目主要集收沙圪堵镇以及准格尔产业园产生的建筑垃圾，仅接收道路修建、建筑施工、建筑拆除等过程中的建筑垃圾，以废旧混凝土、碎砖瓦石块等为主。在建筑垃圾收集时，按照金属、木材、塑料、其他等进行分类收集、分类运输至厂区内。对收集的建筑垃圾的进场要求如下：

不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥和危险废物等。具体不包括能溶出有毒有害污染物的建筑垃圾，也不包括工程渣土、工程泥浆、生活垃圾和危险废物；由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物禁止入场；生活垃圾焚烧炉渣禁止入场；生活垃圾堆存处理产生的固态残余物禁止入场。

5、主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表2-2  主要生产设备一览表
生产线

设备名称
技术参数
单位

数量

建筑垃圾处理系统
振动给料机
处理规模：200～300t/h
台

1

颚式破碎机

处理规模：200～300t/h
台
1

高压密度风选机
处理规模：200～300t/h

台

1

质量控制分选房
人工分选房13m×6m
间
1

磁选机

处理规模：200～300t/h
台

2
反击式破碎机
处理规模：200～300t/h
台

1

圆振筛
处理规模：200～300t/h
台

1

皮带输送机
与设备配套
条

8

雾炮机
50型
台
1
铲车
台

2

布袋除尘器
套
1
煤矸石和炉渣处理系统
振动给料机
处理规模：200～300t/h
台
1

智能分选机
处理规模：200～300t/h
台
1

颚式破碎机
处理规模：200～300t/h

台

1

反击式破碎机
处理规模：200～300t/h
台
1

圆振筛

处理规模：200～300t/h
台
1

皮带输送机
与设备配套
条
8
雾炮机
50型
台
1
再生商品混凝土系统
一体化磨粉机

Φ2.2×72m

台
1
计量装置
/
套
4
振动装置
MVE60/3
套

4

混凝土搅拌机

JS750

台

1

输送皮带
条
2
筒仓（自带布袋收尘器）
规格100t
个
3
螺旋输送机
根
6
布袋除尘器
套
1
再生无机道路三合料搅拌系统
料斗
8m3
台
4
自动计量装置
台
5
皮带输送机
台
1
搅拌主机
处理规模：200～300t/h

台
1
筒仓（自带布袋收尘器）
规格100t

个

3
自动控制系统
套
1
布袋除尘器

套

1

6、主要原辅材料
本项目主要原料为建筑垃圾、煤矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等一般工业固体废物和外购的水泥和外加剂。建筑垃圾主要来源于准格尔产业园施工工地和沙圪堵镇产生的建筑垃圾，包括道路开挖产生的混凝土碎块，旧建筑物拆除产生砖和石头、混凝土等；煤矸石主要来源于周边煤矿和洗煤厂；粉煤灰、炉渣和脱硫石膏主要来源于周边火电厂，进场粉煤灰满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017）；炉渣参照执行《循环流化床锅炉灰渣在公路工程混凝土中的应用技术规程》（DB14/T2918-2023）中关于炉渣的指标要求；脱硫石膏满足《烟气脱硫石膏》（GB/T37785-2019）中二级指标要求。主要原料大致接收量见下表。

表2-3  主要原辅材料一览表
固体废物一体化预处理生产线
种类

年用量（万t/a）

成分

组成
储存方式
来源

数量
成分

占比

数量（万t）

原料储料棚
沙圪堵镇以及准格尔产业园
建筑垃圾
100
金属
1%
1
轻质垃圾

5%
5
混凝土碎块
60%
60
碎砖瓦石块
34%
34
煤矸石
100
低热值煤

12%
12
周边煤矿和洗煤厂
废料矸石

88%
88
炉渣
14
/

/

/

周边火电厂
脱硫石膏

8

/

/

/

粉煤灰
8
/
/
/
粉煤灰筒仓
再生商品混凝土生产线，生产规模25万m3/a，约62.5万t/a
名称
用量（万t/a）
比例/%
储存方式

来源

水泥
5.0
8.0
水泥筒仓

外购

粉煤灰
2.5
4.0
粉煤灰筒仓
周边火电厂
脱硫石膏粉

2.5
4.0
脱硫石膏粉筒仓

脱硫石膏再生
再生细骨料（1.18-4.75mm）
20.63
33.0
骨料库

建筑垃圾、煤矸石、炉渣再生

再生骨料（4.75-31.5mm）

25.0
40.0
外加剂

0.375
0.60

储液箱

外购

水
6.5
10.4
储罐

内蒙古科源水务有限公司
再生无机道路三合料搅拌系统，生产规模130万t/a
名称
用量（万t/a）

比例/%
储存方式

来源

水泥
7.8
6.0
水泥筒仓
外购
粉煤灰
5.5
4.23
粉煤灰筒仓
周边火电厂
脱硫石膏粉
5.5
4.23
脱硫石膏粉筒仓
脱硫石膏再生
再生细骨料（1.18-4.75mm）

48.36
37.2
骨料库
建筑垃圾、煤矸石、炉渣再生

再生骨料（4.75-31.5mm）

62.84
48.34
能源
水
20万t/a
内蒙古科源水务有限公司，由准格尔产业园供水管网接入厂区内
电
500万kwh/a
接自准格尔产业园市政供电电网

项目使用的外加剂主要为减水剂，具体成分为甲基烯丙基聚氧乙烯醚和烯丙基聚氧乙烯醚。聚羧酸高性能减水剂为羧基、磺酸基、羟基和聚氧乙烯基功能性基团合成，不含氨基磺酸盐、脂肪族、萘系等，减水剂不必使用甲醛，生产与使用工程对环境无任何不良影响，是一种安全、绿色环保型高性能减水剂。

项目物料平衡见下表：
表2-4  项目物料平衡表
投入
数量（万t/a）

产出
数量（万t/a）
固体废物一体化预处理生产线
建筑垃圾
100
粗骨料（4.75-31.5mm）
56.4
细骨料（1.18-4.75mm）
37.6
废金属

1
轻质垃圾
5
煤矸石
100
粗骨料（4.75-31.5mm）
52.8
细骨料（1.18-4.75mm）
35.2
低热值煤
12
炉渣
14
粗骨料（4.75-31.5mm）

8
细骨料（1.18-4.75mm）

6
粉煤灰
8
粉煤灰
8
脱硫石膏
8
脱硫石膏粉
8
合计
230
/
230
再生商品混凝土生产线
水泥
5.0
商品混凝土
62.5
粉煤灰
2.5
脱硫石膏粉
2.5
再生细骨料（1.18-4.75mm）
20.63
再生骨料（4.75-31.5mm）
25.0
外加剂
0.375
水
6.5
合计
62.5
/
62.5
再生无机道路三合料搅拌系统生产线
水泥

7.8

再生无机道路三合料
130
粉煤灰

5.5

脱硫石膏粉

5.5

再生细骨料（1.18-4.75mm）

48.36
再生骨料（4.75-31.5mm）

62.84

合计

130
/
130
7、产品方案
本项目产品方案为年产117.2万吨再生粗骨料（4.75-31.5mm）和78.8万吨再生细骨料（1.18-4.75mm），用作商品混凝土和再生无机道路三合料的原材料；年产商品混凝土25万m3/a（约60万t
/a），无机道路三合料130万t/a，剩余未利用的14.7万t再生粗骨料和9.8万t再生细骨料外售综合利用。具体产品方案见下表
表2-5 产品方案一览表
序号

产品名称
产品规格
产能
产品用途
执行标
准
限值要求
1

再生骨料
粒径4.75-31.5mm

117.29万吨
自用作商品混凝土、无机道路三合料的原材料，部分未利用的外售综合利用；后续的混凝土、混合料等利用不畅时，骨料作为中间产品直接外售
《混凝土用再生粗骨料》（GB/T
 25177）

微粉含量小于2.0%；泥块含量小于0.7%；硫化物及硫酸盐含量小于2.0%；氯化物含量小于0.06%；杂物含量小于1%
2
再生细
骨料
粒径1.18-4.75mm

78.8万吨
《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25
176）

微粉含量小于7.0%；泥块含量小于3.0%；云母含量小于2.0%；轻物质含量小于1.0%；硫化物及硫酸盐含量小于2.0%；氯化物含量小于0.06%
3

商品混凝土
C30
25万m3
外售

《混凝土质量控制标准》GB50164-2
011
水溶性氯离子含量小于1.0%；含气量小于5.0%，坍落度和力学性能满足设计要求
4
无机道路三合料
/
130万t
外售

《公路用建筑垃圾再生集料及无机混合料》
GB/T45931-2025
压碎指数小于30%；杂物含量小于0.5%；轻质杂物含量小于0.3%；针、片状颗粒含量小于20%
5
低热值煤

/
12万吨
外售
《煤炭质量分级》GB/T15224-2022
低位发热量不低于16.7MJ/kg，灰分不大于45%，全硫低于2.0%
8、劳动定员及工作制度

本项目总劳动定员共45人。项目生产实行两班制，每班工作10小时，年工作250天。
9、公用工程

（1）给水

本项目运营期用水包括：混凝土拌和用水、搅拌机及地面冲洗用水、车辆清洗用水、雾炮抑尘用水、道路洒水降尘用水以及员工生活用水，运营期最大日用水量为282.62m3/d。生产用水由内蒙古科源水务有限公司提供，由准格尔产业园供水管网接入厂区内；生活用水由准格尔产业园自来水管网接入。

①拌合用水：

再生商品混凝土拌合用水：根据商品混凝土配比要求，拌合用水比例为10.4%，用水量约为65000m3/a，260m3/d，水份全部由产品带走，
无废水产生。
②搅拌机及地面冲洗用水：根据建设单位提供资料，搅拌机清洗用水量为1.5m3/d（375m3/a）；车间地面冲洗用水为2.0L/m2·次，2次/d，搅拌车间面积共1000m2，则车间地面冲洗用水量为4m3/d（1000m3/a）；搅拌机清洗废水和车间地面清洗废水产生量按用水量的85%计，经收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后用于厂区内道路洒水，不外
排。
③车辆清洗用水：项目在进出口处设置洗车平台，下部设循环池对洗车废水进行收集，废水经沉淀后，循环利用，不外排。依据工程分析计算，项目运入原料共计230万t/a。单车一次运输量约为50t，年运行250天，每天要运约184辆次，每辆车清洗水在50L左右，每天用水9.2m3 /d，年用水量约2300m3/a。补充水量为用水量的10%，即每天需补充水0.92m3/d。

项目年运出产品骨料混凝土、无机道路三合料共计192.5万t/a，单车一次运输量约为50t，年运行250天，每天要运约154辆次，每辆车清洗水在50L左右，每天用水7.7m3 /d，年用水量约1925m3/a。补充水量为用水量的10%，即每天需补充水0.77m3/d。

则车辆清洗用水合计为1.69m3/d。
④雾炮抑尘用水：建筑垃圾和煤矸石储存区、骨料储存区均采用雾炮抑尘，喷淋总面积为13000m2，每次每平方米喷水量为0.5L/次，每天喷水2次，则喷淋抑尘用水量为13m3/d（3250m3/a），此过程中无废水产生。
⑤道路洒水：项目每天对厂区道路进行洒水抑尘，频率按2次/天计，用水量按 0.4L/m2次计，运输道路面积合计8000m2，本项目工作日为250天，洒水日按200天计（冬季和下雨天不洒水），则道路洒水抑尘用水量1280m3 /a，6.4m3 /d。厂区道路洒水采用设备清洗废水和搅拌车间地面冲洗废水沉淀后的中水，道路抑尘洒水全部蒸发损耗或随物料带，不会形成废水。

⑥生活用水：厂区职工45人，根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2020），以每人每天60L计，则生活用水量为2.7m3/d（675m3/a）。

⑦实验室用水：实验室用水主要是水泥标准稠度用水量、试件制备、砂子含泥量检测、泥块含量检测等，为物理实验，不需要化学试剂和化学药品，本项目实验室用水量为0.1m3/d（25m3/a）。

（2）排水

本项目运营期废水包括搅拌设备及地面冲洗废水、车辆冲洗废水以及生活污水
①搅拌设备及地面冲洗废水产生量按用水的85%计，则废水产生量为4.68m3/d（1168.75m3/a），经收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后回用于厂区道路洒水抑尘，不
外排。
②车辆清洗废水：车辆清洗废水产生量按用水量的90%计，则废水产生量为15.21m3/d，在洗车平台下部设循环池对洗车废水进行收集，废水经沉淀后，循环利用，不外排。
③生活污水：本项目生活污水主要为职工生活盥洗废水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为2.16m3/d（540m3/a），经厂内化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理。

④实验室废水：实验室废水量按用水量的90%计算，则实验室废水产生量为0.09m3/d，计22.5m3/a。实验室用水主要是水泥标准稠度用水量、试件制备、砂子含泥量检测、泥块含量检测等，不需要化学试剂和化学药品，所以实验室废水经沉淀池处理后取上清液可回用于生产。

项目用排水情况见下表。

表2-6  项目用排水一览表   单位：m3/d

项目

用水量/补充水量
排水量

去向

搅拌机及地面冲洗用水
5.5
0

搅拌机及地面冲洗废水收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
拌合用水
260
0

全部带入产品中
车辆清洗用水
1.69
0

废水经沉淀后，循环利用，不外排，定期补充新鲜水
雾炮抑尘用水

13.0
0

全部蒸发损失或带去物料中
道路洒水
4.68
0

全部蒸发损失
员工生活用水

2.7
2.16
经厂内化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理
实验室用水
0.1
0
实验室废水沉淀后用于混凝土拌合用水，不外排
合计

287.67
2.16
/
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图2-1   项目运营期水平衡
图（单位：m3/d）
（3）供电

项目供电由准格尔产业园市政供电管网接入厂区变压室，再通过供电管网接入用电设备，可满足项目生产用电需求。

（4）供热

本项目生产厂房内无需供热，办公生活区采用空调供暖。

10、厂区平面布置情况

依据工程平面布设，项目分为固体废物一体化预处理区和商品混凝土生产区两部分，厂区东侧为固体废物一体化预处理区，西侧为商品混凝土和无机道路三合料生产区。

建筑垃圾预处理区建设1座全封闭式彩钢结构生产车间，1座全封闭式原料储料棚，1座再生骨料库，地面均硬化处理。
商品混凝土生产区建设1座混凝土搅拌站和1座无机道路三合料搅拌站，设置商品混凝土生产线1条和无机道路三合料生产线1条。每条生产线均设置1个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个脱硫石膏粉筒仓。厂区设两个出入口，一个位于厂区东北侧，一个位于厂区西北侧，均连接外部道路。
办公生活区位于厂区西南侧，建设一栋办公楼和一栋宿舍楼，均为1层砖混结构建筑物。
综合上述分析，总图布置功能分区明确、工艺紧凑、物流顺畅。固体废物一体化处理车间、原料储料棚、再生骨料库等易产尘车间布置于常年主导风向的下风向，总体布局较为合理。厂区总平面布置图见附图3。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺及产排污节点

施工期主要包括土建施工、基础施工、主体施工、设备安装等工程。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。项目施工期不设施工营地，施工人员食宿依托周边村庄。施工期间的污染主要包括：
（1）废气：土建工程施工、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘和施工机械排放的尾气；
（2）废水：施工泥浆废水和施工人员生活污水；
（3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；
（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
施工期工艺流程及产污环节见图2-2。
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图2-2     项目施工工艺流程及产污示意图
施工期产污环节汇总见下表。
表2-7   施工期产污环节汇总表
污染类别
污染源名称
产污环节编号
主要污染物
废气
施工扬尘
G1
粉尘
施工机械废气
G2
CO、THC、NOx
废水
施工废水
W1
SS
施工生活污水
W2
COD、NH3-N、SS
固废
建筑垃圾
S1
建筑垃圾
施工人员生活垃圾
S2
生活垃圾
噪声
施工机械噪声
/
噪声
施工车辆噪声
/
噪声
2、营运期工艺流程及产排污节点

（1）建筑垃圾处理工艺流程及产排污节点
建筑垃圾主要成分以废旧混凝土、碎砖瓦石块、废旧沥青混凝土为主，其中夹杂有少量废木材、废塑料、废金属料等，采用“分拣+粗破+磁选+细破+磁选+筛分”的工艺，产出1.18-4.75mm细骨料和4.75-31.5mm粗骨料直接用
作商品混凝土、无机道路三合料生产的原材料，分拣出的废木材、废塑料、废金属料等外售附近废旧资源回收公司综合利用。具体工艺流程见下图：
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图2-3  建筑垃圾破碎筛分工艺流
程及产污环节图
工艺流程简述：
①原料进料及分选工序
建设单位回收外购的建筑垃圾（包括各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在建设过程中产生的废旧混凝土、沥青混合料、砂浆、碎砖瓦石块等弃料，不包括工程渣土、工程泥浆），由汽车运入厂区后堆放在封闭的建筑垃圾储料棚内。其中较大的轻质杂物（废木材、废塑料等非金属物料）通过初步人工或者机械分选分离，分选出后外售废品回收公司。
②破碎磁选筛分工序
储料棚底部设置振动给料机，将建筑垃圾喂入1台颚式破碎机内，经颚式破碎机破碎后的物料，通过磁选机选出来废金属（主要为废旧混凝土中含有的废钢筋）外购废品回收公司。磁选后的物料经由皮带机输送至1台反击式破碎机进行二次破碎，破碎后再次通过磁选机选出来废金属物料外售。经过反击式破碎后的物料，通过皮带机输送至筛分模块进行筛分，筛分分离出来的1.18~4.75mm细骨料和4.75~31.5mm粗骨料通过输送机输送至
骨料库暂存，大于31.5mm物料通过皮带机返回反击式破碎机再次破碎，形成闭路循环。

（2）煤矸石和炉渣处理工艺流程及产排污节点
本项目回收的煤矸石主要为煤矿所产生的煤矸石，含有少量的低热值煤。首先通过1台智能分选机把低热值煤分选出来进行回收利用，再通过粗破+细破+筛分”的工艺，产出1.18-4.75mm细骨料和4.75-31.5mm粗骨料直接用作商品混凝土、无机道路三合料生产的原材
料。具体工艺流程见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4  煤矸石破碎筛分工艺
流程及产污环节图
工艺流程简述：
①煤矸石分选工序

项目煤矸石分选采用1台ETDS煤炭智能分选机进行分选，ETDS煤炭智能分选机，将不同密度的物料进行区分。其优点为：可用于预先排矸，代替手选或动筛分类，可将煤矸石中的低热值煤和废料矸石分类精选，分选出来的低热值煤外售综合利用，废矸石进入下一步破碎筛分工序。
②破碎筛分工序

分选后的废料矸石通过振动给料机喂入1台颚式破碎机内，经颚式破碎机破碎后的物料，与外购的炉渣一起由皮带机输送至1台反击式破碎机进行二次破碎，经过反击破破碎后的物料，通过皮带机输送至筛分模块进行筛分，筛分分离出来的1.18~4.75mm细骨料和104.75~31.5mm粗骨料通过输送机输送至骨料库暂存，大于31.5mm物料通过皮带机返回反击式破碎机再次破碎，形成闭路循环。

再生骨料混凝土生产工艺流程及产排污节点

建设单位将建筑垃圾预处理后产生的再生粗、细骨料作为原材料，与回收火电厂的的粉煤灰、脱硫石膏，再与外购的水泥、外加剂混合搅拌生产商品混凝土，具体工艺流程图见下图：
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图2-5  再生骨料混凝土生产线工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：
①输送及储存
建设单位将处理后的再生粗、细骨料运至骨料库堆存，骨料库为全封闭轻钢结构。水泥、粉煤灰由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入罐体，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料待料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成；外购的脱硫石膏在原料车间内自然干化后，在密闭的磨粉车间内通过一台磨粉机磨成粉状物料，再通过气力输送机输送至石膏粉仓；水泥、粉煤灰、石膏粉均在封闭式筒仓储存，筒仓设置有呼吸口。

②配料

生产前，根据混凝土标号的配比对各种原材料进行称量，称量及配料过程均通过微机控制系统控制。

③投料

细骨料及粗骨料堆放在骨料库房，通过装载机运至砂石进料斗，通过进料斗配套的称量装置称量后由皮带输送装置提升至搅拌楼的配料仓，经过配料仓的微机控制自动配料系统按一定的配方计量后，通过输送机送入搅拌机内；储存于筒仓中的水泥、粉煤灰、石膏粉按一定的比例计量后，由螺旋输送机送入搅拌机；将水和液态外加剂通过泵抽送至液态物称量仓中，称量完成后通过管道输送至搅拌主机仓内。原料中水泥、粉煤灰、石膏粉、再生细骨料（1.18-4.75mm）、再生粗骨料（4.75-31.5mm）、水、外加剂的比例为8.0∶4.0∶4.0∶33.0∶40.0∶10.4∶0.6。
④搅拌

自动计量、配料后，同时通过水泵、外加剂泵分别按照比例泵至搅拌机内，各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌，搅拌工程产生粉尘及噪声。项目使用的外加剂主要为减水剂，具体成分为甲基烯丙基聚氧乙烯醚和烯丙基聚氧乙烯醚。聚羧酸高性能减水剂为羧基、磺酸基、羟基和聚氧乙烯基功能性基团合成，不含氨基磺酸盐、脂肪族、萘系等，减水剂不必使用甲醛，生产与使用工程对环境无任何不良影响，是一种安全、绿色环保型高性能减水剂，其贮存、转载、搅拌过程无有机废气或其他有害污染物产生。

⑤抽检

混凝土出厂前需进行抽检，抽取少量的混凝土样品进行混凝土强度、坍落度等指标检测，检测指标主要为物理指标，不涉及化学实验。检测过程不使用其他化学品，无废气和有毒废液产生，只产生少量设备清洗废水，实验操作噪声轻微，检测完产生无法回用的混凝土样品作为废混凝土处理。
⑥出厂

抽检合格的商品混凝土装入车辆出厂外售。

（4）再生无机道路三合料生产工艺流程及产排污节点
建设单位将建筑垃圾和煤矸石预处理后产生的再生粗、细骨料作为原材料，再外购水泥、粉煤灰、石膏粉生产再生无机道路混合料，具体工艺流程图见下图：
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图2-6  再生无机道路三合料生产线工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：
储存在石灰仓、粉煤灰仓和石膏粉仓的粉状物料通过PLC程控的变节距螺旋输送机将其送入称重设备，储存在骨料库的再生粗、细骨料通过皮带输送机将其送入称重设备，达到预制重量后，由中央控制室发出指令，蝶阀开启将称重装置中的物料放入搅拌机仓体中，原料中再生粗、细骨料、水泥、粉煤灰、石膏粉的比例为48.34∶37.2∶6.0∶4.23∶4.23，各种原料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。搅拌好的物料装入罐车后出厂外售。

2.3运营期产污环节汇总

本项目运营期污染情况如下：

废气：建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分粉尘；混凝土生产线搅拌粉尘；无机道路三合料搅拌站粉尘；脱硫石膏磨粉粉尘；筒仓粉尘；物料堆存装卸粉尘；物料转载粉尘及汽车运输扬尘。

（2）废水：废水主要为搅拌机及地面清洗废水、洗车废水、实验室废水、员工生活污水。

（3）噪声：主要为破碎机、振动筛、分选机、搅拌机、皮带输送机、除尘器风机、装载机等产生的噪声，声压级为75~90dB(A)。

（4）固体废物：包括沉淀池底泥、除尘灰、废金属、废轻质垃圾、实验室废混凝土、废机油及废油桶、员工生活垃圾。

本项目运营期产污环节及治理措施汇总见下表。

表2-8  营运期
产污环节及治理措施汇总表

污染类别

污染物名称

污染治理措施

排放形式

废气

建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分粉尘
建筑垃圾和煤矸石处理车间分选、破碎、筛分工序产生的粉尘经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理
经15m高排
气筒（DA001）排放

混凝土搅拌站粉尘
搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器处理
经15m高排气筒（DA002）排放
无机道路三合料搅拌站粉尘
搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器处理
经15m高排气筒（DA003）排放
脱硫石膏磨粉粉尘

脱硫石膏磨粉作业在全封闭车间内进行，磨粉机呼吸口设置1台布袋除尘器处理，处理后无组织排放
无组织排放
筒仓粉尘
项目全厂置水泥、粉煤灰、石膏粉共计6座粉料筒仓，均为全封闭筒仓，每座筒仓仓顶均配套有1套布袋除尘器，处理后无组织排放
无组织排放

物料堆存装卸粉尘

建筑垃圾、煤矸石、炉渣、脱硫石膏、再生骨料均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化
无组织排放

物料转运粉尘

水泥、粉煤灰、石膏粉等粉状物料均采用螺旋输送机，颗粒状物料输送皮带全封闭
无组织排放

汽车运输扬尘

道路硬化+定期洒水+运输车辆加盖篷布
无组织排放

废水

设备及地面清洗废水
厂区设置1座350m3沉淀池，各搅拌设备及地面清洗废水、实验室废水经收集沉淀后回用，不外排
沉淀后回用，不外排

实验室废水
洗车废水
在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排
生活污水
生活污水经化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理
排入城镇污水处理厂

固体废物

沉淀池底泥
生产工艺废水沉淀池产生的底泥经自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料，洗车废水沉淀池产生的底泥先经隔油预处理后再自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料

/
实验室废混凝土

实验室产生的混凝土块破碎后作为原材料回用

/

除尘灰

各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用
/

废旧金属

收集暂存后外售给就近的废品回收公司
/

轻质垃圾

收集暂存后外售给就近的废品回收公司
/

废机油、机油桶

在厂区东北角建设一座50m2的危废贮存间，废机油及机油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置
/

噪声

机械设备噪声

车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消音器、厂房隔声

几何发散



	与项目有关的原有环境污染问题


	本项目属于新建项目，选址位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地。经现场踏勘和调查可知，原电石项目于2017年已停产，运行期间未办理环评等环保手续，目前生产设备均已搬迁，生产厂房均已拆除，拆除完巩固利用现有基础，占地范围内仅遗留有1座办公楼和1座员工宿舍。目前尚未开工建设，故不存在与本项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，项目所在地环境空气质量为2类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的二级标准过渡阶段浓度限值要求。2026年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2025 年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区，环境空气质量较好。
（2）特征污染物

本项目为固体废物综合利用项目，运营过程中排放的特征污染物主要是颗粒物，本次评价引用《内蒙古励泰生物能源有限责任公司年产60万吨兰炭型焦储煤棚扩建项目环境质量现状监测报告》（QLHB-2024WT-698）中监测数据，由鄂尔多斯市清蓝环保有限公司进行监测，监测时间为2024年8月14日-8月16日，监测点位于本项目厂区东北侧3.6km处。其监测点位、监测因子与数据时效性均满足要求，监测数据有效。监测点布设及监测项目情况见表3-2，监测结果见表3-3。

表3-2   引用现状监测点布设情况

序号

点位名称

坐标

与本项目厂址

位置关系

监测内容

经度（E）

纬度（N）

方位

距离

1

项目厂区东北侧3.6km处
110°51′55.189″

39°42′16.662″

NE

3600m

TSP

表3-3    引用环境空气现状监测结果表
监测时间

污染物

监测浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

超标率（%）

达标

情况

2024-8-14
TSP

197
300

65.7
0

达标

2024-8-15
210
70.0
0

达标

2024-8-16
206
68.7
0

达标

由以上分析可知，项目区域特征污染物TSP24h平均浓度值占标率范围为65.7%～70.0%，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级标准浓度限值要求。

2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘本项目厂界范围50米范围内无声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。

3、地下水环境现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无地下水环境保护目标。项目经采取严格的防渗措施后，不会对区域地下水环境造成影响。综合考虑，本次评价不开展地下水环境质量现状监测。

4、土壤环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

经调查，本项目场址位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地，项目经采取严格的防渗措施，不会对区域土壤环境造成影响。综合考虑，本次评价不开展土壤环境质量现状监测。

生态环境质量现状

依照指南要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应开展现状调查。

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地，用地性质为工业用地，占地范围内无动植物，不存在生态环境保护目标，因此不开展生态环境现状调查。

	环境保护目标
	主要环境保护目标

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）中关于环境保护目标的规定，大气：明确厂界500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和文化区等保护目标的名称、与建设项目厂界（排放源）位置关系；地表水：废水间接排放的，无需调查水环境保护目标；声环境：明确厂界50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界500米范围内的地下水集中式饮用水水源。

环境保护目标具体情况见下表。
表3-4   环境保护目标

环境要素

保护目标

坐标

保护对象

相对厂址方位

相对厂界距离/m

执行标准

大气环境

厂界外500m范围内无大气环境保护目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类标准过渡阶段浓度限值
声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准

地下水

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准

生态环境
本项目用地性质为工业用地，占地范围内无动植物，不存在生态环境保护目标



	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值；

运营期建筑垃圾和煤矸石生产线破碎、筛分过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；混凝土搅拌站粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求；无机道路三合料搅拌站粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求；

厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值，标准值见下表。

表3-5  大气污染物综合排放标准

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
颗粒物
120（其他）
排气筒（m）
二级
15
3.5
表3-6  水泥工业大气污染物排放标准（大气污染物特别排放限值）
生产过程
生产设备
颗粒物

散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备
10mg/m3
表3-7  水泥工业大气污染物排放标准（大气污染物无组织排放限值）
污染物项目
限值
限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物
0.5mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
2、废水排放标准

项目设备及地面清洗废水、洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经厂内化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理。水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。

表3-8  污水综合排放标准

序号

项目

标准值

单位

1

pH

6～9

/

2

SS

400

mg/L

3

BOD5

300

4

CODcr
500

5

氨氮

/

6

动植物油

100

3、噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准
》（GB12523-2025）中相关标准；项目位于产业园区内，运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。

表3-9  环境噪声排放标准单位：dB（A）

执行标准

范围

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》

施工场界

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

厂界四周

65
55
4、固体废物排放标准

项目产生的沉淀池底泥、除尘灰等一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。废机油及废油桶等危险废物的贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定。

	总量

控制

指标


	无


四、主要环境影响和保护措施
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	1、施工期大气环境保护措施

项目施工期对环境空气的影响，主要是施工作业引起的扬尘，其次为运输车辆和一些动力设备使用燃料油产生的尾气排放。

（1）施工扬尘

施工期间，施工材料运输装卸过程中都会产生一定的扬尘，并可能随风迁移到周围区域，使周围环境空气中总悬浮颗粒物浓度升高；项目施工过程中运输车辆进出工地将产生运输扬尘，污染周围大气环境。

项目拟采取如下措施：

①施工单位对施工道路和物料堆放场地进行硬化和洒水降尘措施，要求洒水次数每天不少于3次；

②施工场地四周设置2.0m高的围挡，物料堆放全部覆盖；

③运输车辆采用密闭化措施。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保设备正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬，并按照指定的时间、区域和路线行驶；

④建设过程中在使用商用混凝土、预拌砂浆均采取外购，不在厂区内进行混凝土、砂浆现场搅拌；

⑤强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

采取上述措施后，可有效降低施工扬尘排放量，对周边环境空气质量影响较小。

（2）施工机械尾气影响分析

项目施工采用的主要燃油机械排放的尾气主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物（HC）等。项目施工机械数量有限，且均为间歇性运作，其尾气排放量小，且一般均要求燃油机械尾气达标排放，施工场地周边开阔平坦，空气流通顺畅，因此，污染物不会集聚，对区域环境空气影响轻微。

2、施工期水环境保护措施

项目施工期废水主要为施工废水。项目拟采取以下措施：
①在混凝土输送泵及混凝土运输车清洗处，设置临时沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。
②场地设有化粪池，项目施工期生活污水经化粪池收集预处理后，排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理。

综上所述，施工期废水产生量较小，施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不会对周围环境产生影响。

3、施工期噪声环境保护措施

施工期噪声为各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，主要为施工机械设备产生的作业噪声。施工机械有载重汽车、推土机等。根据类比调查和有关资料，这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在80~100dB(A)左右。结合项目特点，项目施工期应采取如下防治措施：

合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工；

（2）降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声；

（3）严格操作规程，合理安排强噪声施工机械的工作频次与行车密度；

（4）加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音；

（5）施工单位应布置好施工现场，合理安排施工机械，将施工现场的固定振动源相对集中，以减少对周围环境的影响；

（6）振动较大的固定机械设备应加装减振机座，降低振动对周围环境的影响；

（7）对可固定的机械设备如空压机、发电机安置在施工场地临时房间内，房屋内设隔音板或隔音罩，从而达到降低噪声的目的。

在合理安排施工时间，规范施工现场设备布置，采取减振隔声等措施后，可减少施工噪声对周围环境的影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)标准要求。整体来说，施工产生的噪声将存在于整个施工工程中，待施工结束后这些影响也随之消失。

4、施工期固体废物环境保护措施

施工期固体废物包括施工废弃物和施工人员生活垃圾。

施工废弃物主要是建筑垃圾，建筑垃圾主要包括建筑材料的边角料、废包装等。建筑材料的边角料包括废金属、钢材、废砖等，有计划的堆放，按要求分类处置。废金属、钢材与纸质废包装等可回收利用的垃圾可卖废品，其他难以回收利用的垃圾分类收集后送至政府指定地点堆放。工程中施工人员产生的生活垃圾经统一收集后定期交由当地环卫部门统一处理，对周围环境影响小。
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	1、运营期大气环境影响和保护措施

1.1、废气污染源源强核算

项目建成后大气污染主要为建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分粉尘、混凝土生产线搅拌粉尘、无机道路三合料搅拌站粉尘、筒仓粉尘、物料堆存装卸粉尘、物料转载粉尘及汽车道路运输扬尘。

（1）建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分粉尘

建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分过程物料受到粉碎、振动和由高处下落产生的冲击作用，产尘量较大。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，“3039其他建筑材料制造行业产污系数表”，原料破碎、筛分工段颗粒物产污系数为1.89kg/t-产品。本项目建筑垃圾和煤矸石破碎、筛分生产线共产生200万吨砂石骨料，则粉尘总产生量为3780t/a。建筑垃圾生产线在颚式破碎机进料口设置半密闭集气罩（三面彩钢板封闭、正面+底部配橡胶垂帘围挡，顶部设主抽风口），出料口设侧吸罩（出料皮带上方、落料点后侧，法兰侧吸罩，配合短垂帘围挡落料区）；反击式破碎机在进、出料口设置全封闭密闭罩（局部密闭罩，整机钢板包覆，仅留进料、出料通道，通道配耐磨橡胶垂帘；顶部双抽风口-均衡负压）；圆振动筛设置整体封闭半密闭罩（筛机上方+两侧钢板围挡，前后出料端、检修口挂耐磨橡胶垂帘，筛箱顶部纵向布置2～3个抽风口，均衡抽吸整个筛面扬尘）；磁选机在磁滚筒分选段设局部半密闭侧吸罩（三面围挡小密闭罩，分选区上方开设抽风口；敞开面配短垂帘）；风选机在风选分离腔体顶部设主抽风口。煤矸石生产线在颚式破碎机进料口设置半密闭集气罩（三面彩钢板封闭、正面+底部配橡胶垂帘围挡，顶部设主抽风口），出料口设侧吸罩（出料皮带上方、落料点后侧，法兰侧吸罩，配合短垂帘围挡落料区）；反击式破碎机在进、出料口设置全封闭密闭罩（局部密闭罩，整机钢板包覆，仅留进料、出料通道，通道配耐磨橡胶垂帘；顶部双抽风口-均衡负压）；圆振动筛设置整体封闭半密闭罩（筛机上方+两侧钢板围挡，前后出料端、检修口挂耐磨橡胶垂帘，筛箱顶部纵向布置2～3个抽风口，均衡抽吸整个筛面扬尘）；智能分选机在风选分离腔体顶部设主抽风口。产生的粉尘经各自集气罩收集后通过排风管道引入1套布袋除尘器处理，净化后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。集气罩粉尘捕集率取90%，各集气罩收集风量汇总后总风量为100000m3/h。依据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）脉冲式布袋除尘器设备采用三防涤纶针刺毯滤袋，稳定工况下除尘效率可达99.9%，本项目保守除尘效率取99.5%。
建筑垃圾和煤矸石破碎生产线年运行250天，每天工作20小时，除尘器入口粉尘浓度为6804mg/m3、粉尘产生速率为680.4kg/h，经处理后粉尘排放浓度34.02mg/m3、排放速率3.4kg/h，排放量为17.01t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级排放标准（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），故粉尘达标排放。

建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分过程中集气罩未捕集的粉尘量为378t/a，以无组织形式逸散。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目采用全封闭彩钢结构棚阻隔（控制效率90%），破碎、筛分区设置雾炮抑尘装置（控制效率为74%）。综合计算，建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分过程中无组织粉尘最终逸散量为9.83t/a。通过采取以上措施，无组织粉尘排放量较少。

（2）混凝土搅拌粉尘

混凝土搅拌位于全封闭车间内，进料采用螺旋输送机，各物料进入搅拌机时，需要加水，产尘量很小，仅搅拌初期有少量颗粒物在搅拌主机内飘散形成颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》混凝土制品，物料混合搅拌粉尘产污系数为0.13千克/吨-产品。本项目混凝土年生产量为25万m3/a（约60万t/a），则搅拌粉尘产生量为78t/a
，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，净化后的废气经15m高排气筒（DA002）排放。布袋除尘器除尘效率取99.5%，设计收集风量为20000m3/h。本项目混凝土生产线年运行250天，每天工作20小时，则除尘器入口粉尘浓度为780mg/m3、粉尘产生速率为15.6kg/h，经处理后粉尘排放浓度3.9mg/m3、排放速率0.078kg/h，排放量为0.39t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值（10mg/m3），故粉尘达标排放。

本项目搅拌机呼吸口设置布袋除尘器，同时混凝土搅拌机设置在全封密车间内，搅拌过程产生的粉尘外逸量很小，无组织粉尘排放量较少。

混凝土搅拌生产车间内设置3个筒仓，单个容积均为200t，每个筒仓顶部均单独设置有1套布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后的尾气在车间内无组织排放，粉尘排放量较少。
（3）无机道路三合料搅拌站粉尘
无机道路混合料搅拌位于全封闭车间内，进料采用螺旋输送机，各物料进入搅拌机时，产尘量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册》轻集料混凝土制品，物料混合搅拌粉尘产污系数为0.325千克/吨-产品。本项目无机道路三合料年生产量为130万吨，则搅拌粉尘产生量为422.5t/a
，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，净化后的废气经15m高排气筒（DA003）排放。布袋除尘器除尘效率取99.5%，设计收集风量50000m3/h。本项目无机道路混合料生产线年运行250天，每天工作20小时，则除尘器入口粉尘浓度为1690mg/m3、粉尘产生速率为84.5kg/h，经处理后粉尘排放浓度8.45mg/m3、排放速率0.42kg/h，排放量为2.11t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值（10mg/m3），故粉尘达标排放。
本项目搅拌机呼吸口设置布袋除尘器，同时无机道路三合料搅拌机设置在全封密车间内，搅拌过程产生的粉尘外逸量很小，无组织粉尘排放量较少。
无机道路三合料生产车间内设置3个筒仓，单个容积均为200t，每个筒仓顶部均单独设置有1套布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后的尾气在车间内无组织排放，粉尘排放量较少。

（4）物料堆存装卸粉尘

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，本项目原料建筑垃圾和煤矸石储存于全封闭储料棚内，产品砂石骨料储存于全封闭砂石骨料库内，不存在风蚀扬尘，仅包括装卸扬尘。

颗粒物产生量P=ZCy={Nc×D×（a/b）}×10-3
P——颗粒物产生量，吨；

ZCy——装卸扬尘产生量，吨；

Nc——年物料运载车次，车（建筑垃圾和煤矸石取10000、砂石骨料取10000）；

D——单车平均运载量，吨/车（本项目取50）； 

（a/b）——装卸扬尘概化系数，kg/t（根据附表，本项目取a取0.0017，b取0.008）。

故项目物料堆存装卸粉尘产生量为165.75t/a。

本次建设工程建筑垃圾在全封闭卸料棚内卸料，卸料时设置雾炮降尘设施，可将无组织粉尘量降到最低，粉尘的排放主要为进出口逸散粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》采用全密闭治理效率可达90%，采用洒水措施治理效率可达74%。综合计算，物料堆存装卸过程中进出口粉尘逸散量为4.31t/a。

通过采取以上措施，无组织粉尘排放量较少。

（5）输送转载粉尘

物料输送转运载过程粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中转运逸散粉尘0.02kg/t-物料，本项目物料转载量为230万t/a，则粉尘产生量为46t/a。物料采取密闭皮带运输机运输，全封闭皮带走廊抑尘效率达90%，则无组织排放量为4.6t/a，水泥采用螺旋气力输送机密闭输送，对周围环境影响较小。
（6）汽车运输粉尘

项目建成运行后，原料建筑垃圾和煤矸石由汽车运入，产品混凝土和道路三合料由罐车运出。每年运输总量为430万吨。由于汽车运输量很大，引起道路扬尘量增加，影响到沿途所经地的环境空气质量。工程交通运输起尘采用以下经验公式进行计算：

Qt  =Qy ×L×[image: image7.png]%)




Qy =0.123（V/5）（M/6.8）0.85（P/0.5）0.72
式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km辆；

Qt——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h（以40km/h计）；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2（以0.12kg/m2计）；

M——车辆载重，t/辆（重车约50.0t）；

L——运输距离，km（取本项目进场道路的长度，0.75km）；

Q——运输量，t/a（本工程约430万t/a）。

经计算，运输期间的扬尘污染与汽车行驶速度、道路表面粉状物料含量密切相关，经计算，项目运输粉尘产生量为62.54t/a。

为减小对周边大气环境的影响，项目运输采取以下措施：

①厂区至公路连接道路硬化处理，设洒水车洒水抑尘，定期维护管理；

②加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，建筑垃圾运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输；

③汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输物料的汽车不应超载（或物料装得过满）；

④物料存放在相应的储存场所，厂区内主要运输道路两侧适当的位置建议设置洒水抑尘设备，以方便随时对道路的洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。

运输车辆遮盖苫布，进场道路利用洒水车定期洒水。结合上述措施能够有效控制粉尘的污染，抑尘率约90%，排放量约6.25t/a。

项目有组织、无组织废气排放源强见下表。

表4-1   项目有组织废气产生及排放状况一览表

排气筒

编号

污染物名称

产生情况

排气量Nm3/h
治理措施

去除率

排放状况

速率

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/Nm3
速率

kg/h

排放量t/a

DA001

颗粒物

680.4
3402
100000

集气罩＋脉冲式布袋除尘器

收集效率90%，除尘效率99.5%
34.02
3.40
17.01

DA002

颗粒物

15.6
78
20000

脉冲式布袋除尘器

除尘效率99.5%
3.9
0.078
0.39
DA003
颗粒物

84.5
422.5
50000
脉冲式布袋除尘器
除尘效率99.5%

8.45
0.42
2.11
表4-2   项目无组织废气产生及排放状况一览表

污染源位置

产生工段

污染物

产生量

t/a

治理措施

排放速率

kg/h

排放量

t/a

原料破碎、筛分车间

破碎、筛分无组织排放粉尘

粉尘

378
全封闭厂房、洒水抑尘

1.97
9.83
混凝土搅拌站生产车间

筒仓
粉尘
0.072
全封闭车间、脉冲式布袋除尘器

0.029
0.072
无机道路三合料生产车间

筒仓
粉尘
20.18
全封闭车间、脉冲式布袋除尘器

0.040
0.100
储料棚

物料装卸、堆存

粉尘

165.75
全封闭车间、雾炮降尘、降低物料的抛洒高度

1.72
4.31
皮带输送机
物料输送转载
粉尘

46.0
物料采取密闭皮带运输机运输，水泥采用螺旋气力输送机密闭输送
0.92
4.6
1.2排放口基本信息

排放口基本信息见下表。

表4-3    排放口基本情况一览表

编号

名称

排气筒底部中心坐标（°）

排气筒高度（m）

排气筒出口内径(m)

烟气温度（℃）

烟气排放速率（m/s）

经度

纬度

DA001
原料分选、破碎、筛分排气筒
110°51′42.20″
39°40′20.70″
15
1.5
25

13.89
DA002
混凝土搅拌排气筒
110°51′39.73″
39°40′20.38″
15
1.0
25

13.18
DA003
无机道路三合料搅拌排气筒
110°51′39.28″

39°40′19.44″

15

1.2
25

13.42
1.3废气治理措施可行性分析

本项目营运期原料建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分过程中产生的粉尘，混凝土搅拌站搅拌过程中产生的粉尘，无机道路三合料搅拌过程中产生的粉尘，筒仓仓顶呼吸口产生的粉尘

拟采用的废气处理设施采用《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017）中针对破碎等生产过程中产生的粉尘采用的可行性技术：袋式除尘器，故本项目废气治理措施可行；无组织粉尘采用车间全封闭和洒水抑尘等措施。同时通过上述分析可知，本项目废气在认真履行环评要求的前提下，粉尘可达标排放。故本项目采用的废气治理措施可行。
1.4、非正常工况环境影响分析

非正常工况下废气排放情况见下表

表4-4  非正常工况环境影响分析
事故情况
频次（次）
排放浓度mg/m3
持续时间
排放量
处理措施
备注
设备检修
1
0
0
0
---
设备检修时生产设备提前关停不运行
原料分选、破碎、筛分除尘器运行异常
1
8505
10min
113.4kg
关停生产设备，及时检查问题出处，更换破损的布袋除尘器
布袋除尘器破损
混凝土搅拌生产线除尘器运行异常
1
812
10min
2.71kg
无机道路三合料搅拌生产线除尘器运行异常
1
1690
10min
14.08kg
1.5  废气污染监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  水泥工业》（HJ848-2017）以及《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），本项目废气排放情况开展自行监测，监测要求见下表。

表4-5    大气环境监测内容一览表

类别

监测点位

监测因子

排放形式

监测频次

执行标准

废气

原料分选、破碎、筛分粉尘排气筒
颗粒物

有组织
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

混凝土搅拌粉尘排气筒
颗粒物
有组织

1次/两年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求
无机道路三合料搅拌排气筒
颗粒物
有组织
1次/两年
厂界外上风向1个、下风向3个

颗粒物
无组织

1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3排放限值要求
1.6  环境影响分析结论

根据引用的监测数据，本项目所在区域的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求。项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，因此项目的建设对周边居民影响较小。同时项目各生产工序均设在全封闭的生产厂房内，建筑垃圾和煤矸石分选、破碎、筛分产尘点配套布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空达标排放；混凝土搅拌生产线搅拌机呼吸口配布袋除尘器进行处理后通过15m排气
筒高空达标排放；项目周边200m范围内最高建筑物为厂区北侧废旧机动车回收拆解厂的办公楼，为三层建筑物，高度为9m，本项目原料储料建筑物高度为12m，本项目排气筒高度为15m，高出最高建筑物3m以上，排气筒高度设置可行。水泥筒仓和粉煤灰筒仓仓顶呼吸废气配套布袋除尘器处理后无组织排放；厂房内配有固定洒水喷淋降尘措施和雾炮除尘设施，完善各项环保措施后满足达标排放要求，对周边居民的影响较小。因此项目大气环境影响可以接受。

2、水环境影响分析及保护措施

（1）搅拌设备及地面冲洗废水

搅拌设备及地面冲洗废水产生量按用水的85%计，则废水产生量为4.68m3/d（1168.75
m3/a），经收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后回用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
（2）洗车废水

项目在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入车辆冲洗池，设车辆冲洗沉淀池2座及清水池1座，容积均为10m3，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排

（3）实验室废水

实验室用水主要是水泥标准稠度用水量、试件制备、砂子含泥量检测、泥块含量检测等，为物理实验，不需要化学试剂和化学药品，本项目实验室用水量为0.1m3/d（25m3/a），沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合用水，不外排。
（4）生活污水

项目运营期生活污水产生量为用水量的80%，故本项目生活污水产生量为540m3/a。废水中所含的污染物主要是COD、BOD5、SS和氨氮。类比同类水质，主要污染物产生浓度为：COD300mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。本项目生活污水经厂内化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理。
污水处理厂依托可行性分析

准格尔经济开发区污水处理厂位于沙圪堵镇创业大道西侧，总设计处理规模为5万m3/d，项目分两期建设，一期处理规模3万m3/d（包括0.7万m3/d的生活污水和2.3万m3/d的工业废水），污水水处理工艺采用“水解酸化+CASS+混凝沉淀+气水反冲洗滤池”工艺。
2018年污水处理厂进行提标优化改造，2019年投入使用并进行了自主验收，将原4个CASS池的其中2个改造为AO池，改造后暂不处理工业废水，生活污水处理规模为0.7万m3/d，主要接收沙圪堵镇区居民生活污水和园区部分生活污水，处理工艺采用“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→水解酸化池→多段A/O生物池→二沉池→磁分离沉淀池→中水池→回用”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准，消毒后全部回用于园区、沙圪堵镇区的生态绿化用水，以及园区部分企业的工业供水。
本项目建设地点位于准格尔旗沙圪堵镇镇区，生活污水日产生量为2.26m³/d，准格尔旗经济开发区污水处理厂纳污和管网覆盖范围包括本项目选址，剩余污水处理能力可以接纳本项目产生的生活污水，生活污水经厂内化粪池处理后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理。由此可见，本项目生活污水依托准格尔旗经济开发区污水处理厂进行处理可行。
综上所述，项目废水均得到合理处置，对周围地表水环境影响很小。

3、声环境影响分析

3.1、噪声源强分析

项目运营过程中主要为振动给料机、颚式破碎机、圆振筛、分选机、反击式破碎机、搅拌机、皮带输送机、装载机、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，设备本身噪声级在75~90dB(A)，在采取基础减振和厂房隔声等措施后，噪声被控制在75dB(A)以下。噪声源强情况见下表。

表4-6  噪声设备及噪声源强一览表  单位：dB（A）

序号

声源名称

数量（台）

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

室内边界声级

建筑物插入损失

室外噪声

X

Y

Z

声压级

建筑物外距离

1

给料机

2
85
9

18
1

72
15
51
1

2

振动筛
4
80
厂房隔声、选用低噪声设备、安装减振垫
16

8

1

65
15
44
1

3

破碎机

2
90

19

26

1

74
15
53
1

4

分选机

1
80
17
14
1

64
15
43
1

5

皮带输送机
6

75

26

8

1

58
15
37
1

6

搅拌机
2
80

17

9

1

67
15
46
1

7

装载机

2

90

27

19

1

75
15
54
1

8

除尘器风机

3
85

17

11

1

71
15
50

1

3.2、噪声达标分析

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式

①无指向性点声源的几何发散衰减公式：


式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
（2）预测结果

本项目实施后，噪声对本项目各场界预测值预测结果见下表。
表4-7  本项目厂界噪声贡献值

预测点

车间距厂界最近距离（m）

噪声贡献值dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

昼间

夜间
昼间

夜间
厂界四周1m处

北厂界

47
45.8

45.8

65
55
达标

东厂界

16
48.7

48.7

65
55
达标

西厂界

35
47.4

47.4

65
55
达标

南厂界

15

48.2

48.2

65
55
达标

由上表可以看出，本项目厂界四周昼间和夜间噪声贡献值均为45.8-48.7LAeq(dB)；满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目营运期噪声对周围环境影响较小。

3.3、噪声污染防治措施

本次评价提出以下如下噪声防治措施：

（1）在设备选型上，选择低噪声设备，降低了噪声源的声压级；

（2）针对高噪音设备采用基础减振（橡胶减振或弹簧减振），除尘器风机连接处采用消音器等措施；

（3）运输噪声：严格运输过程的管理，运输时间避开居民休息时间（22.00---06.00），减少鸣笛；

（4）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

采取以上降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准要求，运营期噪声对周围居民影响较小。
3.4、噪声监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）开展自行监测，监测要求见下表。

表4-8   噪声监测要求一览表

序号
监测点位

监测项目
监测频次
执行标准

1

项目四周厂界
连续等效A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值

4、固体废物环境影响分析和保护措施

4.1、固体废物产生及处置情况

本项目固体废物包括沉淀池底泥、除尘器除尘灰、废旧金属、轻质垃圾、废机油及机油桶、生活垃圾。

（1）沉淀池底泥：设备及地面清洗沉淀池和洗车沉淀池定期对底部的底泥进行清理，底泥产生量为400t/a，产生的底泥主要成分为泥沙，经脱水后回用于无机道路三合料生产线的原材料综合利用。洗车废水沉淀池产生的底泥量为5t/a，先经隔油预处理后再自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料。
（2）除尘器除尘灰：本项目各生产线布袋除尘器收集的除尘灰量为3886t/a，主要成分为细颗粒尘土，收集回用于混凝土生产线和无机道路三合料的原材料综合利用。
（3）废金属：建筑垃圾破碎后磁选过程中产生的废金属量为10000t/a，主要成分为废旧混凝土中含有的废钢筋，收集后外售给就近的废旧金属回收公司。
（4）轻质垃圾：建筑垃圾分拣和风选过程中产生的轻质垃圾量为50000t/a，主要成分为木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等，收集暂存后外售给就近的废旧回收公司。
（5）实验室废混凝土：项目实验室实验过程会产生混凝土块，产生量约2t/a；破碎后回用于混凝土生产。
（6）废机油、废油桶：本项目产生量废机油3.2t/a，废机油桶50个/a，约0.5t/a，废机油废物类别为HW08、废物代码为900-214-08，废油桶废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置。

（7）生活垃圾：本项目建成后劳动定员45人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为22.5kg/d（5.63t/a）。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。

本项目运营期固废产生情况见下表：

表4-9  项目固废产生情况汇总表

固废名称

属性

产生环节

物理性状

主要有毒有害物质名称

危险特性

废物类别

废物代码

产生量

（t/a）

利用处置方式或去向

沉淀池底泥

一般固废

废水治理
固

无

/

/
/
405
洗车废水沉淀池产生的底泥经隔油后与生产废水沉淀池产生的底泥一起经脱水后回用于无机道路三合料生产线的原材料综合利用
除尘灰

废气治理

固

无

/

/
/

3886
回用于混凝土和无机道路三合料生产线的原材料综合利用
废金属

磁选工序

固

无

/

/
/
10000
收集后外售给就近的废旧金属回收公司

轻质垃圾

分选工序

固

无

/

/
/
50000
收集暂存后外售给就近的废旧回收公司
实验室混凝土
实验室

固
无
/
/
/
2.0
破碎后用作原材料生产混凝土
废机油

危废

设备维修

液

油类

T，I

HW08

900-214-08

3.2
委托有资质单位处置

废油桶

固

油类

T，I

HW49

900-041-49

0.5
生活垃圾

生活

垃圾

职工生活

固

无

/

SW64

900-002-S64

5.63
环卫部门清运

采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物对环境影响较小。

4.2、危险废物贮存、转运、管理要求
①危险废物贮存

针对本项目产生的危险废物，建设单位拟在厂区东北角设置一个20m2的危废贮存间，危废贮存间应做到以下要求：

危险废物贮存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：危险废物临时贮存间的地面与裙脚做防渗处理，防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s），并采用环氧漆做防腐防渗处理；贮存间的地面设置导流槽、集液池，集液池的容积满足渗滤液的收集要求，导流槽和集液池采用2mm厚的高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）防渗，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对医疗废物贮存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

②危险废物转运

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，对危险废物的收集、处置提出如下要求：

危险废物收集时应根据危废种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等要素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质：

2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不得混合包装；

3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求：

4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整、翔实；

5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置：

6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

③危险废物管理

必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留3年。

在转移危险废物前，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单，建设单位必须如实填写联单，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交由运输单位随危险废物转移运行。

联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

因此，项目固废全部得到妥善处置，无固体废物外排，处理措施可行，不会对周围环境产生影响。

5、地下水、土壤环境影响分析
5.1、项目废水对地下水、土壤的影响

项目建成后，正常情况下，生活污水排入厂区内化粪池进行处理后，排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理。

洗砂废水、洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排；

危险废物储存库按相关要求进行建设，地面、裙脚均进行防渗处理；对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

依据工程设计，在危废贮存间、洗砂沉淀池、洗车沉淀池等区域均进行防渗处理。因此，正常生产条件下，本工程废水不会对地下水产生影响。

5.2、分区防渗措施

①生产设备做好质量检查、验收工作，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止设备破损导致机油“跑、冒、滴、漏”现象发生。

②定期对危废贮存间等设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决。

③厂区分区防渗：根据《地下水污染源防渗技术指南(试行)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，厂区分区防渗。主要场地分区防渗情况见表4-10。

表4-10   厂区分区防渗一览表

序号

场地

防渗措施

防渗分区

1

危废贮存间

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采用2mm厚的高密度聚乙烯防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他具有相同防渗能力的材料

重点

防渗区

2

原料储棚、清洗废水沉淀池、洗车沉淀池、骨料库
采用C30、P6级防渗混凝土，环评要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s

一般

防渗区

3

生产车间、办公生活区
地面硬化

简单

防渗区

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。

在采取以上防控措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。

6、环境风险分析

本工程投入使用后，其本身不会对环境产生明显的风险影响，风险源主要是危废贮存库废矿物油泄漏引发的环境风险因素。

（1）风险物质识别

本项目涉及的危险物质主要为废机油，最大储存量为3.2t/a。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中油类物质临界量为2500t。

厂区危险物质储存量与其临界量比值（Q）按下式计算：
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根据计算可知，Q=0.00128＜1，环境风险潜势为I，仅进行简单分析。

（2）风险源分布情况及可能影响途径

本项目涉及的危险物质存放在危废贮存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。

（3）环境风险防范措施

①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；

②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存间，对地面进行防渗，设置围堰等；

③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；

在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。
表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目

建设地点
（内蒙古）

自治区

（鄂尔多斯）市
（准格尔旗）区
（沙圪堵）镇
（准格尔产业园）园区
地理坐标
经度
E110°51′38.475″
纬度
N39°40′19.921″
主要危险物质及分布
废机油

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
本项目涉及的危险物质存放在危废贮存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。

风险防范措施要求
①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；

②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存间，对地面进行防渗，设置围堰等；

③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；

调表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目在采取环评提出的各项预防措施、环境应急措施后，环境风险对周围环境的影响较小。
7、环保投资
项目总投资2500万元，环评要求环保投资105.2万元，占总投资比例为4.21%。环保投资见表4-12。

表4-12   项目环保投资一览表
类别

污染源

环保措施

投资金额（万元）

废气

建筑垃圾和煤矸石破碎、筛分、分选粉尘

14个集气罩+

1套布袋除尘器+15m高排气筒

8.0

再生骨料混凝土搅拌站粉尘
1套布袋除尘器+15m高排气筒
5.0
再生无机道路三合料搅拌站粉尘
1套布袋除尘器+15m高排气筒
5.0

筒仓粉尘

6套布袋除尘器
12.0
物料堆存装卸粉尘

全封闭建筑垃圾储料棚2座，雾
炮机6台
30.0

输送转载粉尘

水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭
4.0

汽车运输

道路硬化+定期洒水+车辆加盖篷布

3.0

废水

搅拌机及地面清洗废水、实验室废水
350m3的沉淀池1座
7.0
洗车废水
洗车平台1座
3.0

生活污水

玻璃钢化粪池（容积15m 3）1座
1.0
噪声

机械设备

安装减振设施，设置隔声

5.0

固体废物

沉淀池底泥
沉淀池产生的底泥经自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料
/

实验室废混凝土
破碎后返回混凝土生产线再利用

/
除尘灰
各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用
/
废金属
收集暂存后外售给就近的废品回收公司
/

轻质垃圾
收集暂存后外售给就近的废品回收公司
/

生活垃圾

密闭垃圾箱收集，定期外运至环卫部门指定地点

0.2

废机油及机油桶

危废贮存库1座
2.0

防渗

（1）加强日常管理和维修维护工作，防止跑冒滴漏现象的发生；

（2）原料储棚、清洗废水沉淀池、洗车沉淀池、骨料库：采用C30、P6级防渗混凝土，环评要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s

（3）危废暂存库为本项目重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023)要求进行建设。危废暂存库贮存区各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，地面及裙脚20cm混凝土+2mmHDPE膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）+10cm混凝土，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm。

20.0
合计

105.2



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料破碎、筛分、分选粉尘（DA001）
	颗粒物
	全封闭生产车间，破碎、筛分、分选产尘点上方设集气罩收集，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，除尘效率大于99.5%
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	混凝土搅拌粉尘

（DA002）
	颗粒物
	搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒排放，除尘效率大于99.5%
	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2污染物特别排放限值

	
	无机道路三合料搅拌站粉尘（DA003）
	颗粒物
	搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒排放，除尘效率大于99.5%
	

	
	脱硫石膏磨粉粉尘
	颗粒物
	脱硫石膏磨粉作业在全封闭车间内进行，磨粉机呼吸口设置1台布袋除尘器处理，处理后无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限值

	
	筒仓粉尘
	颗粒物
	筒仓顶部自带1套布袋除尘器，废气经除尘器处理后在生产车间内无组织排放
	

	
	物料堆存装卸粉尘
	颗粒物
	位于全封闭储料棚内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化
	

	
	输送转载粉尘
	
	水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭
	

	
	汽车运输扬尘
	
	道路硬化+定期洒水+运输车辆加盖篷布
	

	地表水环境
	设备及地面清洗废水、实验室废水
	SS
	设1座350m3的沉淀池，沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排
	/

	
	洗车废水
	SS
	在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排
	/

	
	生活污水
	COD、NH3-N、SS
	排入厂区内化粪池沉淀后排入准格尔产业园区污水管网，进入准格尔经济开发区污水处理厂处理
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消音器、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	沉淀池
	沉淀池底泥
	生产工艺废水沉淀池产生的底泥经自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料，洗车废水沉淀池产生的底泥先经隔油预处理后再自然干化后破碎，回用于无机道路三合料拌合生产线的原材料
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	布袋除尘器
	除尘灰
	各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用
	

	废
	实验室
	废混凝土
	破碎后返回生产线再利用
	

	
	建筑垃圾分选
	废金属
	收集暂存后外售给就近的废品回收公司
	按建筑垃圾合理处置

	
	
	轻质垃圾
	收集暂存后外售给就近的废旧回收公司
	

	
	人员生活
	生活垃圾
	设2个封闭式垃圾箱，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定期清运
	/

	
	设备维修、保养
	废机油、废油桶
	暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位进行处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）加强日常管理和维修维护工作，防止跑冒滴漏现象的发生；

（2）将原料储棚、清洗废水沉淀池、洗车沉淀池、骨料库设为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

（3）危废暂存库为本项目重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023)要求进行建设。危废暂存库贮存区各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，地面及裙脚20cm混凝土+2mmHDPE膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）+10cm混凝土，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm。

	生态保护措施
	厂区道路两侧进行绿化

	环境风险防范措施
	（1）加强危废暂存库巡查，发现问题及时处理；

（2）强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏；

（3）危废暂存库设置液体导流槽及集液池，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。

	其他环境管理要求
	制定完善的环境管理规章制度，项目建成后应设有环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。
完善各项环保手续，包括建设项目竣工环境保护自主验收和排污许可管理方面的内容；

按照监测计划定期开展自行监测；

4、采用适当的方式进行信息公开。


六、结论

	根据对本项目建设情况及环境影响分析，本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理。经采取环保治理措施后，可实现污染物达标排放，对当地环境不会造成明显影响，从环境保护角度来看本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	 项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	
	
	
	19.51t/a
	
	19.51t/a
	+19.51t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	生活污水
	
	
	
	540m3/a
	
	540m3/a
	+540m3/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	沉淀池底泥
	
	
	
	405t/a
	
	405t/a
	+405t/a

	
	除尘灰
	
	
	
	3886t/a
	
	3886t/a
	+3886t/a

	
	实验室废混凝土
	
	
	
	2.0t/a
	
	2.0t/a
	+2.0t/a

	
	废金属
	
	
	
	10000t/a
	
	10000t/a
	+10000t/a

	
	轻质垃圾
	
	
	
	50000t/a
	
	50000t/a
	+50000t/a

	危险废物
	废机油
	
	
	
	3.2t/a
	
	3.2t/a
	+3.2t/a

	
	废油桶
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1    项目所在地理位置图
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附图2    厂区四邻关
系图
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附图3   项目总平面布置图
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附图4  引用环境质量现状监测点位图
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附图5    鄂尔多斯市生态环境分区管控单元图
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附图6   “三线一单”查询结果
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附图7   准格尔产业园国土空间总体规划图

附件1 委托书
委   托   书

鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司：

我公司拟在鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区准格尔产业园原电石项目用地建设《内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司固废资源化综合利用项目》。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，现委托贵单位进行该项目的环境影响评价工作。请贵单位按照建设项目环境影响评价有关技术规范的要求尽快开展工作。

特此委托

内蒙古沙圪堵开发区华泰化工有限责任公司                                                                    

2026年1月21日
附件2  营业执照
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附件3 项目备案告知书
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附件4：土地产权证书
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附件5：文物局文件
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附件6：关于同意入园的文件
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附件7 引用环境质量现状监测报告
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搅拌机和地面冲洗用水





生活用水





化粪池





准格尔旗经济开发区污水处理厂





科源水务中水





281.92





2.7





2.16





2.16





0.54





自来水





沉淀池





5.5





0.82





4.68





雾炮抑尘用水





259.91





带入产品中





260





车辆清洗用水





沉淀池





1.69





15.21





15.21





1.69





13.0





拌合用水





13.0





1.72





道路降尘洒水





6.4





4.68





实验室用水





0.01





0.1





0.09





土建工程





基础施工





主体施工





粉尘、噪声、固废





设备安装





竣工验收





粉尘、噪声、固废





粉尘、噪声、固废、废水





噪声、固废





建筑垃圾原料





分选





S1轻质垃圾





外售





给料机





颚式破碎机





磁选机





反击式破碎机





磁选机





圆振动筛





1.18-4.75mm骨料





4.75-31.5mm骨料





＞31.5mm骨料





S2废金属





外售





骨料库





骨料库





G1、N1





G2、N2





G3、N3





图例：


G：废气


W：废水


N：噪声


S：固废





煤矸石





分选





低热值煤





外售





给料机





颚式破碎机





反击式破碎机





圆振动筛





1.18-4.75mm骨料





4.75-31.5mm骨料





＞31.5mm骨料





骨料库





骨料库





G2、N2





G4、N4





图例：


G：废气


W：废水


N：噪声


S：固废





G3、N3





炉渣





G1、N1





水泥





气力输送





水泥仓





计量





粉煤灰





气力输送





粉煤灰仓





计量





骨料库





细骨料





骨料





称料斗





称料斗





自动投料





皮带输送





商品混凝土搅拌站





外加剂





泵提





储液箱





计量





水





泵提





计量





质量检验





装车外售





不合格品





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





脱硫石膏





磨粉机





石膏粉仓





粉尘





计量





水泥





粉煤灰





再生粗骨料





再生细骨料





螺旋输送机





皮带输送机





计量设备





计量设备





混合搅拌机





装车外售





噪声





粉尘





粉尘





石膏粉





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





本项目位置





本项目





空地





沙圪堵镇钢材市场





大中液化气充装供应站





废旧机动车回收拆解厂





图例：


原工程占地范围


现有工程占地范围





危废间





废金属储存间





无机道路三合料搅拌站





DA003





DA002





DA001





固体废物一体化预处理车间





轻质垃圾储存间





商品混凝土


搅拌站





再生


骨料库





原料


储料棚





3.6km





G1





图例


项目厂区


大气监测点





本项目所在位置





本项目所在位置





本项目位置














核实


文件上没有明确承诺该内容


改成生态环境分区管控要求





生态环境分区管控


核实











补充项目与《建筑垃圾污染控制技术规范》HJ 1462—2026的符合性分析


补充





给出原料储棚的高度


细化各堆存物料的分区，结合物料的堆存密度核实最大吨存量；





明确沉淀池名称，


这个沉淀池指的是生产工艺废水沉淀池还是洗车平台废水的沉淀池


成分占比选取的 依据是？


可研报告


结合混凝土种类及密度核实混凝土的容积及质量


补充各产品执行质量标准的限值要求


核实，大于4.75mm


结合产品质量执行标准适用范围，并按照 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2025）“6. 利用固体废物生产的产物以及环境治理和污染控制过程中产生的物质的鉴别”的相关要求，细化并完善本项目生产的低热值煤和煤矸石破碎产生的骨料固废属性；


结合《混凝土和砂浆用再生细骨料》中关于各产品指标的定义及限值要求，核实本项目产品方案，


另外该标准中还有对于有害物质指标的限值要求�


核实，该产品质量标准中没有该产品的名称，粒径要求也不对


�





同上


同上


核实


核实，怎么损失的？


根据《混凝土质量控制标准》GB50164-2011）》中的2.6.3要求，结合项目所用原料的性质，核实生产设备清洗废水去向


�


结合废水水质核实废水去向


核实


核实


核实，分拣还是分选；


核实


核实破碎产生物料的粒径要求及去向


核实，煤矸石分选还有粉尘


脱硫粉磨及、机械分选、磁选的产排污


结合200m范围内各车间棚体高度核实拍我痛高度及设置的合理性





核实标准名称





核实











给出除尘效率的取值依据


上面已给出





核实


在废气治理措施章节内容，明确集气罩的设置位置及形式


已明确


结合全封闭储棚面积高度等参数核实投资
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