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中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

	建设项目名称
	伊东煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目

	项目建设类别
	四十七、103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他

	环境影响评价文件类型
	报告表

	一、建设单位情况

	单位名称（盖章）
	内蒙古伊东高新材料科技有限公司

	统一社会信用代码
	91150622MADBDPJ78T

	法定代表人（签章）
	刘强

	主要负责人（签字）
	付杰

	直接负责的主管人员（签字）
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付杰

	二、编制单位情况

	单位名称（盖章）
	内蒙古中昕生态环保技术有限公司

	统一社会信用代码
	91150105MA0PTUTM4W

	三、编制人员情况

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书管理号
	信用编号
	签字

	常雪刚
	20210503515000000005
	BH013480
	

	2.主要编制人员

	姓名
	主要编写内容
	信用编号
	签字

	陈艳丽
	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论
	BH012812
	


建设项目环境影响报告书（表）

编制情况承诺书
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本单位 内蒙古中昕生态环保技术有限公司 （统一社会信用代码 91150105MA0PTUTM4W ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形， 不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 伊东煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 常雪刚 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号  20210503515000000005  ，信用编号BH013480 ），主要编制人员包括 陈艳丽 （信用编号BH012812 ）（依次全部列出）等  1  人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：    

2026年7月15日
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	伊东煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目

	项目代码
	2606-150622-07-02-854576

	建设单位联系人
	付杰
	联系方式
	18647713886

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗孙家壕煤矿工业场地内

	地理坐标
	E111°19′9.274″，39°54′43.668″

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业，103一般工业固体废物（含污水处理站污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	准格尔旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	4194.8
	环保投资（万元）
	117.0

	环保投资占比（%）
	2.79
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	86400

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则，本项目生产废气污染物中无有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气产生且厂界外500米范围内无环境空气保护目标，无需设置大气专项评价。项目无工业废水外排，无需设置地表水专项评价。不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质储存，无需设置环境风险专项评价。本项目生态及海洋均不属于设置原则，均无需设置生态、海洋专项评价。参照下列表1-1项目专项设置情况。

表1-1  专项设置情况表
专项评价的类别
设置原则

本项目情况

是否需要设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

无有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气产生且厂界外500米范围内无环境空气保护目标

否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；

无工业废水外排

否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储

否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的增河道取水的污染类建设项目

不涉及

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。



	规划情况
	2021年10月，中煤西安设计工程有限责任公司编制了《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》，暂未批复。

	规划环境影响

评价情况
	2023年9月25日，生态环境部印发《关于<内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书>的审査意见》（环审〔2023〕104号），准格尔煤炭矿区总体规划环评正式获批。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》及《关于<内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书>的审査意见》（环审〔2023〕104号）进行规划符合性分析。

1、与《内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）》符合性分析

准格尔矿区位于准格尔煤田东部，是国家设立的首批煤炭国家规划矿区。位于准格尔旗东部，行政区划属准格尔旗大路镇、薛家湾镇、魏家卯镇和龙口镇管辖，矿区地理坐标为：东经111°03′02″～111°24′48″，北纬39°20′59″～40°00′44″。《准格尔矿区总体规划（修编）》目前还在完善中，未批复。

本项目位于孙家壕煤矿工业场地内，属于煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目，将煤矸石采用“破碎筛分+重介鼓式分选（初选）+智能干选（再选）”工艺分选出高岭土，提高煤矸石综合利用率。生产过程中，采取相应措施，确保废气达标排放，固体废弃物合理处置。
2、与《关于<内蒙古自治区准格尔煤田准格尔矿区总体规划（修编）环境影响报告书>的审査意见》符合性分析

表1-2  与规划环评审査意见的符合性分析
序号

规划环评审查意见中的要求

本项目情况

相符性

（一）坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

切实落实《规划环评报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。

本项目位于孙家壕煤矿工业场地内，属于煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目，利用煤矸石采用“破碎筛分+重介鼓式分选（初选）+智能干选（再选）”工艺分选出高岭土，提高煤矸石综合利用率。生产过程中，采取相应措施，确保废气达标排放，固体废弃物合理处置。
符合

（二）控制矿区开发强度，优化建设时序
《规划》的规模较各煤矿已批复项目环评规模大幅增加、开采范围扩大30%以上，各煤矿开采强度加大将导致区域生态环境发生根本性改变，温室气体排放将大幅增加。从降低矿区整体开发的生态环境累积性影响角度考虑，建议…孙家壕煤矿…等27座保供煤矿按照保供产能实施，满足保供需求。
本项目不涉及煤炭开采保供，属于煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目。
符合

（三）严格保护生态空间，优化矿区开发布局
涉及基本草原的不连沟煤矿、小鱼沟煤矿、窑沟扶贫煤矿、龙王沟煤矿、酸刺沟煤矿、青春塔煤矿、魏家峁露天煤矿、汇隆露天煤矿、串草圪旦煤矿、麻地梁煤矿、柏树坡煤矿、长滩露天煤矿、城塔煤矿、孔兑沟煤矿、东坪煤矿等15座煤矿，应加强与内蒙古自治区草原保护相关政策的协调，按照《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》（内林草草监发〔2021〕257号）要求，位于西部区域生态保护红线外的基本草原区应严格控制新上矿产资源开发项目，除保障国家能源战略安全的项目外，不得新设（增扩）矿业权。项目实施应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“禁止在生态保护红线内草原区规划煤炭开发项目。严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批”的规定，否则不得实施。
按照法律法规和主管部门要求，做好二级国家级公益林、地方公益林、永久基本农田等的保护、修复和补偿，确保其生态功能不降低。

加强天桥泉域与泉域内岩溶含水层及地下水资源的保护。矿区突水系数大于0.1兆帕/米的区域禁止开采，0.06~0.1兆帕/米的区域中存在断层、陷落柱等地质构造的突水风险区应留设足够的防水煤岩柱。
本项目不涉及煤炭开采保供，属于煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目，项目位于孙家壕煤矿工业场地内，不新增占地，不涉及基本草原、国家级公益林、地方公益林、永久基本农田。
符合

（四）严格生态环境准入

全面落实各项资源环境要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗等应达到清洁生产一级指标。

优先采用新能源施工机械，产品运输以铁路专用线和全封闭输煤栈桥为主，进一步优化地销煤运输方式，严格落实《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相关要求，2025年前矿区清洁运输比例达到70%以上。

提高矿区节水水平，结合矿区生态修复耗水情况，加快推进矿井水综合利用，矿坑水等污（废）水经处理符合相关要求后分质回用或统筹综合利用，提高水资源利用效率，最大限度减少新鲜水的取用。实现生产期掘进矸石不出井，形成以煤矸石“分散预处理、集中深加工、就近生态化利用”为导向的煤矸石利用产业布局，同时开展煤矸石综合利用产学研融合项目，鼓励用于井下充填、离层注浆等，确保矸石得到合理处置，不对生态环境造成不良影响。

矿区应加强温室气体监测和管控，各煤矿优先使用乏风余热、矿井水余热、空压机余热等清洁能源供热，确保符合区域大气环境质量改善要求。
①本项目属于煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目，主要服务对象为孙家壕煤矿、项目生产水耗、能耗、物耗均能达到清洁生产一级指标；矸石和成品高岭土的贮存采用全封闭仓储形式，场内运输采用全封闭输煤栈桥，工业场地内配备除尘清洁车辆，采用新能源车辆运输。

③孙家壕煤矿工业场地建设有生活污水处理站1座，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水，不外排。

④本项目生产规模为300万t/a，来自孙家壕煤矿洗煤厂、扶贫煤矿及周边其他煤矿。根据内蒙古伊东高新材料科技有限公司提供的产品产率相关数据，煤矸石经分选后可得到高岭土100万t/a，低热值煤110万t/a，尾矸90万t/a（2026年11月至2027年10月用于内蒙古伊东煤炭集团孙家壕煤炭有限责任公司地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。
⑤本项目生产生活供热依托孙家壕煤矿供热系统。

符合

（五）强化矿区生态修复与恢复

严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施的生态环境影响，维护区域生态安全。加强煤矿生态修复，应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。露天矿优化采排计划和场地布置，尽快实现内排。

本项目不涉及煤矿开采，无矿区开发扰动。
符合

（六）强化现有问题整改

督促建设单位落实煤炭开采生态环境保护的主体责任。

本项目不涉及煤矿开采
符合

（七）加强矿区环境管理

加强生态环境监测，建立生态环境及地下水长期监测机制，加强导水裂隙带发育高度观测
本项目不涉及
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类；四十二、环境保护与资源节约综合利用；8、煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，项目建设符合国家产业政策的要求。
2026年6月16日，本项目在准格尔旗发展和改革委员会进行立项备案，项目代码2606-150622-07-02-854576。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。
（2）与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析

2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》，本项目与其符合性分析如下。

表1-3  与生态法典的符合性分析
序号

生态法典中的要求

本项目情况

相符性

第二篇 污染防治
1
第一百五十条 排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、海洋污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染。
①废气：现有1#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。新建2#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。本次主厂房新建智能干选机，产生的粉尘经集气罩收集后通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体，经1根15m高排气筒（DA003）排放。产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内/储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。物料通过全封闭皮带转载，落料处设置喷雾抑尘系统。道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布。
②废水：本项目生产废水循环利用，不外排。生活污水依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。

③噪声：选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声。

④固废：尾矸和收集的除尘灰2026年11月至2027年10月用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填。废矿物油、废油桶依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。

⑤土壤及地下水：生产车间、生产消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤、地下水造成影响。
⑥本项目不涉及海洋污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染。
符合

2
第一百五十一条 排放污染物，应当符合污染物排放标准、重点污染物排放总量控制指标、排污许可管理和有关法律、法规、规章的要求。
本项目运营后，排放污染物符合污染物排放标准、排污许可管理和有关法律、法规、规章的要求。本项目不涉及重点污染物排放总量控制指标。
符合

3
第一百七十五条 根据污染物产生量、排放量、对生态环境的影响程度等因素，对实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可分类管理。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目污染物产生量、排放量和对生态环境的影响程度都较小的，实行排污许可简化管理。
符合

4
第二百一十七条 …工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
本项目废气采取的防治措施为：现有1#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。新建2#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。本次主厂房新建智能干选机，产生的粉尘经集气罩收集后通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体，经1根15m高排气筒（DA003）排放。产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内/储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。物料通过全封闭皮带转载，落料处设置喷雾抑尘系统。道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布。采取上述措施后，对大气环境影响较小。
符合

5
第二百四十一条　运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆和船舶应当采取密闭或者其他有效措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。
本项目运输车辆全部加盖篷布，厂内运输道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘。产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内/储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。物料通过全封闭皮带转载，落料处设置喷雾抑尘系统。
符合

6
第二百四十三条　贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、铁矿石等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
本项目产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内，原料煤矸石储存于全封闭储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。
符合

7
第四百一十二条　生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

本项目不涉及生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质。
符合
8
第四百六十六条　固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。
本项目利用孙家壕煤矿选煤厂、沙咀子煤矿、扶贫选煤厂及周边煤矿多家选煤厂所产生的煤矸石为原料分选高岭土，对煤矸石进行减量化，实现工业固体废物综合利用。
符合
9
第四百六十八条　产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
本项目运营产生的尾矸和收集的除尘灰2026年11月至2027年10月用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填。废矿物油、废油桶依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。
符合
10
第四百八十九条　产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。

本项目建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯。
符合
11
第五百三十三条　产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。
　　任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
本项目产生的废矿物油、废油桶依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
符合
12
第五百六十七条　排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
本项目周边50m无敏感目标，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声。厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
符合
（3）与《固体废物污染防治“十五五”规划》（环固体〔2026〕39号）符合性分析
表1-4  与生态法典的符合性分析

序号

生态法典中的要求

本项目情况

相符性

一、总体要求
1
到2030 年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，固体废物综合治理能力和水平显著提升，固体废物信息化监管“一张网”实现重点领域全覆盖，建成一批“无废城市”。
本项目为一般固废综合利用项目，以孙家壕煤矿选煤厂、沙咀子煤矿、扶贫选煤厂及周边煤矿多家选煤厂所产生的煤矸石为原料分选高岭土，对煤矸石进行减量化，减少堆存量，实现工业固体废物综合利用。
符合

三、持续提升工业固体废物处置利用治理水平
2
强化工业固体废物管理台账和排污单位环境管理台账、生态环境统计与排污许可统一信息报表数据的衔接。
本项目建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯。
符合

（4）与《内蒙古自治区人民政府关于加快推进大宗工业固体废物综合利用的意见》（内政发〔2013〕79号）符合性分析
根据《内蒙古自治区人民政府关于加快推进大宗工业固体废物综合利用的意见》中“三、重点领域：以煤矸石高附加值、规模化利用为目标，以煤矸石发电、建筑材料生产、胶结填充为重点，推进煤矸石综合利用。在鄂尔多斯市、乌海市重点发展煤矸石综合利用电厂”。本项目本项目属于固体废物综合利用项目，利用矿山开采废弃的煤系高岭土提取高纯度高岭土，符合《内蒙古自治区人民政府关于加快推进大宗工业固体废物综合利用的意见》指导要求。

（5）与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析

根据《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》提出的：“第十五条矿山、电力、冶金、化工等行业的企业应当采用先进的生产工艺和设备，从源头减少尾矿、煤矸石、废石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、冶炼废渣、气化渣等工业固体废物的产生量和贮存量，促进综合利用，最大限度降低填埋量。第十六条产生尾矿、煤矸石、废石、粉煤灰等工业固体废物的企业，应当制定减少固体废物产生和促进综合利用的措施。鼓励和支持利用符合标准的尾矿、煤矸石、粉煤灰等工业固体废物对废弃矿坑、矿井采空区等进行回填或者充填利用。”

本项目属于固体废物综合利用项目，利用矿山开采废弃的煤系高岭土提取高纯度高岭土，生产过程产生的主要固废为不可利用的尾矸，用于孙家壕煤矿沉陷区土地复垦项目及井下注浆充填，固体废物均能得到合理处置，符合《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》的相关要求。

（6）与《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订版）符合性分析

根据《煤矸石综合利用管理办法》要求，煤矸石综合利用要坚持“因地制宜，积极利用”的指导思想，实行“谁排放、谁治理”、“谁利用、谁受益”的原则，重点发展煤矸石发电、煤矸石生产建筑材料及制品、复垦塌陷区等大宗用量和高科技含量、高附加值的实用技术。

表1-5  与《煤矸石综合利用管理办法》符合性分析

序
号
《煤矸石综合利用管理办法》要求

本项目情况

相符性

1

鼓励煤矸石综合利用技术研发与创新，推广先进适用技术和装备。煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大

利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。
本项目利用煤矸石采用“破碎筛分+重介鼓式分选（初选）+智能干选（再选）”工艺分选出高岭土，提高煤矸石综合利用率。

符合

2

煤矸石综合利用项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划、城乡规划、环境保护和污染防治等相关要求。

2026年6月16日，本项目在准格尔旗发展和改革委员会进行立项备案，项目代码2606-150622-07-02-854576，用地位于孙家壕煤矿工业场地内，不新增占地，土地利用总体规划、城乡规划。

符合

3

下列产品和工程项目，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准：

（一）利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品；

（二）煤矸石井下充填置换工程；

（三）利用煤矸石或制品的建筑、道路等工程；

（四）其他与煤矸石综合利用相关的工程项目
本项目利用原料煤矸石分选高岭土，属于利用煤矸石生产其他与煤矸石综合利用相关的产品，项目的建设符合国家和行业有关质量、环境、节能和安全标准。
符合

4
对煤矸石产生单位，应建立健全煤矸石产生、贮存、利用、处置台账，真实完整记录相关信息。

煤矸石产生单位已建立完善的煤矸石台账管理制度，安排专人负责记录煤矸石的产量、销售的数量、贮存情况等信息，台账记录准确、完整。

符合

5
煤矸石综合利用产品应符合相关国家、行业或地方标准；无相关标准的，企业应制定企业标准并依法备案。

本项目利用煤矸石分选高岭土，符合《煤矸石综合利用管理办法》要求。

符合

6
新建煤矿及选煤厂应同步建设煤矸石综合利用项目或配套建设煤矸石贮存设施。

本项目拟建设符合环保要求的煤矸石储棚及配套设施。

符合

7
禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒

本项目严格遵守相关法律法规，不存在向上述禁止区域倾倒、堆放煤矸石的行为。

符合

8
加强煤矸石综合利用过程中的污染防治，减少污染物排放。

本项目在煤矸石综合利用生产过程中，采取相应措施，确保废气达标排放，固体废弃物合理处置。

符合

（7）与《煤矸石综合利用技术政策要点》符合性分析

根据《煤矸石综合利用技术政策要点》：“煤矸石长期堆存，占用大量土地，同时造成自燃，污染大气和地下水质。煤矸石又是可利用的资源，其综合利用是资源综合利用的重要组成部分。大力开展煤矸石综合利用可以增加企业的经济效益，改善煤矿生产结构，分流煤矿富余人员，同时又可以减少土地压占，改善环境质量。因此，煤矸石综合利用是一项长期的技术政策。煤矸石综合利用要坚持“因地制宜，积极利用”的指导思想，实行“谁排放、谁治理”“谁利用、谁受益”的原则，将资源化利用与企业发展相结合，资源化利用与污染治理相结合，实现经济效益、环境效益、社会效益的统一。”

本项目为煤矸石分选高岭土，生产规模为300万t/a，采用“破碎筛分+重介鼓式分选（初选）+智能干选（再选）”工艺分选出高岭土，提高煤矸石综合利用率。煤矸石来自孙家壕煤矿洗煤厂、扶贫煤矿及周边其他煤矿洗煤厂。根据内蒙古伊东高新材料科技有限公司提供的产品产率相关数据，煤矸石经分选后可得到高岭土100万t/a，低热值煤110万t/a，尾矸90万t/a（2026年11月至2027年10月用于内蒙古伊东煤炭集团孙家壕煤炭有限责任公司地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。

（8）与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资〔2021〕381 号）》的符合性分析

根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资〔2021〕381 号）》：“（六）煤矸石和粉煤灰。持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广”。

本项目为高岭岩选矿厂节能降碳技改项目，属于一般工业固废综合利用，利用煤矸石分选高岭土，外售，降低煤炭消耗量，符合资源化要求。

（9）与《鄂尔多斯市大气污染防治条例》的符合性分析

表 1-6  项目与《鄂尔多斯市大气污染防治条例》符合性
项目

《鄂尔多斯市大气污染防治条例》相关要求

本项目建设情况

符合

性

工业污染防治

工业企业应当采用清洁生产技术、工艺和设备，减少大气污染物的产生和排放。

本项目原料和产品储存均位于全封闭筒仓内，产生的粉尘经筒仓自带布袋除尘器处理后排放。

符合

严格控制生产中产生的粉尘和气态污染物的排放。对不经过排气筒集中排放的，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、过滤、吸附和分解等处理措施。

符合

市、旗区人民政府应当严格控制新建、改建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。已建化工、生物发酵等排放恶臭污染物的单位，应当在生态环境部门规定的期限内采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。

本项目生产过程中无恶臭气体产生

符合

重点区域执行重点行业污染物特别排放限值。燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉应当执行超低排放限值。

本项目厂址位于准格尔旗薛家湾镇孙家壕煤矿工业场地范围内，属于重点区域。本项目不涉及燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉

符合

移动源污染防治

市、旗区人民政府应当推广清洁能源机动车，加快充电站(桩)、加气站、加氢站等基础设施建设。新规划建设的各类商业、民用和公共建筑设施，应当配套建设充电站(桩)等设施。

本项目运输车辆采用国六排放标准的车辆，采用轻质燃料的油品，严格落实尾气的检测工作，对于尾气排放不达标的运输车辆实施强制报废，企业采用自有车辆运输。

符合

鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、 快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。

符合

生态环境主管部门应当会同交通运输、住房和城乡建设、农牧、水利、林业和草原有关部门加强对非道路移动机械大气污染物排放状况的监督检查。排放不合格的，不得使用。

符合

扬尘污染防治

建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程预算，并在建设工程施工合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。施工单位应当在工程开工前，制定具体的扬尘污染防治实施方案并提交住房和城乡建设、交通运输、水利、工业和信息化、发展和改革等对应行业主管部门备案。对应行业主管部门应当加强监督管理。施工单位应当按照污染防治要求，在施工建设中遵守以下规定：

(一)施工工地公示施工负责人、环保监督员、各施工阶段的扬尘污染控制措施、监管单位名称、举报电话等信息；

(二)施工工地周围按照规定设置连续、密闭、符合高度要求的围挡；

(三)施工工地配备满足防治扬尘要求的洒水降尘设施；
(四)易产生扬尘的工程物料、土方进行集中堆放，并采取覆盖或者固化措施；
(五)大风、沙尘天气时，停止土石方施工、拆除施工以及其他产生扬尘污染的施工作业，并采取有效的防尘措施。

本项目建设单位将防治扬尘污染的费用列入工程预算，并在建设工程施工合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。施工单位在工程开工前，制定具体的扬尘污染防治实施方案。施工单位将按照污染防治要求，在施工建设中遵守大气污染防治的相关规定

符合

贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当全封闭。

本项目原料和产品储存均位于全封闭筒仓内。

符合

运输煤炭、石膏、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的，应当依法使用符合条件的车辆，并密闭运输。鼓励采用集装箱运输。

本项目原料及产品运输车辆均采取苫盖篷布。

符合

2、生态环境分区管控符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
①生态保护红线

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇孙家壕煤矿工业场地范围内，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目位于准格尔旗的重点管控单元。经调查项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，根据生态红线的主要划定依据，本项目不在生态保护红线范围内。经调查，项目场地及周边不存在文物保护单位。
②环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中的数据，鄂尔多斯市中心城区各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，项目所在区域为达标区。根据引用项目区的现状监测数据可知，评价范围内2024年9月12日~14日特征污染因子TSP的现状监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，也满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。
③资源利用上线

项目运营过程中消耗一定量的水、电等资源，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较少，符合资源利用上线要求。

④生态环境准入清单
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗孙家壕煤矿工业场地内，对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目属于准格尔及周边矿区重点管控单元，重点管控单元码为ZH15062220008，与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》详见下表。
表1-7  与准格尔旗环境管控单元管控要求符合性分析
环境管控单元编码

ZH15062220008

环境管控单元名称

准格尔矿区及周边煤矿区

环境管控单元类别

重点管控单元

管控要求

本项目情况

空间

布局

约束

1、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华 人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的 6 种地区开采矿产资源。

2、禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11 号）中采矿业管控要求。

3、严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。

4、严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。

5、执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~2020）》

中最低开采规模相关要求。

本项目不属于矿产资源开采项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类；四十二、环境保护与资源节约综合利用；8、煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，项目建设符合国家产业政策的要求，故项目的建设符合空间布局约束要求。

污染物排放管控

1、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的 要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。

2、生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到 平衡，“三废”排放符合环保指标要求。

3、煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。

4、对新建硫份大于 1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于 2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。

本项目不属于矿产资源勘查及采选项目，不属于新建硫份大于1.5%的煤矿，项目原料和产品储棚均采用全密闭筒仓，故项目的建设符合污染物排放管控要求。

环境

风险

防控

1、制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。

2、加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。

本项目制定相应环境险应急预案、成立应急组织机构，项目区配备必要的应急设施和应急物资。

资源利用效率

1、原煤入选率不低于 75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到 100%。

2、煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产 资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

本项目为固废综合利用项目，故项目的建设符合资源利用效率要求。

综上所述，本项目符合“鄂尔多斯市生态环境分区管控”的相关要求。
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图1-1  本项目与鄂尔多斯市环境管控单元相对位置图
3、选址合理性
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿工业场地范围内，在已批复的场地上进行建设，不新增占地，现有场地建设项目总占地面积为8.64hm2，占地性质为工业用地。
2011年5月9日，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环监字﹝2011﹞420号”对现有场地建设项目的《内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂建设项目环境影响报告书》予以批复，项目选址位于孙家壕煤矿工业场地占地范围内，生产规模300万t/a，采用重介转鼓分选工艺对矸石进行洗选。该项目2011年7月建成投产，以孙家壕煤矿选煤厂、沙咀子选煤厂、扶贫选煤厂等多家选煤厂所产生的煤矸石为原料生产高岭岩。因工艺设备较落后，生产成本太高等原因，无法满足生产需求，该项目生产2个月后停产，未进行竣工环境保护验收。

现有场地内建筑为生产厂房1座（共2层），筒仓4个（筒仓顶部建设有一座3层的生产车间）以及配套的辅助设施。内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂和内蒙古伊东高新材料科技有限公司属于同一个集团，该选矿厂现在经营权归本项目建设单位。

本次建设煤矸石分选高岭土技改项目属于孙家壕煤矿选煤厂矸石的进一步综合利用配套项目，厂址选在孙家壕煤矿工业场地范围内，依托内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂已建成的主厂房、4座筒仓、破碎车间、压滤车间、浓缩池。对已有配电室进行改建，在其基础上增加1层智能干选系统配电室。新建1座黄矸仓、大块矸石棚、破碎车间、生产消防泵房及水池、机修车间、材料库及职工生活综合楼。利用利用孙家壕煤矿选煤厂、扶贫选煤厂及周边煤矿多家选煤厂产生的煤矸石分选高岭土，分选后剩余的尾矸2026年11月至2027年10月用于内蒙古伊东煤炭集团孙家壕煤炭有限责任公司地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线，可实现工业固体废物循环利用。

项目所在地不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源地以及文物等。项目周边500m范围内无大气和声环境敏感目标。经工程分析可知，本项目运营期产生废气、噪声均可达标排放，产生固废均可妥善处理，项目的建设对周围环境及敏感目标影响不大。因此，本项目选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

煤系高岭土是准格尔旗特色优势资源之一，探明储量达445亿吨，且矿石的品位高，大部分高岭土矿物含量在90%以上，是国内优质高岭土资源。由于与煤炭资源伴生，过去对其没有高度重视，在煤炭开采过程中，大量以煤矸石形式作为废物排放，或回填采坑，或露天堆放，造成资源的浪费，且污染环境。

煤系高岭土产品已在造纸、涂料、油漆、陶瓷、橡胶、塑料等多个领域得到广泛应用，通过对与煤矸石共生的高岭土资源加以利用，既提高矿产资源的综合利用率，保护优质资源，又能够解决煤矸石堆放造成的环境污染，占用土地等问题，通过产业化开发，培育新的经济增长点。煤系高岭土的开发可以实现优质资源利用与保护、减少环境污染、促进多元化经济发展，对准格尔旗落实生态文明建设、打造“无废城市”具有战略意义。

因此，为破解准格尔旗煤矸石污染防治的难题，推动黄河流域高质量发展，达到准格尔旗煤矸石综合利用及生态化治理产业向规模化、高值化、集约化发展，结合当地实际情况，内蒙古伊东资源集团股份有限公司研究决定，在已停产的孙家壕煤矿工业场地煤系高岭岩选矿厂建设项目占地范围内计划建设高岭岩选矿厂节能降碳技改项目，利用孙家壕煤矿选煤厂、沙咀子煤矿、扶贫选煤厂及周边煤矿多家选煤厂所产生的煤矸石为原料分选高岭土，对煤矸石进行减量化，实现工业固体废物综合利用，并决定由旗下内蒙古伊东高新材料科技有限公司在孙家壕煤矿工业场地内负责煤系高岭土产业项目的投资和运营。
2011年1月12日，原内蒙古自治区环境保护厅以“内环审﹝2010﹞253号”文对《内蒙古伊东集团准格尔纳林沟煤炭有限责任公司孙家壕煤矿选煤厂（5.0Mt/a）项目环境影响报告书》予以批复。2011年11月17日，原内蒙古自治区环境保护厅以“内环验﹝2011﹞111号”文对《内蒙古伊东集团准格尔纳林沟煤炭有限责任公司孙家壕煤矿选煤厂（5.0Mt/a）项目验收监测报告》出具验收意见。验收意见中：生产期间孙家壕选煤厂产生的矸石作为伊东集团煤系高岭岩选矿厂原料（入选矸石300万t/a）综合利用。

2011年5月9日，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环监字﹝2011﹞420号”对《内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂建设项目环境影响报告书》予以批复，项目选址位于孙家壕煤矿工业场地占地范围内，生产规模300万t/a，采用重介转鼓分选工艺对矸石进行洗选。该项目2011年7月建成投产，以孙家壕煤矿选煤厂、沙咀子选煤厂、扶贫选煤厂等多家选煤厂所产生的煤矸石为原料生产高岭岩。2011年11月，因工艺设备较落后，生产成本太高等原因，无法满足生产需求，该项目停产，未进行竣工环境保护验收。

2024年12月10日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2024〕221号”对《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司煤矸石分选项目环境影响报告表》予以批复。批复中：依托已批复的内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂，在厂内已建成的生产主厂房内安装1台煤矸石智能分选机、在厂内现有筒仓仓顶的生产车间内安装2台煤矸石智能分选机，实现分选煤矸石124万t/a。该项目于2025年6月进入试生产调试阶段后，生产工艺试验未达到预期效果，无法分选出合格高岭土产品，项目随即停产停运，至今未开展竣工环境保护验收工作。

2025年6月18日，内蒙古自治区生态环境厅以“内环审字〔2025〕43号”对《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿500万吨/年改扩建项目环境影响报告书》予以批复。批复中：矸石采用矸石仓暂存，项目掘进矸石不出井，洗选矸石用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目，后期用于充填采空区。目前，洗选矸石用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目，井下充填正在建设中。

自内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂停产以来，孙家壕煤矿矸石处置情况如下：2011年11月~2017年9月，孙家壕选煤厂煤矸石全部拉运至扶贫煤矿矸石场进行处置；2017年10月~2022年2月，因孙家壕煤矿井田占地范围内涉及内蒙古准格尔旗古哺乳动物化石地质遗迹自治区级自然保护区，按照《内蒙古自治区人民政府关于印发自然保护区内工矿企业退出方案的通知》（内政发电【2017】28号）中任务目标要求，孙家壕煤矿自行全面停止煤矿的一切生产活动；2022年3月，孙家壕煤矿按照调整后的保护区自愿放弃重叠部分矿权，煤矿重新开始生产，2022年4月~2023年9月，煤矸石全部用于内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司地面沉陷区土地复垦项目；2023年10月~至今，矸石用于内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司地面沉陷区土地复垦项目。
二、现有项目基本情况

1、现有项目工程组成

高岭岩选矿厂现有项目工艺流程为重介分选，现有工程组成见下表。

表2-1   现有工程组成一览表

工程

名称

项目组成

环评批复建设内容
实际建设内容

备注

主体

工程

主厂房
全封闭生产厂房1座，占地面积为1090m2（长50m、宽21.8m、总高14m，共2层），内设初选段重介鼓式分选机分选、精选段重介鼓式分选机分选、脱介筛等，生产规模300万t/a。
全封闭生产厂房1座，占地面积为2262m2（由两部分组成，第一部分长82m、宽24m，第二部分总高长21m、宽14m，总高27m），内设初选段重介鼓式分选机分选、精选段重介鼓式分选机分选、脱介筛等，2011年9月~至今停产停运。
鄂环监字﹝2011﹞420号，未验收
筒仓仓顶生产车间
在厂内现有生产厂房内安装1台煤矸石智能分选机，分选粒径规格为0~50mm的煤矸石；在厂内现有筒仓仓顶的生产车间内安装2台煤矸石智能分选机，分选粒径规格为50~300mm的煤石。
主厂房内智能分选机未建设，筒仓仓顶的生产车间内安装了2台煤矸石智能分选机，于2025年6月进入试生产调试阶段后，生产工艺试验未达到预期效果，无法分选出合格高岭土产品，项目随即停产停运。

鄂环审字〔2024〕221号，未验收

破碎车间
破碎车间1座，占地面积为105m2（长10.5m、宽10.0m、总高12m，共4层），内设1台破碎机。
破碎车间1座，占地面积为105m2（长10.5m、宽10.0m、总高12m，共4层），内设1台破碎机。
鄂环监字﹝2011﹞420号，未验收
压滤车间

占地面积278m2，包括2台V=10.15m3快开式压滤机。

占地面积278m2，包括2台V=10.15m3快开式压滤机。
浓缩池

占地面积347m2，内设2台φ20m的浓缩机，一个澄清水池及泵房。浓缩机一备一用。

占地面积347m2，2台φ20m的浓缩机，一个澄清水池及泵房。浓缩机一备一用。
辅助工程

配电室
配电室一座（2层），占地面积267m2。
配电室一座（2层），占地面积267m2。
办公生活区
依托孙家壕煤矿
行政办公设施为配电室2楼办公区。
储运工程

原矿仓
原矿仓为一座φ25m圆筒仓，储量为20000t，其可缓冲约2天的矸石量。

未建设

低热值煤仓
/
低热值煤筒仓1座，直径22m，高40.8m，储存量8000t。
黑矸产品仓

产品仓为3个φ15m圆筒仓，分别储存Ⅰ级高岭岩、Ⅱ级高岭岩及Ⅲ级高岭岩。单仓容量为3000t。
高岭土产品筒仓1座，直径22m，高40.8m，储存量8000t。
原料仓
煤矸石仓1座，规格为直径

12m，高31m，储存量1500t。
煤矸石仓1座，规格为直径

12m，高31m，储存量1500t，为孙家壕煤矿洗煤厂备用矸石仓。
尾矸仓

/
废料矸石储存筒仓1座，直径22m，高40.8m，储存量8000t。
受料工程

设置两条受料通道，其中孙家壕选煤厂矸石通过全封闭栈桥输送至破碎车间；扶贫选煤厂及周边煤矿的矸石受料通过场地东北侧受料坑输送至孙家壕选煤厂矸石受料转载点进去破碎车间。
设置两条受料通道，其中孙家壕选煤厂矸石通过全封闭栈桥输送至破碎车间；扶贫选煤厂及周边煤矿的矸石受料通过场地东北侧受料坑输送至孙家壕选煤厂矸石受料转载点进去破碎车间。
输送工程

封闭式输矸栈桥，内置胶带输送机，连接选煤厂煤矸石仓、高岭岩选矿厂生产厂房，筒仓顶生产车间。
封闭式输矸栈桥，内置胶带输送机，连接选煤厂煤矸石仓、高岭岩选矿厂生产厂房，筒仓顶生产车间。
公用工程

供电

生产设备采用0.66kV电压等级:控制、照明及辅助工程采用0.38/0.22kV电压等级。

依托孙家壕煤矿
供水

生产、生活用水均依托孙家壕煤矿工业场地生产、生活管网。

依托孙家壕煤矿
排水
依托孙家壕煤矿工业场地建有的1套地埋式污水处理系统，处理能力为10m3/h，处理后采用2 座100m3沉淀池进行混凝沉淀后回用于选煤厂用水。
依托孙家壕煤矿

供热
选矿厂供热热源由己有孙家壕煤矿锅炉房统一供给，选矿厂内工业场地供热管网采用直埋的敷设方式。

依托孙家壕煤矿
环保工程

废气

破碎筛分粉尘

破碎车间内设集尘罩收集含尘气体，通过布袋除尘器除尘后有组织排放。

全封闭破碎车间+喷淋
停产
干选粉尘
由智能干选机自带布袋除尘系统收集处理后由DA001和DA002排气筒排放（3套干选机分别配套3台除尘器，其中1#干选机自带除尘器设1根排气筒，2#、3#干选机自带除尘器合并使用1根排气筒）
主厂房内智能分选机未建设，筒仓仓顶的生产车间内安装了2台煤矸石智能分选机，2#、3#干选机自带除尘器，处理后经排气筒排放。于2025年6月进入试生产调试阶段后，生产工艺试验未达到预期效果，无法分选出合格高岭土产品，项目随即停产停运。本次技改将拆除筒仓仓顶智能分选机。
堆存装卸粉尘
产品高岭土、低热值煤以及废料矸石均储存于密闭的筒仓内，筒仓下设排料闸门将仓内矸石及产品给到汽车，卸料时采用喷雾洒水降尘措施；生产车间内采用喷雾洒水降尘。
产品高岭土、低热值煤以及废料尾矸均储存于密闭的筒仓内，筒仓下设排料闸门将仓内产品及尾矸给到汽车，卸料时采用喷雾洒水降尘措施；生产车间内采用喷雾洒水降尘。
输送转载粉尘

原煤及产品的运输全部在全封闭带式输送机走廊内，均采用钢结构全封闭带式输煤走廊，同时在各转载点采取喷淋洒水降尘

全封闭式输送机走廊输送物料，各转载点采取喷淋洒水降尘。
汽车运输粉尘

道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布。
道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布。
废水

生产

废水
生产废水循环利用，不外排。

生产废水循环利用，不外排。
生活

污水
依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。
依托孙家壕煤矿
噪声

车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消音器、厂房隔声。
车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
固废

除尘灰
全部拉运至内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任公司地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用。
项目停产，洗煤厂的洗选矸石直接运往孙家壕井田内沉陷区进行土地复垦。
尾矸
生活

垃圾
生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清理处置。
生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清理处置。
2、现有工程主要设备

高岭岩选矿厂现有主要设备成见下表。

表2-2   现有主要设备一览表

序号

设备名称
规格型号
数量
备注

1

维姆科三螺旋介质增稠机
2m*8.3m
2
2

初选段重介转鼓分选机
12′*20′
1
3

精选段重介转鼓分选机
15′*23′
1
拟拆除
4

电磁除铁器
RCDD-10T2
1
5

磁选机
CTB-718
2
6

高效浓缩机
NXZ-20
1
7

螺杆式空压机
SA-75A
2
8

储气罐
C-8M3/8KG
2
9

冷冻式干燥机
UP-10G
1
10

储气罐
C-1M3/13KG
1
11

螺杆式空压机
SA-15A
1
12

电动葫芦桥式起重机
LH 20T-22.5M
1
13

电动单梁起重机
LDP 5T-12.5M
1
14

分级旋流器
350*8
1
15

浓缩旋流器
380*6
2
16

原矿分级筛
SL03673
1
17

高频筛
GPS1836
1
18

直线脱水筛
1
19

直线脱价筛
SLG2473
6
20

破碎机
SSC700
1
21

压滤机尾矸泥刮板输送机
MXGZ-1400
2
22

给矿机
K3
2
23

犁式卸料器
DYN1000-S
1
24

暖风机
5GS
15
25

带式给矿机
GLD1200/4/S
16
26

尾矿脱价筛双层
DZK1861
1
27

精矿脱介筛单层
USL3061
1
拟拆除

28

孤形振动筛
HXSZ302060
1
29

高效快开隔膜压滤机
KZG50/2000-U
2
30

稀介磁选机
HMDA-7.1219*2972
6
31

三产品重介旋流器
YTMC1000-710
1
32

离心机
CL1200
1
33

稀介磁选机
HMDA-7  1219X2972
2
拟拆除

34

刮板机
B=1000=mm  L=11.5m
1
35
脱介筛
DZK2330
1
36
螺杆式空压机
SA-75A
2
37
带式输送机
1
38
水泵
100WQ100-15-15
1
39
初选一段合介泵
250ZJ-I-A65
1
40
初选二段合介泵
250ZJ-I-A65
1
41
初选磁尾溢流泵
150ZJ-I-A60
1
42
初选一段磁尾泵
250J-I-A60
1
43
初选段筛下水泵
100ZJ-I-A50
1
44
初选段矿泥水泵
200ZJ-I-A60
1
45
精选一段合介泵
250ZJ-I-A65
1
拟拆除
46
精选二段合介泵
250ZJ-I-A65
1
47
精选磁尾溢流泵
150ZJ-I-A60
1
48
精选段稀介泵
250ZJ-I-A65
1
49
精选一段磁尾泵
200ZJ-I-A60
1
50
精选段筛下水泵
100ZJ-I-A50
1
51
主厂房清扫泵
65ZJL-B30T
4
52
浓缩机底流泵
150ZJ-I-C42
1
53
冲洗水泵
50ZJ-I-A46
1
54
压滤机入料泵
150ZJG-I-B45
2
55
澄清水泵
200ZJ-I-A60
1
56
泵房清扫泵
65ZJL-B30J
1
57
重介旋流器入料泵
300ZJ-I-A70
1
58
稀介泵
200ZJD-B45
1
59
重介旋流器合介泵
300ZJ-I-A90
1
三、技改项目基本情况
1、建设内容

项目名称：伊东煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目
建设地点：鄂尔多斯市准格尔旗孙家壕煤矿工业场地内
建设单位：内蒙古伊东高新材料科技有限公司
建设性质：技改
占地面积：8.64hm2
建设内容：本项目生产规模为300万t/a，依托内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂已建成的主厂房、4座筒仓、1#破碎车间、压滤车间、浓缩池。对已有配电室进行改建，在其基础上增加1层智能干选系统配电室。新建1座黄矸仓、大块矸石棚、受料区域储料棚、2#破碎车间、生产消防泵房及水池、机修车间、材料库及职工生活综合楼等。
产品方案：高铝矿物（黄矸）65万t/a、低铝矿物（黑矸）35万t/a、低热值煤110万t/a
工作制度：新增劳动定员80人，年工作330天，三班工作制，每班工作8小时。

项目投资：总投资4194.8万元，其中环保投资117.0万元，占总投资2.79%。
本项目建设内容组成一览表见表2-1。

表2-1  本次技改项目建设内容一览表
工程

名称

项目组成

现有工程内容
本次技改建设内容

备注

主体

工程

主厂房
全封闭生产厂房1座，占地面积为2262m2（由两部分组成，第一部分长82m、宽24m，第二部分总高长21m、宽14m，总高27m），内设初选段重介鼓式分选机分选、精选段重介鼓式分选机分选、脱介筛等，2011年11月~至今停产停运。
依托现有生产厂房，保留原有重介转鼓初选段工艺及末矸分选工艺，新增智能干选机再选工艺系统，生产规模300万t/a。
厂房、重介转鼓初选段工艺依托，新增智能干选机再选系统

筒仓仓顶生产车间
筒仓仓顶的生产车间内安装了2台煤矸石智能分选机，于2025年6月进入试生产调试阶段后，生产工艺试验未达到预期效果，无法分选出合格高岭土产品，项目随即停产停运。

本次技改将拆除筒仓仓顶智能分选机。
拟拆除
破碎车间
破碎车间1座，占地面积为105m2（长10.5m、宽10.0m、总高12m，共4层），内设1台破碎机。
依托现有1#破碎车间，同时在主厂房北侧新增1座占地面积239.6m2，高14m的大块矸石的2#破碎转载车间，其主要对大块矸石料棚中完成分选后的大块矸石完成上料、分级、破碎及转载事宜。

依托现有+新建一座破碎车间
压滤车间

占地面积278m2，包括2台V=10.15m3快开式压滤机。处理能力为300万t/a。
依托现有压滤车间及设备
依托

现有
浓缩池

占地面积347m2，内设2台φ20m的浓缩机，一个澄清水池及泵房。浓缩机一备一用。容积为2400m3，可以贮存2小时的生产废水。
依托现有浓缩池及设备
依托

现有
辅助工程

汽车受矸场
汽车受矸场包括四个受矿坑，储矿量可达2.55万t。仓下设置4台给料机，地下暗道和通风车间。处理能力为300万t/a。
依托现有受矿坑
依托

现有
配电室

配电室一座（2层），占地面积267m2。
依托现有配电室，在其基础上扩建1层智能干选系统电气配电室，对原有配电室屋面（240m2）进行加固改造，增加两部外跨疏散楼梯。智能干选系统配电室采用集装箱式预装变电站，位于产品皮带廊下方，外壳采用双层波纹钢板夹保温防火岩棉，内设工业级空调。
扩建
办公生活区

行政办公设施为配电室2楼办公区。
行政办公设施为配电室2楼办公区，新建集食堂、职工宿舍、浴室一体的职工生活综合楼2层，占地面积1521.5m2。
新建
机修车间

/

在主厂房西侧新建机修车间1座，占地面积239.56m2。
新建

材料库

/

在主厂房西侧材料库1座，占地面积239.56m2。
新建

储运工程

黑矸产品仓
黑矸产品筒仓1座，直径22m，高40.8m，储存量8000t。
依托现有黑矸产品仓
依托
黄矸产品仓
/
新建黄矸产品仓1座，设置于现有的主厂房至产品仓的带式输送机栈桥下方，占地面积105m2，高24m，储存量4000t。
新建
大块矸石棚
/
新建全封闭大块矸石棚1座，占地面积2592.3m2，储存量8000t。
新建
低热值煤仓

低热值煤筒仓1座，直径22m，高40.8m，储存量8000t。
依托现有低热值煤仓
依托
原料仓
煤矸石仓1座，规格为直径

12m，高31m，储存量1500t。为孙家壕煤矿洗煤厂备用矸石仓。
依托现有煤矸石原料筒仓
依托
尾矸仓

废料矸石储存筒仓1座，直径22m，高40.8m，储存量8000t。
依托现有尾矸筒仓
依托
受料工程

设置两条受料通道，其中孙家壕选煤厂矸石通过全封闭栈桥输送至破碎车间；扶贫选煤厂及周边煤矿的矸石受料通过场地东北侧受料坑输送至孙家壕选煤厂矸石受料转载点进去破碎车间。
①依托现有孙家壕选煤厂矸石全封闭受料通道；

②外来矸石受料通过场地东北侧受料坑输送至孙家壕选煤厂矸石受料转载点进破碎车间，在外来矸石受料区域新建全封闭矸石料棚，占地面积600m2，用于缓冲、储料使用。
依托+新建
输送工程

封闭式输矸栈桥，内置胶带输送机，连接选煤厂煤矸石仓、高岭岩选矿厂生产厂房，筒仓顶生产车间。
依托现有全封闭式输矸栈桥，内置胶带输送机，连接选煤厂煤矸石仓、高岭岩选矿厂生产厂房，筒仓顶生产车间。新建2条原料仓至现有1#破碎车间全封闭上料皮带及皮带廊（孙家壕选煤厂矸石备用通道）。
依托+新建
公用工程

供电

生产设备采用0.66kV电压等级:控制、照明及辅助工程采用0.38/0.22kV电压等级。

依托孙家壕煤矿现有供电系统。
依托+新建
供水

生产、生活用水均依托孙家壕煤矿工业场地生产、生活管网。

生产、生活用水依托孙家壕煤矿生产、生活管网。新建生产消防泵房（103.5m2）、生产消防水池（665.6m3）。
依托+新建
排水
依托孙家壕煤矿工业场地建有的1套地埋式污水处理系统，处理能力为10m3/h，处理后采用2 座100m3沉淀池进行混凝沉淀后回用于选煤厂用水。
依托孙家壕煤矿排水系统
依托
供热
选矿厂供热热源由己有孙家壕煤矿锅炉房统一供给，选矿厂内工业场地供热管网采用直埋的敷设方式。

依托孙家壕煤矿供热系统
依托
环保工程

废气

1#破碎筛分粉尘（DA001）
全封闭破碎车间
现有1#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。
整改

2#破碎筛分粉尘（DA002）

/

新建2#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。

新建

干选粉尘（DA003）
筒仓仓顶的生产车间内安装了2台煤矸石智能分选机，2#、3#干选机自带除尘器，处理后经排气筒排放。于2025年6月进入试生产调试阶段后，生产工艺试验未达到预期效果，无法分选出合格高岭土产品，项目随即停产停运。
①本次技改将拆除现有筒仓仓顶智能分选机。

②本次主厂房新建智能干选机，产生的粉尘经集气罩收集后通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体，经1根15m高排气筒（DA003）排放。
新建
堆存装卸粉尘
产品高岭土、低热值煤以及废料矸石均储存于密闭的筒仓内，筒仓下设排料闸门将仓内矸石及产品给到汽车，卸料时采用喷雾洒水降尘措施；生产车间内采用喷雾洒水降尘。
产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内，筒仓下设排料闸门将仓内矸石及产品给到汽车。汽车卸料时位于全封闭大块矸石棚、储料棚+采用喷雾洒水降尘措施；生产车间内采用喷雾洒水降尘。
依托
输送转载粉尘

原煤及产品的运输全部在全封闭带式输送机走廊内，均采用钢结构全封闭带式输煤走廊，同时在各转载点采取喷淋洒水降尘

全封闭式输送机走廊输送物料，各转载点采取喷淋洒水降尘。
依托
汽车运输粉尘

道路硬化+清扫车打扫+洒水

抑尘+运输车辆加盖篷布。
道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布。
依托
废水

生产

废水
生产废水循环利用，不外排。

生产废水循环利用，不外排。
依托
生活

污水
依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。
依托孙家壕煤矿现有生活污水处理设施
依托
噪声

车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消音器、厂房隔声。
车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
依托
固废

除尘灰
/

选煤厂产生的煤矸石分选高岭土后，尾矸和收集的除尘灰2026年11月至2027年10月用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。
依托
尾矸
/
依托
尾矸泥
/
尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填
依托
废矿物油、废油桶

/
依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，占地面积为48m2（8m×8m×3m），防渗结构至下而上为基础防渗+2mmHDPE膜+15cm抗渗水泥+环氧树脂涂层防腐，防渗系数≤1×10-10cm/s，定期交由有资质的单位进行处置。
依托
生活

垃圾
生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清理处置。
生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清理处置。
依托
2、原辅材料消耗
（1）原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗表见表2-3。

表2-3  项目主要原辅材料消耗情况一览表

序号

原料
单位

用量

最大存储量（万t）
储存地点

来源

1

煤矸石
万t/a

300
1.0
大块矸石棚、外来矸石受料区域矸石棚
孙家壕煤矿、扶贫煤矿、沙咀子煤矿及周边其他煤矿洗煤厂
2
水

m3/a

96789
/
/

内蒙古科源水务有限公司
3

电

万kWh/a
1714.6

/
/

依托孙家壕煤矿
（2）煤矸石可利用性分析
煤矸石以SiO2、Al2O3 为主要成分，另外含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、TiO2 等无机物，以及微量的稀有元素（钛、钒、钴等）。根据煤矸石成分检测报告，本项目所用煤矸石成分见下表。

表2-3   煤矸石成份检测结果一览表

煤矸石成分
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
K2O
Na2O
CaO
MgO
百分比（%）
43.12
37.25
0.20
0.52
0.06
0.01
0.09
0.01
根据煤矸石成分检测结果，本项目所采用原料煤矸石成分中SiO2 含量为43.12%，Al2O3 含量为37.25%，符合我国煤系高岭土SiO2 含量在29-47.5%之间，Al2O3 含量在8.23-42.4%之间，可以作为提取高岭土的原料矸石。
3、产品方案及质量标准
（1）产品方案

本项目生产规模为300万t/a，根据内蒙古伊东高新材料科技有限公司提供的产品产率相关数据，煤矸石分选后得到高岭土100万t/a，低热值煤110万t/a，分选出后剩余的尾矸作为废料矸石处置。本项目产品方案见下表。

表2-5  项目产品方案一览表

产品分类
产品名称
数量

去向

γ%

t/h

t/d

Mt/a

高岭土

高铝矿物（黄矸）

21.8

123.86

1981.82

0.65

内蒙古伊东高新材料科技有限公司固废利用项目（鄂环审字〔2025〕60号，规模为100万t/a）进一步复配深加工。

低铝矿物（黑矸）

11.5

65.34

1045.45

0.35

低热值煤
低热值煤

36.7

208.52

3336.36

1.10

外售
固废

尾矸

30

170.45

2727.27

0.90

用于孙家壕沉陷区土地复垦、井下充填、准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线
合计

100

568.18

9090.91

3.00

/

（2）产品质量标准

本项目产品为高岭土、低热值煤两种，产品执行的质量标准如下：
①高岭土质量标准

本项目高岭土产品质量标准执行《高岭土及其试验方法》（GB/T14563-2020）的陶瓷工业用高岭土质量标准，具体产品质量标准见下表。
表2-6  陶瓷工业用高岭土质量标准一览表

序号

项目
TC
1
二氧化硅含量(质量分数，%)，≤
50.00
2
三氧化二铝含量(质量分数，%)，≥
28.00
3
三氧化二铁含量(质量分数，%)，≤
1.50
4
二氧化钛含量(质量分数，%)，≤
0.40
5
三氧化硫含量(质量分数，%)，≤
0.80
6
筛余量(%)，≤
1.0
②低热值煤品质
项目低热值煤品质指标需满足其低位发热量不低于2500千卡/千克，灰分不大于45%，全硫低于2.0%的品质指标。
4、物料平衡

本项目物料消耗情况见下表。

表2-7  本项目物料平衡表
序号

投入（t/a）

产出（t/a）

名称

用量

名称

产量

1
煤矸石
3000000

高岭土
1000000
2
/
/
低热值煤
1100000
3
/
/
尾矸
897986.55
4
/
/
有组织粉尘排放
19.0
5

/

/

无组织粉尘排放
14.76
6
/
/
除尘灰
1979.69
合计

/
3000000

/
3000000

5、项目主要设备

本项目新增主要生产设备见下表。
表2-8  本项目新增主要设备一览表

序号
设备名称

规格型号

技术参数

数量

备注

1

破碎机
/
/
1
2

两产品重介旋流器
FZJ1000-D
260-360t/h，1000-1200m3/h，0.1-0.16Mpa
1
3

产品固定筛
GDS-2436
按矸石角度，角度可调
1
4

末矸石固定筛
GDS-2418
按矸石角度，角度可调
1
5

转载皮带
/
B=800，Q=300t/h，V=2m/s，角度5—12°L=20米
1
6

电机
/
功率22KW，电压660V，电流24.4A，重量185kg，转速1470r/min   B5
1
7

初选高铝矿物大倾角转载输送带
SJ1000
B=1000mm，Q=250t/h，V=1.25m/s，L=28.1m，α=55° 
 输送胶带，EP 4.5+1.5L 胶带上表面附加料槽
胶带总长：60米
1
8

三相异步电动机
Y3 180L-4
电压660V，电流24.6A，功率37KW，转速1470r/min，重量181kg，频率50Hz，效率90.5%，IP55，           
1
9

初选重排产物大倾角转载输送皮带
SJ1000
B=1000mm，Q=250t/h，V=1.25m/s，L=28.1m，α=55° 
 输送胶带，EP 4.5+1.5L 胶带上表面附加料槽
胶带总长：60米
1
10

布料器-30mm转载皮带
智选末矸转载皮带
B=600，Q=10t/h，V=2m/s，角度0°L=20米
2
智选一段、二段各一台
11

二次脱介筛
ZKK2448
/
2
稀介，设置喷水，高温热风
12

智选一段布料器
GZG2230
/
2
13
一段智能干选机

HX2400-100K

电压660V，Q=100-150t/h，N=22KW

2

14
智选二段布料器

GZG1830

/
2

15
二段智能干选机

HX2000-100K

电压660V，Q=100-150t/h，N=22KW

2

16
空压机

/
N=250KW   45m³/min 0.8Mpa （380V）

3

其中利旧1台，合并计入新增

17
储气罐

/
10立方米/0.8 Mpa

6

18
冷干机

/
50m3/min，15KW 0.8Mpa （380V）

3

19
副产物转载皮带
/
滚筒直径：630mm，胶带宽度：800mm，额定电压: 380V，接线方式：Y/Δ功率：15KW
1
拆旧换新
20
转载皮带
/
滚筒直径：630mm，胶带宽度：800mm，额定电压: 380V，接线方式：Y/Δ功率：15KW
1
拆旧换新
21
三相异步电动机
180L-4
功率：22KW，电压：380V，电流：42.5A，转速：1470r/min
1
22
电动滚筒
YZ型油冷型电动滚筒
滚筒直径：630mm，额定电压：380v，胶带宽度：800mm，圆周速率：1.6m/s功率：15kw，出厂日期：2012年4月
1
23
低铝矿物（黑矸）配仓皮带
/
B=800m，Q=300t/h，V=1.6m/s，L=51.7m，角度α=0°
1
原有皮带已拆除，新增
24
犁式卸料器
新型电液推杆：DYTZ1000-200-50
电机功率：推力1000kg，推速50mm/s，行程200mm，功率1.1KW
6
现场已拆除，新增3组
6、劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员80人，年工作330天，三班工作制，每班工作8小时。

7、公用工程

（1）给水

本项目生产、生活用水均依托孙家壕煤矿工业场地生产、生活管网。生活用水由内蒙古科源水务公司提供，煤矿生产用水及井下消防洒水优先使用处理以后井下排水和生活污水，不足部分由内蒙古科源水务公司补充。
①生活用水
本项目新增劳动定员80人，生活用水按《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2025）中农村居民用水定额60L/（人·d）计，则项目用水量为4.8m3/d（1584m3/a）。
②生产用水

ⅰ.喷雾抑尘用水
本项目喷雾抑尘主要为矸石棚、受料区储料棚、运输道路。根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2025），喷雾用水量为1.5L/（m2▪d），本项目矸石棚、受料区储料棚、运输道路需要喷雾抑尘的面积分别为2592.3m2、600m2、7320m2，则喷雾抑尘用水量为15.8m3/d（5214.0m3/a），抑尘用水全部自然蒸发。
ⅱ.重介初选补充用水

根据建设单位提供设计资料，选矿厂重介初选补充生产用水量为0.03m3/t，则选矿厂补充用水量为272.7m3/d（90000.0m3/a）。
（2）排水

①生活污水
本项目生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为3.84m3/d（1267.2m3/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，废水水质简单，生活污水依托孙家壕煤矿生活污水处理站，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。

本次建设煤矸石分选高岭土项目作为选煤厂矸石的进一步综合利用配套项目，厂址选址在孙家壕煤矿工业场地范围内，充分利用现有场地内已闲置的建筑设施进行建设。本项目新增生活污水量为3.84m3/d，根据《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿500万吨/年改扩建项目环境影响报告书》（2025年5月），孙家壕煤矿生活污水产生量为59.4m3/d，污水处理设施处理后用于洗煤厂、绿化用水。工业场地内生活污水量共63.24m3/d。生活污水处理站处理能力（240m3/d）可容纳新增生活污水，依托可行。

②生产废水

ⅰ.喷雾抑尘废水
喷雾抑尘用水部分被原料吸收，其余部分自然蒸发，没有明显水流汇集，无生产废水的产生。
ⅱ.重介初选废水

根据建设单位提供设计资料，本项目重介初选废水产生量为129.8m3/d，经浓缩机浓缩后全部回用于洗选工序，不外排。
表2-8  项目用排水情况一览表
项目

用水（m3/d）
损耗（m3/d）
排水（m3/d）
去向
生产用水

喷雾抑尘用水
15.8
15.8
0.00
部分被原料吸收，其余部分自然蒸发
重介初选补充用水
272.7
272.7
0.00
循环利用，不外排
生活用水

4.80
0.96
3.84
生活污水处理站
合计

293.3
289.46
3.84
/
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图2-1  本项目水平衡图  单位：m3/d
（3）供热
本项目供热依托孙家壕煤矿供热系统。孙家壕煤矿正在进行燃煤锅炉替代计划，采用井下水余热利用热泵系统或乏风热泵（7MW)+电蓄热锅炉（2×2.8MW）作为供热方案。
（4）供电

主厂房附近建有10kV变配电室1座，10kV电源引自孙家壕煤矿35kV变电站10kV侧母线段，电源线路采用YJV22-10kV 3×120型电缆，线路长度约1km，沿带式输送机栈桥或直埋敷设。

8、总平面布置

本项目主要结合现有的孙家壕煤矿生产系统设施，部分改建、新建，场地位于工业场地南部、现有生产系统处，在利用现有设施、改建部分设施的基础上，新建、改建部分设施。本项目平面布置图见附图4。

本项目主要生产设施为受料区域储料棚、大块矸石棚、破碎车间、主厂房、黄矸产品仓，配套供配电、消防等设施，其中新建大块矸石棚，设置于已有破碎车间北侧；新建受料区域储料棚，设置于场地东北部，靠近进场道路；新建破碎车间设置于现有主厂房北侧，二者联合布置；新建黄矸产品仓设置于现有的主厂房至产品仓的带式输送机栈桥下方；新建生产消防泵房及水池设置于产品仓东侧的空地处；新建机修车间、材料库设置于主厂房西侧；新建职工生活综合楼（2层）设置于已有的1#职工宿舍南侧，周围设置停车场；新建智能干选系统配电室为对已有配电室进行改建，在其基础上增加1层。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节
1、施工期工艺流程
本项目依托内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂已建成的主厂房、4座筒仓、破碎车间、压滤车间、浓缩池。对已有配电室进行改建，在其基础上增加1层智能干选系统配电室。新建1座黄矸仓、大块矸石棚、受料区域储料棚、破碎车间、生产消防泵房及水池、机修车间、材料库及职工生活综合楼。
施工期主要进行场地清理、主体工程建设、设备安装等工程内容，施工期产污工艺流程图见下图2-2。
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图2-2  项目施工流程及产污节点图
施工期工程建设主要有场地平整、基础工程、主体工程和装修工程，其产污位置及污染物种类如下：

（1）场地平整

在场地平整过程中，存在着施工机械噪声、扬尘对周边环境的影响。另外，在场地平整过程中会对地表现有植被造成一定程度的破坏。

（2）基础、主体工程施工

基础工程施工阶段(包括场地开挖、地基处理、基础施工等)，临时堆放的挖方如果保存不善，将产生局部水土流失；施工机械设备(混凝土输送泵、打桩机、装载机)运行中会产生噪声并排放一定量尾气，机械设备等在清洗过程中产生的施工废水；工程挖方尽量先用于回填，多余的作为建筑渣土弃土运出场外；施工场地挖填方和机械行驶等过程中均会产生一定量扬尘。

（3）附属工程（装饰、设备安装工程）施工

对建筑物的室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声。

（4）施工人员

工程施工过程中，施工人员生活有生活污水和垃圾产生。

综上，本项目在施工建设期间，各种建筑施工机械在运转中的噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关，建筑施工引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高；建筑施工中将产生的建设垃圾和施工弃土以及机械设备清洗中产生的泥浆污水，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染；场地平整过程中会对地表现有植被造成一定程度的破坏；临时堆放的挖方如果保存不善，将产生局部水土流失。

2、施工期产排污环节
（1）废气

①施工扬尘：施工扬尘主要产生在土方开挖阶段。由于本项目土方开挖面积较小，施工过程产生的扬尘量较少。
②运输装卸扬尘：汽车行驶引起的道路扬尘以及装卸过程中特别是遇到大风天气，很容易产生二次扬尘。

③堆放场地扬尘：堆放场地风吹扬尘的影响范围在100m以内。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。

①生活污水：项目施工期高峰时人员为50人左右，施工期5个月，生活用水按30L/人·d计算，则施工场地生活用水量约为1.5m3/d（225.0m3），生活污水产量按用水量的80%计算，施工期生活污水产量为1.2m3/d（180.0m3），生活污水主要的污染因子为SS、CODCr、BOD5、氨氮；施工期施工人员产生的生活污水排至孙家壕煤矿现有生活污水处理站。

②施工废水主要包括：施工期机械设备使用和维护过程中可能发生渗油以及通过雨水、人工冲洗所形成的含油和泥沙的污水等。施工废水通过简易沉淀池处理后回用，不外排。

（3）噪声

在施工过程中，常使用的施工机械有挖掘机、装卸机、电锯、运输车辆等设备，在正常情况下这些设备产生的声压级在78~90dB（A）之间，且施工期间这些噪声源均处于露天状态。设备的噪声源强见下表。

表2-12  施工噪声声源强度     单位：dB（A）

声源名称

噪声强度

声源名称

噪声强度

挖掘机

83

电锯
90

推土机

85

焊接机
78

装载机

85

压路机
84

载重汽车
83

平铲
80

（4）固废

施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。

①建筑垃圾建筑垃圾、渣土
工程完工后，会残留一定量的建筑废料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，能重新利用的分类收集后作为再生砖、再生骨料资源使用，其余部分运到建筑垃圾填埋场。

②生活垃圾

项目施工作业高峰期民工数达到50人，施工期为5个月，生活垃圾量以0.5kg/d•人计，则施工期间生活垃圾产生总量为25kg/d（3.75t）。施工单位采取集中收集至垃圾桶内，由当地环卫部门统一处理。
二、运营期工艺流程及产排污环节
1、运营期工艺流程

本次技改工程保留原有重介转鼓初选段工艺及末矸分选工艺，拆除重介再选工段，其中拆除的设备包括且不限于：325再选段鼓式分选机、326、327、328再选脱介筛、331、332、335再选段磁选机、339、340再选段分流箱、338再选段加介磁选机等设备。重介再选工段技改为智能干选机再选工艺系统，技改前后原有规模保持不变。

（1）原料存储

孙家壕煤矿洗煤厂煤矸石一部分通过全封闭栈桥直接输送至1#破碎车间，剩余大块矸石通过全封闭栈桥输送至大块矸石棚暂存，并通过全封闭栈桥直接输送至2#破碎车间；扶贫煤矿洗煤厂及周边其他煤矿洗煤厂的煤矸石通过汽车运输至受料区域储料棚储存，由转载皮带将原料运至1#破碎车间。

（2）原料破碎

煤矸石在1#、2#破碎车间分别经过100mm破碎机进行破碎，将原料破碎为-100mm产物经转载刮板分配至两条栈桥进入主厂房洗选。2#破碎车间主要对大块矸石料棚中的大块矸石完成上料、分级、破碎及转载事宜。1#、2#破碎机进料口上方分别设置1个集气罩，破碎粉尘收集后通过布袋除尘器处理后，分别通过15m高DA001、DA002排气筒排放。
（3）重介洗选
大块矸石物料在破碎楼完成破碎后经皮带给入主洗车间，首先进入13（6）mm分级筛，筛上100×13（6）mm块矸进入重介鼓式分选机分选，完成块矸的分选处理，筛下13（6）×0mm末矸由皮带运至尾矸仓。

100×13(6)mm块矸进入初选段重介鼓式分选机分选，分出低热值煤、高铝矿物初矿和尾矸三种产品，经过脱介筛脱介后分别由皮带运至低热值煤仓，智能干选段、尾矸仓。

高铝矿物分选比重在2.0-2.5kg/L之间，属于高比重分选，采用硅铁粉作为配制悬浮液的介质。悬浮液中介质浓度大，脱介筛都采用三段脱介。

初选段中，脱介筛一段合格介质由泵打回鼓式分选机低密度段作为循环液，高铝矿物初矿脱介筛一段合格介质由泵打回鼓式分选机高密度段作为循环液。所有脱介筛二段稀介进入一段磁选机回收，一段磁选尾矿进入二段磁选机回收，二段洗选尾矿进入矿泥水系统，一段二段磁选精矿进入介质增密机处理后返回合介桶。脱介筛第三段稀介作为脱介筛喷水用。

分流由两部分实现，第一部分为低密度段进入鼓式分选机的合介管路上设分流，分流至稀介桶中；第二部分为高密度段进入鼓式分选机的合介管路上设分流，分流至低密度段合介桶。

低密度段和高密度段介质系统均设有密度计，可单独调节两段分选密度，各桶均设自动控制补水阀门，可实现桶的液位的稳定及密度的自动控制。

（4）智能干选
块矸初选后的产物经过大倾角皮带输送机给入智能干选再选系统。该智能干选系统为全部新增系统，干选系统分为智能干选一段、智能干选二段工艺，最终分选出高铝矿物（黄矸）、低铝矿物（黑矸）及尾矸产品，经上仓皮带给入各自的筒仓储存。一段、二段智能干选机上方分别设置1个集气罩，收集的干选粉尘通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体通过15m高DA003排气筒排放。
（5）浓缩压滤系统

系统前端分级旋流器作业产生的溢流矿浆、压滤机运行过程中产生的滤液水，统一通过配套管路集中收集，自流进入浓缩池进行集中沉降处理。
本次工艺依托现有一用一备两台浓缩池，正常生产工况下，单台浓缩池投入连续运行，接收来料混合浆液；浆液进入运行浓缩池后，通过重力沉降原理实现固液分离，其中细颗粒尾矸矿泥受重力作用逐步下沉至池体底部，形成高浓度矿泥底流；洁净水体上浮形成上清液溢流。
备用浓缩池常态处于闲置待命状态，兼具事故缓冲功能。当运行浓缩池检修、堵塞、负荷超标或全厂洗水系统出现波动、突发工况异常时，可快速切换备用浓缩池投入运行，同时可临时作为事故缓冲池收纳系统废水，杜绝洗水外排，保障生产连续性。
浓缩池沉降分离产生的上清液（澄清水），通过池体上部溢流口全部回流至主洗系统循环复用，替代新鲜补水，有效降低生产水耗，实现洗水资源循环利用。
浓缩池底部沉降富集的高浓度矿泥底流，通过底部配套输送泵连续抽出、加压输送至压滤机专用搅拌桶。搅拌桶持续搅拌运行，可有效防止高浓度矿泥沉降结块，保证矿泥浓度、物料粒度均匀稳定，为后续压滤脱水提供合格入料介质，避免因物料分层、结块导致压滤效果差、设备堵料等问题。
搅拌桶内均匀稳定的矿泥浆液，经压滤机入料泵加压定量送入压滤机，通过压滤机的高压挤压、滤布筛分作用，实现矿泥与水体的二次固液分离。其中，水分透过滤布形成滤液，回流至前端浓缩池来料管路，重新进入浓缩系统循环处理；固体细颗粒尾矸矿泥被滤布截留，形成致密的滤饼。
压滤机脱水完成后，达标干燥的尾矸泥滤饼自动卸料，落入下方皮带输送设备，由皮带输送机连续输送至厂区尾矸仓集中储存，完成尾矸泥的回收、归集，回收的尾矸泥用于孙家壕煤矿井下充填。
（6）产品存储

分选出高铝矿物（黄矸）、低铝矿物（黑矸）、低热值煤及尾矸产品，经上仓皮带给入各自的筒仓储存，筒仓下设排料闸门将仓内产品及尾矸给到汽车，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。
项目工艺流程及产排污节点见下图2-3。
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图2-3  运营期工艺流程及产排污环节图

2、运营期产排污环节
（1）废气
本项目粉尘主要为原料破碎筛分、干选粉尘、堆存装卸粉尘、输送转载粉尘及汽车运输粉尘。

①破碎筛分

破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经15m高排气筒排放；

②干选粉尘
干选粉尘经集气罩收集后通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体，经1根15m高排气筒（DA003）排放。
③堆存装卸粉尘

产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内/储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。

④输送转载粉尘

物料通过全封闭皮带转载，落料处设置喷雾抑尘系统。

⑤汽车运输粉尘

进厂公路采用沥青混凝土硬化路面并加强维护，对运煤道路进行定期清扫和洒水，运煤汽车应控制满载程度并采取覆盖措施；工业场地内配备洒水车减少路面扬尘，并利用绿化带隔离吸滞粉尘。
（2）废水
本项目运营期生产废水循环利用不外排；生活污水产生量为3.84m3/d（1267.2m3/a），依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。

（3）噪声

本项目运营期产生的设备噪声主要声源为工业机械设备噪声，噪声源强在80~105dB（A）。主要产噪设备及治理措施见第四章主要环境影响和保护措施中表的4-5  的主要产噪设备及治理措施情况
（4）固体废物

本项目运营期固废主要为除尘灰、尾矸、尾矸泥、废矿物油、废油桶以及员工生活垃圾。

①除尘灰

经废气污染源核算后，除尘器收集的除尘灰产生量为1979.69t/a，固废代码900-099-S59。2026年11月至2027年10月，除尘灰用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用、煤矿井下充填。

②尾矸
本项目尾矸产生量为90万t/a，固废代码060-001-S04。2026年11月至2027年10月，尾矸由全封闭皮带输送机运至尾矸仓暂存。尾矸用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。
③尾矸泥
本项目尾矸泥产生量为1.5t/a，固废代码060-001-S04。尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填。干燥基准下尾矸泥化学组分与原料煤矸石一致：SiO₂ 43.12%、Al₂O₃ 37.25%、Fe₂O₃ 0.20%、TiO₂ 0.52%、K₂O 0.06%、Na₂O 0.01%、CaO 0.09%、MgO 0.01%，其余组分为高岭石结晶水及微量炭质烧失量。尾矸泥属于煤系高岭岩细泥，类比同类矿山样品，压滤滤饼收到基低位发热量约 0.7～2.6MJ/kg（239kcal/kg）。
④废矿物油、废油桶

本项目产生量废矿物油0.5t/a，废油桶20个/a，废矿物油废物类别为HW08、废物代码为900-214-08，废油桶废物类别为HW08、废物代码为900-249-08，危废依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
⑤生活垃圾

项目新增劳动定员80人，生活垃圾产生量按0.5kg/人▪d，年工作330天，则本项目运营期生活垃圾产生量为13.2t/a，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清理处置。

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程环保手续履行情况
2011年5月9日，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环监字﹝2011﹞420号”对《内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂建设项目环境影响报告书》予以批复，项目选址位于孙家壕煤矿工业场地占地范围内，生产规模300万t/a，采用重介转鼓分选工艺对矸石进行洗选。该项目2011年7月建成投产，以孙家壕煤矿选煤厂、沙咀子选煤厂、扶贫选煤厂等多家选煤厂所产生的煤矸石为原料生产高岭岩。因工艺设备较落后，生产成本太高等原因，无法满足生产需求，该项目生产2个月后停产，未进行竣工环境保护验收。

2024年12月10日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2024〕221号”对《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司煤矸石分选项目环境影响报告表》予以批复。批复中：依托已批复的内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂，在厂内已建成的生产主厂房内安装1台煤矸石智能分选机、在厂内现有筒仓仓顶的生产车间内安装2台煤矸石智能分选机，实现分选煤矸石124万t/a。该项目于2025年6月进入试生产调试阶段后，生产工艺试验未达到预期效果，无法分选出合格高岭土产品，项目随即停产停运，至今未开展竣工环境保护验收工作。

二、现有工程产排污情况、污染防治措施以及达标排放情况

根据《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿500万吨/年改扩建项目环境影响报告书》（2025年5月）及2026年第一季度例行监测报告，本项目及本次依托的孙家壕煤矿工业场地环保设施运行及治理情况如下：

1、废气污染源及其治理措施

（1）破碎筛分粉尘
高岭土选矿厂规模为300万t/a。破碎车间采取全密闭+喷淋，除尘效率达到74%。

（2）干选粉尘

筒仓仓顶的生产车间内安装了2台煤矸石智能分选机，2#、3#干选机自带除尘器，处理后经排气筒排放。

（3）堆存装卸粉尘

产品高岭土、低热值煤以及废料矸石均储存于密闭的筒仓内，筒仓下设排料闸门将仓内矸石及产品给到汽车，卸料时采用喷雾洒水降尘措施；生产车间内采用喷雾洒水降尘。
（4）输送转载粉尘

全封闭式输送机走廊输送物料，各转载点采取喷淋洒水降尘。
（5）汽车运输粉尘

进厂公路采用沥青混凝土硬化路面并加强维护，对运煤道路进行定期清扫和洒水，运煤汽车应控制满载程度并采取覆盖措施；工业场地内配备洒水车减少路面扬尘，并利用绿化带隔离吸滞粉尘。
根据建设单位委托内蒙古碧蓝环境科技有限公司监测的《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司2026年第一季度废气及噪声检测报告》中高岭土选矿厂附近的洗煤厂无组织排放颗粒物监测结果可知，无组织颗粒物最大排放浓度为0.504mg/m3（监控点与参考点浓度作差），满足《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭贮存场所无组织排放限值1.0mg/m3的要求。
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主厂房内重介初选段
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主厂房内重介再选段
2、废水污染源及其治理措施

本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水依托孙家壕煤矿生活污水处理站。孙家壕煤矿工业场地建设有生活污水处理站1座，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水，不外排。
根据建设单位委托内蒙古碧蓝环境科技有限公司监测的《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司2026年第一季度矿井水、生活污水检测报告》中生活污水处理设施出口检测结果可知，生活污水经生活污水处理设施处理后，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
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石英砂过滤器
加药器
3、噪声污染源及其治理措施

采用了良好声学特征的产品，主要是对旋转运动的机械设备提高安装精度，振动部分之间采用软连接，设备与基础连接处加减震器，旋转部分及时添加润滑油，对高噪声设备安装隔声罩或隔音室，并在换气处安装消声器。其它设备采用以焊代铆、以液压代冲击、以液动代气动，从根本上减轻噪声污染的强度。

空压机进出口等处设消声器消声，噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播；为防止振动产生噪音，工艺设备布置尽量减少物料落差，以减小物料冲击噪声。

根据建设单位委托内蒙古碧蓝环境科技有限公司对《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司第三季度废气及噪声检测报告》，工业场地厂界声环境现状值为：昼间52.4~57.6dB（A）、夜间42.9~48.9dB（A）。满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求。

4、固废污染源及其处置措施

（1）煤矸石

原环评要求孙家壕煤矿洗选矸石用于伊东集团煤系高岭岩选矿厂原料（入选矸石300万t/a）。但因工艺设备较落后，生产成本太高等原因，导致该厂停产，矸石全部拉运至孙家壕地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用。

（1）生活垃圾

工业场地内设置3座垃圾池，生活垃圾经统一收集后，定期送到薛家湾镇生活垃圾填埋场填埋处理。

三、现有工程存在的主要环境问题及整改措施

根据现场实际踏勘及分析，内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿生活污水经污水处理设施处理后全部用于洗煤厂补充用水，不外排。场地内废气均可达标排放，矿区空气环境质量可达标。项目产生矸石拉运至矿区地面沉陷区土地复垦项目进行综合利用。废气、废水、噪声、固废均采取了合理的治理措施后均可进行达标排放或综合利用。对照《内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂建设项目环境影响报告书》及环评批复，现有项目存在的主要环保问题及整改措施见下表。

表2-11  现有环境问题及整改措施

序号

整改地点

现有工程存在的环境问题

整改措施

整改目标
完成期限
投资（万元）
1
破碎筛分车间
（1）原环评文件要求：破碎车间内设集尘罩收集含尘气体，通过布袋除尘器除尘后有组织排放。

（2）存在问题：破碎车间采取全封闭车间+喷淋，未设置布袋除尘器有组织排放。
破碎筛分车间设备设置集气罩+布袋除尘器，处理后的废气通过15m高排气筒排放。
排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4排放限值。
立行立改
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量达标情况
本次评价设定的评价基准年为2025年，根据内蒙古自治区生态环境厅于2026年6月发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公告》，2025年全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗，项目所在区域为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状监测

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗孙家壕煤矿工业场地内，本项目TSP引用《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司煤矸石分选项目环境影响报告表》监测数据，由北京华成星科检测服务有限公司于2024年9月12日~9月14日监测3天。监测布点及监测结果见下表。
表3-1  特征污染物监测布点一览表
序号

名称

监测点坐标

监测因子

G1

场地下风向679m
E111°19'22.63"，N39°54'21.49"
TSP
表3-2  特征污染物监测结果一览表

监测点

污染物

平均时间

评价标准

（mg/m3）

监测日期
监测浓度

（mg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率（%）

达标

情况

场地下风向
TSP

日均值

300

2024.9.12
124
41.33
0

达标

2024.9.13
119
39.67
0

2024.9.14
96
32.00
0

由监测结果可知，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，同时也满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值中的二级标准要求。
2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），声环境保护目标范围为厂界外50m。根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无居民，无声环境保护目标。故不进行声环境质量现状监测。
3、地下水环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目不存在地下水污染途径，生产废水、生活污水均综合利用，不外排，故不开展地下水环境质量现状监测。

4、土壤环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目不存在土壤污染途径，生产车间、厂内道路进行硬化处理，故不开展土壤环境质量现状监测。
5、生态环境质量现状

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗孙家壕煤矿工业场地内，不新增占地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗孙家壕煤矿工业场地内，根据现场调查及核查文件可知，评价范围内珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目评价范围及环境保护目标分布图见附图6。
表3-3  环境保护对象及保护目标一览表
环境要素

保护目标

相对厂址

户数/人数

保护级别

方位

距离（m）

环境空气

阳塔村
SE
236m
6户/22人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

地下水环境
厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

声环境

项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

生态环境

用地范围内无生态保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

（1）施工期
施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2标准。具体数值见下表3-4。
表3-4  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期
①有组织废气
本项目破碎车间、主厂房有组织粉尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4排放限值。
②无组织废气
项目厂界无组织粉尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5无组织排放监控浓度限值。具体标准详见下表3-6。

表3-5  废气污染物排放浓度限值

污染源
标准名称

污染因子

标准值

单位

数值

厂界
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
煤炭工业所属装卸场所、贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物

mg/Nm3
1.0监控点与参考点浓度差值

破碎筛分、智能干选
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4

原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备

mg/Nm3
80mg/Nm3或设备去除效率＞98%

2、废水
项目生产废水循环利用，不外排；生活污水主要为盥洗废水，水质简单，水量较少，厂区内设有化粪池，生活污水依托孙家壕煤矿生活污水处理站。孙家壕煤矿工业场地建设有生活污水处理站1座，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。
表3-6  孙家壕煤矿生活污水执行标准一览表
序号

项目

《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）

1

悬浮物含量

≤50mg/L

2
pH

6～9

序号

项目

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

1

pH  （无量纲）

6.0～9.0

2

色度，铂钴色度单位  ≤

30

3

嗅

无不快感

4

浊度(NTU) ≤

10

5

五日生化需氧量(BOD5) (mg/L)≤

10

6

氨氮(mg/L) ≤

8

7

阴离子表面活性剂(mg/L) ≤

0.5

8

铁(mg/L) ≤

—

9

锰(mg/L) ≤

—

10

溶解性总固体(mg/L) ≤

1000（2000）a
11

溶解氧(mg/L) ≥

2.0

12

总氯(mg/L) ≥

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

13

大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）

无c
3、噪声

（1）施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准限值，具体见下表。
表3-7  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
噪声限值Leq 〔dB（A）〕
昼间
夜间
70
55
（2）运营期

本项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体见下表。

表3-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
噪声限值Leq 〔 dB（A）〕
标准
昼间
夜间
2类
60
50
3、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	（1）废水总量

本项目生产废水循环利用，不外排；生活污水产生量为3.84m3/d（1267.2m3/a），依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。因此，本项目污废水不排至外环境，因此无需申请水污染物总量。

（2）废气总量

根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》，现阶段实施污染物总量控制的指标为：重金属污染物、挥发性有机物(VOCs)、NOx、COD和NH3-N。
本项目排放大气污染物为颗粒物。因此，不涉及《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气环境影响分析及污染防治措施

施工期建设主要为车间土石方开挖、地面硬化防渗施工和设备安装，建设过程中基本无废气产生，混凝土运输车辆会产生少量的扬尘。具体保护措施如下：

（1）施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生；

（2）施工场地内运输通道要硬化并及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；

（3）运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；

（4）避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应用帆布覆盖；

（5）尽量选用烟气量少、节省燃料的内燃机械；

（6）施工场地设连续围档

（7）运输车辆应按照规定的配置防洒落装备，装载不宜过满；

施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。
2、水环境影响分析及污染防治措施

①生活污水：项目施工期高峰时人员为50人左右，施工期5个月，生活用水按30L/人·d计算，则施工场地生活用水量约为1.5m3/d（225.0m3），生活污水产量按用水量的80%计算，施工期生活污水产量为1.2m3/d（180.0m3），生活污水主要的污染因子为SS、CODCr、BOD5、氨氮；施工期施工人员产生的生活污水排至孙家壕煤矿现有污水处理站。
②施工废水主要包括：施工期机械设备使用和维护过程中可能发生渗油以及通过雨水、人工冲洗所形成的含油和泥沙的污水等。施工废水通过简易沉淀池处理后回用，不外排。

3、声环境影响分析及防治措施

施工过程中，项目采取严格的管理制度，施工时间均在白天进行，加强对设备的保养维护、合理布置施工设备作业场地、运输车辆在经过村庄时控制车速、禁鸣等措施，可一定程度减少施工噪声对周围声环境产生的影响。

施工期噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，随着施工期的结束，施工噪声影响将消除。
4、固体废物环境影响分析及防治措施

施工期产生的固废主要来源于建筑施工中的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，虽然这些废物不含有毒有害成分，但如果处理不当，可能对环境景观、地表地下水体和土壤形成破坏，因此产生的建筑垃圾将能回收的废料及时回收综合利用，不能利用的运往建筑垃圾填埋场。建设单位应要求施工单位规范运输，不得随意倾倒建筑垃圾；生活垃圾产生总量为25kg/d（3.75t），厂区设置垃圾桶，经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一拉运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析及污染防治措施
本项目运营期产生的废气主要为堆存装卸粉尘、原料破碎筛分、干选粉尘、输送转载粉尘及汽车运输粉尘。本项目正常工况下，大气源强及污染防治措施如下：
（1）堆存装卸粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”。

颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image19.png]P =2C, +FC, = {N; x D x (a/b) + 2 X E; X §} x 10~




式中：P——颗粒物产生量，t/a；

ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；

FCy——风蚀扬尘产生量，t/a；

Nc——年物料运载车次（车），本项目原料运载车次为100000次。
D——单车平均运载量（30t/车），本项目转运煤矸石300万t/a。
(a/b)——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，参照01煤炭取0.0054，即(a/b)=0.315；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/t），参照01取31.1418；

S——堆场占地面积（m2），本项目大块矸石棚+储料棚共计为3192m2。
按照上式计算，本项目原料堆存粉尘产生量为1143.81 t/a。
颗粒物排放量核算公式如下：
[image: image20.png]Us=PX(1=Cp)X(1-Tp)




式中：Uc——颗粒物排放量，t/a；
P——颗粒物产生量，t/a；
Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），洒水措施取74%；
Tm——堆场类型控制效率（%），全封闭车间，取99%；
经计算，本项目原料堆存及转载粉尘排放量为2.97 t/a。

（2）破碎筛分粉尘
本项目设有矸石分级破碎、筛分系统，产生的粉尘颗粒物按《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙，G.A.久兹等编著，张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社1989-12-01）中第十八章煤加工厂，表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子：破碎作业颗粒物排放系数0.08kg/t-原料。
①1#破碎车间
本项目1#破碎车间矸石破碎、筛分量为150万t/a，全年运行330d，每天运行24h，合计7920h/a。

本项目破碎机、振动筛分别设集气罩，产生粉尘通过集气罩收集（集气效率95%），经1台风量为35000m3/h的布袋除尘器除尘（除尘效率为99%）处理后，经DA001排气筒（15m）排放。
破碎粉尘产生量：1500000t/a×0.08kg/t=120t/a
筛分粉尘产生量：1500000t/a×0.08kg/t=120t/a
上述环节粉尘排放量约为：240t/a×95%×（1-99%）=2.28t/a（0.29kg/h），排放浓度为8.29mg/m3；车间内无组织粉尘产生量为：240t/a×5%=12.0t/a，车间为全封闭，逸散至车间外的粉尘以1%计，排放量约为0.12t/a。
②2#破碎车间
本项目2#破碎车间矸石破碎、筛分量为150万t/a，全年运行330d，每天运行24h，合计7920h/a。

本项目破碎机、振动筛分别设集气罩，产生粉尘通过集气罩收集（集气效率95%），经1台风量为35000m3/h的布袋除尘器除尘（除尘效率为99%）处理后，经DA002排气筒（15m）排放。
破碎粉尘产生量：1500000t/a×0.08kg/t=120t/a
筛分粉尘产生量：1500000t/a×0.08kg/t=120t/a
上述环节粉尘排放量约为：240t/a×95%×（1-99%）=2.28t/a（0.29kg/h），排放浓度为8.29mg/m3；车间内无组织粉尘产生量为：240t/a×5%=12.0t/a，车间为全封闭，逸散至车间外的粉尘以1%计，排放量约为0.12t/a。
（3）干选粉尘

根据建设单位提供工艺流程及物料平衡，本项目干选高铝矿物初矿约190万t/a，采取两段智能干选。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021 年第24 号）中“煤炭开采和洗选行业系数手册”，“褐煤开采业产污系数表”，生产车间干选颗粒物产生系数为0.40kg/t-原料。

本项目一段智能干选机、二段智能干选机分别设集气罩，产生粉尘通过集气罩收集（集气效率95%），经1台风量为35000m3/h的除尘洗气机除尘（除尘效率为99%）处理后，经DA003排气筒（15m）排放。
一段智能干选粉尘产生量：1900000t/a×0.4kg/t=760t/a
二段智能干选粉尘产生量：1899240t/a×0.4kg/t=759.69t/a
上述环节粉尘排放量约为：1519.69t/a×95%×（1-99%）=14.44t/a（1.82kg/h），排放浓度为52.0mg/m3；车间内无组织粉尘产生量为：1519.69t/a×5%=75.9t/a，车间为全封闭，逸散至车间外的粉尘以1%计，排放量约为0.76t/a。
（4）输送转载粉尘

本项目物料的输送采用全密闭的输矸走廊，各转载点采取喷淋洒水降尘，并加强管理，有效降低物料跌落时扬尘污染，不会对大气环境产生影响。

汽车运输粉尘

本项目处理原料300万t/a、产品高岭土约100万t/a、产品低热值煤约110万t/a、废料尾矸约90万t/a，运输车辆在运输上述物料过程中轮胎会带起少量扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中的铺装道路扬尘排放量计算公式进行计算：
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式中：WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。

ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km•辆)。

LR为道路长度，km，厂内运输道路总长535m计。

NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本项目为200000辆/a。

nr为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示，本项目取70。

本项目厂内道路为水泥路面，按铺装道路进行计算，扬尘排放系数计算公式如下：
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式中：EPi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）。

ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，本项目取3.23g/km。

sL为道路积尘负荷，本项目取4.0g/m2。

W为平均车重，本项目取30t。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目取66%。

经计算，道路扬尘源排放系数为124.51g/km，项目汽车运输粉尘排放量为10.79t/a。
表4-1   排气筒基本信息情况一览表

排气筒编号
高度（m）
内径（m）
温度（℃）
排放口类型
坐标
东经
北纬
DA001
15
1.02
常温
一般排放口
111°19'12.63"

39°54'45.86"

DA002
15
1.02
常温
一般排放口
111°19'8.84"

39°54'45.11"

DA003
15
1.02
常温
一般排放口
111°19'8.65"

39°54'42.41"

表4-2   正常工况本项目全厂有组织废气产排污情况一览表
车间
排放源

产生环节
污染物名称
产生浓度mg/m3
产生量t/a
治理措施及效率
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
风机风量m3/h
排放量t/a

排放方式
1#破碎车间
排气筒DA001
破碎筛分
颗粒物
865.8
240.0
集气罩（集气效率95%）+布袋除尘器+15m高排气筒，除尘效率99%以上
8.29
0.29
35000
2.28
有组织
2#破碎车间
排气筒DA002
破碎筛分
颗粒物
865.8
240.0
集气罩（集气效率95%）+布袋除尘器+15m高排气筒，除尘效率99%以上
8.29
0.29
35000
2.28
有组织
主厂房
排气筒DA003
干选粉尘
颗粒物
5482.3
1519.69
集气罩（集气效率95%）+除尘洗气机+15m高排气筒，除尘效率99%以上
52.0
1.82
35000
14.44
有组织
表4-3  本项目全厂无组织废气产排情况一览表
产污环节

污染物

产生量t/a
排放形式

处理措施

排放浓度mg/m3
排放量t/a
工艺

效率%
堆存装卸粉尘
颗粒物
1143.8
无组织
全封闭
车间+喷雾抑尘系统
99
＜1.0
2.97
输送转载粉尘
颗粒物
少量
无组织
全封闭
车间+喷雾抑尘系统
99
＜1.0
少量
汽车运输粉尘
颗粒物
31.74
无组织
全封闭
车间+喷雾抑尘系统
66
＜1.0
10.79
1#破碎车间
颗粒物
12.0
无组织
全封闭
车间+喷雾抑尘系统
99
＜1.0
0.12
2#破碎车间

颗粒物
12.0
无组织
全封闭
车间+喷雾抑尘系统
99
＜1.0
0.12
主厂房
颗粒物
75.9
无组织
全封闭
车间+喷雾抑尘系统
99
＜1.0
0.76
排放标准

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5无组织限值要求（1.0mg/m3）
综上所述，生产过程中有组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准限值（80mg/m3）；无组织颗粒物排放浓度可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织限值要求（1.0mg/m3）。
（5）废气污染防治措施技术可行性分析

①有组织废气排放
本项目高岭土破碎机产生粉尘通过布袋除尘器处理后排放通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值，布袋式除尘技术是常用治理粉尘技术，技术成熟，其过滤原理和清灰原理如下：

过滤原理：含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力作用被分离出来，直接落入灰斗。含尘气体通过灰斗后进入箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面。净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，由出风口排出。

清灰原理：随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，当设备阻力上升到设定值时，清灰装置开始进行清灰。电磁脉冲阀开启，压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋，使滤袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕，电磁脉冲阀关闭，该室又恢复正常过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。

布袋除尘器属于高效除尘器，具有处理气量大、效率高等特点，对细粉有较强的捕集效果，去除率可达99%以上，被广泛应用于各类工业废气的除尘中。本项目破碎粉尘通过袋式除尘器进行净化处理技术可行，属于《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中其他废弃资源加工工业废气主要污染物项目废气治理可行技术，并要求企业及时更换布袋，保证除尘设备的正常运转。
②无组织排放

本项目采取的废气无组织控制措施如下：

a、项目采用全封闭储棚及生产车间，配备喷雾抑尘设施。

b、为降低运输扬尘产生量，项目通过降低行驶速度、厂区设雾炮洒水车、运输车辆遮盖苫布、道路硬化、路面定期清扫等方式降低无组织粉尘。

c、制定严格的规章制度，明确员工责任制度。在事故情况下，采取及时有效的措施，避免对周边大气环境的影响。

项目采取的无组织控制措施符合相关技术规范无组织控制措施要求，采取措施后，无组织排放的颗粒物能满足无组织颗粒物排放浓度能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求（1.0mg/m3）。

（5）非正常工况
本次评价运营期非正常工况主要考虑除尘器故障（布袋破损、风机故障），年发生频次≤1次/年，除尘效率下降至50%时造成的大气污染物非正常排放。非正常工况下，项目废气排放情况详见下表。
表4-4   非正常工况本项目全厂有组织废气产排污情况一览表
车间
排放源

产生环节
污染物名称
产生量t/a
治理措施及效率
非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
非正常排放量t/a

达标分析
单次持续时间
1#破碎车间（DA001）
排气筒DA001
破碎筛分
颗粒物

240
集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，非正常工况除尘效率50%

1439
14.39
114
超标
1h
2#破碎车间（DA002）
排气筒DA002
破碎筛分
颗粒物
240
集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，非正常工况除尘效率50%
1439
14.39
114
超标
1h
主厂房车间（DA003）
排气筒DA003
干选
颗粒物

1519.69
集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，非正常工况除尘效率50%

3038
91.14
721.85
超标
1h
根据表4-4，非正常工况时，颗粒物排放是超标的。因此，在运行期间需杜绝非正常情况的发生，防止非正常排放的废气对大气环境产生影响，本次环评提出以下废气非正常排放的对策措施：

①事故防范措施及应急预案

针对项目事故排放情况制定废气事故排污的防治措施与对策。

②废气治理设施突发故障防治措施

当废气治理设施发生故障时，应马上停止生产线的运行及时安排工作人员对故障设备进行检修，待设备故障排除后，方可投入生产。

③严格规范化操作

对各治理设施实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废气事故性排放发生机率。

综上所述，项目运营期加强废气治理设施运行管理，定期维护，加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。则项目废气不会对周围大气环境造成不良影响。

2、水环境影响分析及污染防治措施
（1）处理方式
①生活污水
本项目生活污水产生量为3.84m3/d（1267.2m3/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，废水水质简单，生活污水依托孙家壕煤矿生活污水处理站，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。
②生产废水
ⅰ.喷雾抑尘废水
喷雾抑尘用水部分被原料吸收，其余部分自然蒸发，没有明显水流汇集，无生产废水的产生。
ⅱ.重介初选废水

根据建设单位提供设计资料，本项目重介初选废水产生量为129.8m3/d，经浓缩机浓缩后全部回用于洗选工序，不外排。
项目厂区设有分区防渗措施：生产车间、生产消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

采取上述措施后，项目对周围水环境影响较小。综上所述，项目营运期对周围水环境影响较小。

（2）生活污水依托可行性分析

本次建设煤矸石分选高岭土项目作为选煤厂矸石的进一步综合利用配套项目，厂址选址在孙家壕煤矿工业场地范围内，充分利用现有场地内已闲置的建筑设施进行建设。本项目新增生活污水量为3.84m3/d，根据《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿500万吨/年改扩建项目环境影响报告书》（2025年5月），孙家壕煤矿生活污水产生量为59.4m3/d，污水处理设施处理后用于洗煤厂、绿化用水。工业场地内生活污水量共63.24m3/d。生活污水处理站处理能力（240m3/d）可容纳新增生活污水，依托可行。

3、噪声影响预测及污染防治措施
（1）噪声声源
本项目噪声主要来自各设备运行过程中产生的噪声，在采取车间布局、隔声、减振、设备维护等方面考虑噪声防治措施。主要产噪设备及治理措施见下表4-5。

表4-5  主要产噪设备及治理措施情况
序号
名称
型号
数量（台）
噪声源强dB（A）
降噪措施

噪声排放值dB（A）

核算

方法
噪声值
工艺

降噪效果

核算

方法

噪声值

1
三螺旋介质增稠机
2m*8.3m
2
类比法
80
低噪声设备+基础减振+厂房隔声
20

类比法
60
2
初选段重介转鼓分选机
12′*20′
1
类比法
80
20
类比法
60
3
高效浓缩机
NXZ-20
1
类比法
75
20
类比法
55
4
螺杆式空压机
SA-75A
2
类比法
85
20
类比法
65
5
冷冻式干燥机
UP-10G
1
类比法
70
20

类比法
50
6
螺杆式空压机
SA-15A
1
类比法
80
20
类比法
60
7
电动葫芦桥式起重机
LH20T-22.5M
1
类比法
70
20
类比法
50
8
电动单梁起重机
LDP 5T-12.5M
1
类比法
70
20
类比法
50
9
分级旋流器
350*8
1
类比法
75
20
类比法
55
10
浓缩旋流器
380*6
2
类比法
75
20
类比法
55
11

原矿分级筛
SL03673
1
类比法
80
20
类比法
60
12
高频筛
GPS1836
1
类比法
80
20

类比法
60
13
直线脱水筛
1
类比法
80
20
类比法
60
14
直线脱价筛
SLG2473
6
类比法
80
20
类比法
60
15
破碎机
SSC700
2
类比法
90
20
类比法
70
16
压滤机尾矸泥刮板输送机
MXGZ-1400
2
类比法
75
20
类比法
55
17
给矿机
K3
2
类比法
80
20
类比法
60
18

犁式卸料器
DYN1000-S
1
类比法
80
20

类比法

60
19

暖风机
5GS
15
类比法

70
20

类比法

50
20
带式给矿机

GLD1200/4/S

16

类比法

75
20

类比法

55
21
尾矿脱价筛双层

DZK1861

1

类比法

80
20

类比法

60
22
犁式卸料器

DYN1000-S

1

类比法

70
20

类比法

50
23
孤形振动筛

HXSZ302060

1

类比法

80
20

类比法

60
24
高效快开隔膜压滤机

KZG50/2000-U

2

类比法

70
20

类比法

50
25
稀介磁选机

HMDA-7.1219*2972

6

类比法

75
20

类比法

55
26
三产品重介旋流器

YTMC1000-710

1

类比法

80
20

类比法

60
27
离心机

CL1200

1

类比法

85
20

类比法

65
28
刮板机

B=1000=mL=11.5m

1

类比法

75
20

类比法

55
29
脱介筛

DZK2330

1

类比法
80
20

类比法

60
30
螺杆式空压机

SA-75A

2

类比法
85
20

类比法

65
31
带式输送机

1

类比法
70
20

类比法

50
32
水泵

100WQ100-15-15

1

类比法
75
20

类比法

55
33
初选一段合介泵

250ZJ-I-A65

1

类比法
75
20

类比法

55
34
初选二段合介泵

250ZJ-I-A65

1

类比法
75
20

类比法

55
35
初选磁尾溢流泵

150ZJ-I-A60

1

类比法
75
20

类比法

55
36
初选一段磁尾泵

250J-I-A60

1

类比法
75
20

类比法

55
37
初选段筛下水泵

100ZJ-I-A50

1

类比法
70
20

类比法

50
38
初选段矿泥水泵

200ZJ-I-A60

1

类比法
75
20

类比法

55
39
主厂房清扫泵

65ZJL-B30T

4

类比法
70
20

类比法

50
40
浓缩机底流泵

150ZJ-I-C42

1

类比法
75
20

类比法

55
41
冲洗水泵

50ZJ-I-A46

1

类比法
70
20

类比法

50
42
压滤机入料泵

150ZJG-I-B45

2

类比法
75
20

类比法

55
43
澄清水泵

200ZJ-I-A60

1

类比法
75
20

类比法

55
44
泵房清扫泵

65ZJL-B30J

1

类比法
70
20

类比法

50
45
重介旋流器入料泵

300ZJ-I-A70

1

类比法
80
20

类比法

60
46
稀介泵

200ZJD-B45

1

类比法
75
20

类比法

55
47
重介旋流器合介泵

300ZJ-I-A90

1

类比法
80
20

类比法

60
48
两产品重介旋流器
FZJ1000-D
1
类比法
75
20

类比法

55
49
末中产品固定筛
GDS-2436
1
类比法
80
20

类比法

60
50
末矸石固定筛
GDS-2418
1
类比法
80
20

类比法

60
51
尾矿泥转载53皮带
/
1
类比法
80
20

类比法

60
52
电机
/
1
类比法
70
20

类比法

50
53
初选高铝矿物大倾角转载输送带
SJ1000
1
类比法
70
20

类比法

50
54
三相异步电动机
Y3 180L-4
1
类比法
70
20

类比法

50
55
初选重排产物大倾角转载输送皮带
SJ1000
1
类比法
70
20

类比法

50
56
布料器-30mm转载皮带
智选末矸转载皮带
1
类比法
70
20

类比法

50
57
二次脱介筛
ZKK2448
2
类比法
80
20

类比法

60
58
智选一段布料器
GZG2230
2
类比法
80
20

类比法

60
59
一段智能干选机
HX2400-100K
2
类比法
80
20

类比法

60
60
智选二段布料器
GZG1830
2
类比法
75
20

类比法

55
61
二段智能干选机
HX2000-100K
2
类比法
80
20

类比法

60
62
空压机
/
3
类比法
85
20

类比法

65
63
副产物转载皮带
/
1
类比法
70
20

类比法

50
64
转载皮带
/
1
类比法
70
20

类比法

50
65
三相异步电动机
180L-4
1
类比法
70
20

类比法

50
66
电动滚筒
YZ型油冷型电动滚筒
1
类比法
70
20

类比法

50
67
低铝矿物（黑矸）配仓皮带
/
1
类比法
70
20

类比法

50
68
犁式卸料器
DYTZ1000-200-50
6
类比法
70
20

类比法

50
根据项目特点及厂区情况，本评价重点考虑噪声源衰减情况和厂房围护结构的屏蔽效应，忽略空气吸收、树木及其它地面效应。
（2）噪声污染防治措施
本项目采取的噪声污染防治措施如下：

①选用低噪声设备；

②在设备周围安装隔声装置，采用吸音、防噪声的新材料；

③对高噪音设备安装进行基础减振处理，安装橡胶间隔垫或减振台座等；

④加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。

⑤运输车辆属于流动性噪声通过加强管理、经过居民区等环境敏感目标处禁鸣喇叭等措施降低噪声。
（3）噪声预测模式
本项目预测采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模式。

①室内声源
a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级或A声级
[image: image23.png]4
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
b.所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。

c.在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image25.png]L, (=L, (T)-(TL, +6)




式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透

声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。

②室外声源

计算某个声源在预测点的声压级
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式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
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式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r——预测点距声源的距离。
③计算总声压级
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（4）预测结果

根据项目噪声源强清单结合项目平面布置图，经预测各厂界处噪声预测值见下表。本项目厂界现状值引用《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司2026年第一季度废气及噪声检测报告》。
表4-6   项目厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

预测点

现状值

贡献值

预测值

较现状增量

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界
53.1
45.3
34.30
34.30
53.16
45.63
+0.06
+0.33
达标

南厂界
54.3
45.2
34.72
34.72
54.35
45.57
+0.05
+0.37
达标

西厂界
54.7
45.3
47.56
47.56
55.47
49.59
+0.77
+4.29
达标

北厂界
54.7
43.0
41.75
41.75
54.91
45.43
+0.21
+2.43
达标
标准

《工厂企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），50dB（A）夜间
根据噪声预测结果，本项目昼夜噪声贡献值在34.30dB（A）~47.56dB（A），叠加现状值后厂界昼间噪声在53.16dB（A）~55.47dB（A），夜间噪声在45.43dB（A）~49.59dB（A）满足《工厂企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物环境影响及污染防治措施
（1）固废产生情况
本项目运营期固废主要为除尘灰、尾矸、尾矸泥、废矿物油、废油桶以及员工生活垃圾。

①除尘灰

经废气污染源核算后，除尘器收集的除尘灰产生量为1979.69t/a，固废代码900-099-S59。2026年11月至2027年10月，除尘灰用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用、煤矿井下充填。

项目配套的布袋除尘设备捕集的除尘灰通过设备密闭灰斗+密闭落料管集中收集，全程密闭无散落、无敞口堆放；除尘灰收集后暂存于除尘设备密闭储灰仓内，不露天临时堆放。转运过程采用全封闭罐式运输车密闭拉运，车辆装卸作业在封闭仓内进行，装卸、运输全过程密闭，杜绝扬尘逸散。
②尾矸
本项目尾矸产生量为90万t/a，固废代码060-001-S04。2026年11月至2027年10月，尾矸由全封闭皮带输送机运至尾矸仓暂存。由汽车苫布遮盖运送至孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。

③尾矸泥
本项目尾矸泥产生量为1.5t/a，固废代码060-001-S04。尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填。
④废矿物油、废油桶

本项目产生量废矿物油0.5t/a，废油桶20个/a，废矿物油废物类别为HW08、废物代码为900-214-08，废油桶废物类别为HW08、废物代码为900-249-08，危废依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
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依托孙家壕煤矿危废库照片
⑤生活垃圾

项目新增劳动定员80人，生活垃圾产生量按0.5kg/人▪d，年工作330天，则本项目运营期生活垃圾产生量为13.2t/a，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清理处置。

表4-7  项目一般固废产生情况一览表
序号

名称

固废属性
固废代码

产生量

处置措施

排放量

1

除尘灰

一般固废
SW59
900-099-S59
1979.69t/a
2026年11月~2027年10月用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。
0.0 t/a
2
尾矸
一般固废

SW04
060-001-S04
90万t/a
0.0 t/a
3
尾矸泥
一般固废
SW07

900-099-S07 
1.5t/a
尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填
0.0 t/a
4
废矿物油
危险废物
HW08
900-214-08
0.5t/a
依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
0.0 t/a
废油桶
HW08
900-249-08
20个/a
0.0个/a
5
生活垃圾
/
SW64

900-099-S64
13.2t/a
生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。

0.0 t/a
综上，本项目固废全部得到妥善处置，无固体废物外排，固废处置措施可行，不会对周围环境产生影响。
（2）固废依托可行性分析

本项目产生的尾矸、除尘灰：2026年11月~2027年10月用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。废矿物油、废油桶产生量较少，可依托孙家壕煤矿危废暂存间。
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图4-1  尾砂综合利用规划图
①孙家壕煤矿沉陷区土地复垦项目依托可行性
2023年10月31日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2023〕267 号文对《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司地面沉陷区土地复垦项目环境影响报告书》予以批复。该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿井田范围内。项目利用孙家壕煤矿洗煤厂产生的煤矸石回填沉陷区进行土地复垦，并进行绿色产业建设。复垦沉陷区总占地面积约为24.1550hm2，需煤矸石量约506万t，其中一号沉陷区占地面积9.3008hm2，需煤矸石量约142万t，二号沉陷区占地面积14.8542hm2，需煤矸石量约364万t。项目复垦期4年（一号沉陷区复垦期1 年，二号沉陷区复垦期3 年），管护期为3年。该复垦项目土建工程已全部建成，沉陷区具备矸石进场回填条件。时间衔接上，本技改项目计划投产时间为2026年11月，2026年11月～2027年10月产生的尾矸优先采用汽车苫布遮盖运输至该沉陷区进行回填复垦；地理位置上消纳场地位于煤矿井田内部，运输距离短，转运成本低，可满足阶段性消纳需求。
②孙家壕煤矿井下充填依托可行性
2025年6月18日，内蒙古自治区生态环境厅以“内环审字〔2025〕43号”对《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司孙家壕煤矿500万吨/年改扩建项目环境影响报告书》予以批复。批复中：矸石采用矸石仓暂存，项目掘进矸石不出井，洗选矸石用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目，后期用于充填采空区。根据报告书，孙家壕煤矿井下充填规模为40万t/a。

现阶段项目处于筹备建设阶段，预计2026年9月建成并具备运行条件，投产时间早于本洗选技改项目。本项目压滤尾矸粒度、矿物组分满足井下充填骨料技术要求，待地面沉陷区回填逐步收量后，每年稳定提供40万t尾矸用于井下采空区充填，减少地表固废堆存，消纳规模、投产时序相互匹配，依托可行。
③用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线依托可行性
2025年3月19日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2025〕45号”对《准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目环境影响报告表》予以批复。批复中：该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇马栅村大欣石灰厂西侧。主要建设三条生产线，包括一条400万吨/年的煤矸石石分选生产线，一条80万吨/年的高岭岩洗选生产线，一条270万吨/年的人造土生产线。建设内容包括：矸石原料棚、煤矸石分选车间(设置9台ETDS智能分选机)、高岭土洗选车间(设置1条80万吨/年高岭土洗选生产线)、人造土生产车间(设置1条270万吨/年人造土生产线)、高岭土成品库、煤泥产品库、人造种植土成品库和危废库等公辅工程及环保设施。
低热量煤矸石送至破碎机，粒径1mm~5mm 占比15%—40%，粒径＜1mm 占比20%—40%），秸秆大块有机物通过破碎机破碎为粒径≤1cm 的有机质粒，破碎后经喷淋系统喷入柠檬酸溶液、腐殖酸溶液进行加湿预处理，经处理后的矸石粒和有机质粒通过皮带机进入搅拌机搅拌，同时搅拌机内加入干燥牛羊粪（粒径≤3cm，含水率＜30%），以上原料通过搅拌机搅拌混合均匀后为一次改良人造土。一次改良人造土通过皮带机输送，皮带出口处设置专用有效菌扩繁菌液喷淋系统。用一次改良人造土作为培养基，将专用有效菌种加入培养基，扩繁3d 后菌液暂存到菌液储罐进行稀释，稀释后的菌液即为专用有效菌扩繁菌液，将扩繁菌液均匀喷洒到一次改良人造土表面后输送至人造种植土暂存区陈化，菌液通过生物氧化、酸溶解和有机代谢，将矸石中的硫化物、金属矿物及有机质转化为可溶性物质，陈化15-20d 后即为人造种植土。
本项目尾矸属于煤系高岭岩细泥，可燃有机质含量低，理化性质与人造土原料要求契合；大欣项目人造土生产线设计处理规模 270万t/a，原料接纳空间充足，本项目供给50万t/a 尾矸仅占用生产线少量富余产能，可长期稳定消纳剩余尾矸，物料适应性、产能余量均可保障，依托方案可行。

项目投产初期（2026.11 起）尾矸优先外运至孙家壕沉陷区开展土地复垦；待井下充填系统稳定运行、地面复垦库容逐步缩减后，分流 40万t/a用于井下充填，持续稳定供给 50万t/a 尾矸至大欣公司人造土生产线。三条处置渠道形成时序互补、产能互补的完整消纳链条，可保障本项目尾矸 100% 综合利用。
④危废暂存间依托可行性分析
2021年3月25日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2021〕196号”文对《内蒙古伊东集团孙家壕煤炭有限责任公司新建危险废物暂存库房项目环境影响报告表》进行了批复，2021年6月10日完成自主验收。危废暂存间占地面积48m2，危废库分为3个区，分别储存废矿物油、废油桶、废旧蓄电池。库内设置废液收集和导流沟，导流沟与废液收集池相连。危废进行分类收集后，委托鄂尔多斯兴众贸易有限公司和内蒙古忠信再生资源科技有限公司处置。
（3）固废环境影响分析
本项目运营期产生的尾矸、除尘灰为一般工业固废，尾矸暂存在尾矸仓内，最终最终用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用、井下充填，措施可行；尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填。
项目废矿物油、废油桶暂依托孙家壕煤矿危废暂存间，贮存时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。危废暂存间具备防风、防雨、防晒措施，暂存间地面进行防渗、耐腐蚀层，地面无裂隙，设置明显的危废标志牌，废矿物油采用密封专用设施盛装，贮放期间危废暂存库封闭，贮放危废容器应及时加盖或封闭。危险废物从生产区由工人及时收集并使用专用容器贮放于危废暂存库，不会产生散落、泄漏等情况。危险废物厂外转运由有资质单位负责，废矿物油采用密封专用设施盛装，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

综上，项目固体废物均得到合理处置，不会对环境造成影响。
5、地下水、土壤环境影响分析及污染防治措施
（1）污染源

本项目可能对土壤和地下水造成污染的物质为原料煤矸石以及职工生活污水。

（2）污染途径

地下水、土壤可能造成污染的主要途径为颗粒物大气沉降，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物对土壤和地下水的影响主要是由于污染物通过垂直渗透进入包气带，污染土壤；进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，从而污染地下水。

（3）污染防治措施

为了避免区域地下水环境和土壤在小范围内受到污染风险威胁，本项目生产车间、生产消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

采取以上措施后，项目对地下水、土壤的影响可接受。
6、环境风险评价
（1）评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)，本项目废矿物油油属于其附录 B 表 B.1 重点关注的危险物质和有毒物质。

表4-8  废矿物油理化性质及危险特性一览表

标识

CAS号

无资料

危险性类别

易燃液体，类别3

UN号

无资料

危险货物编号（CN号）

无资料

理化

性质

废机油、废齿轮油
稍有黏性的深黄色至棕色液体。比重0.84~0.9沸点282~338℃，闪电：143~189℃，自燃点：320~330℃
废液压油
稍有黏性的深黄色至棕色液体。密度为900kg/m3。具有抗燃性、抗氧化性、抗凝性、抗泡沫性、抗乳化性、防锈性、润滑性、导热性、稳定性以及相容性(主要指对密封材料、软管等不侵蚀、不溶胀的性质)等
燃烧

爆炸

危险

特性

燃烧性

易燃

建规危险分级

乙

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

闪点

不小于55℃

爆炸极限

无资料

危险特性：本品易燃，具有刺激性，闪点不低于55℃，低毒；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

稳定性

稳定

禁忌物

强氧化剂、卤素

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场中移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直到灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上离开。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

储运

要求

储运要求：储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

毒性

与

健康

危害

毒理资料：无资料

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：皮肤接触是主要吸收途径，可致急性肾脏损害；接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

接触限值：未制定标准

急救

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸，就医。

食入：尽快彻底洗胃，就医。

防护

措施

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸防护：高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急状态抢救或撤离时应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿一般作业防护服

手防护：戴橡胶耐油手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

泄漏

处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般防护工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

（3）评价工作等级
当该单元存在一种以上危险物质时，有下列公式：

Q=q1/Q1+q2/Q2…… +qn/Qn
式中：

q1、q2…qn—每种危险物质最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目涉及突发环境事件风险物质见下表。

表4-9  本项目Q值确定一览表

序号

危险物质名称

物态

CAS号

贮存方案

最大贮存量（t）

临界量（t）

Q值

1

油类物质

（废矿物油）

液态

/

桶装孙家壕暂存危废暂存间
0.5
2500

0.0002
2

合计
0.0002
由上可知，本项目Q<1，该项目环境风险潜势为I。
（4）环境风险分析

①危废暂存过程中的泄漏、火灾、爆炸事故

本项目废矿物油、废油桶产生量较少，可依托孙家壕煤矿危废暂存间。项目环境风险主要来自废机油运输及贮存过程中发生的泄漏、火灾、爆炸事故。

1）物料装卸过程风险

在物料装卸过程中，如作业人员违规操作、管理失误或汽车本身缺陷等原因，可能导致汽油大量泄漏，如果周围存在明火、汽车排气管未带阻火器出现故障而出现火花，可能导致火灾爆炸事故。

2）贮存过程风险

可能造成物料泄漏的常见原因有：贮存设施的设计、使用、管理不到位，储存管理欠缺，超压引起容器的泄漏、爆炸，材质不当而产生腐蚀，均有可能造成物料泄漏，引起中毒，化学灼伤或火灾爆炸等事故。

3）运输过程中的风险

本项目贮存的危废运输风险主要体现在人工转运或交通事故过程造成车辆倾覆、包装破损，继而使危废散落到环境中，进入水体、土壤，从而对环境造成危害。

②尾矸泥水事故排放

尾矸泥水事故排放有以下两种情况：一是尾矸泥水处理设备出现故障；二是管理不善造成水量不平衡。

1）设备故障

浓缩机故障：当浓缩机发生故障时，应立即停止生产，浓缩机中尾矸泥水排至备用浓缩机（备用浓缩机兼作事故水池）中，进而维修发生故障的浓缩机。 

压滤机故障：如果压滤机出现故障，可将压滤机入料阀门关闭，使循环水浓度略有上升，恢复正常工作，立即维修压滤机，不会影响生产，也不会外排尾矸泥水。

2）管理不善

对因管理不善造成清水量过大，致使系统内水量不平衡造成尾矸泥水外排，解决办法是加强清水的管理，使系统内水量处于平衡状态，即可杜绝事故排放。
（5）环境风险防范措施
①危险废物管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，项目废矿物油在暂存过程中主要采取的防范措施如下：

1）危险废物暂存过程中防范措施

针对危险废物的特性、数量，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）要求，做好暂存防范工作。

ⅰ.本项目废矿物油暂存依托孙家壕煤矿现有危废暂存间（鄂环审字〔2021〕196号，并已完成自主验收），危废暂存库的地面和四周围挡均已进行防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜等人工材料防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s，内置导排沟和收集池，同时设置泄漏液体的收集装置，保证液体发生泄漏后能够有效的进行收集；

ⅱ.在危废暂存间地面设置一定的坡度，并在暂存区最低点设置事故池；

ⅲ.用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。

ⅳ.暂存间配备用的专用空桶，一旦因事故发生液态危险废物泄漏时，通知厂内备用专用运输车进行转移。

ⅴ.危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。

ⅵ.危险废物暂存区内清理出来的泄漏物、浸出液等，一律按危险废物处理。

ⅶ.对事故隐患存在点要进行定期的检查，及时排除，避免事故发生。

ⅷ.危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

2）危险废物运输过程中的风险防范措施

废矿物油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置，运输车辆由危废回收公司委托有资质的单位进行运输，因此，本项目只对厂内运输做简要分析。主要包括从废机油产生单元运输到危废暂存区，危废厂内运输过程中做好以下环境风险防范措施：

ⅰ.首先危废进入危废暂存间前应将危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录，记录的保存期限不得少于5年。并严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。

ⅱ.危废转运前检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。废机油在转运过程中设专人看护。

ⅲ.由于危险废物的运输较其它物品的运输有更大的危险性，因此在厂内运输过程中应小心谨慎，确保安全。

3）危险废物外运转移管理要求

项目危险废物外运转移需应遵从《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部 部令［2021］第23号）及其它有关规定的要求，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对其危险废物进行贮存。在危险废物的运输过程中，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定：

ⅰ.所有废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装；

ⅱ.危险废物接收企业有相应的危险废物经营资质；

ⅲ.废物收集和封装容器得到接收企业和监管部门的认可；

ⅳ.收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料；

ⅴ.专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作；

ⅵ.所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。

ⅶ.厂家要按照《危险废物转移管理办法》的要求如实填写报告单。

综合分析，项目危险废物运输途中的环境影响很小。

②尾矸泥水事故风险防范措施
为了充分保证尾矸泥水闭路循环不外排，杜绝污染事故的发生，严格管理和健全的管理措施十分重要。在运行期，必须做到以下几点：

1）设立厂长负责制，具体措施的执行由专人统筹安排、落实；

2）严格执行各项生产及环境管理制度，对尾矸泥水处理设备设立运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；

3）按照监测计划定期组织污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理；

4）不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

5）尾矸泥水循环系统出现故障时项目必须立即停产检修，防止尾矸泥水外泄，待循环系统正常后方可恢复生产。
（6）环境风险管理

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），“建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体”，企业应严格按照该文中的规定执行，同时“应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善”。

经过对类似事故原因的统计，人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好职工的环保意识培养是预防事故发生的重要环节。

①加强环保意识教育以提高工作职工的责任心和工作主动性。

②操作人员需定期进行岗位系统培训，孰悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制。

③厂区采用双回路电源供电，以保证供电的连续性。

④严格遵守开、停车及操作规程，适当对职工进行技术培训。

⑤对事故易发部位、易泄露地点，除本岗工人及时检查外，应设安全员巡检。

⑥严禁明火，必要时应按规章申办点火许可证，并应有严格安全措施，经检查可行后方可点火。

⑦施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关，杜绝偷工减料现象。
7、技改项目“三本账”

技改前现有工于2011年7月建成投产，生产2个月后停产，未进行竣工环境保护验收，现有工程污染物来源于《内蒙古伊东投资集团煤系高岭岩选矿厂建设项目环境影响报告书》数据。

表4-10  本项目技改前后“三本账”一览表
分类

项目

污染物名称

技改前
技改后
变化量

现有工程

排放量
本项目排放量
以新带老削减量
本项目建成后全厂排放量
废气

颗粒物
21.6t/a
33.76t/a
21.6t/a
33.76t/a

+12.16t/a
废水

COD

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
BOD5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SS

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
氨氮

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
一般工业固体废物

除尘灰

1058.4t/a
1979.69t/a
1058.4t/a
1979.69t/a
+921.29t/a
尾矸
122.64t/a
90万t/a
122.64t/a
90万t/a
-42.64t/a
尾矸泥
0.0
1.5t/a
0.0
1.5t/a
+1.5t/a
危险废物

废矿物油
0.0
0.5t/a

0.0
0.5t/a
+0.5t/a
废油桶

0.0
20个/a
0.0
20个/a
+20个/a
生活垃圾
生活垃圾
26.4t/a
13.2t/a
26.4t/a
13.2t/a
-13.2t/a
备注：固废量为产生量，非排放量，固废均得到合理处置，不外排。
8、环保投资估算
本项目总投资4194.8万元，其中环保投资117.0万元，占总投资的2.79%。具体环保投资见下表。
表4-11  项目环保投资一览表

类别

污染源

污染物防治措施

净化效果
环保投资

（万元）
有组织废气

1#破碎车间（DA001）
现有1#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。
除尘效率99%
20.0
2#破碎车间（DA002）
新建2#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。
除尘效率99%
20.0
主厂房车间（DA003）
本次主厂房新建智能干选机，产生的粉尘经集气罩收集后通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体，经1根15m高排气筒（DA003）排放。
除尘效率99%
20.0
无组织废气

堆存装卸粉尘
产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内/储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。
除尘效率99%
20.0
输送转载粉尘
物料通过全封闭皮带转载，落料处设置喷雾抑尘系统
除尘效率99%
25.0
汽车运输粉尘
道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布
除尘效率66%
5.0
废水

生活污水
依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。
综合利用，不外排
/
生产废水
循环使用，不外排
循环使用，不外排
/

固废

除尘灰
选煤厂产生的煤矸石分选高岭土后，尾矸和收集的除尘灰2026年11月至2027年10月用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。
妥善处置
/
尾矸
妥善处置
/
尾矸泥
尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填
妥善处置

/

废矿物油、废油桶
依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
妥善处置

/

生活垃圾

生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。
妥善处置
2.0
噪声

设备运转、运输等噪声

选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声
满足标准要求
2.0
防渗

生产车间、生产消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。
防止有害物渗入土壤污染附近浅层地下水和土壤
2.0
环境

管理

配备专职环保人员，建立环保设施运行、维护台账，固废产生、转移台账，排污口按规范要求整治。

符合环保管理制度
1.0
合计
117.0
9、环境管理与环境监测计划

（1）环境管理制度
建设单位应设专职的环保管理人员对厂内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，及时发现、解决问题，保证环保设备运转正常，对各种环保设施进行定期维护和维修，并建立相应的管理监督制度。同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度地降低污染物的排放量，达到环保要求。

（2）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运营期监测委托有资质单位，按照计划对项目各排污口进行常规监测，具体监测计划见下表。
表4-12  运营期监测计划
监测要素

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

废气

有组织

1#破碎车间排气筒出口（DA001）
颗粒物

1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4有组织排放限值
2#破碎车间排气筒出口（DA002）
颗粒物

主厂房车间排气筒出口（DA003）
颗粒物

无组织
项目厂界外上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点
颗粒物

1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放限值
噪声

厂界四周各布设1个监测点
等效连续 A声级
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中3类标准

10、“三同时”竣工验收

本项目“三同时”竣工环保验收要求见下表。
表4-13  建设项目“三同时”工程验收一览表

类别

污染源

污染物防治措施

监测因子

监测点位

验收标准

有组织废气

1#破碎车间（DA001）
现有1#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。
颗粒物
排气筒进、出口
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4有组织排放限值
2#破碎车间（DA002）
新建2#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。
颗粒物
排气筒进、出口
主厂房车间（DA003）
本次主厂房新建智能干选机，产生的粉尘经集气罩收集后通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体，经1根15m高排气筒（DA003）排放。
颗粒物
排气筒进、出口
无组织废气

堆存装卸粉尘
产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内/储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。
颗粒物
项目厂界外1m处，上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放限值
输送转载粉尘
物料通过全封闭皮带转载，落料处设置喷雾抑尘系统
汽车运输粉尘
道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布
废水

生活污水
依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。
/
/
依托孙家壕煤矿
生产废水
循环使用，不外排
/
/
/
固废

除尘灰
用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用、煤矿井下充填，准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线
/
/
综合利用
尾矸
/

/

综合利用
尾矸泥
尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填
/

/

外售
废矿物油、废油桶
依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
/

/

委托有资质单位处置
生活垃圾

生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。
/
/
合理处置
噪声

设备运转、运输等噪声

选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声
等效连续 A 声级
厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

防渗

生产车间、生产消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。
防止有害物渗入土壤污染附近浅层地下水和土壤

环境管理

配备专职环保人员，建立环保设施运行、维护台账，固废产生、转移台账，排污口按规范要求整治。

/




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#破碎车间（DA001）
	颗粒物
	现有1#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4有组织排放限值

	
	2#破碎车间（DA002）
	颗粒物
	新建2#破碎车间产生的粉尘经集尘罩收集通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。
	

	
	主厂房车间（DA003）
	颗粒物
	本次主厂房新建智能干选机，产生的粉尘经集气罩收集后通过自带除尘洗气机处理，含尘废气进入设备水洗捕集粉尘，捕集下来的粉尘随污水送入浓缩池絮凝沉淀处理，净化达标后的气体，经1根15m高排气筒（DA003）排放。
	

	
	堆存装卸粉尘
	颗粒物
	产品高岭土、低热值煤以及尾矸均储存于密闭的筒仓内/储料棚内，卸料时采用喷雾洒水降尘措施。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4有组织排放限值

	
	输送转载粉尘
	颗粒物
	物料通过全封闭皮带转载，落料处设置喷雾抑尘系统
	

	
	汽车运输粉尘
	颗粒物
	道路硬化+清扫车打扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布
	

	地表水环境
	生活污水
	COD

BOD

SS
氨氮
	依托孙家壕煤矿生活污水处理站处理，处理规模为10m3/h（240m3/d），采用“WSZ—F地埋式”处理工艺，生活污水处理站出水全部用于选煤厂补充水等，不外排。
	依托孙家壕煤矿

	
	生产废水
	COD

BOD

SS
氨氮
	循环利用，不外排
	循环利用，不外排

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	除尘器
	除尘灰
	选煤厂产生的煤矸石分选高岭土后，尾矸和收集的除尘灰2026年11月至2027年10月用于孙家壕煤矿地面沉陷区土地复垦项目区进行综合利用；土地复垦项目区服务期满后，40t/a尾矸用于煤矿井下充填，剩余50t/a尾矸用于准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目人造土生产线。
	综合利用

	
	主厂房分选
	尾矸
	
	

	
	浓缩车间
	尾矸泥
	尾矸泥压滤后用于孙家壕煤矿井下充填
	外售

	
	机修车间
	废矿物油、废油桶
	依托孙家壕煤矿工业场地内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
	依托

	
	办公区
	生活垃圾
	生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期交由环卫部门清理处置。
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	认真执行建设项目相关的防治地下水、土壤污染和破坏的措施，必须与主要工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。生产车间、生产消防水池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤、地下水造成影响。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①定期检查、维护生产设备及环保设备，确保生产设备以及环保设备正常运转。

②建设单位加强安全管理工作，专人管理、专人负责、做到安全生产。

③建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作，并由专人负责；定期对员工进行安全方面知识培训和教育。

	其他环境管理要求
	①建设单位在项目建成后，需按照《排污许可管理办法》规定申领排污许可证后方可进行调试生产。

②建设单位建立健全的环境保护管理规章制度，加强环境管理，配备专职环保人员，建立环保设施运行、维护台账，固废产生、转移台账，排污口按规范要求整治；


六、结论

	根据前文对本项目基本情况、建设内容、环境质量现状、项目建设产生的环节影响、采取的防治措施分析，本项目符合国家产业政策，选址合理，在建设及运营过程中，严格执行环评报告中提出的各项环保措施，确保污染物稳定达标排放，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	21.6t/a
	/
	/
	33.76t/a
	21.6t/a
	33.76t/a
	+12.16t/a

	废水
	COD
	0.0
	/
	/
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	BOD5
	0.0
	/
	/
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	SS
	0.0
	/
	/
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	氨氮
	0.0
	/
	/
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	一般工业固体废物
	除尘灰
	1058.4t/a
	/
	/
	1979.69t/a
	1058.4t/a
	1979.69t/a
	+921.29t/a

	
	尾矸
	122.64t/a
	/
	/
	90万t/a
	122.64t/a
	90万t/a
	-42.64t/a

	
	尾矸泥
	0.0
	/
	/
	1.5t/a
	0.0
	1.5t/a
	/

	危险废物
	废矿物油
	0.0
	/
	/
	0.5t/a
	0.0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废油桶
	0.0
	/
	/
	20个/a
	0.0
	20个/a
	+20个/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	26.4t/a
	/
	/
	13.2t/a
	26.4t/a
	13.2t/a
	-13.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image33.png]



附图1  项目地理位置图
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附图2  本项目在孙家壕工业场地内的位置关系图
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附图3  本项目在准格尔矿区规划中的位置关系图
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附图4  本项目平面布置示意图
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附图5  内蒙古自治区“生态环境分区管控”公众端应用平台查询结果
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附图6  本项目评价范围及环境保护目标分布图
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附图7  引用的环境空气现状监测布点图
附件1  委托书

委 托 书

内蒙古中昕生态环保技术有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》和国家其他有关规定，我公司伊东煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目需开展环境影响评价工作，现委托贵公司编制《伊东煤系高岭岩选矿厂节能降碳技改项目环境影响评价报告表》。

我们将积极配合协助，按照贵单位提供的资料清单和相关要求提供该项目环境影响评价的各项基础资料和相关数据，并对所提供的所有资料和数据的真实性负责。

特此委托！

内蒙古伊东高新材料科技有限公司

2026年5月8日
附件2  项目备案告知书
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附件3  煤系高岭岩选矿厂建设项目（300万t/a）环评批复
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附件4  孙家壕煤矿500万t/a改扩建项目环评批复
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附件5  孙家壕煤矿沉陷区土地复垦项目环评批复
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附件6  准格尔旗大欣煤炭物流配送有限责任公司固体废弃物仓储配送项目环评批复
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附件7  煤矸石成分检测报告
[image: image58.png]WS AR R R A IR A

I it
F R AERKTRT | WS PENE v
| mwmg
| sman 58 FREE 181
:7 ] 57 ket 2026.4.17
R GB/T4734 SRR 6] 2026.4.18

| BaR
[ e ET) " R

1 Si0, (ZHLRE) % 43.89

2 R 37.17

3 Fe0, (ZR—8) % 0.15

4 Ti0, (=94 % 0.50

5 KO (L) % 0.05

6 NaO (WMD) % 0.02

7 Cal (RALYS) * 0.01

8 MgO (AL *

9 IL (ki) *

10 R *

o
wnx
W
BRRRRUREENE

s FWH R

W WL




[image: image59.png]WS RS R R A IR 2 A

R ]
[ wask | pmiwAr | NAGS | 1
| i —
SRR
R B8 FRRE 18%RH “
[ oy Wt wwam |
RMEE | GB/T4734. e () 2026. 4. 30 J
R
Lo g WA
[ N0, CRE=E) ¥
[ 3 Fo0, (ZRUL=8) %
[ Tio, (SR %
5 KO (W) *
6 Na0 (R *
[ 7 0 L 8
8 Mg0 CHLLBE) .
9 1L Gk *
10 Lz s .
aom =
wax O
ey
G

penppeeTE W AL




[image: image60.png]WS R E R AR R A R A
R

\ AR AR 416 | HARS 1
i
R
FRERE 251 TR 18%RH
wRHA 24 dhnd 2026.4.18
W GB/14T34 SEARp 2026.4.19
R
e HE % R
1 Si0, (ZHALE) % .21
2 ALD, (ERH=E) % 38.26
3 Fe0, (ZRUL=8) % 0.27
4 Ti0, (=R % 0.61
5 KO (R4LH) % 0.12
6 Na.0 (HALM) * 0.03
7 Cal (RLALHS) * 0.03
8 Mg0 (RALHR) * 0.00
9 IL (i) % 15.32
10 RABR % LRI 9.9
s n [ Dhoas
Ll »
wHEn w/ea’

[ BRRE RN A

B FWA R W JEL




附件8  尾矸处置协议
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附件9  引用监测报告
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