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关于统33-1等10座天然气井场

项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司天然气评价项目部：
你公司报送的由西安中环能环保科技有限公司编制的《统33-1等10座天然气井场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，在苏东自营区块内进行滚动开发，本项目新钻10口深度为3300米的采气井，新建10座天然气井场并配套建设伴井路，本项目不建设配套管线，项目建设完成后气井移交第五采气厂管理运营，后期由第五采气厂根据开采计划进行配套管线环境影响评价及相关建设。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

严格落实《报告书》提出的各项生态保护和恢复措施，加强生态保护及恢复措施。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工过程须严格控制施工作业带宽度，表土单独堆放用于后期生态恢复，施工结束后及时整治土地、回覆表土、恢复植被，生态恢复优先选用当地适生物种，恢复区植被覆盖度不低于周边平均水平，本项目井场临时占地植被恢复面积为69838平方米，妥善处置施工泥浆，依法落实对公益林、基本草原补偿工作。

认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，合理安排施工时间，运输车辆和临时堆存土方加盖苫布，施工场地定期洒水抑尘，加强对机械设备的管理和维护，施工期柴油发电机污染物排放须满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）相关限值要求，井场试产作业中排放的天然气通过井场放喷燃烧罐燃烧后排放，施工期颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。施工期产生的钻井废水经泥浆不落地工艺收集处理后用于配置钻井液，井场循环使用，钻井结束后运至下一座井场使用，无法回用的钻井废水定期送气田废弃物处理厂处理。井场泥浆不落地区域设置围堰，确保事故状态下井场废水外排。压裂作业前配备压裂返排液储罐，对压裂返排液及放喷废液进行统一收集，入罐率达到100%。压裂返排液（含放喷废液）经pH调节、沉淀处理达到回用条件后用于下一口气井压裂液配置，无法回用的压裂返排液由罐车运送至有处理能力的单位处置，严禁外排；生活污水排入生活污水罐暂存，定期由罐车拉运至当地污水处理厂处置。运营期产生的气田采出水全部依托苏东自营区块现有集气站分离后，排入集气站内的采出水罐暂存，管输至苏东3#采出水处理及回注站，处理后出水达标后回注，不外排；加强标准化井场建设，井场外修建截、排水设施，钻井废水及分离后的固相分别存放在废液储存罐、固渣储存箱暂储，各储存设施均设防雨棚，避免雨水进入储存装置。
认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。施工期采用低噪声设备、加强隔音减振等措施，合理安排施工时间，加强对居民点处的声环境质量监测，确保施工期敏感点处声环境质量现状达标，施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。
严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。施工期钻井泥浆岩屑进入泥浆不落地系统经固液分离和再生处理后，处理后上清液用于配制钻井液，回用于钻井，完井后拉至下一个井场使用，无法利用的废弃钻井泥浆随钻井岩屑脱出后一并送至气田废弃物处理厂处理。钻井岩屑暂存于固渣储存箱，交由有能力的岩屑处理厂进行处置；未沾染矿物油的废防渗材料、废包装物外售综合利用；压裂返排液经pH调节、沉淀处理后回用，废压裂返排液定期送气田废弃物处理厂处理；废机油采用密封油桶收集，废机油、废油桶以及沾染废矿物油的废防渗材料暂存于井场临时危废暂存间内，交由有资质的单位清运、处置。生活垃圾分类收集后送往生活垃圾填埋场填埋处置。运营期产生的废蓄电池须置于托盘内，依托苏东区块现有集气站内的危险废物暂存间暂，定期交有资质单位清运、处置。移动式危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理。
切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）等要求，做好源头控制、分区防渗等措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。
建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位必须严格落实《报告书》中的运营要求，建设单位在征得林草、文物等主管部门同意后方可开工建设，征得水利主管部门同意后方可投入生产，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年7月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，西安中环能环保科技有限公司。
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