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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古燕源纳碳科技有限公司年产百吨单壁碳纳米管项目环境影响报告书的批复

内蒙古燕源纳碳科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古屹源环保科技有限公司编制的《内蒙古燕源纳碳科技有限公司年产百吨单壁碳纳米管项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区三垧梁工业片区，租赁达拉特旗汇达易道投资有限公司汇达易道装备制造标准化厂房，项目主要建设安装单壁碳纳米管生产设备及配套污废处理系统等内容，建成后可实现年产100吨单壁碳纳米管。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。混捏废气、挤压成型废气、推板炉焙烧废气统一收集后先进入水喷淋+电捕焦油器预处理；粉碎粉尘、混料粉尘、混捏上料粉尘、电弧炉废气、包装粉尘经单独管路收集，接入布袋除尘器与经电捕焦油器处理后的废气混合一并进入布袋除尘器除尘，再经活性炭吸附装置处理非甲烷总烃，处理后的废气经1根26米高排气筒排放，安装在线监测设备，并与地方环保主管部门联网，自动监测指标为颗粒物。颗粒物排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中二级标准限值的要求，排放浓度须满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域颗粒物排放限值要求；镍及其化合物、沥青烟、苯并(a)芘、非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值的要求。原辅材料储存于全封闭仓库，生产过程中粉状物料上料均采用负压真空吸料或管道螺旋输送方式，粉碎、混料、包装等易产尘工序采用密闭设备，车间设负压收集系统等措施，无组织废气颗粒物、镍及其化合物、沥青烟、苯并[a]芘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。
认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。运营期纯水制备系统排水及生活污水依托汇达易道装备制造标准化厂房现有化粪池处理后排至园区污水处理厂处理，生活污水依托汇达易道装备制造标准化厂房现有化粪池处理后排至园区污水处理厂处理。
认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。采用低噪声设备、加强隔音减振等措施，合理安排施工时间，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求。
严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。废反渗透膜暂存于纯水制备区内由厂家定期回收，废焦油、废活性炭、废煤焦油包装桶、废润滑油等危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理。碳管复合导电粉料需进行固废属性鉴别，鉴定前按危废管理，若为一般固废外售综合利用，若为危险废物则暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设、运行、管理。

切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209）等要求，做好源头控制、分区防渗等措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位必须严格落实《报告书》中的运营要求，建设单位在征得文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年7月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古屹源环保科技有限公司。
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