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   关于内蒙古新美力特再生资源科技有限

公司工业废盐资源化综合利用项目

环境影响报告书的批复

内蒙古新美力特再生资源科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《内蒙古新美力特再生资源科技有限公司工业废盐资源化综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区乌兰陶勒盖项目区，占地面积25000平方米，主要新建4万吨/年的废盐热解碳化窑1台，配套洗盐生产系统1条，环保融雪剂生产线1条、环保型除冰抗凝剂生产线1条及配套的公辅工程。本项目废盐综合利用能力为4万吨/年，废盐综合利用种类主要为工业生产过程中产生的以含硫酸钠和氯化钠为主的废盐危废，涉及危废种类和危废代码包括：煤化工企业产生的废盐900-000-xx，HW02医药废物、HW04农药废物、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW39含酚废物、HW45含有机卤化物废物。废盐经高温热解氧化、色选、洗盐、搅拌、筛分、包装等工序，生产环保融雪剂、环保型除冰抗凝剂、精制盐及元明粉。精制盐产品执行《工业盐GB/T5462-2015》中工业干盐二级标准，融雪剂产品执行《融雪剂》（GB/T23851-2017），环保型除冰抗凝剂产品执行《公路沥青混合料用融冰雪材料第2部分:盐化物材料》（JT/T1210.2-2018），元明粉产品参照执行《工业无水硫酸钠》（GB/T6009-2014）。满足以上产品质量标准的同时，本项目产品中的有毒有害成分根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2025)、《危险废物鉴别通则》(GB5085.7-2019)的相关要求及其用途、污染控制要求进行鉴别，符合要求为产品，不符合则根据鉴别结果确定为固废或危废。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作。
1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
2.大气污染防治措施。碳化窑热解尾气主要为二氧化硫、烟尘、氮氧化物、氯化氢、氟化氢以及重金属等，采用“SNCR脱硝+急冷+碱洗水洗+湿式电除尘器+活性炭吸附”工艺，处理后的尾气满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中表3和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物排放限值值，两个标准从严取值执行，废气脱硝产生的氨逃逸执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法（HJ563-2010）》；碳化窑间接加热原料为天然气，经低氮燃烧后废气主要为二氧化硫、烟尘、氮氧化物，满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中表3和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4及修改单大气污染物排放限值，两个标准从严取值执行。碳化窑热解尾气、碳化窑间接加热尾气处理设施后分别安装在线监测设备1套。
原料库废气主要为非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度、氨、氯化氢，采用负压收集+碱吸收+活性炭吸附装置，处理后废气中氯化氢、氨气满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物排放限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值；硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2限值；成品车间废气主要为颗粒物，采用负压收集+旋风分离器+填料式湿式除尘器，处理后满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物排放限值要求；分析室废气主要为非甲烷总烃、氯化氢，采用通风柜负压收集后经活性炭吸附，处理后非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，氯化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值。天然气锅炉经超低氮燃烧后，废气中的颗粒物、二氧化硫、二氧化氮满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3-新建锅炉大气污染物排放浓度限值；污水处理站废气主要为氨、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度，初沉池、一体化反应装置、污泥池等产臭单元实施加盖密闭，废气经负压收集+活性炭吸附处理后，氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物排放限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值；硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2限值。储罐区盐酸储罐大、小呼吸废气收集后经水吸收后以无组织形式排放，氨水储罐废气以无组织形式排放。

经以上措施，项目厂界非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2新污染源大气污染物排放限值，氯化氢满足无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4及修改单大气污染物排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

按照《内蒙古新美力特再生资源科技有限公司工业废盐资源化综合利用项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕19号），本项目二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别不得超过9.635吨/年、13.204吨/年和0.265吨/年。
3.水污染防治措施。生产废水主要包括碳化窑尾气处理系统排水、洗盐工艺废水、厂区冷却循环水站定期排污、废盐处理车间地面清洗废水、软水制备系统排水等，排入本项目污水站处理后进入工艺水池暂存，全部回用于生产。项目污水站采用“调节+混凝、絮凝沉淀+生化（水解酸化+MBR）+多介质过滤器+活性炭过滤+反渗透+蒸发”工艺，生产废水经处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准”及表2限值，以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中表2和表3“一类污染物”和“选择控制项目”各项指标限值；废盐处理车间出口废水重金属满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“4.2.1.1第一类污染物以及《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表1车间或生产设施废水排放口控制要求，两者从严执行。项目生活废水
排入园区污水管网，最终进入苏里格经济开发区污水处理厂处理。
4.噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、基础减振等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
5.固废污染防治措施。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
建设单位在征得文物等主管部门同意后方可开工建设，经水利部门同意后方可投入生产，严格执行环境保护“三同时”制度，严格落实生态环境保护措施专项设计要求。项目建成后，应按规定程序申领排污许可证并实施竣工环境保护验收。按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。
你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。
该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2026年7月13日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古尚清环保科技有限公司。
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