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     鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市聚融能环保工程科技有限公司30万立方/年油气田废水集中处理综合利用项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市聚融能环保工程科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古润澄达环保科技咨询有限公司编制的《鄂尔多斯市聚融能环保工程科技有限公司30万立方/年油气田废水集中处理综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

鄂尔多斯市聚融能环保工程科技有限公司30万立方/年油气田废水集中处理综合利用项目（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇苏吉嘎查村部东8公里处。项目新增占地面积92958.3m2，分两期建设：其中，一期工程废水处理能力为15万立方/年（含10万立方/年钻井泥浆处理），二期的废水处理能力为15万立方/年。主要建设有污水处理水池区域、水处理车间、污泥脱水间、MVR蒸发车间及储运工程、公辅工程、环保工程等。废水处理采用“气浮+高级氧化+高密度沉淀+介质过滤器+浸没式超滤+反渗透工艺+MVR蒸发+生化”处理工艺，处理后产生中水部分回用于配药过程、地面冲洗、制砖项目等，剩余部分返回钻井场用于钻井液的配置。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理布局施工现场，建筑材料的堆场应定点定位；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备,施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
大气污染防治措施。运营期原水池、污泥暂存池、气浮装置、氧化装置、高密沉淀装置采取加盖封闭措施，污泥脱水车间采取整体密闭的措施，整体收集效率为95%，设计风量30000m³/h，负压收集后通过管道进入二级活性炭吸附装置进行处理，MVR系统不凝气直接由管道负压收集后进入二级活性炭装置进行处理，处理后由30m高排气筒排放。本项目污水处理过程中产生的有组织废气经活性炭装置吸附过滤后，污染物非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；恶臭污染物氨气、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2限值要求。

无组织大气污水处理其余原水池、污泥暂存池等池体全部加盖密封，污泥脱水车间确保其处于负压状态，进而减少废气的无组织排放；一般固废堆场四周建设10m高防风抑尘网，顶部苫布苫盖，可有效降低无组织扬尘影响；企业边界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准要求，氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准要求；厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1排放限值要求。
水污染防治措施。运营期钻井泥浆压滤液、压裂返排液、车间冲洗废水、反冲洗废水、化学清洗废水及初期雨水经收集后送厂区污水处理系统处理达标后全部回用；生活污水经化粪池预处理后，排入厂区污水处理系统处理，不外排。进水总管、产水池出水口安装在线监测设备，并与地方环保主管部门联网，进口自动监测指标为流量、pH、TDS，排口自动监测指标为流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类；钻井泥浆和压滤返排液卸车区安装视频监控，并与鄂尔多斯市生态环境局视频监控平台联网。
通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振、隔声、消音，加强日常管理，定期检修等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。生活垃圾委托环卫清运；产生的一般工业固废主要包括钻井泥浆压滤污泥、废包装材料，钻井泥浆压滤污泥暂存至固废堆场用于制砖项目原料；废包装材料经收集后外售综合利用；废水处理过程中产生的气浮、沉淀污泥（待危废鉴别结果出来前按照危险废物管理）、废石英砂/活性炭、废滤膜、废RO膜、废气处理过程中废活性炭、废润滑油及废油桶等危险废物，均委托有资质单位外运处置。
地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

建设单位经水利部门同意后方可投入生产。在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报文物主管部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

你单位应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2026年7月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古润澄达环保科技咨询有限公司。
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