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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿二盘区北翼煤层底板灰岩水害超前勘探工程技改

环境影响报告表的批复

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态有限公司编制的《内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿二盘区北翼煤层底板灰岩水害超前勘探工程技改环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗酸刺沟煤矿井田内。

2025年9月，鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局出具《关于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿二盘区北翼煤层底板灰岩水害超前勘探工程环境影响报告表的批复》（鄂环准审字〔2025〕49号），2026年5月建设单位组织完成了竣工环境保护自主验收。本次技改主要将“硅酸盐水泥”替换为“硅酸盐水泥+粉煤灰”，新增粉煤灰用量7.28万吨，占地面积、转孔位置等均不发生变化。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。加强施工期管理，贯彻边施工、边防护的原则，减少施工扬尘的扩散及景观影响；施工厂界须设围挡，严格采取酒水降尘、覆盖等措施；搅拌机布设于密闭的搅拌站内，搅拌机、进料口均为全密闭；水泥、粉煤灰筒仓粉尘经仓顶专用除尘器处理后自罐体顶部排放，无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求。

2.强化废水处理与回用，施工期钻井废水循环利用，不得外排；生活污水排入化粪池后定期拉运至酸刺沟煤矿工业场地内生活污水处理站，不外排。
3.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施，确保厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)限值要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

5.严格落实生态保护及恢复措施。表土堆场保存地基开挖产生的表土，并通过加盖苫布，堆场四周设置围挡等措施，防止水土流失，完井搬迁后，回用于施工道路、井场等区域生态恢复。
6.地下水和土壤污染防治措施。做好井场的分区防渗措施。沉渣池所涉及的工作区域须重点防渗。同时要严格钻井操作程序，通过采用无毒无害的水基钻井液，防止钻井液污染地下水。粉煤灰入场前各项指标须符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）及第1号修改单规定，严格落实进场抽样复检制度，并将检测报告报送旗区分局。
7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物等主管部门同意后方可开工建设，经水利部门同意后方可投入生产，项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                        鄂尔多斯市生态环境局

                          2026年7月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
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