
鄂环审字〔2026〕98号

鄂尔多斯市生态环境局关于

陶忽图煤矿进场道路项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市成达矿业有限公司：

你公司报送的由巴彦淖尔市嘉境环保有限公司编制的《陶忽图煤矿进场道路项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市乌审旗，为陶忽图煤矿的进场道路。本项目按双向四车道二级公路标准设计，设计速度40公里/小时，全长3.166公里，包括客运进出场道路、货运进出场道路和集散车道。客运道路和货运道路路基宽度为18.0米，路面宽度为16.5米，集散车道路基宽度为9.25米，路面宽度为8.5米。本项目不设置施工营地，建设主要内容包括主体工程、辅助工程、附属工程、公用工程以及环保工程。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.严格落实《报告书》提出的生态环境保护及恢复措施。尽量减少施工临时占地，合理安排施工进度；工程结束后应尽快进行植被及草地的恢复，做到边使用，边平整，边绿化，边复耕；采取补偿、复垦等综合措施对占用草地、耕地进行恢复。加强对施工人员的动植物保护教育，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。施工现场设置施工围挡，施工场地、运输道路定期洒水抑尘，裸露的场地和堆放的土方必须采取覆盖、绿化或固化等防尘措施；散装物料密闭运输，临时存放采取苫布苫盖，现场渣土及时清运；选用优质燃油，加强对施工设备、车辆的检修和维护。施工期颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。运营期加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态。加强运输散装物资车辆的管理，禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严的车辆上路行驶。

3.严格落实各项水污染防治措施。施工人员生活污水依托矿区施工营地已建成生活污水处理一体化撬装设备，经处理后的废水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防建筑施工用水水质标准后用于施工营地洒水抑尘。
4.严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声等措施，禁止夜间施工作业，在敏感目标朝向施工段一侧设置声屏障，降低施工噪声对声环境保护目标的影响。施工期噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。建设单位须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）做好固体废物的存贮、处置及转运工作，不得乱弃。建筑垃圾分类收集回收利用，不能回用的及时清运至建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾分类集中收集交由环卫部门统一处置。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物、林草主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。  

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                          

                             鄂尔多斯市生态环境局

                                 2026年7月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，巴彦淖尔市嘉境环保有限公司。
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