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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古美力坚科技化工有限公司30万吨/年硫铁矿协同利用焦化废硫磺制酸项目环境影响报告书的批复

内蒙古美力坚科技化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古华清环境科技有限公司编制的《内蒙古美力坚科技化工有限公司30万吨/年硫铁矿协同利用焦化废硫磺制酸项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

内蒙古美力坚科技化工有限公司30万吨/年硫铁矿协同利用焦化废硫磺制酸项目（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区黄河路以东，君正街以南，项目占地约6万平方米，为工业用地，租用内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司北侧空地，与现有工程分别位于两个不同厂区，建成后分开管理。本项目建设一套浓硫酸生产装置，生产规模为27万吨/年，配套建设一套氯磺酸生产装置，生产规模为3万吨/年，配套建设尾气处理、变配电、仓储、办公等设施。投产后将年生产98%浓硫酸17万吨/年、104.5%发烟硫酸11.026万吨/年（3.526万吨/年用于生产氯磺酸及65%发烟硫酸）、65%发烟硫酸2.5万吨/年、氯磺酸3万吨/年，副产铁精粉19.25万吨/年、31%盐酸13.407吨/年。 
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，严格管理扬尘污染源，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；建筑垃圾要及时清运，未及时清运的露天堆存时要加盖苫布；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备,施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
2、认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。运营期原料卸料、破碎筛分、上料废气分别由集气罩负压收集后经袋式除尘器处理后经15米排气筒排放，颗粒物满足《硫酸工业污染物排放标准及修改单》(GB26132-2010)表6特别排放标准限值；出渣废气由集气罩收集后经水膜除尘器处理后经15米排气筒排放，颗粒物满足《硫酸工业污染物排放标准及修改单》(GB26132-2010)表6特别排放标准限值；制酸尾气经新型低温催化法（干法）烟气脱硫装置处理后经45米排气筒排放，同时安装在线监测设备，并与地方环保主管部门联网，自动监测指标为二氧化硫，硫酸雾、二氧化硫满足《硫酸工业污染物排放标准及修改单》(GB26132-2010)表6特别排放标准限值；污酸处理废气经碱吸收处理后经15米排气筒排放；硫化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单(GB31573-2015)表4特别排放标准限值；氯磺酸尾气经酸吸收+碱吸收处理后经25米排气筒排放，同时安装在线监测设备，并与地方环保主管部门联网，自动监测指标为二氧化硫，二氧化硫、氯化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单(GB31573-2015)表4特别排放标准限值。

无组织污染源原料库和铁渣（铁精粉）库全密闭，贮存过程中增湿并及时外运；物料上料环节设置集气罩及软帘收集粉尘，破碎、筛分、输送生产设备密封，负压收集废气；成品储罐区发烟硫酸采用液下（即底部浸没式）卸车，减少液体飞溅及挥发；加强管理等。采取上述措施后，厂界无组织颗粒物、硫酸雾满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8中限值；氯化氢、硫化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5中限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值。

按照《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古美力坚科技化工有限公司30万吨/年硫铁矿协同利用焦化废硫磺制酸项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕110号），本项目二氧化硫排放总量不得超过134.70吨/年。 

认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。运营期废水主要为化验废水、净化工段污酸、地面冲洗废水、循环水站排水、脱盐水站排水、生活污水。本项目共设置2套废水处理系统，对不同环节废水分质分类处置。硫酸生产线净化工段车间排口污酸执行《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)间接排放标准；化验废水、净化工段污酸、地面冲洗废水收集后排至污酸处理系统处理，处理后满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准回用于铁渣（副产铁精粉）喷水、地面冲洗、硅酸钠和硫化钠调配用水，污酸处理系统处理规模为20立方米/小时，污酸处理系统包括脱砷预处理与中和：净化工段污酸(脱砷预处理(生产废水（化验废水、地面冲洗水、初期雨水）(曝气中和池(过滤(沉淀(回用水池；循环水站排水、脱盐水站排水收集后送至MVR污水处理系统处理，蒸汽凝液回用于脱盐水站用水，MVR污水处理系统处理规模为30立方米/小时；生活污水经化粪池处理后，排放至园区污水处理厂。

建设单位应加强对全厂水系统的平衡管理，特别是非正常工况下废水的收集、储存、处理和回用系统的统筹管理。
4、认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。采用低噪声设备、加强隔音减振等措施，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求。
5、严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。待鉴定固废为污水处理站电石渣（2486.96吨/年），鉴定结果出来前按危废管理，不暂存。危险废物全部委托有资质单位，其中净化工段酸泥、制酸废催化剂不暂存，产生后直接拉运处置；生活垃圾交环卫部门进行处理；一般固废废铁定期外售回收单位综合利用，原料除尘灰作为原料回用于生产，水膜除尘灰渣及余热锅炉除尘灰渣作为副产与铁渣（副产铁精粉）混合出售，脱盐水站废滤膜、脱盐水站废过滤介质、空压站废分子筛、废气处理废滤袋、MVR废盐产生后不暂存，直接由有资质单位拉运处理。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设、运行、管理。

6、切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等要求，做好源头控制、分区防渗等措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
7、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。园区事故水管网建成联网后本项目投入运行。
三、建设单位必须严格落实《报告书》中的运营要求，征得文物主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。建设单位经水利部门同意后方可投入生产。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年7月24日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古华清环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年7月24日印发
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