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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古伊泰化工有限责任公司高碳醇项目环境影响报告书的批复

内蒙古伊泰化工有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《内蒙古伊泰化工有限责任公司高碳醇项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

内蒙古伊泰化工有限责任公司高碳醇项目（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区内蒙古伊泰化工有限责任公司厂区内，占地面积50159平方米，采用烯烃氢甲酰化及醛加氢工艺技术，原料烷烯烃与来自伊泰化工煤气化装置的合成气经过净化后在水溶性催化剂作用下发生氢甲酰化反应生成粗醛，粗醛经过分离后一部分生成高碳醛，一部分再通过加氢反应生成高碳醇。本项目新建12万吨/年高碳醇装置，产品主要为C9～C11醇、C12～C13醇、C12～C15醇、C14～C15醇及C10～C11醇/醛、重醇。本项目主要建设内容包括C12-C13装置区、C14-C15装置区、烷烃水洗装置区、原料罐组、产品罐组、废气处理区及其他公辅、环保工程等。本项目原料依托内蒙古伊泰化工有限责任公司C9+原料切分项目。合成气、氢气、脱盐水、供水、仪表风、消防站、化验室、压缩风及氮气、蒸汽、供电、火炬系统、污水处理系统、危废库、机修间、综合办公楼等依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目现有设施。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，严格管理扬尘污染源，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；建筑垃圾要及时清运，运输车辆要采用封闭车辆或加盖苫布，防止运输过程中遗撒；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备,施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
2、认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。运营期有组织废气，本项目装置区设置1套油气回收装置、1套催化燃烧（CO）系统，装置区水分离塔不凝气、稳定塔不凝气、粗醇脱烷烃塔尾气、粗醇脱轻塔尾气、粗醇脱重塔尾气、醛脱轻塔尾气、醛脱重塔尾气、废水塔不凝气、含油聚集器废气收集至油气回收装置，通过冷凝、吸附处理后，尾气进入催化燃烧（CO）系统进一步处理达标后，由一根15m高排气筒达标排放。非甲烷总烃去除率满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求。循环气压缩机释放气、冷高压分离器释放气、精制气液分离器释放气收集至伊泰化工现有合成车间制氢装置PSA2。

无组织废气本项目内浮顶罐、固定顶罐，同时采用氮封措施。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。装置区各装置阀门、管线、泵等选用先进的设备并加强管理。反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。本项目工艺装置应采用密封性良好的设备和管件，加强设备的生产运行和维护、维修管理，加强操作人员岗位巡查制度，发现泄漏及时消除，尽量减少生产装置区的无组织排放量。厂界非甲烷总烃排放需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7中无组织排放限值。厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。本项目依托厂区现有火炬系统，低压含烃火炬系统需满足相关处理需求。
按照《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古伊泰化工有限责任公司高碳醇项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕26号），本项目挥发性有机物排放总量不得超过9.856吨/年。 

认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。本项目运营期废水依托伊泰120万吨/年精细化学品示范项目厂内污水处理系统处理。烷烃水洗单元废水、生活污水进入污水处理系统；装置区碱洗废水，经聚集器处理后将石油类降低至20mg/L以下后进入污水处理系统；装置检维修及地面冲洗水、罐区冲洗水通过管线收集经含油污水预处理系统处理合格后进入污水处理系统，以上废水均经过污水处理系统处理合格后回用；循环水站排污水经清净废水回用处理后回用。本项目废水不得外排。
建设单位应加强对全厂水系统的平衡管理，特别是非正常工况下废水的收集、储存、处理和回用系统的统筹管理。
4、认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。采用低噪声设备、加强隔音减振等措施，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求。
5、严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。建设单位加强固体废物的台账管理，确保合法处置固体废物，严禁乱丢乱弃。
6、切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等要求，做好源头控制、分区防渗等措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7、建设单位应对现有工程实际存在的问题进行整改。

8、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。园区事故水管网建成联网后本项目投入运行。
三、建设单位必须严格落实《报告书》中的运营要求，征得文物主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。建设单位经水利部门同意后方可投入生产。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年7月31日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年7月31日印发
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