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鄂尔多斯市生态环境局

关于富卓汽车零部件（鄂尔多斯）有限公司

年产20万套汽车座椅生产项目

环境影响报告表的批复

富卓汽车零部件（鄂尔多斯）有限公司：

你公司报送的由内蒙古城矿环保科技有限公司编制的《富卓汽车零部件（鄂尔多斯）有限公司年产20万套汽车座椅生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园，租用新兴重工内蒙古能源投资有限公司新兴能源装备制造项目2号厂房。现有项目已建成一条年产20万套的汽车座椅总成搭配生产线一条，于2025年11月投运。本次扩建主要建设汽车座椅发泡件生产线一条，扩建完成后全厂年产5万套汽车座椅发泡件、20万套的汽车座椅，本次主要建设内容包括发泡件生产线、化料存料区、事故水池、危险废物暂存间等。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在设备安装过程中应严格按照设计要求施工；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。发泡生产线有机废气采取“集气罩+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理后排放，非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯、二氯甲烷排放均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中各污染物有组织排放限值要求；厂界非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值要求。

按照《富卓汽车零部件(鄂尔多斯)有限公司年产20万套汽车座椅生产基地项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕22号），项目挥发性有机物排放量不得超过4.9吨/年。
3、水污染防治措施。生活污水进入厂区化粪池处理后排入园区污水管网，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值。

4、通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5、各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做好分类贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。
6、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，项目施工过程中如发现文物，应立即停工并报告文物主管部门。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局高新区分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                             2026年8月4日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局高新区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古城矿环保科技有限公司。
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