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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市东胜区恒鑫源商砼有限公司恒鑫源搅拌站项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市东胜区恒鑫源商砼有限公司：

你公司报送的由内蒙古蓝盛环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市东胜区恒鑫源商砼有限公司恒鑫源搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园北部，年生产商品混凝土30万立方米，主要建设1座混凝土搅拌站，站内包含2条商品混凝土生产线，配套建设水泥筒仓、粉煤灰筒仓、外加剂储罐、材料棚、危废库等公辅及环保工程。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工活动范围控制在永久用地范围内，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2、大气污染防治措施。本项目搅拌机上方配套脉冲式布袋除尘器，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及2025年修改单表1中要求；本项目设置全封闭材料棚，筒仓上方呼吸口各设置1台脉冲布袋除尘器，物料运输、暂存、装卸均在全封闭材料棚内，并配备雾炮机洒水降尘，厂界无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及2025年修改单表3中要求，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求。

3、水污染防治措施。搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水化粪池收集后由罐车拉运至万利污水处理厂，后期管网铺设后，直接由化粪池接入市政污水管网。
通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、安装减振基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做好分类贮存和安全处置工作。除尘灰、沉淀池泥砂回用于生产工序，较大混凝土块拉运至建筑垃圾消纳场；废滤袋由厂家更换时回收；废矿物油、废油桶暂存于危废暂存库内，定期交有资质单位处置；生活垃圾统一收集后定期由市政部门清运。
建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。施工过程中如发现文物古迹，应立即停止施工并报告有关部门，进行妥善处理。

四、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、我局委托鄂尔多斯市生态环境局高新区分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2026年8月4日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局高新区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝盛环境科技有限公司。
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