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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古金泰通新型环保建材制造项目

环境影响报告表的批复
内蒙古金泰通环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《内蒙古金泰通新型环保建材制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目存在“未批先建”和“未验先投”的违法行为，
鄂尔多斯市生态环境局出具了《鄂尔多斯市生态环境局责令改正违法行为决定书》（鄂环罚〔2026〕12号），你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
二、本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园中环西大道以西、公园大街东南、布尔洞大道以北。建设两条商品混凝土生产线，年产商品混凝土100万立方米，主要建设1-4＃生产厂房、5＃综合楼、6＃维修车间、7＃门卫室等用于混凝土的生产，同时建设环保设施及室外配套基础设施。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。水泥、粉煤灰、矿粉筒仓粉尘经过筒仓顶自带仓顶袋式除尘器处理后，分别由仓顶呼吸孔排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准；通过采取全封闭、喷淋洒水抑尘等措施，无组织粉尘须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产用水循环使用进入产品，不外排。生活污水经化粪池后接入市政污水管网。
3.严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

4.严格落实地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施。

5.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。除尘灰和沉淀池沉渣直接回用于生产工序，实验室混凝土块暂存于一般固废暂存间后定期送往建筑垃圾填埋场，生活垃圾由环卫部门统一清运。废矿物油、废油桶等危险废物在危废暂存间内分区密闭暂存，定期委托有资质单位处置。

6.强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。  

四、建设单位经水利部门同意后方可投入生产，项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局高新区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局高新区分局负责该项目的日常监管工作。

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2026年7月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局高新区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古腾烽环境检测有限公司。
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