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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市福禄工程建设有限公司

乌审旗图克镇2号区块建筑用砂矿一期

建设项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市福禄工程建设有限公司：

你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《鄂尔多斯市福禄工程建设有限公司乌审旗图克镇2号区块建筑用砂矿一期建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，鄂尔多斯市生态环境局对你公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇，总占地面积197875平方米，矿区面积149300平方米，开采标高为1321米-1299米，开采规模20万立方米/年。建设内容包括采砂、水洗等工艺加工区、排土场、堆砂场、办公生活区、配套建设矿区硬化、供电、给水、采暖等附属设施及环保工程。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

三、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。

对沙砾堆场及铲运过程进行洒水降尘，严格按照采砂规程规范采砂作业；湿砂产品堆放过程进行洒水抑尘，堆场采用密目防尘网进行苫盖，及时外售或转运至封闭干砂库房内；物料苫盖运输，对运输车辆进行冲洗，道路硬化。在采掘场、工业场地设置视频监控系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与市生态环境局视频监控平台联网。采取以上措施，确保无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。洗砂废水、运输车辆冲洗废水经沉淀后循环使用；生活污水经化粪池收集，定期拉运至图克镇生活污水处理站处理。项目每个采区开采结束后和环境保护竣工验收时均须进行水质监测，避免黑臭水体形成。
4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。原砂加工过程中产生的水力分级废料、废砂、沉淀池泥砂回填于项目占地范围内坑塘。废润滑油，废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，并建立完善的土壤和地下水监测制度，开展地下水监测。

7.认真落实《报告书》中给出的生态恢复措施和闭坑后的环境保护措施。加强运营期的管理，保护周边的地表植被，禁止随意碾压和践踏植物；剥离的表土集中堆放，每个采区开采完成后，对该采区的边坡进行表土回填并复垦，施工结束后，将表土及时回填至工业场地、办公生活区等区域进行复垦。采砂场闭矿后及时对项目区进行恢复。

8.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。认真落实《报告书》中给出的安全防护措施，在采坑以外3m处围绕采坑设置网围栏，并在网围栏上固定警示牌。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、建设单位在征得文物、林草主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。征得水利部门同意后方可投入生产。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。  

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                          

                             鄂尔多斯市生态环境局

                                 2026年7月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古三同时科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2026年7月23日印发
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