NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（6月） 采样时间：2022 年06月08日 第1 页

任务编号： K-LX-22-064 样品种类：地下水 分析时间：2022年06 月09-20日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 色度(色) | (度) | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（浑浊度） | （度） | 3L | 3L | 3L |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | - | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 93 | 159 | 89 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 238 | 338 | 237 |
| 硫酸盐 | mg/L | 36.9 | 33.3 | 29.9 |
| 氯化物 | mg/L | 24.7 | 50.5 | 2.19 |
| 铁 | mg/L | 0.12L | 0.12L | 0.02L |
| 锰 | μg/L | 0.17 | 0.12L | 2.55 |
| 铜 | μg/L | 0.08L | 0.08L | 0.08L |
| 锌 | μg/L | 0.67L | 0.72 | 1.81 |
| 铝 | mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量（CODmn法，以O2计） | mg/L | 0.61 | 0.53 | 0.65 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| 硫化物 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 钠 | mg/L | 53.6 | 74.9 | 64.4 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| 细菌（菌落）总数 | CFU/mL | 6 | 3 | 17 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（6月） 采样时间：2022 年06月08日 第1 页

任务编号： K-LX-22-064 样品种类：地下水 分析时间：2022年06 月09-20日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.14 | 1.72 | 0.500 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 氟化物 | mg/L | 0.932 | 0.609 | 0.568 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | μg/L | 2.6 | 2.3 | 5.6 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 镉 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 铬（六价） | mg/L | 0.011 | 0.013 | 0.018 |
| 铅 | μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| 苯 | μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| 甲苯 | μg/L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.124 | 0.075 | 0.071 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.028 | 0.028 | 0.021 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日